[별지 제00호서식] (앞쪽) 시행규칙 별지
위험물안전카드
물 질 명		UN No.
CAS No.
해당법규 및 위험․유해성
위험물안전관리법	유해화학 물질관리법	총포․도검․ 화약류등단속법
유 별	품 명	유독물	취급 제한 유독물	관찰물질	화약	폭약	화공품
제 1 류	제 2 류	제 3 류	제 4 류	제 5 류	제 6 류
특성	위 험 성	유 해 성	환 경 오염성	기타 위험성	성 상
금수성	폭발성	가연성	유해가스 발생	눈 ․피부 접촉시 위험성	하천 등 유 입 주 의		고체	액체	기체	수용성
상온	고온	물과 접촉
〈사고발생시의 응급조치 요령〉 1. 2. 3. 4. 5. 6.
〈긴급신고 번호〉: 소방서(119), 경찰서 (112), 시군구청(128), 한국도로공사(080-701-0404) 〈긴급신고 내용〉: 사고시각, 사고장소, 물질명, 사고유형, 부상자 유무, 운송자 명칭
〈긴급 연락처〉
	화 주			운송자
주 소			주 소
전 화	(주간) (야간)		전 화	(주간) (야간)

210mm×297mm

(보존용지(1종) 120g/m2)

(뒤쪽)

비고

1. 물질명란에는 화학명, 통칭명 등을 기재합니다.

2. 해당법규 및 위험․유해성란에는 해당성이 있는 사항 칸에 “○” 표기를 하고, 품명란에는 위험물안전관리법시행령 별표 1에 규정된 품명을 기재합니다.

3. 특성란에는 해당성이 있는 칸에 “○” 표기를 하고, 기타 위험성란에는 기타 위험성 및 주의사항 등을 기재합니다.

4. 사고발생시의 응급조치 요령란에는 누출․화재 사고발생시 조치하여야 할 사항, 처리약제 등을 기재합니다.

※ 다음 페이지의 작성예시 참조

[별지 제00호서식] (앞쪽) 시행규칙 별지
위험물안전카드
물 질 명	벤 젠	UN No.	1114
CAS No.	71 - 43 - 2
해당법규 및 위험․유해성
위험물안전관리법	유해화학 물질관리법	총포․도검․ 화약류등단속법
유 별	품 명	유독물	취급 제한 유독물	관찰물질	화약	폭약	화공품
제 1 류	제 2 류	제 3 류	제 4 류	제 5 류	제 6 류
			○			제1석유류	○
특성	위 험 성	유 해 성	환 경 오염성	기타 위험성	성 상
금수성	폭발성	가연성	유해가스 발생	눈 ․피부 접촉시 위험성	하천 등 유 입 주 의	흡입 시 치명적임	고체	액체	기체	수용성
상온	고온	물과 접촉
		○	○			○	○		○
〈사고발생시의 응급조치 요령〉 1. 화재 또는 누출시 모래 등으로 덮을 것 2. 수중 누출 시 흡착포 등으로 흡착한 후 오염된 흡착포는 기구 등을 사용하여 수거할 것 3. 바람이 불어오는 방향을 등지고 증기흡입을 피할 것 4. 소화작업시 벤젠에 직접 물을 뿌리지 말고, 탱크표면에 분무상태로 뿌릴 것 5. 사고현장 대피시 저지대를 피할 것(안전대피 거리는 800m임) 6. 소화작업 중 탱크에서 소리가 나거나 탱크표면이 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것 7. 화재진압 후에도 탱크표면에 일정시간 분무상태로 물을 뿌려 냉각시킬 것
〈긴급신고 번호〉: 소방서(119), 경찰서 (112), 시군구청(128), 한국도로공사(080-701-0404) 〈긴급신고 내용〉: 사고시각, 사고장소, 물질명, 사고유형, 부상자 유무, 운송자 명칭
〈긴급 연락처〉
	화 주	한국케미컬(주)		운송자	대한운수(주)
주 소	서울시 강남구 역삼동 55		주 소	서울시 종로구 세종로 10
전 화	(주간) 02) 545-6667 (야간) 011-222-3333		전 화	(주간) 02) 777-1234 (야간) 011-777-1234

210mm×297mm

(보존용지(1종) 120g/m2)