【별표 1】

규  격  서

□ 의용소방대 조끼

○ 형식 및 재질

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
조끼		1. 깃은 스탠드카라형으 로 한다. 2. 여밈은 앞몸판중앙에 지퍼형으로 한다. 3. 아래주머니는 좌우양 쪽에 사선으로 지퍼처 리한다. 4. 앞뒤 몸판좌우에 반사 지로 배색한다. 5. 좌우옆몸판에 지퍼를 달고 메쉬안감처리를 한다. 6. 뒤등판에 은색반사체 로“Ⅳ번 참조하여 대별 등판명칭을 표기하고 그 아래에 의소대”를 프린트 한다. 7. 안감은 통풍성있게 망 사로 한다.	1. 재질 - P 100 2. 색상 -겉감 : 진곤색 (색도 KS A 0062-2003) : 7.2PB(색상) 2.2(명도)/1.6(채도) -배색 : 형광녹색 (색도 KS A 0062-2003) : 2.3GY(색상) 7.5(명도)/7.3(채도)

○ 부착물

구 분	형 상	제 식	재 질
직위표	대 장 (예시)	-전체크기 : 가로 30mm, 세로 15mm -글씨 : 고딕체 -종류 : 대장, 부대장, 지대장, 부장, 반장	- 바탕 : 적색의 옥 스퍼드트윌지 - 글씨 : 백색의 비 스코스레이온사 (120데니아)로 자수처리 - 테두리 : 진청색 (곤색)으로 마감
등판 표시	철원군○○읍 의 소 대 (예시)	○ 글씨전체의 크기 : 가로 200mm,세로 118mm ․한글 : 세로 58mm ․영문 : 세로 45mm ․한글과 영문글씨의 간격 : 15mm	은색 반사체 프린트

구 분		형 상	제 식	재질 및 색상
가슴표장	21년이상 근무		- 전체크기 : 가로 81mm, 세로 43mm - 불꽃모양 5개(불꽃과 새매날개 가로 81mm, 세로 28mm) - 불꽃크기 : 가로 9mm, 세로 14mm	1. 금속재의 경우 황동판에 24k 금도금 (글씨바탕은 적색 에폭시처리) 2. 자수의 경우 - 와펜전체크기 : 가로95cm,세로 50cm - 바탕재질: 기동 복상의색상, 조 끼,방한복 색상 - 가공 : 배면에 P/C 심지(고밀도)를 접착 -황색실 : 횃불,새 매날개 -적색실 : 글씨바탕 -백색실 : 영문글씨
	15년이상 20년미만 근무		- 전체크기 : 가로 84mm, 세로 31mm - 불꽃모양 4개(불꽃과 새매날개 가로 84mm, 세로 17mm) - 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	10년이상 15년미만 근무		- 전체크기 : 가로 74mm, 세로 31mm - 불꽃모양 3개(불꽃과 새매날개 가로 74mm, 세로 17mm) - 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	5년 이상 10년미만 근무		- 전체크기 : 가로 70mm, 세로 31mm - 불꽃모양 2개(불꽃과 새매날개 가로 64mm, 세로 17mm) - 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	입대후 5년 미만 근무		- 전체크기 : 가로 70mm, 세로 31mm ․글씨부분 : 가로 70mm, 세로14mm (글씨는 “VOLUNTEER FIRE”로 표기) - 불꽃모양 1개(불꽃과 새매날개 가로 57mm, 세로 17mm) - 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm

○ 부착물의 부착위치

구분	부착물의 종류	부 착 위 치	비 고
조 끼	가슴표장(자수)	앞가슴 좌측 상단 절개선 5mm위 중앙	와펜
	직위표(자수)	앞가슴 우측 상단 절개선 5mm위 중앙	와펜
	등판표시(은색반사체)	뒷몸판 중앙절개선 하단 4cm아래	프린트

【별표 2】

세 부 규 격 서

□ 조끼 세부 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 조끼에 대해 적용한다.

2. 종    류

의용소방대원 조끼

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	단 위	비 고
주재료	원 단	겉감몸판용 겉감배색용	원단성능표에 의함	YD	진곤색 형광녹색
보조재료	망 사	안감용	폴리에스테르	YD
	야 광 테이프	안전용	휘도400cpl이상	YD	관측각/입사각 -0.2°/-4°일때(회색)
	융	심지용	견본참조	YD
	지 퍼	앞판및주머니용	나일론 3호	개
	지 퍼	주머니용	나일론 3호	개
	재봉사	봉제용	P/C 또는 S/P 60s/3	M
	벨크로	조임용	견본참조	개
	마 크	조끼등의 표지장	〃	개
	프린트	나주시○○면 의 소 대	〃
	라 벨	호수표시용	〃

3.2 제품치수는 다음표와 같아야 한다

(단위 : cm)

구분	가슴둘레	어깨넓이	기 장
110호	125	49	70
105호	120	47	68
100호	115	45	66
95호	110	43	64
90호	105	41	62
85호	100	39	60

*허용공차 : 50cm이상 ±1.0cm

50cm미만 ±0.5cm

3.3 주요봉제

3.3.1 봉제땀수는 1cm간에 4땀이상으로 한다.

3.3.2 박이 시작과 끝맺음에는 3회이상 징검한다.

3.3.3 뒷몸판 중앙절개선 하단 4cm밑에 20cm×5.8cm 크기의 은색 반사체 “의소대별 명칭ꡓ표시를 고딕체로 프린트하고, 의소대별 표시글자 1.5cm밑에 20cm×4.5cm 크기의 은색 반사체ꡒ의소대ꡓ표시를 고딕체로 프린트하여야 하며, 착용자의 앞가슴 좌측 요크스티치5mm위로 가슴표장 와펜을 오버록 고정하고, 우측 요크스티치 5mm위로 직위표와펜을 오버록 고정한다.(규격 조정 가능)

3.4 세부 봉제사항

3.4.1 겉감은 맞접어 박은 다음 접어 겉박아야 한다.

3.4.2 목선모양은 스텐드형으로 깃의 넓이는 4cm크기로 하고 깃 안쪽 전체에 배색 처리하고 깃 바깥쪽  상부에 1.3cm 폭으로 배색을 덧대어준다.

3.4.3 앞채움 지퍼는 0.5cm 폭으로 이만 보이도록 부착하고, 길이는 호수별로 차이(카라끝에서부터 앞밑단끝1cm위까지)를 두며 배색원단으로 지퍼 양옆에 3mm 폭으로 파이핑한다.

3.4.4 앞섭넓이는 몸판원단으로 접어 상부9cm,하부7cm가 되도록 한다.

3.4.5 등요크선은 제원단으로 뒷목선에서 13cm 내려온곳에 위치하고, 양 소매진동 스티치로부터 7cm위치에는 절개선을 두고 반사체 원단으로 배색 처리한다.

3.4.6 앞요크선은 옆목선에서 19cm 아래에 위치하며, 0.6cm 스티치로 겉박음한다.

3.4.7 앞요크선 아래에 6cm폭의 아치형 날개를 달고 꼭지점 부분에 플라스틱 돗트 버튼(13mm)를 부착한다.

3.4.8 밑주머니는 좌․우 양쪽에 사선으로 15cm 길이로 부착하고, 지퍼는 0.5cm 폭으로 보이도록 부착하며, 배색원단으로 양옆에 3mm 폭으로 파이핑 처리한다..

3.4.9 앞면과 뒷면에 휘도400cpl이상의 혼합반사체를 역삼각형 모양으로 도면과 같이 부착하여 소방의 기능을 도모한다.

3.4.6 안감은 통풍성있게 망사로 사용하며 소매둘레 안쪽에는 몸판원단으로 3cm 폭의 미까에시를 넣어 봉제한다.

3.4.7 뒤 등판 양쪽 절개선에 7㎝×3.5㎝ 크기의 비죠를 달며 플라스틱 돗트버튼(13mm)을 달되 아래짝은 2,5cm간격으로 2개를 부착하여 허리 사이즈를 조절할 수 있도록 한다.

3.4.8 옆선 하단으로부터 25cm 길이로 트고 지퍼(나일론 3호)달고 안쪽에 6cm 폭으로 망사 처리한다.

3.4.9 밑단은 2.5cm 폭으로 접어 박는다.

3.4.10 라벨판은 뒤 등판 안쪽(뒷 깃아래)에 몸판 원단으로 중앙이 8.5cm길이의 반원형이 되도록 도면과 같이 작업한다.

3.4.11 기타 명시되지 않은 사항은 도면 및 견본에 따른다.

3.5 완제품 품질상 제요건

3.5.1 조끼 원단은 길이방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.5.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위단정하여 착용상 지장이 없어야 한다.

3.5.3 사용된 복지는 규격조건에 부합되며 색상이 균일한 것이어야 한다.

3.5.4 재단이 균등하여 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.5.5 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐등 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.5.6 모든 봉제는 미싱 조정을 정확히 맞추어 작업하고 끝맺음은 튼튼하게 작업하여야 한다.

3.5.7 기타 조끼로서 품질조건이 구비되고 품질불량으로 인정된 부분이 보여서는 안된다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요할때에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품중 임으로 1-5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부

4.3.3 제품치수에 대한 호수별 규격과 일치여부

5. 포장방법

5.1 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품 1매씩을 두께 0.03mm이상의 폴리비닐주머니에 넣어 밀봉한다.

6. 표시방법

6.1 조끼 옆부분에 아세테이트 라벨명찰을 솔기를 접어 봉제한다.

6.2 폴립비닐주머니의 일면에는 품명 및 호수를 표시한다.

6.3 골판지상자 전면에 내용물의 호수 및 수량을 표시한다.

7. 기타사항

7.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하고 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

7.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 조끼의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

7.3 계약자는 생산착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

의용소방대원 조끼