소방차의 종류

1. 펌프차
ㅇ 지금 현재 가장 많이 사용되고 있는 차 ㅇ 실제 화재를 진압하는 차(사다리 적재) ㅇ 소방관 3~4명이 탑승
2. 물탱크차
ㅇ 펌프차에 물이 떨어지면 물을 공급해주는 차 ㅇ 보통 2명이 탑승하여 관내의 지원출동
3. 조명차
ㅇ 야간화재진압시 조명을 비춰주는 차 ㅇ 야간 출동이나 오래 걸리는 화재 등에 사용
4.구급차
ㅇ 위급한 환자를 이송하는데 사용 ㅇ 보통 2~3명이 탑승 ㅇ 구급용 붕대, 지혈대, 부목, 인공호흡기, 산소주입기 등 비치
5. 고가사다리차
ㅇ 아파트 등의 고층 건물의 화재진압, 인명구조를 위한 차 ㅇ 20층(61M) 정도 높이까지 사다리가 올라갈 수 있음 ㅇ 대형 화재 또는 폭발 등 사고로 건물에 있는 계단이나, 엘리베이터를 이용하지 못할 경우 사용
6. 구조공작차
ㅇ 구조에 필요한 각종 장비들을 탑재함(유압 스프레다, 카타 등) ㅇ 차량 사고시 유압장비 및 크레인으로 인명 구조함
7. 고성능화학차
ㅇ 유류, 화학약품 등 물로 화재를 진압할 수 없는 경우 사용 ㅇ 포(泡)분말 소화약제가 다량 탑재 ㅇ 소화작업에 엄청난 비용이 들고, 소화 후 환경오염 유발
8. 소방정
ㅇ 선박, 해상 구조물 및 연안시설물 화재진압, 해상인명구조, 응급처치, 해상 방화 순찰 및 화재예방홍보 등 ㅇ 완벽한 해상 인명구조 활동을 위한 구조장비 탑재

9. 소방헬기
ㅇ 인명을 구조하기 위한 헬리콥터 ㅇ 산악구조, 산불진압, 위급한 환자의 병원수송 등의 업무를 함
10. 소방순찰차
ㅇ 소화용수(소화전, 급수탑 등) 점검, 소방통로 확보, 불조심홍보 등 일반적인 경방활동 용도로 사용
11. 지휘차
ㅇ 재난 사고현장에 출동하여 소방대의 활동을 전체적으로 지휘 ㅇ 급히 출동해야하는 소방대를 교통혼잡 지역에서 길을 열어줌 ㅇ 무전통신, 무선전화장치 탑재 ㅇ 소방대의 활동에 필요한 건물이나 시설의 정보를 갖고있음
12. 굴절차
ㅇ 아파트 등 고층 건물과 같이 일반적인 소방차로는 화재진압이나 인명구조가 어려운 높은 장소에 재난 상황이 발생할 경우 대응 ㅇ 24m, 27m, 35m 등 종류가 있음 ㅇ 바스켓에 화재 진압용 방수포가 설치되어 진압대원이 탑승
12. 소방오토바이
ㅇ 소방차량의 진입이 어려운 좁은 골목길의 주택화재, 산불 초기진화 등에 사용 ㅇ 60ℓ의 물탱크, 분당 20ℓ 분사, 30m의 호스릴 장착