Ⅲ. 부착물

구 분		형 상	제 식	재질 및 색상
직위표장	전국 의용 소방대 연합 회장		터빈모양 4개와 새매날개 4개로 하고 전체크기를 가로 95mm,세로25mm로 한다.	1. 금속재의 경우 - 황동판에 니켈 금색도금을 하 고 새매날개 바 탕은 흑색 에폭 시 처리 2. 자수의 경우 - 전체크기 : 남자 (가로 10.5cm, 세로 4.5cm), 여자(가로 8.5cm, 세로 4cm)로 하되,여자의 경우 가로 크기 조정 가능 - 색상 : 바탕은 기동복 하의색 상, 직위표장은 황색비스코스 레이온사(120 데니아) - 가공 : 배면에 P/C 심지(고밀도)를 접착
	시도 의용 소방대 연합 회장		터빈모양 4개와 새매날개 3개로 하고 전체크기를 가로 91mm,세로25mm로 한다.
	시군 의용 소방대 연합회장		터빈모양 4개와 새매날개 2개로 하고 전체크기를 가로 86mm,세로25mm로 한다.
	의용소방대장		터빈모양 4개와 새매날개 1개로 하고 전체크기를 가로 82mm,세로25mm로 한다.
	지대장부대장		터빈모양 3개와 새매날개 1개로 하고 전체크기를 가로 63mm,세로25mm로 한다.
	부장		터빈모양 2개와 새매날개 1개로 하고 전체크기를 가로 44mm,세로25mm로 한다.
	반장		1. 전체크기 -가로 25mm, 세로 25mm 2. 터빈크기 -외경 19mm의 정육각형 3. 태극문양크기 -지름7mm 4. 측면에 2mm를 띄운 후 폭 4mm 새매날개 1개를 부착한다.

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
모자 표장	1. 정장 2. 약장	1. 정모용 -전체크기 : 가로 78mm, 세로 50mm -태양크기 : 원외경 32mm -불꽃크기 : 가로 8mm, 세로 12mm -호스수평길이 : 37mm -단. 여자정모용의 크기 는 기동모용과 같다. 2. 기동모용 -전체크기 : 가로 53mm, 세로 35mm -태양크기 : 원외경 22mm -불꽃크기 : 가로 6mm, 세로 9mm -호스수평길이 : 25mm	1. 정장 -황동판에 24k 금도금하고 태 양부분은 적색 에폭시 처리 2. 약장 -새매와 관창부 분은 황색실,태 양부분은 적색 실의 비스코스 레이온사로하 되, 횃불은금사 로 자수처리
지휘장		-전체크기 : 가로 53mm, 세로 53mm -원모양크기 : 직경 30mm -불꽃모양크기 : 가로 12mm, 세로 18mm -무궁화꽃모양 : 가로 24mm, 세로 8mm -길이 24mm의 지휘봉 2개 교차	황동판에 24k 금도금

구 분	형 상	제 식	재 질
소 매 표 장		-전체크기 : 가로 97mm, 세로 89mm -리본크기 : 수평길이 87mm, 폭 10mm -리본안에 “의소대 VOLUNTEER FIRE” 표기 -불꽃크기 : 가로 22mm, 세로 32mm -불꽃받침대 : 가로 41mm, 세로 29mm - 가로 34mm, 세로 27mm 의 해태두상을 불꽃을 중심으로 좌우대칭	1. 바탕 : 진청색 (곤색)의 옥스 퍼드트윌지 2. 비스코스레이 온사(120데니 아) 로 자수 -백색실 : 영문글자 -적색실 : 리본모양 -황색실 : 해태 두 상, 횃불, 횃불받 침대, 테두리선 -흑색실 : 리본테 두리 및 해태, 횃불의 형상표시용
뺏 지		- 태양외경 9mm의 모자 표장 축소판으로 한다.	황동판에 24k 금도금하고, 태양부분은 적색 에폭시 처리
직위표	대 장 (예시)	-전체크기 : 가로 30mm, 세로 15mm -글씨 : 고딕체 -종류 : 대장, 부대장, 지대장, 부장, 반장	- 바탕 : 적색의 옥 스퍼드트윌지 - 글씨 : 백색의 비 스코스레이온사 (120데니아)로 자수처리 - 테두리 : 진청색 (곤색)으로 마감

구 분		형 상	제 식	재질 및 색상
가슴표장	20년이상 근무		- 전체크기 : 가로 81mm, 세로 43mm - 불꽃모양 5개(불꽃과 새매날개 가로 81mm, 세로 28mm) - 불꽃크기 : 가로 9mm, 세로 14mm	1. 금속재의 경우 황동판에 24k 금도금 (글씨바탕은 적색 에폭시처리) 2. 자수의 경우 - 와펜전체크기 : 가로95cm,세로 50cm - 바탕재질: 기동 복상의색상, 조 끼,방한복 색상 - 가공 : 배면에 P/C 심지(고밀도)를 접착 -황색실 : 횃불,새 매날개 -적색실 : 글씨바탕 -백색실 : 영문글씨
	15년이상 20년미만 근무		- 전체크기 : 가로 84mm, 세로 31mm - 불꽃모양 4개(불꽃과 새매날개 가로 84mm, 세로 17mm) - 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	10년이상 15년미만 근 무		- 전체크기 : 가로 74mm, 세로 31mm - 불꽃모양 3개(불꽃과 새매날개 가로 74mm, 세로 17mm) - 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	5 년이상 10년미만 근무		- 전체크기 : 가로 70mm, 세로 31mm - 불꽃모양 2개(불꽃과 새매날개 가로 64mm, 세로 17mm) - 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	입대후 5 년미만 근무		- 전체크기 : 가로 70mm, 세로 31mm ․글씨부분 : 가로 70mm, 세로14mm (글씨는 “VOLUNTEER FIRE”로 표기) - 불꽃모양 1개(불꽃과 새매날개 가로 57mm, 세로 17mm) - 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm

Ⅳ. 부속물

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
넥타이		1. 지퍼식 넥타이로 한다. 2. 겉감과 심의 재단은 정 바이어스로 한다. 3. 넥타이무늬는 스트라 이프 처리한다.	1. 폴리에스테르원 단 선염처리 2. 진회색과 연분 홍색 혼합색상
넥타이핀		1. 이중 집게형으로 한다. 2. 모자표장(정장)의 태양 부분 원외경 32mm를 12mm로 축소한 모양 으로 한다. 3. 핀길이 55mm 핀너비 6mm(3등분) 두께 1.2mm	1.황동판에 24K금 도금 2. 태양부분은 적 색 에폭시처리 (태양원외각부 분은 금색)
요대 및 버클		1. 요대는 폭 30mm, 길이 110mm정도로 한다. 2. 버클은 중앙에 모자표 장 도안을 삽입한다.	1. 요대는 검정가 죽으로 한다. 2. 버클은 검정색 에폭시바탕에 금색테두리, 금 색 모자표장으 로 한다.
금장 단추		1. 크기를 중형(지름21 ㎜), 소형(지름15㎜)으 로 구분 한다. 2. 중앙에 모자표장 도안 을 삽입한다. 3. 단추 사용처 -중형 : 정복상의앞 -소형 : 정복견장, 소매	1. 금속재질 2. 바탕은 검정색, 테두리와 모자 표장은 금색

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
이름표		1. 전체크기 : 가로 80mm, 세로 25mm(소속․직 위부분 : 세로 8mm, 이름부분 : 세로 17mm) 2. 글씨체 -정복용 : 고딕체 -기동복용 : 명조체 3. 정복용의 뒷면은 옷핀 형태로 고정	1. 정복용은 필름 에 칼라프린팅 후 에폭시 처리 2. 기동복용은 폴 리에스테르의 재질로 재직하 여 와펜 자수처리 3. 색상은 소속․ 직위부분은 적 색바탕에 백색 글씨, 이름부분 은 살구색바탕 에 흑색글씨
등판 표시	의 소 대 VOLUNTEER FIRE	1. 조끼의 경우 -글씨전체의 크기 : 가 로 200mm,세로 118mm ․한글 : 세로 58mm ․영문 : 세로 45mm ․한글과 영문글씨의 간격 : 15mm 2. 방한복의 경우 -글씨전체의 크기 : 가 로 285mm,세로 160mm ․한글 : 세로 80mm ․영문 : 세로 60mm ․한글과 영문글씨의 간격 : 20mm	은색 반사체 프린트

Ⅴ. 제복별 부착물의 부착위치

구분	부착물의 종류	부 착 위 치	비 고
정복	직위표장(금속재)	각 직위표장 중앙이 어깨끝에서 어깨선의 ⅓ 위치가 되도록 부착	나사
	가슴표장(금속재)	앞가슴 좌측 하꼬주머니 상단	나사
	지휘장(금속재)	앞가슴 좌측 하꼬주머니 하단	나사
	이름표(필름재질)	앞가슴 우측(가슴표장과 동일높이)	핀
기 동 복	직위표장(자수)	견장(길이 11cm, 폭 5cm의 견장지에 자수) 단. 여자용은 길이 8.5cm, 폭 4cm의 견장지에 자수)	와펜
	가슴표장(자수)	앞가슴 좌측 상단절개선 5mm위 중앙	와펜
	이름표(자수)	앞가슴 우측 상단절개선 5mm위 중앙	와펜
	소매표장(자수)	좌측팔 어깨끝에서 6cm아래	와펜
	시․도마크(자수)	우측팔 어깨끝에서 6cm아래	와펜(별도)
조 끼	가슴표장(자수)	앞가슴 좌측 상단 절개선 5mm위 중앙	와펜
	직위표(자수)	앞가슴 우측 상단 절개선 5mm위 중앙	와펜
	등판표시(은색반사체)	뒷몸판 중앙절개선 하단 4cm아래	프린트
방한복	가슴표장(자수)	앞가슴 좌측 반사테이프 하단 1cm 중앙	와펜
	직위표(자수)	앞가슴 우측 반사테이프 하단 1cm 중앙	와펜
	소매표장(자수)	좌측팔 어깨끝에서 6cm아래	와펜
	등판표시(은색반사체)	뒷몸판 반사테이프 하단 4cm아래	프린트

※ 비고 : 부착위치의 방향(좌․우측 등)은 착용자 기준이며, “비고란”의 “별도”의 의미는 지급받는 품목을 개별적으로 직접 부착하는 것을 말함