기존제품과의 기술 비교

항목	지상식 소화전	지하식 소화전	매설식 승하강 소화전
소화전 모습	노출	매립	매립(승하강)
퇴수밸브	소화용수 정체→부패		소화전내 완전배수
유지관리	고장시 ⇨ 터파기, 몸체교체 유지관리 ⇨ 토출구 분실 소화전, 보호대 도장 야광띠 교체	고장시 ⇨ 몸체교체	체결 플랜지 해체 ⇨ 부품 수리 교체 가능

재 질	회주철＋에폭시도장	회주철＋에폭시도장	스테인레스(304)
내 구 성	고수압사용으로 회주철로 제작 - 부식과 산화 발생 - 충격강도가 약함	- 부식과 산화 발생	STS304재질 반영구적
사용편리성	소화전 밸브키대 항상소지	- 약 50kg맨홀을 열고닫는 번거러움 - 지하로 내려가 관창연결	밸브만 열면 소화전 상승 소화전 밸브 핸들 부착
시공성	터파기후 상수관 연결 보호대 설치	별도의 맨홀 타설후 상수관 연결	터파기후 상수관 연결 소화전에 맨홀 설치
도시미관	보행자 도로에 설치되어 도시미관 부조화	도시미관 개선	도시미관 개선