피난안내도 비치 및 영상물 상영 공지

다중이용업주께서는 화재 등 재난 그 밖의 위급한 상황 발생시에 이용객들이 안전하게 피난할 수 있도록 피난안내도 및 피난안내에 대한 영상물을 2011년 3월 25일까지 비치하거나 상영하여야 하므로 적극적인 이행을 당부드립니다.

♣「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제12조 규정」위반시, 과태료 200만원 이하 부과

피난안내도 비치

대 상	□ 모든 다중이용업소 □ 제외 : 영업장 면적이 33㎡ 이하인 경우, 영업장 내 구획된 실이 없고 영업장 어느 부분에서도 출입구 및 비상구 확인이 가능한 경우
비치위치	□ 영업장 주 출입구 부분의 손님이 쉽게 볼 수 있는 위치 □ 구획된 실의 벽, 탁자 등 손님이 쉽게 볼 수 있는 위치
포함되어야 하는 사항	□ 화재 시 대피할 수 있는 비상구의 위치 □ 구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지의 피난동선 □ 소화기, 옥내소화전 등 소방시설의 위치 및 사용방법 □ 피난 및 대처방법

≪ 제작 예시 ≫

대 상	□ 영화상영관 및 비디오물 소극장업 □ 영상물 사영시설이 설치된 노래연습장, 단란주점 및 유흥주점 □ 인터넷컴퓨터게임시설제공업 (책상마다 피난안내도 설치 가능) □ 영상물 상영시설이 설치된 신종다중이용업소(고시원,전화방,수면방,콜라텍)
상영시간	□ 영화상영관 및 비디오물 소극장업 : 매 회 영상물상영 시작 전 □ 노래연습장업 등 그 밖의 영업 : 노래방기기가 처음 작동 될 때
포함되어야 하는 사항	□ 피난안내도에 포함되어야 하는 사항과 동일함

피난안내 영상물 상영

다중이용업소 피난안내도 및 영상물 설치

□ 관련 : 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제12조,

동법 시행규칙 제12조 및 부칙 제1항

□ 시행일 : 2011.03.25.부터

□ 세부 설치기준

<피난안내도>

1. 규격 및 재질

◦규격 : A4 이상의 규격으로 종 또는 횡으로 작성

◦재질 : 종이류(코팅처리), 합성수지류, 강판 등

2. 설치 위치

◦주출입구와 구획된 실마다 바닥으로부터 1.5m 위치에 부착

◦단, 구획된 실(간이칸막이 포함)의 경우 구조상 벽에 부착 곤란한   경우, 탁자등 식별이 용이한 곳에 부착

3. 피난안내도에 포함되어야 할 내용

◦화재 등 안전사고 발생 시 대피 할 수 있는 비상구의 위치

◦구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지의 피난동선

4. 피난안내도 설치 제외

◦영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 33제곱미터 이하인 경우

◦영업장내 구획된 실(室)이 없고 영업장 어느 부분에서도 출입구

및 비상구 확인이 가능한 경우

<피난안내 영상물>

1. 상영시간 : 1분 내외

2. 상영시기

◦영화상영관, 비디오물 등 소극장업은 매 회 상영 시작 전

◦그 밖의 영업장소

- 노래연습장업장 등 그 밖의 영업의 경우, 처음 선곡 시 영상   또는 음향이 나오기 전

- 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 경우, 게임기의 로그인 후

3. 피난안내 영상물에 포함되어야 할 내용

◦화재 등 안전사고 발생 시 대피 할 수 있는 비상구의 위치

◦구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지의 피난동선

※ 구획된 실이 있는 다중이용업소 및 복합영화상영관 등의 경우 각실 또는   영화상영관의 각 관별로 별도의 영상물을 제작 설치 하여야 함

◦소화기의 위치 및 사용법, 옥내소화전의 위치

◦피난 및 대처방법

예1. 자세를 낮추고 손수건 등으로 입과 코를 막고 통로 유도등을 따라 피난구 유도등을   피난방향으로 침착하게 대피

예2. 화재 등 안전사고 발생을 다른 사람에게 알리기 위하여 비상경보설비의 발신기   누름 버튼을 힘껏 누름

4. 제작형태

◦3D 또는 음향과 영상을 포함하여 제작

비상구 폐쇄 등 불법행위 신고포상제 운영

□ 조례개정 : 5월중 예정

□ 신고범위 확대

◦기존 조례 : 방화구획 대상(건축물 연면적 1,000㎡)만 해당

◦조례 개정 시 : 건축물 연면적과 상관없이 모든 다중이용업소 해당

◦신고범위

- 다중이용업소의 주출입구 및 비상구를 폐쇄․훼손하는 행위

- 다중이용업소의 주출입구 및 비상구에 이르는 통로 상에    장애물을 설치하여 피난에 지장을 주는 행위