등록번호

등록일자

결재일자

공개구분

	보도자료	작성과	방호구조과 예방계
		담당자	소방위 유 영 민 011-369-3506
	2012년 2월 21일부터 보도하여 주시기 바랍니다.
		연락처	033) 249-5146

사진있음 ■ 사진없음 □   쪽수 : 2쪽

소방의 메카 “강원도” -「전국 화재재현실험(Fire Simulation) 유치 주관」

□ 강원도 소방본부(본부장 오대희) 는

2월21일(화) 13시30분 부터 2월 22일(수) 1박2일간 태백시 동태백로 289-48 소재 강원소방학교에서 강원소방본부 주관으로 소방방재청외 6개 기관 단체(대검찰청․한국내화건축자재협회․화재감식학회․전기안전공사․ 한국건설기술연구원․강원도소방본부), 이기환 소방방재청장 등  300명(전국 소방서 화재조사요원 200, 대검찰청 5, 유관기관 85, 대학교수 등10)참석 주택실물(2.4m×3.6m×2.4m 4개동 제작)화재재연실험(Fire Simulation) 을 실시한다.

최근 5년간 강원도 13,000건 전체화재(사망 92명)중 주택화재가 2,900건(22%), 인명피해 사망 64명(69%)를 차지하고 있어 전국 화재재현실험을 실시 결과를 분석․토의하여 주택화재 사망피해를 획기적으로 저감하고 과학적인 화재조사 감식능력을 제고함을 물론, 소방작전․전술의 선진화 및 보다 촘촘한 화재예방정책을 수립 하고자 한다.

4가지 실험 테마는

첫 번째 실험은 주택 거주공간과 유사한 조립식 가건물 3개동(내장재 - 스티로폼,우레탄,그라스울)을 국제실험규격 기준에 맞게 건조, 화재발생시 건물 내외부 연소패턴, 플래쉬 오버(Flash Over), 건축물 붕괴소실 특성 등을 측정하고, 유증기에 의한 착화(폭발) 및 전기배선의 단락 실험을 실시한다.

※ Flash Over : 내부가연물이 순간적으로 강한 화염을 분출, 급격 연소하는 현상

두 번째 실험은 스티로폼, 그라스울, 우레탄 패널 3종의 건물외장재에 연소과정의 온도, 유해가스 등 변화와 연소특성을 비교하는 실험이다.

세 번째 실험은 실험용 생쥐(ICR)를 이용하여 건축자재별(스티로폼, 그라스울, 우레탄) 연소시 발생하는 유독가스의 유해성을 분석한다.

※ ICR : Institute of Cancer Research의 약자, 미국에서 육종된 대표적인 실험동물 통칭(생쥐 등)

네 번째 실험은 차량화재 실험으로 엔진과열 및 방화패턴에 대한 분석과 시간경과에 따른 내부 온도 및 유해가스 농도 변화를 측정한다.

전국 화재재현실험은 중앙․지방정부 및 민간단체․학회 등이 합동으로 과학적인 화재매커니즘 현상의 실험 및 검증․토의를 통하여 화재조사․감식 기술정보 및 정책공유를 도모하기 위한 것으로 부처간 칸막이를 걷어내고 융합행정(뉴 거번넌스)하는 모범적인 사례이다.

붙임 : 관련사진 2부  끝. (2월 21일 15시한 송부예정입니다)