분진 폭발의 이해

ꊱ		분진폭발이란 ?

지름이 1,000㎛보다 작은 입자는 물질의 종류에 관계없이 분체라고 부르며, 우리 주위에서 자주 사용되는 분체(粉體) 형태의 물질에는 곡물가루(밀, 감자, 고구마 등), 설탕가루, 도료, 사료, 석탄 등이 있다. 이러한 분체는 취급 및 제조과정에서 공기중에 떠다니다가 적당한 농도가 형성될 때 불꽃 등 점화원이 존재하게 되면 불이 붙어 폭발하게 되며, 이것을 분진폭발(粉塵爆發)이라고 부르고 있다.

ꊲ		분진폭발 조건

가. 가연성일 것 : 불에 탈 수 있고, 발열량이 큰 분진일수록 폭발성이 크다

나. 미분상태일 것 : 분진폭발의 용이성은 분진의 입도나 입도 분포에 크게 영향을 받으며,

표면에너지가 커야한다.

다. 지연성가스(공기)중에서 교반과 유동될 것 : 부유성이 큰 쪽이 공기중에서 체류하는

시간이 길어 위험성이 증가한다.

라. 점화원이 존재하고 있을 것 : 온도가 높고 표면적이 큰 발화원  쪽의 폭발하한농도가 낮아진다.

마. 수분 : 분진 중에 존재하는 수분은 폭발성에 영향을 준다. 즉,  분진의 부유성을 억제하지만,

마그네슘, 알루미늄 등과 같은 금속분은 물과 반응하여 수소를 발생하게 되어 오히려 위험성을 증가시킨다.

ꊳ		분진의 폭발방지

가. 분진의 퇴적 및 분진운의 생성 방지 : 분체 취급공정 중 필요없는 분진의 퇴적이나 분산을

막기 위하여 정기적으로 분진을 제거, 내부 환기를 통한 분진의 퇴적 방지, 집진장치를 이용하는 방법

나. 점화원의 제거 : 분진폭발을 일으킬 수 있는 위험요소 중 점화원의 제거가 분진폭발을

방지할 수 있는 가장 좋은 방법이다. 작업장 내에서의 흡연금지, 성냥․라이터 등 불꽃과 관련된 기구

휴대금지, 용접이나 절단작업시 발생하는 불티방지를 위한 불연성 시트 사용등 안전조치,

정전기 방지를 위한 상대습도를 70%이상으로 높이거나(금수성물질 제외) 정전기 방지조치 등

다. 불활성 물질의 첨가 등의 방법 : 산소의 농도 제어를 위한 불활성 가스의 첨가나 분진 자체에 불활성 분진을 첨가하는 방법이며, 불활성 가스로는 아르곤, 이산화탄소, 질소등이 사용되며, 불활성 분진으로는 탄산칼슘, 규조토, 실리카겔 등이 사용된다.