2012. 5.

소방오토바이 운영 일제 점검․정비계획

	강릉소방서 (현장지휘대)

소방오토바이 운영 일제 점검․정비계획

강릉소방서

최근 부정적 언론보도와 관련, 의용소방대에 배치․운영중인

소방 오토바이(일명 비키라) 운영실태를 일제 점검․정비하여

의용소방대의 현장 활동 능력을 강화하고 효율적인 장비운영과

관리를 도모하고자 함

Ⅰ

일반 현황

소방오토바이 보유 경과 및 현황

2007년 동해 의용소방대 간담회 시 당시 지역 국회의원(최연희)이

의용소방대 진압장비 보강차원에서 지원(‘07. 9월동해 2대 최초배치)

2008년 4월 산불 및 풍․수해 순찰활동 등 재난예방․진압활동을 위한

『의용소방대 초기화재 진압용 소방이륜차 구입』건의(소방서강릉시)

사회단체 보조금 지원(강릉시의용소방대)의용소방대 구매‧등록(‘08.8.28.)

※행정․구입관련 제반사항 위임의결(소방서의용소방대:‘08. 6.25.)

2008년 7~8월 소형운전면허(2종)취득 및 특별기동대 발대(‘08. 9.30.)

구 분	계	강릉	경포	주문진	성산	왕산	고단	구정	정동	강동	옥계	사천	연곡	삼산
배치대수	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

※ 국비를 해당 시에 지원  시에서 구입, 의용소방대 배치(보조금 사업)

의용소방대에서 각종 화재예방 순찰, 홍보활동 등에 활용 중

소방오토바이(비키라) 주요제원

명    칭 : VIKIRA(비키라)《(주)K&CM사 생산》

가    격 : 1대당 약 12,000천원(제세공과금 및 부속장비 포함)

소방오토바이 운영 일제 점검․정비계획

중량 및 크기 : 410㎏, 길이2,44m×폭0.795m×높이1,67m

배기량 및 승차정원 : 249cc(2기통 4행정), 1명

연    비 : 42㎞/ℓ(60㎞정속)        펌프토출량 : 20ℓ/분

약제탱크 : 60ℓ《30ℓ스테인레스탱크 2기, 강화액 또는 물 탑재》

진압거리 : 반경40m, 높이15m (호스릴 길이 30m)

방송장치 : 9W 스피커(녹음매체 활용 방송 가능)

언론보도 내용

	【 YTN /'12. 5. 10. 보도 】
❍ 제 목 : 천만 원짜리 소방오토바이 창고서 “낮잠” ❍ 보도요지 - 강원도내 의용소방대에 배치된 250cc 소방오토바이 방치 - 수동으로 시동이 안 걸리며 물의 양이 적고 호스가 짧아 소방능력이 현저히 떨어져 무용지물 - 강릉․동해․삼척 등 3개 시․군에 28대 운영 중이며 모두 2억 8천만 원 국비 투입, 사실상 혈세 낭비

Ⅱ

문 제 점

구조적 결함

차대에 소화용 특장에 따른 무게중심의 쏠림현상으로 전복 사고 위험

(호스 릴과 약제탱크가 후면에 장착되어 전복 위험이 큼)

약제탱크 등을 특장하면서 자동으로만 시동을 가능케 구조 변경되어

수동으로 시동 불가능

※ 의용소방대 특성상 간헐적 운행에 따른 배터리 방전문제 수시 발생

운영상 문제

운영인력 한정 : 면허 소지 대원 부족(2륜 자동차 운전면허 별도취득 요함)

보험료․유류․정비 비용 등 의용소방대 재정적 부담 발생

제작회사[(주)케이앤씨엠]의 도산으로 사후관리(A/S) 불가능

사고 위험에 따른 의용소방대원의 운행기피

계절․기상 조건에 따라 제한적 운행만 가능

관리주체가 의용소방대로 되어 있어 장비관리 부실 우려

※ 소방장비관리규칙 등 장비관리 기준이나 근거 미 확립

일부 의용소방대에서 고장을 방치하는 등 관리부실 사례 발생

Ⅲ

점검 세부계획

추진 방침

소방오토바이 운영실태 전수조사를 통한 일제 점검․정비 실시

노후도와 활용도가 낮은 장비는 매각(불용)처리 등

상시 가동 가능상태 유지를 위한 관리자 지정 및 중점관리

시청 재난관리과와 협의, 장비 보완 및 부분변경 등 보완책 강구

『소방오토바이 관리대장』작성비치 및 중점관리(대응관리계)

일제 점검․정비 실시

기  간 : ‘12. 5. 29. ~ 6. 1.(4일간) ※상반기 소방장비 점검 시 병행

세부일정(적의 조정가능)

일정별 방문대상	5월				6월
	29일 (화)	30일 (수)		31일 (목)	1일 (금)
내곡119안전센터	(4개 대 ➝ 4대)
	①성산(강원강릉가9472) ②왕산(강원강릉가9473) ③구정(강원강릉가9474) ④고단(강원강릉가9476)
주문진119안전센터 경포119안전센터			(5개 대 ➝ 5대)
			①주문진(강원강릉가9478) ②연곡(강원강릉가9470) ③삼산(강원강릉가9477) ④경포(강원강릉가9469) ⑤사천(강원강릉가9471)
옥천119안전센터				(1개 대 ➝ 1대)
				①강릉(강원강릉가9468)
옥계119안전센터					(3개 대 ➝ 3대)
					①옥계(강원강릉가9480) ②강동(강원강릉가9475) ③정동(강원강릉가9479)

점검반 : 대응관리담당 외 4명(예산장비담당, 이영주, 김천재)

점검방법

비키라 담당대원은 지정된 점검일 10:00까지 관할센터(차고) 입고 조치

노후도, 사용실태 등 관리실태 점검 「붙임 2」확인 점검표 활용

운행가능 인력 조사 및 관리자 지정, 예비 배터리 비치여부 확인

※ 상시운행이 가능토록 주기적 운행(시동점검) 및 긴급사항을 대비하여

예비 배터리 1개 이상 보유토록 조치

장비보완, 불용처리 등 협의․이행 : 강릉시의용소방대연합회

소방오토바이 관리카드(2부) 작성․배부(소방서1부, 의소대1부 보관)

※ 관리카드 서식 「붙임 1」참조

처리방안

호스릴 제거 후 함 내에 소화기(3.3㎏) 비치, 순찰 및 초기소화

장비로 활용(권고 안) ※ 내부에 소화기 고정 장치 부착

호스 릴 제거 시 소화기(3.3㎏) 4개비치 가능

약제탱크는 전도시 안전가이드 바 역할 및 외관 고려 미 제거

(방수총 제거, 파괴기구 장착)  구조변경 허가 불필요

주요 구조변경, 보완 사용 : 약제탱크 용량 축소, 펌프교체 등

기계, 외관 변경 후 사용  구조변경 절차 이행

기타 불용처리(폐차, 매각 등) 또는 자치단체 반환 등

《참고사진》

Ⅳ

행정 사항

강릉시와 협의하여 장비보완이나 구조변경 할 때는『자동차관리법

제30조』에 따라 “자기인증 적합절차” 이행이 필요함을 사전 공지

	참고자료(구조변경 절차)
필요 서류 : 구조변경 전, 후의 ①도면, ②제원 대비표 신청 장소 : 차량검사소 ※ 주의 : 차량 구조변경은 가능하나 승차정원 증원 절대 불가

금번 일제 점검결과 시 도출된 문제점 등을 토대로 별도의 소방

오토바이 활용 및 관리대책 수립  대응관리계 계획수립․시행

하반기 의용소방대 검열 시 소방오토바이 관리실태 중점 확인

추후 변동사항 발생시 보유 의용소방대별 수시 동향보고 철저

붙임  1. 소방오토바이 관리카드 서식 1부.

2. 소방오토바이 확인 점검표 1부.  끝.

【붙임 1】

소방오토바이 관리카드

차량등록번호 :                       차량소속 :

(1면)

등록일자

구입가격

제작회사

보조금

교부세

지방비

기증 등

차체

특장

(주)케이앤씨엠

전장

전폭

무게

엔진출력

연비(ℓ당)

물(약제)탱크용량

호스릴 길이

소 유 자

관 리 자

보유경위

그 밖의 특기사항

<사진>

전	후
좌	우

(2면)
최초등록번호							등록일
변경후등록번호							등록일
변경후등록번호							등록일
차량이력
소속관서		의용소방대			배치기간			변동사유			비고
차량담당자(운전가능대원)
직위	성명			기간		직위			성명			기간

차 량 정 비 이 력
입고일시	출고일시	수리내역	수리비용(천원)	정비업체명	확인

【붙임 2】

소방오토바이 확인 점검표

의용소방대명 :                          등록번호 :

결과 내용 점검항목	장비별 점검ㆍ정비 결과
	점 검 내 용
장비 상태 (노후도)
예비 배터리 보유(수량)
구조변경 여부
처 리 계 획
운용가능 인원
기 타
점 검 자 확 인 자	직 급 : 성명 : 직 급 : 성명 :

장비상태(노후도) : 상태에 따라『상, 중, 하』로 구분하여 작성

처리계획 :『계속사용, 매각, 폐차, 지자체 반납』등 세분하여 작성

※ 구조변경 여부는 일제조사 시점에서 작성하되 변경내용 필히 기재