가스안전사고 예방법

가스사고 예방은

1. 평소 점검 방법은

비누나 세제로 거품을 내어 배관, 호스 등의 연결부분을 수시로 점검하여 누출 여부를 살펴야 합니다.

가스레인지는 항상 깨끗이 청소하여 버너의 불 구멍이 막히지 않도록 합시다.

취침 전에는 반드시 점화코크와 중간밸브가 꼭 잠겨 있는지 확인하도록 합시다.

아이들이 사용하지 못하도록 반드시 주의를 줍시다.

2. 가스 사용하기 전에는

가스가 누출되지는 않았는지 냄새로 우선 확인합시다.

LPG는 바닥으로부터, 도시가스(LNG)는 천정으로부터 냄새를 맡아야 합니다.

불쾌한 냄새가 나면 가스가 새는 것입니다.

가스기구를 사용할 때에는 창문을 열어 신선한 공기로 충분히 실내를 환기시켜야 합니다.

가스레인지 주위에는 가연성 물질(빨래, 분무기 통 등)을 가까이 두지 맙시다.

3. 가스 사용 중에는

가스불을 켤 때에는 불이 붙었는지 꼭 확인합시다(불이 붙지 않은 상태로 점화코크가 열리면 가스가 누출될 수 있습니다).

파란 불꽃이 되도록 공기 조절기를 조절합시다. 불완전연소 때 유독성가스와 일산화탄소가 나오고 연료 소비량도 많아집니다.

국물이 넘치거나 바람 때문에 불이 꺼지지 않았는지 옆에서 지켜보도록 하고, 가능한 자리를 떠나지 맙시다.

불이 꺼지면 자동으로 가스가 차단되는 제품을 사용하고 자동차단 장치가 제대로 작동하는지 자주 확인합시다.

4. 가스 사용 후에는

가스사용 후에는 연소기 코크와 중간밸브를 꼭 잠가 야 합니다.

장기간 외출 시에는 용기밸브도 잠그는 것이 안전합니다. 도시가스는 메인밸브를 잠가야 하며 이사를 할 때에는 도시가스관리사무소에 연락하여 필요한 조치를 취합시다.

가스레인지는 자주 이동하지 말고 한 곳에 고정하여 사용합시다.

5. 휴대용 부탄 가스레인지 사용 방법은

휴대용 가스레인지는 야외에서 사용하도록 만들어졌습니다. 부득이 실내에서 사용할 때는 밖에서 사용 시험을 한 후 이상이 없을 때 사용하도록 합시다.

다 쓴 용기(캔)는 잔류가스를 제거하고 구멍을 내어 화기가 없는 장소에 버려야 합니다.

용기(캔)를 접속할 때는 완전히 결합이 되게 합시다.

용기 상단의 절개된 홈 부분이 위로 향하도록 접속해야 합니다.

사용 중에 가스가 누출되면 신속히 연결 레버를 위로 올려 용기(캔)를 분리시켜야 합니다.

사용하는 그릇의 바닥이 삼발이보다 넓으면 화기가 가스용기(캔)를 가열하게 되어 폭발의 원인이 되므로 삼발이보다 큰 그릇을 사용하지 않도록 해야 합니다.

밀폐된 텐트 안이나 좁은 방에서는 질식 또는 화재의 위험이 있으므로 사용하지 맙시다.

실내에서 사용 때는 반드시 환기를 해야 하며, 환기를 하지 않을 때는 산소부족과 일산화탄소의 발생으로 두통이 생기거나 질식될 수 있습니다.