- 고성소방서 청사 신축부지 지반조사 -

과  업  지  시  서

목   차

제 1 장 총 칙

1. 적용범위

2. 일반사항

3. 조사계획

4. 현장관리

제 2 장 조사 및 시험

1. 기존자료 조사

2. 지표지질 조사

3. 시추 조사

4. 오거시추 조사

5. 시험굴 조사

6. 현장시험

7. 실내시험

제 3 장 성과품 작성 및 제출

1. 보고서 작성

2. 성과품 제출

제 1 장 총 칙

1. 적용범위

가. 이 과업지시서는 강원도 고성군 간성읍 신안리 170번지 외 7필지『고성소방서 청사 신축』부지로써 발주하는 지반조사 및 시험에 관한 업무(이하 "조사”라고 한다.)에 적용한다.

나. 설계도서 및 특별시방서에 기재된 사항은 이 과업지시서에 우선한다.

다. 이 과업지시서는 지반조사시행에 관한 일반적 공통적인 사항을 나타내며 특별한 조사사항에 관한 업무에 대해서는 별도로 정해진 기준에 의한다.

라. 조사부지현황

조사부지 : 강원도 고성군 간성읍 신안리 170번지 외 7필지

부지면적 : 9,320㎡(토지조서 “참고1“)

신축규모 : 철근콘크리트조 2,926.49㎡ (지하1층, 지상2층)

※ 지하층 141㎡(전기실 등), 1층 1,761.47(차고.), 2층 1,062.11(사무실)

마. 지질조사 위치는 설계업무 계약자로부터 계획도면이 확정되는 데로 근거로 의거 시추위치를 확정되므로 “갑(발주처)”이 설계업무 과업의거 시추위치 자료를 제시토록 함.

2. 일반사항

가. 도급자는 본 과업지시서와 강원도 지반조사편람, 한국공업규격 및 기타 관련 공인규정에 따라 조사를 수행하여야 한다.

나. 본 과업지시서에 명기되지 않았으나 도급자가 설계목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

다. 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

라. 감독관이 서면 지시 또는 승인한 추가조사에 대한 추가경비는 실비정산한다.

마. 인․허가(토지사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반 사항은 도급자가 책임지며, 도급자 부담으로 이를 해결하여야 한다.

바. 조사내용 중 하자가 발생할 경우 도급자는 이를 도급자 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토하여야 한다.

3. 조사계획

가. 도급자는 지반조사 세부조사계획서를 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 조사에 착수하여야 하며 조사계획서는 계약서, 과업지시서, 지반조사편람 등을 참고하여 작성하되 다음 사항을 포함하여야 한다.

(1) 조사내용 (목적‧개요)

(2) 조사의 순서 및 방법

(3) 조사공정표

(4) 조사조직표

(5) 사용기계의 종류‧명칭‧성능

(6) 가설비계획

(7) 기타 필요한 사항

나. 시추조사 위치에서 지하매설물(전화선‧송전선‧Gas관‧상하수도관 등)이 예상되는 경우는 감독관에게 보고하고 관계기관과 협의하여 현지 조사를 실시하여 위치‧규모‧구조등을 확인 하여야 한다.

4. 현장관리

가. 도급자는 공사안전관리지침을 참고로 하고, 항상 조사의 안전에 유의해 현장관리를 하여야 하며 재해의 방지에 노력해야 한다.

나. 도급자는 조사현장에 별도 조사 또는 공사 등이 병행될 경우는 상호협조 하여 업무를 수행 해야한다.

다. 도급자는 조사실시중 감독직원 및 관리자의 허가없이 유수 및 교통의 방해, 공중에 불편이 되는 행위 및 조사방법을 택하여서는 안된다.

라. 도급자는 조사개소에 대하여 그 주변에 있는 지상‧지하의 기존 및 가설구조물에 피해나 지장을 미치지 않게 필요한 배치를 사전 조정하여 승인을 받아야 한다.

마. 도급자는 호우 및 그외의 천재에 대해서는 평소부터 기상예보 등에 대해 충분한 주의를 하고 항상 대처 가능한 준비를 해 두어야 한다.

바. 도급자는 화약‧가솔린‧전기 등의 위험물을 사용하는 경우에는 그 보관 및 취급에 대해 관계법률이 정한대로 따르고 보호의 방책을 강구해야 한다.

사. 도급자는 화약류를 사용하여 조사를 실시 하는 경우는 즉시 감독관에게 사용계획을 제출해야 한다.

아. 도급자는 조사현장이 위험하여 일반의 출입을 금지할 필요가 있을 경우는 가설펜스, 로프 등으로 둘러치는 것은 물론 출입금지의 표시를 해야 한다.

자. 도급자는 도로상에서 조사를 행하는 경우는 교통안전에 대해 감독관, 도로관리자 및 관할경찰서와 협의해 안전표시판등을 설치하여야 하며, 시추완료후 노면을 원상복구하고 현장정리를 깨끗이 하여야 한다.

차. 도급자는 조사중 인명 및 재산에 미치는 사고 또는 제3자에게 손해를 주는 사고가 발생 한때는 지체없이 그 상황을 감독관에게 보고 해야 한다.

제 2 장 조사 및 시험

1. 기존자료 조사

가. 도급자는 본 과업을 수행함에 있어 기본설계시 실시한 지질조사 결과 및 지형도, 지질도, 항공사진등과 타 기관에서 다른 목적으로 기 시행한 조사기록등 기존자료를 수집하여 대상지역의 지형 및 지질특성을 파악하여 조사계획을 수립하고 본 조사의 성과분석시에 참고하여 최상의 결과가 도출되도록 한다.

2. 지표지질 조사

가. 축척 1:25,000지형도와 기존지질도를 이용하여 계획지역 일대에 노출되어 있는 지층의 다음과 같은 특성을 위주로 지표지질 조사를 시행하여야 한다.

(1) 암석의 종류 및 분포상태

(2) 풍화의 심도

(3) 절리나 단층등 지질구조의 발달상태

(4) 계획지역 자연사면의 안정성

(5) 구하천이나 매립지의 분포

(6) 지반의 투수성, 자연 지하수위, 피압용출수등 지하수 특성

(7) 풍화대, 퇴적층 및 연약지반 특성, 층후 및 분포상태

(8) 기타 구조물 건설에 영향을 줄 수 있는 제반 지형 및 지질적 주변 상태

3. 시추조사

가. 터파기

(1) 지하 매설지장물이 예상되는 지역은 가급적 피하여 인근지점에서 시추를 실시하되 도심지에서는 시추전 일정심도까지 인력 터파기를 실시하여 반드시 지장물을 확인하여 지장물의 파손을 사전에 예방하여야 한다.

나. 시추조사

(1) 시추조사는 원칙적으로 일정한 압력 및 회전속도를 유지할 수 있는 유압식 시추기를 사용하고 시추공경은 NX로 굴진하는 것을 원칙으로 하나 현장 원위치시험과 자연시료 채취 등에 있어서 필요시는 감독관의 승인을 득한 후 시추공경, 시추방법 등을 변경 시행한다.

(2) 시추 간격 및 심도는 강원도 지반조사 편람의 규정을 원칙으로 하나 지질상태의 변화가 심하고 공사기간중 장기적 안정성이 요구되는 주요 구조물 설치 지역은 감독관의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

(3) 시추시 사용하는 용수는 굴진시 순환수나 스라임의 색조를 이용하여 지층변화 상태를 파악할 수 있도록 원칙적으로 청수를 사용하여야 한다. 단, 공벽붕괴등으로 시추가 곤란한 경우는 감독관의 승인을 득한 후 시추니수를 사용할 수 있다.

(4) 암반층 시추시에는 반드시 다이아몬드빗트를 사용하고 이중 코아베럴을 사용하여 코아회수율을 최대한 높여야 하며, 굴진속도를 가능한 범위내에서 암층별로 구분, 기록유지하여야 한다.

(5) 지반강도가 낮은 풍화토층, 풍화암층, 연암층, 또는 파쇄대가 나타나는 경우는 코아 회수율을 높이기 위하여 삼중코아베럴이나 D-3 코아베럴을 이용하여 시추한다. 이 경우 코아 회수율이 최소한 60% 이상이어야 삼중 코아베럴에 의한 시추단가로 정산한다.

(6) 시추각도는 수직으로 함을 원칙으로 하되 지표지질조사 결과에 따라 파쇄대나 단층등 구조선의 확인 등을 위하여 필요한 경우에는 감독의 승인을 득한 후 경사시추를 수행하여 최대의 시추효과를 얻도록 한다.

다. 자연시료 채취

(1) 연약점토층에서는 시추조사와 병행하여 실내시험용 불교란 자연시료를 채취하여야 하며 시료는 함수비의 변화를 방지하기 위하여 파라핀을 사용하여 밀봉하고 시료상자에 보관하며 이동중의 교란을 방지한다.

라. 지하수위 측정

(1) 시추공내의 지하수위는 시추 완료 후 24, 48 및 72시간이 경과한 후 각각 측정하여 조사지점의 안정된 수위를 산정한다.

(2) 지하수위의 유동이 심한 지점에 대해서는 조사 전기간을 통하여 수시로 측정하여 지하수위의 변동상태를 파악한다.

마. 시추공 보존

(1) 시추를 완료한 시추공은 매몰되지 않게 PVC관을 설치하여 공사중 지하수위 측정이 가능하도록 하여야 한다.

(2) 별도의 이용계획이 없는 시추공은 반드시 시멘트풀로 그라우팅을 실시하여 폐쇄시켜야 하고 감독관의 확인을 받는다.

4. 오거 시추조사

가. 지지대의 토성 파악을 위하여 인력으로 굴착 가능한 위치까지 혹은 지표면하 3m 까지 오거 시추조사을 실시하여 채취된 시료중 대표적인 것을 토성시험에 임하여야 한다.

5. 시험굴 조사

가. 현장답사를 통하여 성토지역 또는 퇴취장 지역에서 지표토질조사를 실시한 후 토질의 변화에 따라 각 구간에서 대표될 만한 토질의 노출지점에 시험굴의 위치를 선정한다.

나. 시험굴의 심도는 토사층 1 ~ 2m를 기준으로 하되 각 토질의 대표되는 심도에서 시료를 채취하며, 시료의 양은 토성시험, 다짐시험, 실내 CBR시험 등을 실시할 수 있도록 50kg 이상을 채취하여야 한다.

다. 토량환산계수 산출을 위하여 토층 1m 및 2m깊이에서 자연상태의 현장밀도시험 각 1회, 굴착해 놓은 느슨한 상태에서 1회의 현장밀도시험을 실시하여야 한다.

6. 현장시험

가. 표준관입시험

(1) 표준관입시험은 KSF 2318 규정에 의거한 시험방법에 따라 실시하여야 한다.

(2) 시험회수는 지층이 변할 때마다 또는 동일층이라도 1.5m 깊이마다 1회씩 실시하여야 하며 N치가 50회에 도달하더라도 관입깊이가 10cm미만일때는 타격을 중지하고 그때의 관입깊이와 타격 회수를 기록한다.

(3) 채취된 시료는 함수비 변화가 없도록 200g 이상으로 2개의 시료병에 넣어 밀폐시킨 후 시추번호, 심도 및 N치, 현장토질분류등 제반정보가 기록된 규정된 명패를 부착한다.

나. 현장투수시험

(1) 토사층의 투수계수를 파악하기 위하여 정수두(Constant Head) 또는 변수두(Falling Head) 시험법으로 현장투수시험을 시행한다.

(2) 시험결과로부터 투수계수의 산정은 지반조사편람 제6장을 기준으로 산출한다.

다. 수압시험

(1) 암반층에서의 투수계수 측정을 위한 수압시험은 Double Packer Method를 원칙으로 하며 시험단위 길이는 3.0m를 기준으로 하되 현장조건에 따라 조정한다.

(2) 수압시험중 Packer 윗 부분에서 누수가 발생할 때에는 Packer의 위치를 상향이동시킨 후 시험한다.

(3) 주수량 측정은 주수율이 일정하게 된 후 시행하며, 각 단계별로 압력부하시간은 10분이상 되어야 하며, 각 측정시간은 1분 간격으로 한다.

(4) 주입수의 주입압력은 시험지점에서의 상재토압을 상회하지 않는 것을 원칙으로하며, 임의의 압력하에서 펌프의 용량이 부족한 경우 Packer 위치를 펌프용량에 일치하는 지점까지 이동시켜 시험 단위길이를 짧게하여 실시한다.

(5) 수입시험시 시추공 저부심도, Packer의 위치, 지하수위, 시추공 상부에서 압력계까지의 거리등 필요한 사항을 측정 기록한다.

(6) 시험결과에서 루젼치(Lugeon Value : 압력 10kg/cm2하에서 길이 1m의 Nx 시추공에서 1분간 주입량은 Liter로 표시하며, 1 Lu = 10-5cm/sec)를 산출하여 지반의 투수계수를 결정한다.

라. 공내재하시험

(1) 수치해석에 필요한 암반의 변형계수를 측정하기 위하여 시추공내에서 공내재하시험을 실시한다.

(2) 시험은 지반강성에 적합한 허용압력을 가지는 시험기로 수행하여야 한다.

(3) 본 시험은 시추공내에 시험기를 삽입하여 유압이나 수압을 사용, 공벽에 압력을 가한후 시험기 내부에 장착되어 있는 공경 측정장치를 사용하여 압력증가에 따른 공경의 변화정도, 즉 지반 변위량을 측정한다.

(4) 압력조건은 다단계로하여 반복 시험하는 것을 원칙으로 하며 풍화대 및 연암층에서는 각 압력단계에서의 Creep변형을 파악하기 위하여 15, 30, 60, 120초 간격으로 측정한다.

(5) 공벽에 가한 압력과 지반의 변위량에 의거 압력-변위량곡선을 작성하여 지반의 변형계수를 산출하여야 하며 세부 지침은 지반조사 편람 제 6장을 기준으로 한다.

마. 기타 현장시험

(1) 특정구간의 현장여건으로 인하여 설계목적상 필요하다고 판단되는 경우 도급자는 다음과 같은 시험을 수행할 수 있다. 이때 도급자는 추가시험의 합당성에 대한 전문가의 자문의견서를 첨부한 시험계획서를 제출하여 감독의 사전승인을 득하여야 하며, 시험소요 경비는 실비정산한다.

- 양수시험

- Sounding

- 물리탐사

7. 실내시험

가. 토질시험

(1) 표준관입시험에서 채취된 흐트러진 시료와 연약점토층의 자연시료에 대하여서 다음과 같은 시험은 KSF 규정에 의거하여 실시한다.

- 함수비시험(KSF 2306)

- 체분석시험(KSF 2309)

- 액성한계시험(KSF 2303)

- 소성한계시험(KSF 2304)

- 비중시험(KSF 2308)

(2) 연약점토층에서 채취된 자연시료에 대하여서는 다음의 역학시험을 추가한다.

- 일축압축강도시험(KSF 2314)

- 삼축압축강도시험(KSF 2346)

- 압밀시험(KSF 2316)

나. 암석시험

(1) 채취된 암석코아시료에 대하여 다음 시험을 공인규정에 의거하여 실시하며 시험의뢰시는 감독입회하에 시료를 채취하여야 한다.

- 단위중량시험 : 단위중량

- 변형율 측정병행 일축압축강도시험 : 압축강도, 탄성계수, 포아송비

- 직접전단시험 : 전단강도, 점착력, 내부마찰각

- 간접인장시험(브라질리안 시험) : 인장강도

- 실내 탄성파속도시험 : 동탄성계수, 동포아송비

다. 기타

(1) 토질의 물성시험은 노선 전구간에 대하여 교란된 시료를 대상으로 흙의 물성이 변화되기 이전에 실시하고 역학시험은 교란되지 않은 시료가 채취될 경우 필요한 지점에 대하여 실시하되 그 지점 및 시기는 감독원과 협의하여 시행하여야 한다.

(2) 토질 및 암석시험은 감독원과 협의하여 반드시 공인된 시험기관에 의해 시험을 실시해야 하고 시험결과의 기록 및 제출은 시험성과표 및 시험계산서를 포함해야 한다. 단 암석시험은 시험의 정도를 보장하기 위하여 시험기관은 우리시와 협의하여 시험토록 하며 토질 및 암석시험의 회수, 제 시험의 수수료등이 과업지시서나 설계서와 상이할 때는 실제와 부합되게 실액 정산한다.

마. 시료상자정리

(1) 시료상자의 규격은 75×40×6cm로 하고 상자에는 과업명, 조사일시, 조사자, 시추공 번호, 상자번호를 표시하고 상자내에서 토사나 암석코아를 채취심도별로 구분 보관하여야 하며 시료상자는 천연색사진으로 촬영하여 보고서에 천연색인쇄로 첨부한다. 이때 사진은 코아가 잘 관찰될 수 있도록 상자 직상부에서 촬영하여야 하며, 암석의 색조와 조직이 선명하게 나타나도록 맑은 물을 코아 표면에 살표하여 젖은 상태에서 촬영하도록 한다.

(2) 암석코아가 아닌 스라임만이 채취된 경우에는 스라임을 흙시료와 같은 요령으로 시료병에 넣어 시료상자에 보관하여야 한다.

바. 사진촬영

(1) 조사전․후 및 현장시험광경중 검사 및 확인이 곤란한 부분은 조사 전과정을 천연색 사진으로 촬영하여, 소형흑판에 조사명, 공번, 일자, 기타 감독이 기시한 사항을 기록하여 앨범에 정리한다.

사. 보고서 인쇄는 다음을 기준으로 한다.

(1) 보고서의 규격 : A4

(2) 표지 지질 : 레자크지

(3) 본문 지질 : 백상지(양면인쇄)

제 3 장 성과품작성 및 제출

1. 보고서 작성

가. 보고서 작성은 기 시행한 지질조사 내용을 포함하여 병행 작성하되 다음과 같은 내용을 수록하여야 하고 업무분야별로 책임기술자 및 참여기술자가 별도 서명날인하여 조사 및 분석등 성과품에 대한 일체의 책임을 져야 한다.

(1) 조사명

(2) 조사시행자명

(3) 제출문 : 수급자의 대표 및 책임기술자의 서명날인

(4) 조사의 개요

(5) 조사세부내용

(6) 조사성과 분석(토질 및 암석의 성질에 따른 경제적이고 합리적인 설계자료와 토공, 기초, 가시설, 지반조강, 지하수처리공법 등 제시)

(7) 조사위치도 : 축척 1/5,000의 평면도

(8) 지층단면도

- 축척 : 종 : 1/200

횡 : 1/5000 (조사위치도와 동일축척)

- 조사위치도 하단부에 작성

(9) 시추주상도 : 시추공별 작성하며 작성기준은 지반조사 편람에 의함

(10) 시험성과표(시험계산서 포함)

나. 현장조사 및 실내시험 완료후 그 성과는 전문기술자가 확인하여 종합 분석하고 구조물 건설을 위한 가장 안전하고 경제적이며 합리적인 설계자료로 활용할 수 있는 최적의 공법(토공, 기초, 가시설, 지반보강, 지하수처리공법, 터널구간내 암반분류 등)을 제시하여야 하며, 조사성과 분석내용에는 다음의 사항이 포함되어야 한다.

(1) 조사지주변의 지형․지질의 검토

(2) 조사결과에 기초한 지반정수의 설정

(3) 지반의 공학적 성질의 검토와 지지지반의 설정

(4) 지반의 투수성의 검토(현장투수시험과 입도시험등이 실시 되고 있는 경우)

(5) 조사결과에 기초하여 기초형식의 검토

(6) 설계․시공상의 유의점의 검토

2. 성과품 제출

가. 지반조사 종합보고서(디스켓포함) 2부

나. 시료상자	각 1식

다. 시추야장원본	1부

라. 시험성과 원본	1부

마. 시추공 종평면도 원본	1부

바. 시추 및 현장시험광경 사진첩(심도별코아사진)	1부

참고 1		토지조서[고성소방서 부지]

연번	재산의 표시				편입면적 (㎡)	소유자	비고
	소재지	지번	지목	지적(㎡)
계		8필지		9,765	9,320
1	고성군 간성읍 신안리	168-3	답	204	204	고성군
2	“	169-1	답	182	182	“
3	“	170	답	3,029	3,029	“
4	“	171	답	902	902	“
5	“	174-4	답	4,094	4,094	“
6	“	425-2	답	715	715	“
7	“	425-4	답	12	12	“
8	“	139-2	구거	627	182	국 (기재부)	매입신청완료 (3월중 매입)

참고 2		신축청사 위치도 등

□ 위치도

□ 부지 전경사진

□ 군관리계획도

□ 지적도

참고 3		청사신축 소요면적 판단

층별	용 도	면적 (㎡)	산 출 근 거
총계		2,964.58
1층	소 계	1,761.47	◦ 공용면적 1.467.89㎡*20%=293.58 및 기타 88.18 포함
	차고	435.60	◦ 기준(1대) : 대형 3.6*11m, 소형 3.6*11m*1/2, ◦ 소요 : 19대(대형8, 소형11) → 소요차량(본서,구조진압대) ◦ 면적 : (39.6㎡*8대)+(39.6㎡*6대*1/2)
	창고(장비보관)	38.00	◦ 기준 : 2㎡*차량수 *소요 : 19대 ◦ 면적 : 2㎡*19대
	구조진압대 사무실	123.22	◦ 기준 : 팀장(3명) 17.92㎡, 직원 7.02㎡ ◦ 소요 : 팀장 및 직원 16명(48명*1/3) → 정원 48명 ◦ 면적 : (17.92㎡*1명)+(7.02㎡*15명)
	의무소방대 대기실 (공익근무요원 포함) 및 휴게실	115.20	◦ 기준 : 11.52㎡/1인 *소요 : 10명(의무+공익) ◦ 면적 : 11.52㎡*10명
	탈의·휴게실(진압대)	96.00	◦ 기준 : 2.0㎡/1인, *소요 : 48명(진압대 정원) ◦ 면적 : 2.0㎡*48명
	샤워실	26.00	◦ 기준 : 1.0㎡/1인 *소요 : 26명(진압16, 의무10) ◦ 면적 : 1.0㎡*26명 → 출동대 1일 근무자
	세면·세탁실	26.00	◦ 기준 : 1.0㎡/1인 ◦ 소요 : 26명(진압16, 의무10) → 출동대 1일 근무자 ◦ 면적 : 1.0㎡*26명
	여성대기실	46.08	◦ 기준 : 11.52㎡/1인 *소요 : 4명(여성구급대 ) ◦ 면적 : 11.52㎡*4명
	당직실	34.56	◦ 기준 : 8.64㎡/1인 ◦ 소요 : 4명(비상근무시 당직보강 2명 포함) ◦ 면적 : 8.64㎡*4명
	화장실(남·여)	34.40	◦ 기준 : 0.43㎡/1인 *소요 : 80명(특별수요포함) ◦ 면적 : 0.43㎡*80명
	식당·주방	99.43	◦ 기준 : 1.63㎡/1인 ◦ 소요 : 61명(소방서 25, 진압대 16, 의무 10, 기타 10) ◦ 면적 : 1.63㎡*61명
	구급소독실	30.00	◦ 구급소독실 : 기준 : 30㎡/1실
	호흡보호정비실	70.00	◦ 호흡보호정비실 : 기준 : 70㎡/1실
	호스건조실	20.00	◦ 호스건조실 : 기준 : 20㎡(높이8m)/1실
	폐수처리기계실	20.00	◦ 폐수처리기계실 : 기준 : 20㎡/1실
	체력단련실	55.00	◦ 체력단련실 : 기준 : 55㎡/1실
	안전체험실	150.00	◦ 안전체험실 : 기준 : 150㎡/1실
	화재분석실	20.00	◦ 화재분석실 : 기준 : 20㎡/1실
	방염실험실	20.00	◦ 방염실험실 : 기준 : 20㎡/1실
	층 장비실	8.40	◦ 층 장비실 산출근거(800㎡) : 기준 : 8.4㎡/1실

층별	용 도	면적 (㎡)	산 출 근 거
2층	소 계	1,062.11	◦ 공용면적 : 885.09㎡*20%=177.02 포함
	서장실(부속·대기)	56.16	◦ 서장실 산출근거(집무실, 부속실, 대기실) - 기준 : 56.16㎡/1실(실국장 기준)
	소회의실	61.60	◦ 기준 : 2.8㎡/1인 *소요 : 22명(소방서 위 이상 간부 정원) ◦ 면적 : 2.8㎡*22명
	소방행정과	84.34	◦ 기준(1인) : 과장 17.92㎡, 담당 7.65㎡, 직원 7.20㎡ ◦ 소요 : 10명(과장1, 담당2, 직원6, 공익1)/서장제외 ◦ 면적 : (17.92㎡*1)+(7.65㎡*2)+(7.20㎡*7)
	방호구조과 (민원실 포함)	98.02	◦ 기준(1인) : 과장 17.92㎡, 담당 7.65㎡, 직원 7.20㎡ ◦ 소요 : 12명(과장1, 담당2, 직원8, 공익1) ◦ 면적 : (17.92㎡*1)+(7.65㎡*2)+(7.20㎡*9)
	방호구조과 (구조구급) 정보통신기계실	95.25	◦ 구조구급계 : (담당1, 직원3) → (7.65㎡*1)+(7.20㎡*3) ◦ 정보통신기계실 : 기준 : 66㎡/1실
	대회의실	225.00	◦ 기준 : 1.2㎡/1인 *소요 : 106명(특별수요 200명) ◦ 면적 : 1.5㎡*150명
	의소대사무실(남)	50.00	◦ 기준(회의실준용) : 1.0㎡/1인 *소요 : 50명(의소대 정원) ◦ 면적 : 1.0㎡*50명
	의소대사무실(여)	30.00	◦ 기준(회의실준용) : 1.0㎡/1인 *소요 : 30명(의소대 정원) ◦ 면적 : 1.0㎡*30명
	탈의실(남)	48.00	◦ 기준 : 2.0㎡/1인 *소요 : 24명 ◦ 면적 : 2.0㎡*24명
	탈의실(여)	8.00	◦ 기준 : 2.0㎡/1인 *소요 : 4명 ◦ 면적 : 2.0㎡*4명
	문서고	22.80	◦ 기준 : 0.3㎡*공무원수 *소요 : 76명(본관정원) ◦ 면적 : 0.3㎡*76명
	용도창고	54.72	◦ 기준 : 0.72㎡/1인 ◦ 소요 : 76명(소방서 28, 구조진압 48) → 본관정원 ◦ 면적 : 0.72㎡*76명
	휴게실	10.20	◦ 기준 : 2.0㎡/인원수/0.15 ◦ 소요 : 34명 → 직원 24명(서장 제외) + 10명(특별수요) ◦ 면적 : 2.0㎡*34명*0.15
	화장실(남·여)	34.40	◦ 기준 : 0.43㎡/1인 *소요 : 80명(특별수요 포함) ◦ 면적 : 0.43㎡*80명
	층 장비실	6.60	◦ 층 장비실 산출근거(500㎡) : 기준 : 6.6㎡/1실
지층	소 계	141.00	◦ 공용면적 : 141.00㎡*20%=28.20 포함
	전기실·발전기실	70.50	◦ 전기실·발전기실 (3,000이하㎡) : 기준 : 70.50㎡/1실
	기계실	70.50	◦ 기계실 (3,000이하㎡) : 기준 : 70.50㎡/1실

※ 1층 과다면적은 청사 미관을 고려 일부 별동 증축 가능 (차고일부, 호흡보호정비실, 폐수처리기계실, 창고 등)