- 의용소방대 선진화 체계 구축을 위한 -

시․도 의용소방대 설치 조례 표준(안) 개정

2013. 4

방호조사과

- 의용소방대 선진화 체계 구축을 위한 -

시․도 의용소방대 설치 조례 표준(안) 개정

❖  의용소방대 운영상의 일부 미비점을 보완하기 위하여 조례 표준안을 개정 함

□ 근 거

○『소방기본법』제37조 내지 제39조의2

○ 방호조사과-323(2013.01.14)호 ‘2013년 의용소방대 운영 기본계획’

○ 방호조사과-921(2013.02.08)호 ‘의용소방대 복제(정복) 개선 계획’

□ 개정 필요성

○ 의용소방대 활성화를 위한 “의용소방대 운영위원회”를 운영하여  투명성과 합리적 의사결정을 하도록 하는 등 현행 규정의 운영상 나타난 일부 미비점을 보완하고

○ 소방 및 기타재난업무의 구체적 사항을 시․도 조례로 정하여 활동수당 등 수당지급근거를 구체화 할 수 있도록 하였고, 의용소방대의 복제인 정복 등을 개선․보완하여 대외 이미지 향상은 물론  활동상 기능을 향상 시키고자 하는 것임

☐ 추진 경과

○ 시․도 소방본부 조례 표준안 개정 의견 수렴(설문조사)

- 기간/응답 : 2. 6(수) ~ 20(수) / 15,062명(소방 1,028명, 의소대 14,034명)*

○ 조례표준안 개정 시․도 소방본부 담당자 회의

- 일시/장소 : 2. 26.(화) 13:00 ~ 18:00 / 중앙소방학교

- 참 석 자 : 21명(청 3, 전문가 2, 시도 담당자 16)

○ 각 시․도 표준조례 개정안 의견조회

- 기    간 : 3. 22 ~ 4.9(19일간)

- 대    상 : 전국 17개 시․도 및 전국의용소방대연합회

- 내    용 : 기존 표준조례 6개장 34개 조문 78개항의 보완

☐ 조례 표준안 개정

표준안 6개장 34개 조문 78개항 ⇒ 신설 5개항, 개정 5개항, 개정 별표4개 별지2개

○ 신 설

- 대장의 임기*가 끝나도 연합회장 등 잔여임기 보장(제11조 제2항)

* 대장임기 3년 ‘조례 제11조’ , 임원임기 3년 ‘전국의용소방대연합회 운영에 관한 규칙’

- 의소대원의 해임사유에 지방공무원 결격사유내용 추가(제14조 제8호)

- 소방관련 전문자격*의 교육 및 예산 지원(제21조 제5항)

* 위험물안전관리자, 방화관리자 등 관련 조례 제4조2항 규정한 자격증

- 책임자에게 손해배상을 받은 경우 손실보상 제한(제30조 제3항)

- 부칙 신설(경과규정)

○ 개 정

- 의용소방대 업무분장 명칭을 임무별 수정(제8조 제1항 내지 제2항)

※ 구호반 → 보급반, 구조구급부 → 구호부, 구조반․구급반 → 구급반․구호반

여성대에 총무부 추가 및 서무반, 보급반을, 홍보부에는 정보반 추가

- 외부인사 대장이상 추천시 복수 추천, 중요사항 심의‧의결할 의소대운영위원회 운영 추가(제10조 제1항)

- 의소대 고문위촉 대상에 퇴직소방공무원 추가(제12조)

- 출동수당 조문을 활동수당으로 개정, 출동 및 교육 등 수당지급 근거 구체화(제23조 및 동조 제1항)

- 재해보상청구서 양식 별표에서 별지로 수정, 부정한 방법으로 청구 금지(제30조 제1항)

- 의소대 업무분장 중 「방호부 재난관리반」제3호“재난의 초기대응 및 수습지원사항” 추가(별표3)

- 여성대 업무분장 중 총무부 추가 및 업무 분장(별표4)

- 의소대 복제 색상과 디자인의 위상 및 편리성 제고(별표5)

※ 정복색상(청회색 → 검청색) 소방공무원 정복과 디자인 유사하게 변경,     및 대원조끼 통풍성 위해 임의 조정 할 수 있도록 함

- 신체장애․보상의 기타 기준을 “의사상자 예우 및 지원에 관한 법률 시행령 별표”를 준용할 수 있게 함(별표6)

- 의소대 신분증 발급은 지질과 PVC카드 선택 병행 발급(별지2)

- 의소대원증명서 발급시 주민등록번호 뒷자리 무표시 근거(별지4)

신․구조문대비

현 행	개 정	개 정 사 유
「시․도 의용소방대 설치조례」 - 중략 - 제6조(조직) ① 의소대(지역대는 제외한다)에는 대장 1명, 부대장 1명, 부장, 반장 및 일반대원을 둔다. ② 지역대에는 대장 1명, 부장, 반장 및 일반대원을 둔다. ③ 의소대에는 약간명의 고문을 둘 수 있다. 제8조(업무분장) ① 남성대 또는 지역대는 총무부, 방호부 및 지도부를 두고 총무부에는 서무반․구호반을, 방호부에는 재난대응반․구조․구급반을, 지도부에는 예방반․훈련반․기술지원반을 두며, 부․반별 업무분장은 별표 3과 같다. ② 여성대에는 홍보부와 구조․구급부를두고, 홍보부에는 서무반, 홍보반을, 구조구급부에는 구조반․구급반을 두며, 부․반별 업무분장은 별표 4와 같다. ③ 전담의소대는 현장지원부, 현장기동부 및 홍보지원부를 두고 현장지원부는 서무반․보급반을, 현장기동부는 기동반․안전관리반을, 홍보지원부는 예방지원반․교육훈련반․홍보통제반을 두며 부반별 업무분장은 별표 4-1 와 같다. - 중략 - 제3장 임 용 제10조(대원의 임용) ① 대장 및 부대장은 관할소방서장의 추천 에 의하여 시․도지사가 임용한다. 제11조(대장 등의 임기) 대장의 임기는 3년으로 하며, 의소대 현원 과반수의 찬성으로 1차에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 부대장, 부장, 반장도 임기제를 적용 할 수 있다. (신설) 제12조(고문의 위촉) 고문은 지역사회의 소방안전과 의소대의 발전을 위해 헌신․봉사한 주민 으로서 대장의 추천에 의하여 소방서장이 위촉한다. 제14조(해임사유) 대원이 다음 각호의 1에 해당 할 때 임용권자는 이를 해임 하여야 하며, 임기 만료자 및 정년 도래자는 그 직에서 물러나야 한다. 1. 대원이 사망 또는 3개월 이상 소재불명이 된 경우 2. 대원이 구역외로 이주한 경우. 다만, 2개 이상의 소방서가 설치되어 있는 시지역에서는 대원으로서 활동하는데 지장이 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 대원이 심신장애로 직무를 수행할 수 없거나 지장이 있다고 인정한 경우 4. 대원이 직무를 태만히 하거나 직무상의 의무를 이행하지 않은 경우 5. 정당한 사유없이 연속하여 3회 이상 또는 연 5회 이상 교육․훈련에 불참한 경우 6. 기타 대원의 자격으로서 사회적 지탄의 대상이 되거나 소방에 관한 비행 또는 부조리가 있는 경우 7. 제17조 규정에 해당하는 경우 (신설) - 중략 - 제21조(교육 및 훈련) ① 대원은 관할 소방서장이 실시하는 교육․훈련 또는 소방학교장(중앙소방학교장 또는 지방소방학교장을 말한다. 이하같다)이 실시하는 의소대에 관련 교육․ 훈련을 연 24시간이상 받아야한다. 단, 제2조제5항의 전담의소대는 별도로 정한다. ② 대장 및 부대장 은 임용 후 소방학교장이 실시하는 의소대장반 교육·훈련을 이수하여야 하며 본 교육을 이수하지 않은 자는 연임을 제한할 수 있다. ③ 관할 소방서장은 제2조제5항의 전담의소대원에게 소방학교장이 실시하는 기본교육과 월1회 4시간이상 장비조작 및 화재진압 등 전문교육․훈련을 실시하여야 한다. ④ 시․도지사는 제1항의 교육실시 상황을 연1회 이상, 관할 소방서장은 연2회 이상 점검하여야 하며, 대원교육에 필요한 교재를 개발․보급하여야 한다. (신설) - 중략 - 제5장 경비․보수 및 보상금 - 중략 - 제23조(출동수당) ① 소방 및 기타재난업무(교육․훈련 및 홍보활동을 포함한다. 이하 “소방 및 기타재난업무”라 한다) 수행을 위하여 출동 또는 동원된 대원에 대하여는 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다. - 중략 - 제30조(재해보상 청구) ① 제25조 내지 제29조의 규정에 의한 보상청구는 별표 6 내지 별표 9에 의하여 재해를 당한 날로부터 6월 이내에 대장을 경유, 소방서장에게 청구하여야 한다. ② 소방서장은 제1항의 규정에 의한 보상의 청구를 받은 때에는 지체없이 그에 대한 결정을 하고 보상금을 지급하여야 한다. (신설) (신설)	「시․도 의용소방대 설치조례」 - 중략 - 제6조(조직) ① - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 감사,- - - - - - - - - - - - - - - - .(개정) ②~③(현행과 같음) 제8조(업무분장) ① - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -보급반, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ② - - - - 총무부, 홍보부와 구호부를 두고, 총무부에는 서무반, 보급반을, 홍보부에는 정보반, 홍보반을, 구호부에는 구급반․구호반을 두며, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .(개정) ③(현행과 같음) - 중략 - 제3장 임 용 제10조(대원의 임용) ① - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (대장은 복수 추천)- - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 단, 대장 추천시 봉사정신이 투철한 관할지역내 외부인사를 후보자로 추천할 수 있으며, 또한 후보자의 공정한 추천․영입과 기타 해임의 징계 등 의소대 중요사항을 심의․의결 할 의소대운영위원회(이하 “위원회”라 한다)를 시․도 조례로 정하여 운영 할 수 있다.(개정) 제11조(대장 등의 임기) ①(현행과 같음) ② 대장의 임기 또는 연임이 만료되어도 전국연합회장(사무총장을 포함한다) 및 시․도연합회장은 잔여 임기에 한하여 보장할 수 있다. 다만 대장의 임기까지 보장 하는 것은 아니다. 제12조(고문의 위촉) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 또는 퇴직한 소방공무원 - - - - - - - - - - - - - - - (개정) 제14조(해임사유)본문 및 1~7호(현행과 같음) 8. 지밥공무원법 제31조에 해당하는 경우 - 중략 - 제21조(교육 및 훈련) ①~④(현행과 같음) ⑤ 제5조 제2항에서 정하는 소방업무관련전문자격에 대한 교육을 위하 여 시․도는 조례로 정하여 예산지원 및 교육을 시행 할 수 있다. - 중략 - 제5장 경비․보수 및 보상금 - 중략 - 제23조(활동수당) ① - - - - - - - - - - ( - - - - -․순찰 또는 산불진화와 재난․재해복구활동 및 홍보활동을 포함하며 기타 구체적 사항은 시․도 조례로 정할 수 있음. - - - - - - - - ) - - - - - - - - - - -.(개정) - 중략 - 제30조(재해보상 청구) ① - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 별지- - - 별지 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -하며, 부정한 방법으로 청구할 수 없다.(개정) ②(현행과 같음) ③ 소방서장은 청구자가 책임 있는 자로부터 손해배상을 받은 경우 그가 받은 배상금액의 범위에서 제1항에 따른 보상책임을 지지 아니한다. 부 칙 제1조(경과조치) 시행 당시 종전의 표준조례안에 따라 착용하던 제복은 이 표준조례안에 따라 새로운 제복이 지급될 때까지 계속착용할 수 있다.	※ 감사 직책을 두어 대의 기강확립과 청렴성 확보 ※ 남성대와 여성대의 업무분장을 현실에 맞게 세분화 및 기능화 함. ※ 대장 추천시 복수 추천으로 적임자 발굴 및 공정성 확보를 위하여 중요사항 결정시 의소대운영위원회를 운영할 수 있도록 함. ※ 연합회 회장의 업무연속성을 보장하기 위하여 지역 대장의 임기가 만료 되어도 잔여 임기보장 토록 함. ※ 의소대의 원할한 소통과 업무협조의 발전적 역할을 할 수 있도록 퇴직소방공무원도 고문으로 위촉할 수 있도록 함. ※ 해임사유에 지방공무원법을 적용하여 더욱 엄격하게 보완 규정함. ※ 의소대원의 전문교육을 위한 자치단체의 예산지원 근거를 마련 함. ※ 각종 재난․재해의 복구지원 등 활동 범위를 현실화 하고 또한 수당 역시 넓은 활동에도 지급근거를 마련 함. ※ 재해보상 청구서를 별지로 수정하고, 부정한 방법으로 보상 청구를 할 수 없도록 함. ※ 책임 있는 자로부터 보상을 받은 경우 2중 보상을 안 할 수 있도록 함. ※ 복제의 변경에 따른 착용혼란을 방지하기 위하여 경과규저을 둠.

시․도의용소방대 설치조례 표준“안”

2013. 4. 12.

제1장  총   칙

제1조(목적) 이 조례는「소방기본법」제37조 내지 제39조의2의 규정에 의한 의용소방대(이하 "의소대"라 한다)의 설치 및 운영 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(설치) ① 의소대는 시․도지사의 명을 받아 시, 읍, 면별로 관할 소방서장이 설치한다. 다만, 지역실정에 따라 의소대를 추가하여 설치할 수 있다.

② 시와 읍에는 여성의용소방대(이하 “여성대”라 한다)를 설치한다. 다만, 면지역에는 필요할 경우 설치할 수 있다.

③ 의소대 운영상 필요할 때에는 관할구역을 따로 정하여 그 산하에    지역의용소방대(이하 "지역대"라 한다)를 설치할 수 있다.

④ 소방서장은 지역특수성에 따라 소방업무 관련 전문자격 소유자 등으로 구성한 전문의용소방대(이하 “전문의소대” 라한다)를 설치할 수 있다.

⑤ 소방기관이 설치되어 있지 아니한 지역은 제2조 제1항의 의소대를 화재진압에 필요한 시설과 장비를 갖추고 화재 등 위급한 상황 발생시  화재진압 등의 소방활동을 하는 전담의용소방대(이하“전담의소대”라 한다)로 지정 운영할 수 있다.

제3조(명칭) ① 의소대의 명칭은 다음 각호와 같이 한다.

1. 시지역 : ○○소방서 남성의용소방대

2. 읍,면지역 : ○○소방서 ○○남성의용소방대

3. 전문의소대는 전문성을 상징하는 명칭으로 따로 정할 수 있다.

4. 전담의소대 : ○○소방서 ○○전담의용소방대

② 여성대의 명칭은 제1항 중 의용소방대를 여성의용소방대로 한다.

③ 지역대의 명칭은 제1항 의용소방대 ○○지역대라 한다.

제4조(대의 표지) ① 대의 표지는 대의 기와 관서표지로 한다.

② 대의 기는 대의 사무실에 두며 도안, 기, 깃발은 별표 1과 같다.

③ 대의 표지와 현판의 도안, 규격, 재질 등은 별표 2와 같다.

제2장  조직 및 정원

제5조(임용기준) ① 의소대는 그 관할 구역내에 거주 또는 상주하는 주민 중 의소대에 자원하는 사람으로서 다음 각호 사항을 고려하여 임용한다. 다만, 제4호․제5호에 해당하는 자는 우선하여 임용할 수 있다.

1. 관할 구역내에서 의소대의 업무를 성실히 수행할 수 있는 주민

2. 건강상태가 양호하고 협동심이 강한 주민

3. 신망이 두터우며 의용봉공정신이 강한 주민

4.「소방시설공사업법 시행규칙」제24조 규정에 의한 소방관련 자격․학력․경력자

5.「구조대 및 구급대의 편성운영 등에 관한 규칙」제4조 및  제25조 규정에 의한 자격자

② 제2조제4항의 소방업무 관련 전문 자격이라 함은 다음 각호와 같다.

1. 응급의료에 관한법률 제2조4호에  관한 응급의료종사자

2. 산악․수상, 소방, 전기, 가스, 화공(위험물) 등 분야 자격

3. 정보통신 분야 자격

4. 사회복지분야 자격

5. 레카차 또는 중장비분야 자격

6. 교수(법학, 의학, 공학 등), 변호사

7. 소방서장이 기타 소방활동 관련 특수분야 종사자로서 전문지식․기술을 가진 사람으로 인정한 자

③ 남성대장, 여성대장, 지역대장, 전문의소대장, 전담의소대장(이하 “대장” 이라 한다) 및 부대장, 대원의 정년은 65세로 한다.

제6조(조직) ① 의소대(지역대는 제외한다)에는 대장 1명, 부대장 1명, 감사, 부장, 반장 및 일반대원을 둔다.

② 지역대에는 대장 1명, 부장, 반장 및 일반대원을 둔다.

③ 의소대에는 약간명의 고문을 둘 수 있다.

제7조(대장 등의 임무) ① 대장(지역대장은 제외한다)은 관할 소방서장의 명을 받아 대의 업무를 통할하고 대원을 지휘․감독한다. 단, 대장의 임기중 시․도 연합회장 위촉시 부대장이 직무를 대행할 수 있다.

② 부대장은 대장을 보좌하고 대장이 부득히 직무를 대행할 수 없을 때에는 그 직무를 대리한다.

③ 지역대장은 대장의 명을 받아 지역대의 대원을 지휘․감독한다.

제8조(업무분장) ① 남성대 또는 지역대는 총무부, 방호부 및 지도부를 두고 총무부에는 서무반․보급반을, 방호부에는 재난대응반․ 구조․구급반을, 지도부에는 예방반․훈련반․기술지원반을 두며, 부․반별 업무분장은 별표 3과 같다.

② 여성대에는 총무부, 홍보부 및 구호부를 두고, 총무부에는 서무반, 보급반을, 홍보부에는 정보반, 홍보반을, 구호부에는 구급반․구호반을 두며, 부․반별 업무분장은 별표 4와 같다.

③ 전담의소대는 현장지원부, 현장기동부 및 홍보지원부를 두고 현장지원부는 서무반․보급반을, 현장기동부는 기동반․안전관리반을, 홍보지원부는 예방지원반․교육훈련반․홍보통제반을 두며 부반별 업무분장은 별표  4-1 와 같다.

④ 전문의소대의 부와 반의 편제는 지역특성 및 대별 임무에 관할 소방서장이 따로 정할 수 있다.

⑤ 부와 반의 조직 구성 및 정원 조정은 관할 소방서장이 따로 정할 수 있    다.

제9조(대의 정원) ① 시, 읍지역의 경우 정원은 60명으로 하며, 면지역은 30명으로 한다. 다만, 전문의소대 및 지역대를 설치하는 경우 정원은 20명으로 한다.

② 대원은 관할행정구역(동․리․통)단위로 균형 배치되도록 선발하여야 한다.

③ 제1항의 규정에도 불구하고 필요하다고 인정하는 경우에는 지역여건을 감안하여 일부 조정하여 운영할 수 있다.

제3장  임   용

제10조(대원의 임용) ① 대장 및 부대장은 관할 소방서장의 추천(대장은 복수 추천)에 의하여 시․도지사가 임용한다. 단, 대장 추천시 봉사정신이 투철한 관할지역내 외부인사를 후보자로 추천 할 수 있으며, 또한 후보자의 공정한 추천․영입과 기타 해임의 징계 등 의소대 중요사항을 심의․의결 할 의소대운영위원회(이하 “위원회”라 한다)를 시․도 조례로 정하여 운영 할 수 있다.

② 대원은 대장의 추천에 의하여 관할 소방서장이 임용하고 전문의소대원은 소방관련 자격 소지자로서 전문의소대장의 추천에 의해 관할 소방서장이 임용한다.

③ 회계 및 물품출납담당 대원의 임명에 대하여는 “○○도회계관계공무원재정보증규정”을 적용한다.

제11조(대장 등의 임기) ① 대장의 임기는 3년으로 하며, 의소대 현원 과반수의 찬성으로 1차에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 부대장, 부장, 반장도 임기제를 적용 할 수 있다.

② 대장의 임기 또는 연임이 만료되어도 전국의소대연합회장(사무총장을 포함한다) 및 시․도연합회장은 잔여 임기에 한하여 보장할 수 있다. 다만 대장의 임기까지 보장 하는 것은 아니다.

제12조(고문의 위촉) 고문은 지역사회의 소방안전과 의소대의 발전을 위해 헌신․봉사한 주민 또는 퇴직한 소방공무원으로서 대장의 추천에 의하여 관할 소방서장이 위촉한다.

제13조(임용구비서류) ①대원의 임용구비서류는 다음 각호의 1과 같다.

1. 입대원서 1통

2. 이력서 1통

3. 주민등록등본 1통(상주를 증명하는 서류 제출시 등본제출로 갈음)

4. 제5조 제2항에 의한 소방업무관련 전문 자격증(전문의소대원에 한한다)

② 입대원서는 별지 제1호서식과 같다

제14조(해임사유) 대원이 다음 각호의 1에 해당 할 때 임용권자는 이를 해임 하여야 하며, 임기 만료자 및 정년 도래자는 그 직에서 물러나야 한다.

1. 대원이 사망 또는 3개월 이상 소재불명이 된 경우

2. 대원이 구역외로 이주한 경우. 다만, 2개 이상의 소방서가 설치되어 있는 시지역에서는 대원으로서 활동하는데 지장이 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

3. 대원이 심신장애로 직무를 수행할 수 없거나 지장이 있다고 인정한 경우

4. 대원이 직무를 태만히 하거나 직무상의 의무를 이행하지 않은 경우

5. 정당한 사유없이 연속하여 3회 이상 또는 연 5회 이상 교육․훈련에 불참한 경우

6. 기타 대원의 자격으로서 사회적 지탄의 대상이 되거나 소방에 관한 비행 또는 부조리가 있는 경우

7. 제17조 규정에 해당하는 경우

8. 지방공무원법 제31조에 해당하는 경우

제15조(대원의 신분증명 및 복장) ① 임용권자는 대장 또는 대원의 신분을 증명하기 위하여 별지 제2호서식의 신분증명서를 발급한다.

② 임용권자는 신분증명서를 별지 제3호 서식에 의하여 관리하여야 한다.

③ 임용권자는 대원의 경력을 증명하기 위하여 관계자의 신청이 있는 경우 별지 제4호 서식에 의하여 의용소방대원 경력증명서를 발급하고 별지 제5호 서식에 의하여 관리하여야 한다.

④ 대원은 업무를 수행하는 때에는 업무 수행 중임을 표시할 수 있는 복장을 착용하고 신분증을 소지하여야 한다.

제4장  복무 및 교육훈련

제16조(복무의무) ① 대원은 비상근으로 소집명령에 따라 출동하되 화재, 구조․구급 및 기타재난 등을 인지 또는 통보받은 때에는 출동하여 임무를 수행하여야 한다. 단 전담의소대원은 지체없이 출동하여 임무를 수행하여야 한다.

② 화재 취약시기 및 경계근무기간 등에 소방서장의 근무명령으로 소방관서에서 출동대기 근무를 명할 수 있다. 단, 전담의소대원은 필요시 일정기간 상주근무를 명할 수 있다.

③ 전담의소대장은 장비운영에 필요한 자격을 가진 자를 지정 운영하여야하며 화재 등 위급한 상황에서 진압과 인명구조 등 피해경감에 필요한 초기 현장활동에 주력하고 옥내진입은 원칙적 제한한다.

④ 전담의소대의 복무와 근무방법 등에 대한 사항은 전담의소대장이 따로 정한다.

⑤ 전담의소대장은 전담의소대를 책임 운영하며 제4항의 규정에 의하여 따로 정한 복무 및 근무방법 등에 대하여 관할 소방서장에게 보고하여야 한다

⑥ 전담의소대에 필요한 시설 및 장비 소요기준은 별표 7과 같다.

제16조의2(운영지도관) ① 관할 소방서장은 전담의소대를 효율적으로 운영하기 위해 대장의 협의를 얻어 퇴직 소방공무원을 의소대원으로 임용(이하“운영지도관”이라 한다)할 수 있다. 이때 제5조 제1항 제1호는 적용하지 아니할 수 있다.

② 기타 운영지도관의 임용기준, 복무나 근무방법 등에 대한 사항은 전담의소대장과 협의하여 관할 소방서장이 따로 정한다.

제17조(금지행위) 대원은 각대의 명의를 사용하여 다음 각호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 기부금을 모금하거나 영리를 목적으로 하는 행위

2. 정치 활동에 관여하는 행위

3. 소송분쟁 기타 단체의 쟁의에 참여하는 행위

4.기타 대의 명예가 훼손될 행위

제18조(복제) ① 대원의 제복, 모자, 부착물, 부속물, 부착물의 부착위치 등 세부규격서는 별표 5와 같다.

② 단화, 기동화 등은 소방공무원 규정을 준용한다.

③ 방수복, 방수모, 방수화 등 안전장구류는 소방공무원 규정을 준용한다.

④ T셔츠, 우의, 운동복 등을 지급할 수 있으며 형태는 별표5-1과 같다.

⑤ 제1항 내지 제4항의 복제 등은 임용권자가 조제하여 대원에게 지급한다.

⑥ 제5항의 규정에 의한 복제의 지급방법은 시․도 예산을 고려하여 지급해당자의 희망품목을 지급하는 등 지급방법을 합리적으로 조정할 수 있다.

⑦ 의소대원에게 지급하는 복제의 지급대상 및 사용기간은 별표5-2와 같다.

⑧ 복제의 착용기간은 소방공무원 복제규칙을 준용한다.

제19조(복무감독) 대장과 대원의 복무는 관할 소방서장이 감독한다.

제20조(검열) 관할 소방서장은 대의 운영과 업무수행사항을 지도하기 위하여 연 2회(상ㆍ하반기 각1회)이상 검열을 실시하여야 한다.

제21조(교육 및 훈련) ① 대원은 관할 소방서장이 실시하는 교육․훈련 또는 소방학교장(중앙소방학교장 또는 지방소방학교장을 말한다. 이하 같다)이 실시하는 의소대에 관련 교육․훈련을 연24시간이상 받아야한다. 단, 제2조 제5항의 전담의소대는 별도로 정한다.

② 대장 및 부대장은 은 임용 후 소방학교장이 실시하는 의소대장반 교육·훈련을 이수하여야 하며 본 교육을 이수하지 않은 자는 연임을 제한할 수 있다.

③ 관할 소방서장은 제2조제5항의 전담의소대원에게 소방학교장이 실시하는 기본교육과 월1회 4시간이상 장비조작 및 화재진압 등 전문교육․훈련을 실시하여야 한다.

④ 시․도지사는 제1항의 교육실시 상황을 연1회 이상, 관할 소방서장은 연2회 이상 점검하여야 하며, 대원교육에 필요한 교재를 개발․보급하여야 한다.

⑤ 제5조 제2항에서 정하는 소방업무관련전문자격에 대한 교육을 위하여 시․도는 조례로 정하여 예산지원 및 교육을 시행 할 수 있다.

제5장  경비․보수 및 보상금

제22조(기본경비) 대원의 수당, 장학금, 대원에 대한 상이․사망 보상금, 대의 장비관리비, 기타 대의 운영에 필요한 기본경비는 임용권자가 소속기관에 편성하여야 하며 시․군에서는 전담의소대 활성화를 위하여 재정 등을 지원하는 것을 목적으로 조례를 제정할 수 있다.

제23조(활동수당) ① 소방 및 기타재난업무(교육․훈련․순찰 또는 산불진화와 재난․재해복구활동 및 홍보활동을 포함하며 기타 구체적 사항은 시․도 조례로 정할 수 있음. 이하 “소방 및 기타재난업무”라 한다) 수행을 위하여 출동 또는 동원된 대원에 대하여는 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다.

② 제1항의 수당은 1일 1회 이상 활동하는 대원에 한하여 소방공무원보수규정에 규정된 지방소방사 3호봉 봉급 월액을 30으로 나눈 금액(단, 백원미만은 절사한다)으로 한다.

③ 제16조 제2항 및 제3항의 규정에 의한 출동대기 근무를 하는 경우 근무시간에 따라 제2항의 규정에 의한 금액 이외 추가지급을 할 수 있다.

제24조(활동보조비 등) 시장·군수 및 소방서장은 대원이 의소대와 직접 관련 있는 업무를 수행할 경우에는 그 필요경비(여비 등)를 지원할 수 있다.

제25조(재해보상의 종류와 기준) ① 대원이 소방 및 기타재난업무 수행을 위하여 출동 또는 동원되어 사망, 부상, 질병에 걸린 때에는 보상금을 지급한다.

② 재해보상의 종류는 다음 각호와 같다.

1. 요양보상

2. 장애보상

3. 장제보상

4. 유족보상

제26조(요양보상) ① 대원이 소방 및 기타재난업무 수행을 위하여 출동 또는 동원되어 부상을 당하거나 질병에 걸려 요양할 경우에는 이에 필요한 진료, 치료, 수술, 약제, 입원비를 지급한다.

② 제1항의 치료비는 소방공무원보수규정에 규정된 지방소방사 10호봉 봉급 연액의 5배에 상당하는 금액을 초과할 수 없다.

제27조(장애보상) ① 대원이 소방 및 기타재난업무 수행을 위하여 출동 또는 동원되어 부상을 당하거나 질병에 걸려 완치된 후에 신체장애가 있을 경우에는 장애의 정도에 따라 보상금을 지급한다.

② 제1항의 신체장애의 등급 및 신체장애의 등급별 장애보상금은 별표 6과 같으며, 별표 6에 기재된 신체장애가 병발하였을 경우에는 그중 중한 신체장애에 해당하는 등급에 의한다.

제28조(장제보상) 대원이 소방 및 기타재난업무 수행을 위하여 출동 또는 동원되어 사망한 때에는 그 유족 또는 장제를 행하는 자에게 소방공무원보수규정에 규정된 지방소방사 16호봉 봉급액 3월분을 지급한다.

제29조(유족보상) 대원이 소방 및 기타재난업무 수행을 위하여 출동 또는 동원되어 사망한 때에는 그 유족에게 소방공무원보수규정에 규정된 지방소방사 16호봉 봉급액의 10년분을 지급한다.

제30조(재해보상 청구) ①제25조 내지 제29조의 규정에 의한 보상청구는 별지 6 내지 별지 9에 의하여 재해를 당한 날로부터 6월 이내에 대장을 경유, 소방서장에게 청구하여야 하며, 부정한 방법으로 청구할 수 없다.

② 소방서장은 제1항의 규정에 의한 보상의 청구를 받은 때에는 지체없이 그에 대한 결정을 하고 보상금을 지급하여야 한다.

③ 소방서장은 청구자가 책임 있는 자로부터 손해배상을 받은 경우 그가 받은 배상금액의 범위에서 제1항에 따른 보상책임을 지지 아니한다.

제30조의2(성과중심 보상 및 포상) ① 시·도지사·시장·군수 또는 소방서장은 의용소방대 및 대원별 활동실적을 관리 하여야 한다.

② 소방본부장 또는 소방서장은 제1항에 의한 활동실적에 따라 출동수당·운영경비 지원 및 각종 포상기회차등부여 등 성과중심으로 보상·관리하여야 한다.

③ 제1항 내지 제2항에 의한 활동실적관리 및 공정한 관리를 위하여 필요한 사무관리 등의 필요한 조치를 하여야 한다.

④ 소방본부장 또는 소방서장은 소방 및 기타 재난대응활동에 뚜렷한 공로가 있는 의소대 및 의소대원을 선발하여 선진지 견학 기회 부여와 포상을 할 수 있다.

⑤ 소방본부장 또는 소방서장은 의소대의 활동성과를 평가 할 수 있으며 평가결과에 따라 우수 의소대 및 모범 의소대원에 대한 포상을 실시하고 포상금을 지급할 수 있다.

제6장  의용소방대연합회 등

제31조(의용소방대연합회 등) ① 의소대 상호간의 소방업무 정보교환,    대원의 복지향상 도모 등 지역소방행정의 건전한 발전을 위하여 시·도와 시·군의 행정구역 단위로 의소대 연합회를 구성할 수 있다.

② 시․도 연합회 구성은 시․군 지역 의소대 연합회 대표로 구성하며,

시․군 연합회의 구성은 관할 행정구역내의 각 대장으로 구성한다.

③ 시․도 연합회장은 시․군 연합회장 중에서 선출하며, 시․군 연합회장은 각 대장 중에서 선출한다.

④ 시․도 및 시․군 연합회장 위촉시 제5조 제3항의 정년을 감안하여 임기를 정한다.

⑤ 시․도 및 시․군 연합회장은 연합회를 제1항의 규정에 의한 설치목적에 부합되도록 운영하여야 한다.

제32조(연합회의 임무) 연합회의 임무는 다음 각호와 같다.

1. 의소대 복지향상 도모

2. 의소대 상호간 소방업무 정보교환 및 협력강화

3. 지역행정(소방 및 일반) 협조지원

제33조(연합회 경비지원) ①시·도는 시·도 연합회와 시․군 연합회의 활동을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 그 소요경비를 지원할 수 있다.

② 시․군은 시․군 연합회가 시․군 행정에 필요하고 유익한 지역활동을 수행하였을 때에는 그 소요경비를 지원할 수 있다.

제34조(관할구역내의 업무지원 등) 소방서장은 시와 군에서 관할 행정구역내의 의소대에 대하여 활동지원요청이 있을 경우에는 이에 적극 참여하고 지원하도록 조치하여야 한다.

부  칙

제1조(경과조치) 시행 당시 종전의 표준조례안에 따라 착용하던 제복은 이 표준조례안에 따라 새로운 제복이 지급될 때까지 계속 착용할 수 있다.

【별표 1】

의용소방대 기(제4조제2항관련)

(1) 도  안

○○소방서 의용소방대

(2) 기

◦ 규격 : 기 ……………… 가로 110㎝, 세로 75㎝

휘장 …………… 가로 65㎝, 세로 31㎝

수실 …………… 길이 8㎝

◦ 색상 : 바탕 …………… 진청색

휘장 …………… 황금색

수실 …………… 황금색

글씨 …………… 은백색

◦ 지질 : 우단

◦ 휘장은 금사자수로 하되, 윤곽선은 검정색실 처리한다.

(3) 깃 발

◦ 규격 : 무궁화깃봉 …… 지름 6㎝

깃대 …………… 길이 180㎝, 직경 2.5㎝

◦ 재료 : 깃봉 및 깃대 … 철강재 백색도금

받침대 ………… 철재

【별표 2】

의용소방대표지(제4조제3항관련)

(1) 도 안

(2) 규 격

◦ 새  매  의  크  기 : 가로 90㎝,  세로 58㎝

◦ 횃  불  의  크  기 : 가로 9.3㎝,  세로 14㎝

◦ 태  양  의  크  기 : 원외경 37㎝

◦ 소방호스 의 길이 : 길이 43㎝

(3) 재 질 : 동판(구리65%+아연35% 내외로 적절히 합금)

현    판

○

○

의

용

소

방

대

106㎝

25㎝

(1) 두께 : 3㎝

(2) 지질 : 목재

(3)  색  : 판 - 담홍색, 글씨 - 흑색

【별표 3】

의용소방대 업무분장(제8조제1항관련)

부 명	반 명	분 장 업 무
총 무 부	서 무 반	1. 대의 기획업무에 관한 사항 2. 대원의 인사에 관한 사항 3. 대원의 연락 및 소집에 관한 사항 4. 기타 타부반의 업무에 속하지 않은 사항
	보 급 반	1. 대의 경리 및 조달에 관한 사항 2. 대의 장비 및 물품관리에 관한 사항
방 호 부	재난대응반	1. 화재의 경계와 진압에 관한 사항 2. 소방용수의 유지관리에 관한 사항 3. 재난의 초기 대응 및 수습지원에 관한 사항(신설)
	구조․구급반	1. 주민의 대피 및 구호에 관한 사항 2. 주민의 구조에 관한 사항 3. 주민의 구급에 관한 사항
지 도 부	예 방 반	1. 대의 화재예방 활동에 관한 사항 2. 주민지도 계몽에 관한 사항
	훈 련 반	1. 대의 훈련에 관한 사항 2. 대의 교육에 관한 사항
	기술지원반	1. 소방대상물 검사에 관한 사항 2. 새로운 소방기술 보급에 관한 사항

【별표 4】

여성대의 업무분장(제8조제2항관련)

부 명	반 명	분 장 업 무
총 무 부	서 무 반	1. 대의기획 및 운영에 관한 사항 2. 대원의 인사에 관한 사항 3. 대원의 연락 및 소집, 교육, 훈련에 관한 사항 4. 기타 타부반의 업무에 속하지 않은 사항
	보 급 반	1. 대의 경리 및 조달에 관한 사항 2. 대의 장비 및 물품관리에 관한 사항
홍 보 부	정 보 반	1. 각종 재난․재해에 관한 정보수집 및 활용
	홍 보 반	1. 관할 구역내 화재예방활동에 관한 사항 2. 불조심 및 의소대 운영에 따른 홍보활동 3. 소방업무에 관한 주민지도 및 계몽에 관한 사항
구 호 부	구 급 반	1. 화재현장 부상자 처리에 대한 지원 활동 2. 응급조치
	구 호 반	1. 이재민 위안활동 2. 이재민 가료조치

【별표 5】

Ⅰ. 제복(제18조제1항관련)

구 분		형 상	제 식	재질 및 색상
정복	상의		1. 깃은 벌림깃 형태로 한다. 2. 앞면 중앙에 한 줄로 4개의 금색 금속제 단추를 단다. 3. 견장 고리를 만들어 단다. 4. 소매단추는 3개씩 금색 금속제 단추를 단다.	ㆍ색상: 검청색 ㆍ하복 양모 60% 이상, 폴리에스테르 40% 이하 ㆍ동복 양모 80% 이상, 폴리에스테르 20% 이하
	하의		1. 기본 신사복 형식으로 제작한다. 2. 앞주름을 좌우 1개씩 넣고, 옆주머니는 사선으로 단다.
			1. 통허릿단으로 제작한다. 2. 앞다트를 좌우 2개씩 넣고 바지에만 옆주머니를 단다.

구 분		형 상	제 식	재질 및 색상
기동복	상의		1. 깃은 와이셔츠식(안쪽 배색처리)으로 하며, 여밈은 앞몸판 중앙에 지퍼로 한다. 2. 동복은 긴소매, 하복은 반소매로 하고, 동복의 소매끝은 카우스식으 로 하며, 소매 끝에 각 각 2개의 단추를 단다. 3. 흉부 좌우에 겉붙임주 머니를 달고 주머니윗 부분에 지퍼를 달아준 다. 4. 몸판 양옆선 아래쪽에 트임을 준다.	1. 재질 -모든재질 사용가능 【질낮은 P/C(폴리에스테르/면) 제외】 ※예시 P/R 65/35 P/W 50/50 P/W 50/50(방염) P/W 10/90(방염) W 100(방염) -소방방재청 권장재질 하 : P/R 65/35 동 : P/W 50/50 2. 색상 ○상의 -색상 : 옅은 청회색 -색도 (KS A 0062-2003) : 5.3PB(색상) 5.6(명도)/3.1(채도) ○하의 -색상 : 짙은 청회색 -색도(KS A 0062-2003_ : 7.0PB(색상) 2.8(명도)/1.5(채도) 3. 방염 -방염시는 연소성(KSK0585 : 잔염시간, 잔진시간, 탄화거리) 기준을 자체규정하여 시행한다.
	하의		1. 하의는 긴바지 형태로 한다. 2. 바지앞면의 좌우측면 에 사선으로 옆주머니 를 낸다. 3. 바지허리앞면의 좌우 에 주름을 2개씩 잡아 준다. 4. 뒷면 좌우 둔부에 각 각지퍼형 입술주머니 를 낸다.

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
조끼		1. 깃은 스탠드카라형으 로 한다. 2. 여밈은 앞몸판중앙에 지퍼형으로 한다. 3. 아래주머니는 좌우양 쪽에 사선으로 지퍼처 리한다. 4. 앞뒤 몸판좌우에 반사 지로 배색한다. 5. 좌우옆몸판에 지퍼를 달고 메쉬안감처리를 한다. 6. 뒤등판에 은색반사체 로“의소대 VOLUNTEER FIRE” 를 프린트한다. 7. 안감은 통풍성있게 망 사로 한다.	1. 재질 -모든재질 사용가능 【질낮은 P/C(폴리에스테르/면) 제외】 ※예시 P 100 P/R 또는 P/W -소방방재청 권장재질 P 100 2. 색상 -겉감 : 진곤색 (색도 KS A 0062-2003) : 7.2PB(색상) 2.2(명도)/1.6(채도) -배색 : 형광녹색 (색도 KS A 0062-2003) : 2.3GY(색상) 7.5(명도)/7.3(채도)
방한복		1. 깃은 스탠드카라형으 로 한다. 2. 여밈은 앞몸판중앙에 지퍼형으로 하며, 지퍼 끝까지 바람막이를 달 아주고 벨크로테이프 로 여밀수 있게 한다. 3. 착용자의 우측흉부에 세로로 주머니를 내어 지퍼처리한다. 4. 아래주머니는 사선으 로 내고 지퍼처리한다. 5. 앞몸판과 뒤등판 및 소매끝부분에 반사지 로 배색한다. 6. 후드는 탈부착형으로 카라뒤 목선에 지퍼로 연결한다. 7. 내피는 긴소매의 탈부 착형태로 한다. 8. 뒤등판에 은색반사체 로 “의소대 VOLUNTEER FIRE” 를 프린트한다.	1. 재질 -모든재질 사용가능 【질낮은 P/C(폴리에스테르/면) 제외】 ※예시 P 100 P/R 또는 P/W -소방방재청 권장재질 P 100 2. 색상 -겉감 : 진곤색 (색도 KS A 0062-2003) : 7.2PB(색상) 2.2(명도)/1.6(채도) -배색 : 형광녹색 (색도 KS A 0062-2003) : 2.3GY(색상) 7.5(명도)/7.3(채도)

Ⅱ. 모자

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
남 자 정 모	1. 의용소방대장 이상 2. 지대장․부대장	1. 천정비닐호스는 천정 표면이 곡선화 되도록 하고, 이음선은 비닐호 스를 사용한다. 2. 모자테의 바깥에는 주 름테를 두르고 안쪽에 는 비닐 땀받이를 붙인 다. 3. 주름테 양쪽에 금색단 추를 달고 금선턱끈을 넣는다. 4. 동테상단부위에 원형 유지를 위하여 철심을 보강하고 레쟈로 봉합 한다. 5. 모자중심선을 기준으 로 뒷변은 겉감과 유 사한 색상의 망사직으 로 한다. 6.지대장이상 차양의 직위별 월계수 장식 은 금색자수로 한다. 가. 의용소방대장이상 월계수잎16매(좌우 각 8매) 나. 지대장 월계수잎14매(좌우 각 7매)	1. 카바 : 하정복지 겉감용 2. 차양 : 흑색멜톤지

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
여 자 정 모		1. 모자안 망사심은 원형 을 유지하도록 고루 봉 제한다. 2. 땀받이는 머리둘레 솔 기가 갖추어지게 돌려 박는다. 3. 주름테 양쪽에 귀단추 를 달고 금선턱끈을 넣 는다. 4. 지대장이상 차양의 월 계수 장식은 금속판으 로 한다. (월계수잎은 남자정모 와 동일)	하정복지 겉감용
기동모		1. 모자 전면 안쪽에 보강 재를 접착하여 앞면을 세운다. 2. 천정에 통기용 구멍 4 개를 내고 아이렛 처리 한다. 3. 차양은 주머니식으로 하며 차양 끝에서 일정 한 간격을 두고 2선을 누빈다. 4. 챙길이는 8cm로 한다. 5. 여자의용소방대원 기 동모는 남자의 것과 같이한다.	1. 재질 : 하기동복 하의재질 2. 색상 : 하기동복 하의색상

Ⅲ. 부착물

구 분		형 상	제 식	재질 및 색상
직위표장	전국 의용 소방대 연합 회장		터빈모양 4개와 새매날개 4개로 하고 전체크기를 가로 95mm,세로25mm로 한다.	1. 금속재의 경우 - 황동판에 니켈 금색도금을 하 고 새매날개 바 탕은 흑색 에폭 시 처리 2. 자수의 경우 - 전체크기 : 남자 (가로 10.5cm, 세로 4.5cm), 여자(가로 8.5cm, 세로 4cm)로 하되,여자의 경우 가로 크기 조정 가능 - 색상 : 바탕은 기동복 하의색 상, 직위표장은 황색비스코스 레이온사(120 데니아) - 가공 : 배면에 P/C 심지(고밀도)를 접착
	시도 의용 소방대 연합 회장		터빈모양 4개와 새매날개 3개로 하고 전체크기를 가로 91mm,세로25mm로 한다.
	시군 의용 소방대 연합회장		터빈모양 4개와 새매날개 2개로 하고 전체크기를 가로 86mm,세로25mm로 한다.
	의용소방대장		터빈모양 4개와 새매날개 1개로 하고 전체크기를 가로 82mm,세로25mm로 한다.
	지대장부대장		터빈모양 3개와 새매날개 1개로 하고 전체크기를 가로 63mm,세로25mm로 한다.
	부장		터빈모양 2개와 새매날개 1개로 하고 전체크기를 가로 44mm,세로25mm로 한다.
	반장		1. 전체크기 -가로 25mm, 세로 25mm 2. 터빈크기 -외경 19mm의 정육각형 3. 태극문양크기 -지름7mm 4. 측면에 2mm를 띄운 후 폭 4mm 새매날개 1개를 부착한다.

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
모자 표장	1. 정장 2. 약장	1. 정모용 -전체크기 : 가로 78mm, 세로 50mm -태양크기 : 원외경 32mm -불꽃크기 : 가로 8mm, 세로 12mm -호스수평길이 : 37mm -단. 여자정모용의 크기 는 기동모용과 같다. 2. 기동모용 -전체크기 : 가로 53mm, 세로 35mm -태양크기 : 원외경 22mm -불꽃크기 : 가로 6mm, 세로 9mm -호스수평길이 : 25mm	1. 정장 -황동판에 24k 금도금하고 태 양부분은 적색 에폭시 처리 2. 약장 -새매와 관창부 분은 황색실,태 양부분은 적색 실의 비스코스 레이온사로하 되, 횃불은금사 로 자수처리
지휘장		-전체크기 : 가로 53mm, 세로 53mm -원모양크기 : 직경 30mm -불꽃모양크기 : 가로 12mm, 세로 18mm -무궁화꽃모양 : 가로 24mm, 세로 8mm -길이 24mm의 지휘봉 2개 교차	황동판에 24k 금도금

구 분	형 상	제 식	재 질
소 매 표 장		-전체크기 : 가로 97mm, 세로 89mm -리본크기 : 수평길이 87mm, 폭 10mm -리본안에 “의소대 VOLUNTEER FIRE” 표기 -불꽃크기 : 가로 22mm, 세로 32mm -불꽃받침대 : 가로 41mm, 세로 29mm - 가로 34mm, 세로 27mm 의 해태두상을 불꽃을 중심으로 좌우대칭	1. 바탕 : 진청색 (곤색)의 옥스 퍼드트윌지 2. 비스코스레이 온사(120데니 아) 로 자수 -백색실 : 영문글자 -적색실 : 리본모양 -황색실 : 해태 두 상, 횃불, 횃불받 침대, 테두리선 -흑색실 : 리본테 두리 및 해태, 횃불의 형상표시용
뺏 지		- 태양외경 9mm의 모자 표장 축소판으로 한다.	황동판에 24k 금도금하고, 태양부분은 적색 에폭시 처리
직위표	대 장 (예시)	-전체크기 : 가로 30mm, 세로 15mm -글씨 : 고딕체 -종류 : 대장, 부대장, 지대장, 부장, 반장	- 바탕 : 적색의 옥 스퍼드트윌지 - 글씨 : 백색의 비 스코스레이온사 (120데니아)로 자수처리 - 테두리 : 진청색 (곤색)으로 마감

구 분		형 상	제 식	재질 및 색상
가슴표장	21년이상 근무		- 전체크기 : 가로 81mm, 세로 43mm - 불꽃모양 5개(불꽃과 새매날개 가로 81mm, 세로 28mm) - 불꽃크기 : 가로 9mm, 세로 14mm	1. 금속재의 경우 황동판에 24k 금도금 (글씨바탕은 적색 에폭시처리) 2. 자수의 경우 - 와펜전체크기 : 가로95cm,세로 50cm - 바탕재질: 기동 복상의색상, 조 끼,방한복 색상 - 가공 : 배면에 P/C 심지(고밀도)를 접착 -황색실 : 횃불,새 매날개 -적색실 : 글씨바탕 -백색실 : 영문글씨
	15년이상 20년미만 근무		- 전체크기 : 가로 84mm, 세로 31mm - 불꽃모양 4개(불꽃과 새매날개 가로 84mm, 세로 17mm) - 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	10년이상 15년미만 근 무		- 전체크기 : 가로 74mm, 세로 31mm - 불꽃모양 3개(불꽃과 새매날개 가로 74mm, 세로 17mm) - 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	5 년이상 10년미만 근무		- 전체크기 : 가로 70mm, 세로 31mm - 불꽃모양 2개(불꽃과 새매날개 가로 64mm, 세로 17mm) - 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	입대후 5 년미만 근무		- 전체크기 : 가로 70mm, 세로 31mm ․글씨부분 : 가로 70mm, 세로14mm (글씨는 “VOLUNTEER FIRE”로 표기) - 불꽃모양 1개(불꽃과 새매날개 가로 57mm, 세로 17mm) - 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm

Ⅳ. 부속물

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
넥타이		1. 지퍼식 넥타이로 한다. 2. 겉감과 심의 재단은 정 바이어스로 한다.	1. 폴리에스테르원 단 선염처리 2. 색상 : 검청색
넥타이핀		1. 이중 집게형으로 한다. 2. 모자표장(정장)의 태양 부분 원외경 32mm를 12mm로 축소한 모양 으로 한다. 3. 핀길이 55mm 핀너비 6mm(3등분) 두께 1.2mm	1.황동판에 24K금 도금 2. 태양부분은 적 색 에폭시처리 (태양원외각부 분은 금색)
요대 및 버클		1. 요대는 폭 30mm, 길이 110mm정도로 한다. 2. 버클은 중앙에 모자표 장 도안을 삽입한다.	1. 요대는 검정가 죽으로 한다. 2. 버클은 검정색 에폭시바탕에 금색테두리, 금 색 모자표장으 로 한다.
금장 단추		1. 크기를 중형(지름21 ㎜), 소형(지름15㎜)으 로 구분 한다. 2. 중앙에 모자표장 도안 을 삽입한다. 3. 단추 사용처 -중형 : 정복상의앞 -소형 : 정복견장, 소매	1. 금속재질 2. 바탕은 검정색, 테두리와 모자 표장은 금색

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
이름표	(정복용) (기동복용)	1. 전체크기 : 가로 80mm, 세로 25mm(소속․직 위부분 : 세로 8mm, 이름부분 : 세로 17mm) 2. 글씨체 -정복용 : 고딕체 -기동복용 : 명조체 3. 정복용의 뒷면은 옷핀 형태로 고정	1. 정복용은 필름 에 칼라프린팅 후 에폭시 처리 2. 기동복용은 폴 리에스테르의 재질로 재직하 여 와펜 자수처리 3. 정복용 색상은 검청색 바탕에 백색 글씨 기동복용 색상은 소속․직위부분은 적색바탕에 백색 글씨, 이름부분은 살구색바탕에 흑색글씨
등판 표시	의 소 대 VOLUNTEER FIRE	1. 조끼의 경우 -글씨전체의 크기 : 가 로 200mm,세로 118mm ․한글 : 세로 58mm ․영문 : 세로 45mm ․한글과 영문글씨의 간격 : 15mm 2. 방한복의 경우 -글씨전체의 크기 : 가 로 285mm,세로 160mm ․한글 : 세로 80mm ․영문 : 세로 60mm ․한글과 영문글씨의 간격 : 20mm	은색 반사체 프린트

Ⅴ. 제복별 부착물의 부착위치

구분	부착물의 종류	부 착 위 치	비 고
정복	직위표장(금속재)	각 직위표장 중앙이 어깨끝에서 어깨선의 ⅓ 위치가 되도록 부착	나사
	가슴표장(금속재)	앞가슴 좌측 하꼬주머니 상단	나사
	지휘장(금속재)	앞가슴 좌측 하꼬주머니 하단	나사
	이름표(필름재질)	앞가슴 우측(가슴표장과 동일높이)	핀
기 동 복	직위표장(자수)	견장(길이 11cm, 폭 5cm의 견장지에 자수) 단. 여자용은 길이 8.5cm, 폭 4cm의 견장지에 자수)	와펜
	가슴표장(자수)	앞가슴 좌측 상단절개선 5mm위 중앙	와펜
	이름표(자수)	앞가슴 우측 상단절개선 5mm위 중앙	와펜
	소매표장(자수)	좌측팔 어깨끝에서 6cm아래	와펜
	시․도마크(자수)	우측팔 어깨끝에서 6cm아래	와펜(별도)
조 끼	가슴표장(자수)	앞가슴 좌측 상단 절개선 5mm위 중앙	와펜
	직위표(자수)	앞가슴 우측 상단 절개선 5mm위 중앙	와펜
	등판표시(은색반사체)	뒷몸판 중앙절개선 하단 4cm아래	프린트
방한복	가슴표장(자수)	앞가슴 좌측 반사테이프 하단 1cm 중앙	와펜
	직위표(자수)	앞가슴 우측 반사테이프 하단 1cm 중앙	와펜
	소매표장(자수)	좌측팔 어깨끝에서 6cm아래	와펜
	등판표시(은색반사체)	뒷몸판 반사테이프 하단 4cm아래	프린트

※ 비고 : 부착위치의 방향(좌․우측 등)은 착용자 기준이며, “비고란”의 “별도”의 의미는 지급받는 품목을 개별적으로 직접 부착하는 것을 말함

Ⅵ. 세부규격서

Ⅵ-1. 정복 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 정복에 대하여 규정한다.

2. 종    류

2.1 의용소방대원 하정복(남,여)

2.2 의용소방대원 동정복(남,여)

3. 필요조건

3.1 사용재료

사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주재료	원 단	겉감용	원단성능표에 의함	검청색 19-3921 TCX
보조재료	안 감	안감용	제전 폴리 튜일	겉감에 맞는 색상
	P/C평직	상의 안주머니	시중고급품적용
	모 심 지	앞판 보강용	〃
	휴 징	몸체용	〃
	어깨패드	어깨 소매 받침용	〃
	융	모심 받침용	〃
	재 봉 사	봉제용	60s/3	겉감과 조화되는 색
	단 추	앞채움용	금속단추 21mm
	단 추	겉주머니 채움용 소매용	금속단추 15mm
	단 추	견장및 속주머니채움용	플라스틱 15mm	겉감과 조화되는 색
	부 직 포	접착용	시중 고급품
	금속라벨	장식용	흑니켈, 로고:음각 30mm*5mm,두께1mm
	혼용률라벨	세탁표기라벨

3.2 제품치수

개인맞춤으로 한다.

3.3 주요 봉제

3.3.1 원단 결은 바로 사용하여야 한다.

3.3.2 밀도, 색상, 가공 등의 차이가 있는 원단을 혼입하지 않아야 한다.

3.3.3 원단은 파열, 절상, 오염이 없어야 한다.

3.3.4 재단은 경․위사 방향을 잘 맞추어야 한다.

3.3.5 봉제사는 원단색상과 동일한 색상을 사용하여야 한다.

3.3.6 땀수는 균일하게 박아야 하며 땀의 뜀이 없고 봉제선 굽음, 봉제선의      이음,  봉제선의 벗어남이 눈에 띄지 않아야 한다.

3.3.7 봉제의 끝맺음은 되돌려 박기를 하며 위치가 적정하고 끝맺음이 완전      해야 하며 각부의 봉합은 윗실, 밑실의 당겨짐, 늘어짐이 없어야 한다.

3.3.8 단추를 손으로 부착할 때는 지정된 봉사 두 겹을 사용하고 한 구멍에 3회        이상 관통하여 튼튼하게 달아준다.

3.4 상의 봉제

3.4.1 봉제땀수는 2.5㎝간에 12땀 이상으로 한다.

3.4.2 깃 모양은 노치드 카라에 테일러드 상의 형태이며 깃은 좌우 형태가      균등하고, 깃 선의 치수균형이 맞아야 한다.

3.4.3 앞채움 단추는 4단추로 작업한다.(소매단추는 15mm 금속단추 3개씩으로 한다)

3.4.4 카라, 앞여밈, 밑단까지 전체 6mm스티치를 놓는다.

3.4.5 위아래주머니 플랩은 겉붙임으로 하고, 윗주머니부분은 마주보게 주름   을 잡아 겉박이 하고, 아래주머니는 플랩안쪽에 인포켓을 제작해주며.   주머니크기는 도면을 참조하되 개인 체격에 따라 조절한다.

3.4.6 소매밑단 시접넓이는 2.5㎝정도로 접어서 작업한다.

3.4.7 소매 및 밑단 안감은 1㎝정도 여유 있게 작업한다.

3.4.8 앞판과 소매 안에는 전체 폴리에스터 100% 안감을 넣고 단, 남자하정    복 등판은 상단에만 안감을 넣는다.

3.4.9 남자용 라펠넓이는 8.5cm, 라펠 포인트는 4cm, 깃 포인트는 3.5cm정   도로 작업한다.

3.4.10 여자용 라펠넓이는 7.5cm, 라펠 포인트는 4cm, 깃 포인트는 3.5cm정    도로 작업한다.

3.4.11 남자용 안섶은 아래쪽 10cm정도 폭의 겉감으로 한다.

3.4.12 여자용 안섶은 아래쪽 8cm정도 폭의 겉감으로 한다.

3.4.13 남자용 뒤판 아래 중앙 트임은 25㎝정도로 한다.

3.4.14 남자용 상의 양 안쪽에는 가슴선 위치에 입술포켓을 제작해주고 안감     끈고리로 채우게 하며 왼쪽에 보조속주머니를 제작해준다.

3.4.15 착용자의 오른쪽 주머니 1.5cm 상단 중앙에 금속라벨을 부착한다.

3.4.16 견장 고리는 제감 원단을 사용하여 도면상의 견장에 맞게 만들어야     한다.

3.4.17 견장은 도면상의 모형 및 치수로 제작하여 부착하여야 한다.

3.4.18 기타 명시되지 않은 내용은 도면에 따른다.

3.5 완제품 품질상 제조건

3.5.1 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로 착용상 지장이 없어야 한다.

3.5.2 사용된 복지는 규격조건에 적합하고 색이 균일한 것이어야 한다.

3.5.3 기타 정복 상의로서 품질조건이 구비되고 품위 불량으로 인정되는 부분       이 발생되어서는 안된다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요할 때에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 전수검사를 원칙으로 한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상여부를 검사한다.

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치여부를 검사한다.

4.3.3 개인별 치수와 일치여부를 검사한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

5.1.1 제품은 1착씩 부직카바에 넣어 포장한다.

5.2 표시

5.2.1 상의 안쪽의 적당한 위치에 드라이 크리닝 세탁표시라벨을 부착하여야       한다.

6. 기타사항

6.1 계약관은 계약 전에 규격서로 정복 상의의 형체 및 색상 등을 제시하여야  한다.

6.2 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정여부를 교정      받은 후 작업을 개시하여야 한다.

〈예시〉

동정복(상의) 원단성능표

시 험 항 목			규 격	시 험 방 법	비고
혼용율(%)	폴리에스터		20± 5	KS K 0210
	양 모		80± 5
조 직			능 직	육안(분해경)
중량(g/㎡)			172 이상	KS K 0514
밀도 (올/5㎝)	경 사		158 이상	KS K 0511
	위 사		141 이상
인장강도(N)	경 사		349 이상	KS K 0520 (그래브법)
	위 사		331 이상
세 탁 치수변화율(%)	경 사		± 2	KS K 0601
	위 사		± 2
견뢰도 (급)	일 광		4 이상	KS K 0218 또는 KS K 0700
	세탁	변 퇴	4 이상	KS K 0430(A-1)
		오 염	4 이상
	물	변 퇴	4 이상	KS K 0645	16hr 침지
		오 염	4 이상
	마찰	건	4 이상	KS K 0650
		습	3 이상
번 수	경 사		2/72± 4.5	KS K 0414
	위 사
PH			5 ~ 9	KS K 0255
필 링(급)			4 이상	KS K 0501(B&S법)
비섬유질			1.5 이하	KS K 0251

※ 상기 합격기준치는 국가공인 검사기관의 시험성적서를 기준으로 한다.

※ 원단의 폭은 150cm이상으로 한다.

※ 색상 및 기타 원단의 외관상의 품질은 규격서에 따른다.

〈예시〉

하정복(상의) 원단성능표

시 험 항 목			규 격	시 험 방 법	비고
혼용율(%)	폴리에스터		40± 5	KS K 0210
	양 모		60± 5
조 직			평 직	육안(분해경)
중량(g/㎡)			120 이상	KS K 0514
밀도 (올/5㎝)	경 사		122 이상	KS K 0511
	위 사		108 이상
인장강도(N)	경 사		275 이상	KS K 0520 (그래브법)
	위 사		248 이상
세 탁 치수변화율(%)	경 사		± 2	KS K 0601
	위 사		± 2
견뢰도 (급)	일 광		4 이상	KS K 0218 또는 KS K 0700
	세탁	변 퇴	4 이상	KS K 0430(A-1)
		오 염	4 이상
	물	변 퇴	4 이상	KS K 0645	16hr 침지
		오 염	4 이상
	마찰	건	4 이상	KS K 0650
		습	3 이상
번 수	경 사		Siro F 2/80,± 4.5	KS K 0414
	위 사
PH			5 ~ 9	KS K 0255
필 링(급)			4 이상	KS K 0501(B&S법)
비섬유질			1.5 이하	KS K 0251

※ 상기 합격기준치는 국가공인 검사기관의 시험성적서를 기준으로 한다.

※ 원단의 폭은 150cm이상으로 한다.

※ 색상 및 기타 원단의 외관상의 품질은 규격서에 따른다.

남자  의용소방대원 정복(하복,동복) 상의

남자  의용소방대원 정복(하복,동복) 상의

여자 의용소방대원 정복(하복,동복) 상의

남자 의용소방대원 정복(하복,동복) 하의

여자 의용소방대원 정복(하복,동복) 하의

여자 의용소방대원 정복(하복,동복) 하의

Ⅵ-2. 기동복 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 기동복에 대하여 규정한다.

2. 종    류

2.1 의용소방대원 하기동복(상.하)

2.2 의용소방대원 동기동복(상.하)

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	단위	비 고
주재료	원 단	상의겉감용 하의겉감용	동복: 동기동복원단 성능표 하복: 하기동복원단성능표	YD	상의:옅은청회색 하의:짙은청회색
보조재료	안 감	무릎용	폴리100% 테피터	〃
	P/C평직	주머니속	P/C 안감지	〃
	재봉사	봉제용	P/C 또는 S/P 60s/3 ± 10%	M	겉감과 조화되는 색
	부직포	안섶안,깃,카우스,견장,주머니뚜껑,앞코,앞단,입술,경사주머니위치,단안	접착용 시중고급품	YD
	단 추	견장,카우스,	유라이트(직경12㎜)	개	겉감과 조화되는 색
	지 퍼	상의용 (앞채움용, 주머니용)	상의색 나일론 3호(단면)	개	견본참조
	지 퍼	하의용	poly 3호(양면)	개	견본참조
	밴 놀	허리단심지용	접착35㎜	YD
	걸이쇠	하의채움용	시중고급품	개
	라 벨	호수표시용		개

3.2 제품치수는 다음표와 같아야 한다.

3.2.1 상의 치수표(남자용)

(단위 : cm)

호수 항목	90 (S)	95 (M)	100 (L)	105 (XL)	110 (XXL)	115 (3XL)	120 (4XL)	비 고
가슴둘레	104	108	112	116	120	124	128	기준:겨드랑에서 겨드랑까지
허리둘레	99	103	107	111	115	119	123	허리중앙에서 잰다
어깨넓이	44.5	46	47.5	49	50.5	52	53.5
밑단넓이	105	109	113	117	121	125	129
소매기장	58	59	60	61	62	63	64	소매끝에서 카우스끝
뒷 기 장	72	73	74	75	76	77	78	뒷목중심에서 기장끝
카우스길이	24	24	25	25.5	25.5	26	26	카우스끝에서 끝
소매기장(반팔)	24	25	25	26	26	27	28
소매밑단넓이 (반팔)	37	37	38	38	39	39	40

* 상의 허용공차 : 50cm이상 ±1.0cm

50cm미만 ±0.5cm

10cm이하 ±0.2cm

3.2.2 하의 치수표(남자용)

(단위 : ㎝)

호수 항목	71.1 (28“)	73.7 (29“)	76.2 (30“)	78.7 (31“)	81.3 (32“)	83.8 (33“)	86.4 (34“)	비 고
허리둘레	71.1	73.7	76.2	78.7	81.3	83.8	86.4
엉덩이둘레	101.6	104.1	106.7	109.2	111.8	114.3	116.8	허리단이음선밑에서 20.3 아래기준
허벅지둘레	66.0	67.3	68.6	69.9	71.1	72.4	73.7	하의십자선에서 2.5아래
앞밑윗길이	23.8	24.4	25.0	25.7	26.3	26.9	27.6	허리단 제외
뒷밑윗길이	42.5	43.1	43.7	44.4	45.0	45.6	46.3	허리단 제외
하의기장	102.9	104.1	104.1	105.4	105.4	106.7	106.7	허리단 제외
하 의 통	21.0	21.0	22.1	22.1	22.9	22.9	23.6

호수 항목	88.9 (35“)	91.4 (36“)	94.0 (37“)	96.5 (38“)	99.1 (39“)	101.6 (40“)	104.1 (41“)	비 고
허리둘레	88.9	91.4	94.0	96.5	99.1	101.6	104.1
엉덩이둘레	119.4	121.9	124.5	127.0	129.5	132.1	134.6	허리단이음선밑에서 20.3 아래기준
허벅지둘레	74.9	76.2	77.5	78.7	80.0	81.3	82.6	하의십자선에서2.5아래
앞밑윗길이	28.2	28.9	29.5	30.1	30.8	31.4	32.0	허리단제외
뒷밑윗길이	46.9	47.6	48.2	48.8	49.5	50.1	50.7	허리단제외
하의기장	108.0	108.0	109.2	109.2	110.5	110.5	111.8	허리단제외
하 의 통	23.6	24.1	24.1	24.6	24.6	25.4	25.4

* 하의 허용공차 : 50.8㎝이상 ±0.9㎝

50.8㎝미만 ±0.5㎝

10.2㎝이하 ±0.3㎝

3.2.3 상의치수표(여자용)

3.2.4 하의치수표(여자용)

3.3 주요봉제

3.3.1 봉제땀수는 1cm간에 4땀이상으로 한다.

3.3.2 단추는 손으로 달시는 지정된 봉제사 두겹으로 단추의 구멍에 3회이상 관통하고, 밑으로 빼서 4회감고, 뒤로 빼서 2회이상 징검하여 끝매디를 완전히 한다.

3.3.3 징검부위(상의주머니,하의주머니,코단밑)는 매듭기로 튼튼히 징검한다.

3.3.4 단추구멍은 소정의 단추크기에 알맞게 뚫어야 한다.

3.3.5 본봉시접은 1cm로 하고 겉박이는 0.6cm로 한다.

3.3.6 모든이음 및 꺽음부분의 솔기정리는 싸말아 겉박이 또는 눌러박이로서 솔기노출이 없도록 봉제하여야 한다.

3.4 상의봉제

3.4.1 동기동복은 긴소매로 작업하고, 하기동복은 반소매로 작업한다.

3.4.2 깃은 스탠겸용 나비깃으로 하며 속에 심지 한겹을 넣는다.

3.4.3 깃 밴드 안쪽에는 하의원단으로 배색 처리하여야 한다.

3.4.4 앞깃넓이는 7cm, 뒷깃넓이는 4.7cm로 하고 밑밴드에서 뒷밴드넓이는  3cm, 앞밴드넓이는 1.5cm로 한다.

3.4.5 앞채움 지퍼는 0.5cm 정도의 넓이로 이만 보이도록 부착하고 길이는 호수별로 차이(앞목선에서 밑단끝 8cm 위까지)를 두며 하의 원단으로 지퍼 양옆에 3mm 굵기로 파이핑 처리 한다.

3.4.6 안섭넓이는 자기감으로 접어 상부 9cm,하부 7cm가 되도록 하며, 안쪽은 띄워두고 심지 한겹을 넣어야 한다.

3.4.7 견장넓이는 4cm(끝부분은 3.5cm)로 하며 심지 한겹을 사용하고 견장길이는 소매선에서 카라깃 끝까지(카라 밑으로 들어가지않게)로 하며 견장단추(13mm금속)로 채우게 한다.

3.4.8 카우스속에는 심지를 한겹으로 맞접어 붙이고, 소매단추는 2개(13mm)를 달며 위달음은 외줄 봉제하여야 한다.

3.4.9 소매트기는 카우스 윗단에서부터 12cm에서 트고, 겉에는 접음폭 2.5cm, 안에는 접은폭 1cm의 겉감을 대어 2mm 겉박음을 하며 소매트기 총길이는 17.5cm로 한다.

3.4.10 등요크선은 뒷목선에서 10cm 아래에 위치하고, 0.6cm폭 스티치로 겉박음 한다.

3.4.11 등요크선 아래 주름은 어깨 봉제선으로부터 안쪽으로 6cm 부분에 1cm의 속주름을 넣는다.

3.4.12 앞요크선은 옆목선에서 19cm 아래에 위치하며, 앞주머니 뚜껑안쪽에 나일론3호(단면) 지퍼를 부착한다.(슬라이드- 금속.실버색)

3.4.13 전체 6mm 스티치를 기본으로, 앞지퍼 파이핑 끝과 소매 커프스 이음선에는 1mm 스티치로 한다.

3.4.14 하복의 옆솔기는 메쉬원단으로 4cm씩 절개하여 7cm분량으로 부착토록하며 밑단에서 10cm정도로 트임을 준다.

3.4.15 하복의 소매는 3.5cm 크기로 카브라 처리하고 6mm 폭으로 겉박음 한다.

3.4.16 단추구멍은 단추크기(13mm)에 알맞도록 카우스에 각 1기, 견장에 각 1기씩을 단추구멍 뚤이기(나나인찌)로 만들어야 한다.

3.4.17 밑단은 2cm 폭으로 접어 박는다.

3.4.18 상의 주머니 크기는 도면을 기준으로 하되 치수별로 편차를 두어 작   업한다.

3.4.19 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.5 하의 봉제

3.5.1  남자는 3.8cm 넓이의 허리단을 제감으로 하고, 남자 허리안감을 5cm넓이로 대고 띠고리는 겉감으로 5.5cm X 2.5cm의크기로 7개를 부착한다.

3.5.2 앞주름은 좌우 각2개를 넣어 편하게 하고 주름간격은 4cm로하며 뒤에는 좌우 각 2개씩 다트를 넣는다.

3.5.3 옆주머니 트기는 허리이음선에서 1cm내려온 지점부터 17cm  길이로 한다.

3.5.4 뒷주머니는 허리이음선에서 6cm내려온 지점으로 하며 길이는 14cm  내외로 마감하고, 1.3cm크기의 입술 안쪽으로 지퍼(나일론3호.단면)를 단다.(슬라이드-금속,실버색)

3.5.5 지퍼단의 넓이는 3.8cm로 하고 부직포심을 한겹 대어 지퍼를 단다.

3.5.6 삿바대는 2㎝ X 10cm정도를 지퍼단 끝부분에서 밑솔기에 이음 박음질한다.

3.5.7  안감을 허리이음선에서 무릎까지만 작업한다.

3.5.8  허리안쪽에 미끄럼 방지용 고무밴드를 부착한다.

3.5.9 모든 바지솔기는 오버록을 하되 양솔기를 합친폭이 2cm정도가 되게하고 시접을 오픈하게 한다.

3.5.10 바지 뒷솔기는 앞코단 밑에서 허리단까지 터지지 않도록 2중 봉제하   여야 한다.

3.5.11 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.6 완제품 품질상 제조건

3.6.1 상의 및 하의 길이방향은 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.6.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위단정하여 착용상 지장이 없어야 한다.

3.6.3 사용된 복지는 규격조건에 부합되게 색이 균일한 것이어야 한다.

3.6.4 재단이 균등하여 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.6.5 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐등 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.6.6 모든 봉제는 미싱조정을 정확히 맞추어 작업하고 갖맺음은 튼튼하게 작업하여야 한다.

3.6.7 기타 기동복으로서 품질조건이 구비되고 품위 불량으로 인정되는 부분이 발생되어서는 안된다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요할때에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품중 임의로 1-5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부

4.3.3 제품호수에 대한 호수별 규격과 일치 여부

5. 포장방법

5.1 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 상의, 하의 각 매당 두께 0.03mm이상의 폴리비닐주머니에 넣어 밀봉한다.

6. 표시방법

6.1 상의 우측주머니 내측에 아세테이트 라벨명찰을 솔기를 접어 봉제한다.

6.2 상의는 깃안 중앙이음에, 하의는 허리이음선에 치수를 봉제 부착한다.

6.3 골판지 상자 전면에 내용물의 호수 및 수량을 표시한다.

7. 기타사항

7.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하고 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

7.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 기동복의 형체 및 색상등을 제시하여야   한다.

7.3 계약자는 생산 착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교

정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

〈예시〉

의용소방대원 동기동복 원단 성능표

※ P/W 50/50혼방원단 경우

시 험 항 목			규 격	시 험 방 법	비 고
혼용율(%)	폴리에스테르		50 ± 5	KS K 0210
	모		50 ± 5
조 직			2/2 능직	육 안
중량(g/㎡)			230↑	KS K 0514
밀도(본/5㎝)	경 사		180↑	KS K 0511
	위 사		115↑
인장강도(N)	경 사		750↑	KS K 0520 (그래브법)
	위 사		400↑
수축율(%)	경 사		±2	KS K 0474 (드라이크리닝)
	위 사		±2
염색견뢰도 (급)이상	일 광		4	KS K 0700
	세탁	변 퇴	4	KS K 0430 (A - 1)
		오 염	4
	땀	변 퇴	4	KS K 0715
		오 염	4
	마찰	건	4	KS K 0650
		습	3
P.H			5～9	KS K 0255
비섬유질(%)			2↓	KS K 0251
필링(급)			3↑	KS K 0503

※ 비고 : 실의 겉보기 번수는 2/60 × 2/60(NM번수기준)임.

〈예시〉

의용소방대원 하기동복 원단 성능표

※ P/R 65/35혼방원단 경우

시 험 항 목			규 격	시 험 방 법	비 고
혼용율(%)	폴리에스테르		65 ± 5	KS K 0210	spandex (polyurethan) 별도
	비스코스레이온		35 ± 5
조 직			평직	육 안
중량(g/㎡)			175↑	KS K 0514
밀도(본/5㎝)	경 사		130↑	KS K 0511
	위 사		100↑
인장강도(N)	경 사		450↑	KS K 0520 (그래브법)
	위 사		350↑
치수변화율 (%)	경 사		±3	KS K 0465 (1,Ⅱ,B)
	위 사		±3
신축성 (%)	잔류변형율		7↓	KS K 0352
염색견뢰도 (급)이상	일 광		4	KS K 0700
	세탁	변 퇴	4	KS K 0430 (A - 1)
		오 염	4
	땀	변 퇴	4	KS K 0715
		오 염	4
	마찰	건	4	KS K 0650
		습	3～4
P.H			5～9	KS K 0255
비섬유질(%)			2↓	KS K 0251
발수도(급)			4	KS K 0590

※ 비고 : 실의 겉보기 번수는 1/34 × 1/34(NM번수기준)임.

의용소방대원 기동복(동복) 상의

의용소방대원 기동복 (하복) 상의

남자 의용소방대원 기동복(하복,동복) 하의

여자 의용소방대원 기동복(하복,동복) 하의

Ⅵ-3. 조끼 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 조끼에 대해 적용한다.

2. 종    류

의용소방대원 조끼

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	단 위	비 고
주재료	원 단	겉감몸판용 겉감배색용	원단성능표에 의함	YD	진곤색 형광녹색
보조재료	망 사	안감용	폴리에스테르	YD
	야 광 테이프	안전용	휘도400cpl이상	YD	관측각/입사각 -0.2°/-4°일때(회색)
	융	심지용	견본참조	YD
	지 퍼	앞판및주머니용	나일론 3호	개
	지 퍼	주머니용	나일론 3호	개
	재봉사	봉제용	P/C 또는 S/P 60s/3	M
	벨크로	조임용	견본참조	개
	마 크	조끼등의 표지장	〃	개
	프린트	의소대 VOLUNTEER FIRE	〃
	라 벨	호수표시용	〃

3.2 제품치수는 다음표와 같아야 한다

(단위 : cm)

구분	가슴둘레	어깨넓이	기 장
XXXL	125	49	70
XXL	120	47	68
XL	115	45	66
L	110	43	64
M	105	41	62
S	100	39	60

*허용공차 : 50cm이상 ±1.0cm

50cm미만 ±0.5cm

3.3 주요봉제

3.3.1 봉제땀수는 1cm간에 4땀이상으로 한다.

3.3.2 박이 시작과 끝맺음에는 3회이상 징검한다.

3.3.3 뒷몸판 중앙절개선 하단 4cm밑에 20cm×5.8cm 크기의 은색 반사체 “의소대□표시를 고딕체로 프린트하고, 의소대표시글자 1.5cm밑에 20cm×4.5cm 크기의 은색 반사체□VOLUNTEER FIRE□표시를 고딕체로 프린트하여야 하며, 착용자의 앞가슴 좌측 요크스티치5mm위로 가슴표장 와펜을 오버록 고정하고, 우측 요크스티치 5mm위로 직위표와펜을 오버록 고정한다.

3.4 세부 봉제사항

3.4.1 겉감은 맞접어 박은 다음 접어 겉박아야 한다.

3.4.2 목선모양은 스텐드형으로 깃의 넓이는 4cm크기로 하고 깃 안쪽 전체에 배색 처리하고 깃 바깥쪽  상부에 1.3cm 폭으로 배색을 덧대어준다.

3.4.3 앞채움 지퍼는 0.5cm 폭으로 이만 보이도록 부착하고, 길이는 호수별로 차이(카라끝에서부터 앞밑단끝1cm위까지)를 두며 배색원단으로 지퍼 양옆에 3mm 폭으로 파이핑한다.

3.4.4 앞섭넓이는 몸판원단으로 접어 상부9cm,하부7cm가 되도록 한다.

3.4.5 등요크선은 제원단으로 뒷목선에서 13cm 내려온곳에 위치하고, 양 소매진동 스티치로부터 7cm위치에는 절개선을 두고 반사체 원단으로 배색 처리한다..

3.4.6 앞요크선은 옆목선에서 19cm 아래에 위치하며, 0.6cm 스티치로 겉박음한다.

3.4.7 앞요크선 아래에 6cm폭의 아치형 날개를 달고 꼭지점 부분에 플라스틱 돗트 버튼(13mm)를 부착한다.

3.4.8 밑주머니는 좌․우 양쪽에 사선으로 15cm 길이로 부착하고, 지퍼는 0.5cm 폭으로 보이도록 부착하며, 배색원단으로 양옆에 3mm 폭으로 파이핑 처리한다..

3.4.9 앞면과 뒷면에 휘도400cpl이상의 혼합반사체를 역삼각형 모양으로 도면과 같이 부착하여 소방의 기능을 도모한다.

3.4.6 안감은 통풍성있게 망사로 사용하며 소매둘레 안쪽에는 몸판원단으로 3cm 폭의 미까에시를 넣어 봉제한다.

3.4.7 뒤 등판 양쪽 절개선에 7㎝×3.5㎝ 크기의 비죠를 달며 플라스틱 돗트버튼(13mm)을 달되 아래짝은 2,5cm간격으로 2개를 부착하여 허리 사이즈를 조절할 수 있도록 한다.

3.4.8 옆선 하단으로부터 25cm 길이로 트고 지퍼(나일론 3호)달고 안쪽에 6cm 폭으로 망사 처리한다.

3.4.9 밑단은 2.5cm 폭으로 접어 박는다.

3.4.10 라벨판은 뒤 등판 안쪽(뒷 깃아래)에 몸판 원단으로 중앙이 8.5cm길이의 반원형이 되도록 도면과 같이 작업한다.

3.4.11 기타 명시되지 않은 사항은 도면 및 견본에 따른다.

3.5 완제품 품질상 제요건

3.5.1 조끼 원단은 길이방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.5.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위단정하여 착용상 지장이 없어야 한다.

3.5.3 사용된 복지는 규격조건에 부합되며 색상이 균일한 것이어야 한다.

3.5.4 재단이 균등하여 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.5.5 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐등 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.5.6 모든 봉제는 미싱 조정을 정확히 맞추어 작업하고 끝맺음은 튼튼하게 작업하여야 한다.

3.5.7 기타 조끼로서 품질조건이 구비되고 품질불량으로 인정된 부분이 보여서는 안된다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요할때에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품중 임으로 1-5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부

4.3.3 제품치수에 대한 호수별 규격과 일치여부

5. 포장방법

5.1 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품 1매씩을 두께 0.03mm이상의 폴리비닐주머니에 넣어 밀봉한다.

6. 표시방법

6.1 조끼 옆부분에 아세테이트 라벨명찰을 솔기를 접어 봉제한다.

6.2 폴립비닐주머니의 일면에는 품명 및 호수를 표시한다.

6.3 골판지상자 전면에 내용물의 호수 및 수량을 표시한다.

7. 기타사항

7.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하고 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

7.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 조끼의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

또한 계약관은 조끼 전면 및 후면 상단부에 디자인 변화를 주지 아니하는 범위 내에서 체온 통풍을 위한 재료규격이상의 겉 망사를 사용․제작하게 할 수 있다.

7.3 계약자는 생산착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

〈예시〉

의용소방대원 조끼 원단 성능표

※ P 100 원단 경우

시험항목		단 위	규 격	시험방법	비 고
사 용 재 료	상층	%	폴리에스테르 멀티필라멘트사	KS K 0520	* 참고번수(상층) 경 : 75/72DTY 위: 75/72DTY
	하층
			폴리우레탄 필름
조 직			Rip-Stop	육안판정법
밀도	경사	올/5㎝	250이상	KS K 0511
	위사		170이상
중 량		ｇ/㎡	130이하	KS K 0514
인장 강도	경사	N	390이상	KS K 0520
	위사		290이상
치수 변화율	경사	%	±2	KS K 0601
	위사		±2
내 수 도		kg	10이상	KS K 0592	고수압법
투 습 도		ｇ/㎡/24hr	25,000이상	KS K 0594	초산칼륨법
접착강도		ｇ/5㎝	1,000이상	KS K 0533
블 로 킹		급	3이상	KS K 0760
발 수 도		급	4이상	KS K 0590
P.H		-	5.5～8.5	KS K 0255
일광견뢰도		급	4이상	KS K 0700
땀 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0715
	오		4이상
세 탁 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0430 (A-1)
	오		4이상
마 찰 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0650
	습		3이상

항 목		단위	규 격	시험방법	비 고
내수도	십자 봉제선 방수 테이프 제시상태	kg	8이상	KS K 0592	세탁조건 : KS K 0465 (Ⅰ,Ⅱ,B)
	십자 봉제선 방수 테이프 세탁5회 후		8이상

단, 봉제선 십자 방수 테이프 내수도 측정은 다음과 같다.

- 시료 시편 조건 : 가로 9인치 × 세로 9인치 이상 원단을 가로세로 중심으로

십자로 봉제한 후 내수도를 측정한다.

의용소방대원 조끼

Ⅵ-4. 방한복 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 방한복에 대하여 규정한다.

2. 종    류

의용소방대원 방한복

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주재료	원 단	겉감몸판용 겉감배색용	원단성능표에 의함	진곤색 형광녹색
보조재료	페딩(솜)	앞판,등판받침용 소매용	4온스/㎡ 3온스/㎡	견본참조
	안 감	앞판,등판,소매용	폴리 100% 테피터	견본참조
	니들펀치	카우스깃,바람막이,주머니뚜껑	1.5온스/㎡	견본참조
	지 퍼	앞채움용	나일론 5호	견본참조
	지 퍼	깃뒷면 모자용	나일론 3호	견본참조
	P/C 심지	안섭,비조,견장,안주머니입술,뚜껑,앞깃	시중고급품	견본참조
	재 봉 사	봉제용	S/P 또는 P/C 60s/3	겉감과 조화되는 색
	고무밴드	손목 졸임용	폭 5cm	견본참조
	반사원단	가슴,등판, 소매용	휘도400cpl이상	관측각/입사각 -0.2°/-4°일때(회색)
	호수라벨	호수표시용	견본참조
	마 크	방한복등의 표지장	〃
	벨 크 로	앞마이카우스,견장,주머니용	〃
	프 린 트	의소대 VOLUNTEER FIRE	〃

3.2 제품치수는 다음표와 같아야 한다.

<외 피>                                                   (단위 : cm)

구 분	S	M	L	XL	XXL	XXXL
어깨넓이	47	49	51	53	55	57
소매길이	57.5	59	60.5	62	63.5	65
가슴둘레	115	120	125	130	135	140
상 의 장	76	78	80	82	84	86
소매부리	29.5	30	30.5	31	31.5	32
밑단둘레	113	118	123	128	133	138

*허용공차 : 50cm이상 ±1.0cm

50cm미만 ±0.5cm

10cm이하 ±0.2cm

<내 피>                                                   (단위 : cm)

구 분	S	M	L	XL	XXL	XXXL
어깨넓이	46	48	50	52	54	56
소매길이	53	54.5	56	57.5	59	60.5
가슴둘레	109	114	119	124	129	134
상 의 장	61	63	65	67	69	71
소매둘레	28.5	29	29.5	30	30.5	31
밑단둘레	107	112	117	122	127	132

*허용공차 : 50cm이상 ±1.0cm

50cm미만 ±0.5cm

10cm이하 ±0.2cm

3.3 주요봉제

3.3.1 봉제땀수는 1cm간에 4땀이상으로 한다.

3.3.2 모든 봉제 시접은 1cm이상으로 작업한다.

3.3.3 오버롴 조시는 촘촘히 작업하여야 한다.

3.3.4 각 부위 봉합은 윗실,밑실의 당겨짐,줄어짐이 없어야 한다.

3.3.5 땀의 띔, 땀의 터짐이 없어야 하고 봉제선 굽음, 봉제선 이음, 봉제선벗어남이 눈에 띄지 않아야 한다.

3.3.6 봉제 끝맺음은 3회이상 튼튼히 봉제하여야 한다.

3.3.7 주름 및 늘림봉제의 배분을 적정하게 하여야 한다.

3.3.8 벨크로테이프 위치를 정상으로 하며 착용에 충분히 견딜수 있게 견고히 달아야 한다.

3.3.9 지퍼는 슬라이더가 유연하게 상,하로 움직이고 지퍼테이프는 원단색상  과 동일하여야 하며 봉제시 봉제선이 휘지 않고 봉제주름이 없어야 한다.

3.3.10 뒷몸판 반사테이프 하단 4cm밑에 28.5cm×8cm 크기의 은색 반사체 “의소대□표시를 고딕체로 프린트하고, 의소대표시글자 2cm밑에 28.5cm×6cm 크기의 은색 반사체□VOLUNTEER FIRE□표시를 고딕체로 프린트하여야 하며, 착용자의 앞가슴 좌측 반사테이프 하단 1㎝ 중앙에 가슴표장 와펜을 오버록 고정하고, 우측 반사테이프 하단 1㎝ 중앙에 직위표와펜을 오버록고정하고, 좌측 어깨 이음선 중앙 6㎝ 하단에 소매표장 와펜을 오버록 고정한다.

3.3.13 기타 명시되지 않은 사항은 도면 및 견본에 따른다.

3.4. 세부봉제

구 분	기 준
깃	1.길이,폭 및 형태가 좌․우 균등하고 깃과 깃선의 치수균형이 맞아야 한다. 2. 넓이는 8cm로 하고 깃끝까지 지퍼를 부착하여 보온효과를 내도록한다. 3.깃 뒷면의 배색넓이는 6.5cm로 한다.
소 매	1.소매부리는 도면과 같이 반사체 원단으로된 비죠를 덧붙이고 아래에 벨크로 테이프를 부착하여 조일 수 있게 한다.
앞 판	1.앞판에는 6.5cm 넓이의 바람막이(카라끝에서 1cm 내려온 곳부터)를 만들어 부착하고 2cm x 6cm 크기의 벨크로 5개를 상․하로 간격을 두어 단다.
주머니달 기	1.몸통주머니는 좌․우 양쪽 후레쉬 밑에 17cm 크기로 부착하며 3mm 나일론 지퍼를 달아준다.(위치는 도면참조) 2.가슴 주머니는 우측가슴 반사체 테이프 3cm 아래 길이 15cm의 지퍼를 부착한다. 3.가슴주머니 지퍼 아래 13mm의 은색 아일렛을 부착한다. 4.안주머니는 착용시 왼쪽 안섭에 세로로 하며 외 입술 모양으로 15cm x 1.5cm 크기로 제작한다.(입술 안쪽으로 3mm나일론 지퍼를 달아준다) 5.소매 주머니는 좌측 어깨이음선 15cm아래에 외입술 포켓으로 11cm x 1.5cm 크기로 제작하고, 입술안으로 배색과 동일한 색상의 지퍼 (나일론 3호)를 부착한다.(포켓중심은 소매 중심선에서 약간 앞쪽으로)
겉박음	1.어깨, 포켓, 바람막이에는 6mm 넓이로 스티치 한다.
외 피	1.몸판․소매 전체에 안감(Polyester 100%) 으로만 처리한다.
내 피	1.몸판 바깥쪽은 파카 몸판원단과 동일한 원단으로 하고, 안쪽에는 동일 한 색상의 폴라플리스를 사용한다.(3온스패딩) 2.소매 안팎에 안감으로 보온용 페딩솜 3온스를 넣고 겨드랑이선과 소매끝에 내피 고정단추(10mm)를 단다. 3.앞채움용 지퍼로 나일론3호 곤색으로 부착한다. (카라끝에서 밑단 1cm 위까지) 4. 뒤 등판 윗쪽에 내피 고정용 고리를 7cm x 2cm크기로 부착한다.
모 자 달 기	1.깃 뒷쪽에 제원단과 폴라플리스 두겹으로 만들고 탈부착 가능하도록 지퍼처리 한다.
반사체 달기	1.앞가슴, 소매 및 등판에 폭 2.5cm,휘도400cpl이상의 혼합반사체를 붙인다.
기 타	1.기타 명시 되지 않은 사항은 도면을 참조한다.

3.5 완제품 품질상 제요건

3.5.1 방한복 원단은 길이방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.5.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위단정하여 착용상 지장이 없어야 한다.

3.5.3 사용된 복지는 규격조건에 부합되며 색상이 균일한 것이어야 한다.

3.5.4 재단이 균등하여 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.5.5 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐등 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.5.6 송곳표시는 사용하지 않는다.

3.5.7 봉합위치 재단표시는 잘지워지는것을 사용하고 재단표시에 의한 더러움이 없어야 한다.

3.5.8 기타 방한복으로서 품질조건이 구비되고 품질불량으로 인정된 부분이 보여서는 안된다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요할때에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품중 임으로 1-5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치여부

4.3.3 제품치수에 대한 호수별 규격과 일치여부

5. 포장방법

5.1 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품 1매씩을 두께 0.03mm이상의 폴리비닐주머니에 넣어 밀봉한다.

6. 표시방법

6.1 방한복 옆부분에 아세테이트 라벨명찰을 솔기를 접어 봉제한다.

6.2 폴리비닐주머니의 일면에는 품명 및 호수를 표시한다.

6.3 골판지상자 전면에 내용물의 호수 및 수량을 표시한다.

7. 기타사항

7.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하거나 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

7.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 방한복의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

7.3 계약자는 생산착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

〈예시〉

의용소방대원 방한복 원단 성능표

※ P 100원단 경우

시험항목		단 위	규 격	시험방법	비 고
사 용 재 료	상층	%	폴리에스테르 멀티필라멘트사	KS K 0520	* 참고번수(상층) 상의 경 : 75/72DTY 위: 75/72DTY
	중간층		폴리우레탄필름
	하층		폴리에스테르 인터락
조 직			RIP-STOP	육안판정법
밀도	경사	올/5㎝	250이상	KS K 0511
	위사		170이상
중 량		ｇ/㎡	275이하	KS K 0514
인장 강도	경사	N	700이상	KS K 0520
	위사		320이상
치수 변화율	경사	%	±2	KS K 0601
	위사		±2
내 수 도		kg	10이상	KS K 0592	고수압법
투 습 도		ｇ/㎡/24hr	12,000이상	KS K 0594	초산칼륨법
접착강도		ｇ/5㎝	1,000이상	KS K 0531
블 로 킹		급	3이상	KS K 0760
발 수 도		급	4이상	KS K 0590
P.H		-	5.5～8.5	KS K 0255
일광견뢰도		급	4이상	KS K 0700
땀 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0715
	오		4이상
세 탁 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0430 (A-1)
	오		4이상
마 찰 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0650
	습		3이상

항 목		단위	규 격	시험방법	비 고
내수도	십자 봉제선 방수 테이프 제시상태	kg	8이상	KS K 0592	세탁조건 : KS K 0465 (Ⅰ,Ⅱ,B)
	십자 봉제선 방수 테이프 세탁5회 후		8이상

단, 봉제선 십자 방수 테이프 내수도 측정은 다음과 같다.

- 시료 시편 조건 : 가로 9인치 × 세로 9인치 이상 원단을 가로세로 중심으로

십자로 봉제한 후 내수도를 측정한다.

의용소방대원 방한복

의용소방대원 방한복

Ⅵ-5. 남자정모 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 정모에 대하여 규정한다.

2. 종    류

의용소방대원 정모

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

품 명	용 도	규 격	비 고
복 지	겉감용	하정복원단과 같은재질	검청색
주 름 테	동테싸게용	주름테규격
수 챙	직급표시용	검정멜톤지	도면참조
	(지대장 이상)	금색모루수
금철턱끈	앞장식용	황동판 0.4mm	금도금무광
포리에스테르	테속심용	견본참조
연 결 쇠	연결쇠	견본참조
검정레쟈	땀받이용	견본참조
반투명비닐	천정기름받이용	견본참조
광 목	합포 및 이음선치기용	견본참조
화 섬 지	땀받이 보완용	견본참조
망 사 지	통풍용	견본참조
귀 단 추	턱끈매듭용	견본참조
앞 받 침	앞세움용	견본참조
봉 사	보엦용	견본참조
면 능 직	테밑둘레용	견본참조
태 피 터	안감용	견본참조
비닐호수	천정둘레용	견본참조
동 테 철	형태유지용	견본참조
레 쟈	동테철싸개용	견본참조
모 장	표식용	황동판 24K 금도금

3.2 제품치수는 다음과 같아야 한다.

(단위 : cm)

호수	머리둘레	천정		변둘레			수챙		턱끈 (폭)	머리띠 (자바라) (폭)
		길이	넓이	앞	옆	뒤	앞선길이	길이
1	61.0	28	27	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
2	60.3	28	27	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
3	59.7	27.7	26.7	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
4	59.1	27.7	26.7	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
5	58.4	27.4	26.4	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
6	57.8	27.4	26.4	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
7	57.2	27.1	26.1	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
8	56.5	27.1	26.1	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
9	55.9	26.8	25.8	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
10	55.3	26.8	25.8	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
11	54.6	26.5	25.5	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0
12	54.0	26.5	25.5	6	5	5	36	5.5	1.2	4.0

*허용공차 : ±0.2cm

3.3 제조

3.3.1 정모 겉감원단은 이색지를 사용할 수 없다.

3.3.2 챙 표면은 두께1mm의 흑색비닐을 사용하고 중간 화이버원지를 한겹넣고 뒷면은 녹색비닐 레쟈를 부착하고 앞면을 비닐로 싸서 봉제한다.

3.3.3 정모는 완전부착식으로 봉합한다.

3.3.4 정모 카바의 봉제는 2.5mm간 10땀이상으로 한다.

3.3.5 자바라는 동테표면에 오게 하고 모자띠 테이프의 이음선을 후미에 오게 한다.

3.3.6 챙 앞심은 모표를 중심으로 옆귀단추 부분까지 소정의 봉제를 한다.

3.3.7 땀받이의 폭은 4.5cm로 하고 2.5cm간 6땀이상으로 하며 전면에  폭 2cm 넓이의 화섬지를 덧댄다.

3.3.8 모자중심선을 기준으로 뒷변은 겉감과 유사한 색상의 망사직으로 한다.

3.3.9 천정비닐호수는 정모 크기에 따라 천정표면이 곡선화되도록 하고 이음선은 비닐호수를 사용한다.

3.3.10 동테 상단 부위에 원형유지를 위하여 일정 넓이의 철심을 보강하고   레쟈로 봉합한다.

3.3.11 테아래 싸게는 면능직으로 자바와 연결 봉제하여 테에 봉합한다.

3.3.12 천정둘레에 광목으로 선치기 한다.

3.3.13 본 규격에 명시되지 않은 사항은 견본 및 도면, 일반봉제 요령에 의   한다.

3.4 기타사항

3.4.1 정모는 비닐카바를 포함한다.

3.4.2 상단 중앙에 구멍을 내어 견본과 동일한 모자표장(정장)을 부착한다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단 및 원부자재 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품된 임의로 1～5%를 램덤하게 샘플링하여 제반검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재로 사용에 대한 사용 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부

4.3.3 제품호수에 대한 규격과 일치 여부

5. 포장 및 표시

5.1 포장방법

5.1.1 포장은 완제품 1개씩를 비닐주머니에 넣어 밀봉한다.

5.1.2 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 표시방법

5.2.1 제품 천정 반투명 비닐속에 라벨표시를 한다.

5.2.2 골판지상자 표시요령은 수요부처의 요구에 따른다.

6. 기타사항

6.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하거나 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

6.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 정모의 형체 및 색상등을 제시하여야 한다.

6.3 계약자는 생산 착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

남자 의용소방대원 정모

모자차양 (의용소방대장이상)

모자차양 (지대장,부대장)

금선 턱끈

Ⅵ-6. 여자정모 규격서

1. 적용범위

이 규격은 여자 의용소방대원 정모에 대하여 규정한다.

2. 종    류

여자 의용소방대원 정모

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주 재 료	복 지	겉감용	하정복원단과 같은 재질	검청색
보조재료	수 폰 지	속심용	견본참조
	원 지	속심용	견본참조
	투명비니루	천정땀받이용	견본참조
	화 섬 지	땀받이용	견본참조
	귀 단 추	턱끈매듭용	남자용과 동일	견본참조
	금철턱끈	앞장식용	견본참조
	챙	표지용	지대장이상-금속판
	챙 심	겉감	견본참조
	망 사	속실용	견본참조
	봉 사	봉제용	견본참조
	광 목	천정테이프	흑색광목

3.2 제품치수는 다음과 같아야 한다.

(단위 : cm)

호수	머리둘레	천정		변둘레		챙		턱끈 (폭)	머리띠 (자바라) (폭)
		길이	넓이	앞	7	앞	길이
1	61.0	19	18	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
2	60.3	19	18	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
3	59.7	18.5	17.5	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
4	59.1	18.5	17.5	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
5	58.4	18	17	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
6	57.8	18	17	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
7	57.2	17.5	16.5	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
8	56.5	17.5	16.5	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
9	55.9	17	16	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
10	55.2	17	16	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
11	54.6	16.5	15.5	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
12	54.0	16.5	15.5	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5
13	53.3	16	15	8	7	6.5	5.5	3.5	3.5

*허용공차 : ±0.2cm

3.3 제조

3.3.1 재단은 경,위사 방향을 맞추어 재단한다.

3.3.2 형지 설정은 견본에 의한다.

3.3.3 봉제 땀수 2.5cm간 10땀이상으로 한다.

3.3.4 박이 시작과 끝맺음에는 3회이상 눌러 박는다.

3.3.5 모자안 망사심은 원형을 유지하도록 고루 봉제한다.

3.3.6 땀받이는 머리둘레 솔기가 갖추어지게 돌려 박는다.

3.3.7 본 규격에 명시되지 않은 사항은 견본 및 도면, 일반봉제 요령에 의한다.

3.4 기타사항

3.4.1 상단 중앙에 구멍을 내어 견본과 동일한 모자표장(정장)을 부착한다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단 및 원부자재 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 전수검사를 원칙으로 한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재로 사용에 대한 사용 여부

4.3.2 기술적인면에 대한 규격서와 일치 여부

4.3.3 제품호수에 대한 규격과 일치 여부

5. 포장 및 표시

5.1 포장방법

5.1.1 포장은 완제품 1개씩를 비닐주머니에 넣어 밀봉한다.

5.1.2 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 표시방법

5.2.1 정모 천정 명함판 안에 치수표시를 한다.

5.2.2 골판지상자 표시요령은 수요부처의 요구에 따른다.

6. 기타사항

6.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하거나 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

6.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 정모의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

6.3 계약자는 생산 착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

여자 의용소방대원 정모

Ⅵ-7. 기동모 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 기동모에 대하여 규정한다.

2. 종    류

소방공무원 기동모

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주 재 료	복 지	겉감용	하기동복 바지원단	짙은청회색
보조재료	면 20수 트윌지	땀받이, 이음선치기	견본참조
	망 사	안감용	〃
	폴리에틸렌원지	챙심	〃
	부 직 포	땀받이심지	〃
	모 장	표식용	〃
	니들펀치	앞심용	〃
	10수 P/C	앞심,안감용	〃	고밀도
	뒷 고 리	크기조절용	〃	금속장식 (검정색)
	봉 사	봉제용	〃

3.2 제품치수는 다음과 같아야 한다.

(단위 : cm)

호수	머리둘레	앞높이	챙넓이	챙길이	내대길이	뒷길이
특대	61.0	7.5	20	8	3.2	10
대	59.7	7.5	20	8	3.2	10
중	57.2	7.5	20	8	3.2	10
소	55.9	7.5	20	8	3.2	10

*허용공차 : ±0.2cm

3.3 제조

3.3.1 원단은 이색지를 사용할 수 없다.

3.3.2 안감은 전면에 10수 P/C(고밀도)를 사용하고 나머지 부분은 망사지로 한다.

3.3.3 전면에 니들펀치를 접착하여 모자앞면이 세워지도록 한다.

3.3.4 천정부분에 통기용 구멍 4개를 내고 재봉기로 돌려 박는다.

3.3.5 안감과 겉감이음선 봉합부분에 안으로 검정화섬지를 덧대어 앞부분 및 뒷부분 모두 2본침으로 선치기 한다.

3.3.6 챙은 주머니식으로 하며 챙 끝에서 20mm 간격을 두고 5mm 간격으로 2선을 누빈다.

3.3.7 모자표장은 전면 상단 중앙에서 20mm 아래에 모자표장(약장) 상단이 오도록 견본과 동일하게 자수처리 한다.

3.3.8 호수 표시는 뒷면 내부에 별도 라벨을 부착한다.

3.3.9 봉제땀수는 25mm간 8땀이상으로 하고 챙 누빔땀수는 4땀이상으로 한다.

3.3.10 기타 명시되지 않은 사항은 견본, 도면 및 일반 봉제요령에 의한다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단 및 원부자재 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품중 임의로 1～5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재로 사용에 대한 사용 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부

4.3.3 제품호수에 대한 규격과 일치 여부

5. 포장 및 표시

5.1 포장방법

5.1.1 포장은 호수별로 50개를 1속으로 하여 비닐 폴리팩을 넣어 포장한다..

5.1.2 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 표시방법

5.2.1 골판지상자 표시 요령은 수요부처의 요구에 따른다.

6. 기타사항

6.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하거나 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

6.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 근무모의 형체 및 색상등을 제시하여야 한다.

6.3 계약자는 생산착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정

받은 후 작업을 개시하여야 한다.

의용소방대원 기동모

Ⅵ-8. 넥타이 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 정복넥타이에 대하여 규정한다.

2. 종    류

2.1 정복 넥타이

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주 재 료	폴리에스테르 100%	정복 넥타이용	견본참조	진회색선(폭5mm)과 연분홍선(폭6mm)으로 교차하면서 스트라이프 처리
보조재료	재 봉 사	봉제용	60s/3 나이론사	겉감과 조화되는 색
	심지 1,2	심지용	견본참조	폴리에스테르
	안 감	안감용	견본참조	폴리에스테르
	라 벨	부착용	견본참조
	품질표시	부속용	견본참조
	지퍼몰드세트	넥타이용	견본참조	사출몰드,지퍼, 잠금장치,너트

3.2 제품치수

3.2.1 넥타이 치수 (허용공차 ± 10%)

구 분		넓은폭	좁은폭	매듭하단부터 대검끝까지	비 고
대	남	9.5cm	5cm	48cm
	여	7.0cm	3cm	36cm
중 (표준)	남	9.5cm	5cm	45cm
	여	7.0cm	3cm	35cm
소	남	9.5cm	5cm	42cm
	여	7.0cm	3cm	34cm

3.2.1.1 지퍼의 치수 (± 10%)

총길이	지퍼의 폭	목싸게에 들어가는 부분	소검에 들어가는 부분
42cm	2.3cm	12cm	1cm

3.3 재단 및 봉제요령

3.3.1 겉감과 심지의 재단은 정바이어스로 하여야 한다.

3.3.2 심지는 넥타이 중심에 똑바로 넣어야 한다.

3.3.3 넥타이 겉감의 이음개소는 2개소로 하며 이음부분에 시작은 넓은 폭에서 70cm이후에 이음부분을 봉제한다.

3.3.4 봉제땀수는 2.5cm간에 8땀이상으로 한다.

3.3.5 시접은 1cm이상으로 한다.

3.3.6 넥타이는 지퍼식으로 하되 지퍼는 견본과 동일하게 봉제하여야 한다.

3.3.7 넥타이에 매듭봉은 견고하게 조립하며 뒷면은 고정봉합하고 지퍼에 랍빠와 소검은 미싱으로 봉합한다.

3.3.8 넥타이에 소검꼬리는 겉감과 일치하여야 하며, 정리가공 봉합후 다림질은 앞뒷면을 다리미로 정형한다.

3.3.9 기타 본 규격에 명시되지 않은 사항은 견본 및 도면, 일반관례에 따른다.

3.4 완제품 품질상 제조건

3.4.1 넥타이에 대검부분은 반듯이 바이어스로 재단 봉제 하여야 한다.

3.4.2 위 각 조건에 부합될 수 있는 제품으로 착용상 지장이 없어야 한다.

3.4.3 봉제는 치밀 단정하고, 봉사는 단절.풀어짐등 오봉된 부분이 없어야 한다.

3.4.4 재단된 겉감은 규격 조건에 부합되며 색상이 균일한 것이어야 한다.

3.4.5 넥타이 지퍼에는 잠금장치가 구비되어 착용시 흘러내림이 없어야 한다.

3.4.6 기타 넥타이로서 품질조건이 구비되고 품위 불량으로 인정되는 부분이 발생되어서는 안된다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단 및 원부자재 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 넥타이 검사방법은 납품된 제품중 임의로 1～5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재로 사용에 대한 일치 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부

5. 포장 및 표시

5.1 포장방법

5.1.1 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 포장한다.

5.1.2 넥타이는 1매를 폴리에칠렌백에 넣어 포장한다.

6. 기타사항

6.1 계약관은 계약전에 소정견본으로 넥타이의 형체 및 색상등을 제시하여야 한다.

6.2 계약자는 생산착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

의용소방대원 넥타이

Ⅵ-9. 요대 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 요대에 대하여 규정한다.

2. 종    류

2.1 정복 및 기동복 요대

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주 재 료	가 죽	정복 및 기동복용 요대	견본참조	검정색우피
보조재료	재봉사	봉제용	견본참조
	버 클	채움용	견본참조	검정색 에폭바탕에 금색테두리,금색모자표장
	레 자	속심지	견본참조

3.2 제품치수

3.2.1 허리띠는 폭 3cm, 길이 110cm정도로 하되, 여자용은 개인의 허리에 맞게 조정할 수 있다.

3.2.2 버클은 견본에 의한다.

3.3 재단 및 봉제요령

3.3.1 재단 및 제조요령은 견본 및 도면, 일반제조관례에 의한다.

3.4 완제품 품질상 제조건

3.4.1 위 각 조건에 부합될 수 있는 제품으로 착용상 지장이 없어야 한다..

3.4.2 제조는 치밀 단정하고, 봉사는 단절, 풀어짐등 오봉된 부분이 없어야 한다.

3.4.3 버클은 견고하고 튼튼하여야 한다.

3.4.4 기타 요대로서 품질조건이 구비되고 품위 불량으로 인정되는 부분이 발생되어서는 안된다.

4. 검    사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단 및 원부자재 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요시 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품중 임의로 1～5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재로 사용에 대한 사용 여부

4.3.2 기술적인면에 대한 규격서와 일치 여부

5. 포장 및 표시

5.1 제품 10개를 1속으로 2번 접어서 묶은 다음 20속씩을 골판지상자에 넣고 포장한다.

의용소방대원 요대

【별표 5-1】

기타제복(제18조제4항관련)

구 분	형 상	제 식	재질 및 색상
T 셔 츠		1.깃은 폴로형 T셔츠 형 식으로 한다. 2.흉부좌측에 겉붙임 주 머니를 단다. 3.밑단은 편직 처리한다.	1. 재질 -흡한속건(Cool) 기능의 폴리에 스테르 재질 2. 색상 -기동복상의 색 상과 동일 (옅은 청회색)
우의		1. 오버코트형태로 한다. 2. 겉감 및 배색,반사테 이프의 형태는 방한복 에 준하여 제작한다 3. 두건은 코트깃에 스냅 으로 탈부착할 수 있도록 한다. 4. 허리부분에 벨트고리 를 단다. 6. 양쪽주머니는 사선모 양으로 안쪽으로 들어 가 뚜껑이 덮을 수 있 도록 한다. 8. 몸판 어깨부분과 소매 내피를 망사처리한다.	1. 재질 -방수,투습기능 의 폴리에스테 르 재질 2. 색상 -방한복 동일 (몸판-진곤색 배색-형광녹색)
운동복		1. 상의 깃은 나비깃으로 한다. 2. 지퍼는 깃끝까지 달아 야한다. 3. 하의 허리단에는 고무 밴드를 넣고 보조용 면끈을 넣는다.	1. 재질 -시중 일반재질 2. 색상 -지방자치단체 자체 결정

【별표 5-2】

의용소방대원복제지급품목표(제18조제7항관련)

종 류			수 량	사용기간	지급대상	비 고
제복	정 복	동복	1	3	지대장이상
		하복	1	3	지대장이상
	기동복	동복	1	2	전의용소방대원	-신규대원은 임용후 3개월이내에 지급
		하복	1	2	전의용소방대원
	조 끼		1	2	전의용소방대원
	방한복		1	3	전의용소방대원
모자	정 모		1	3	지대장이상
	기동모		1	2	전의용소방대원	-신규대원은 임용후 3개월이내에 지급
단 화			1	2	전의용소방대원
기동화			1	3	전의용소방대원

【별표 6】

신체장애등급표(제27조제2항관련)

등 급	신 체 장 애
1	1. 두눈의 교정시력이 0.02이하인 사람 2. 말하는 기능과 음식물을 씹는 기능을 완전․영구히 잃은 사람 3. 신경계통의 기능 또는 정신에 뚜렷한 장애가 남아 수시로 간 호를 받아야 하는 사람 4. 흉복부․장기에 뚜렷한 장애가 남아 수시로 간호를 받아야 하 는 사람 5. 두팔을 손목관절이상에서 잃은 사람 6. 두다리를 발목관절이상에서 잃은 사람
2	1. 두눈의 교정시력이 0.06이하인 사람 2. 말하는 기능과 음식물을 씹는 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 3. 신경계통의 기능 또는 정신에 뚜렷한 장애가 남아 일생동안 노무에 종사하지 못하게 된 사람 4. 흉복부․장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 일생동안 노무에 종사하지 못하게 된 사람 5. 두귀의 청력을 완전히 잃은 사람 6. 한팔을 팔굽관절이상에서 잃은 사람 7. 한다리를 무릎관절이상에서 잃은 사람 8. 두손의 손가락을 완전․영구히 사용하지 못하게 된 사람 9. 두발을 발목발바닥뼈관절이상에서 잃은 사람
3	1. 두눈의 교정시력이 0.1이하인 사람 2. 말하는 기능 또는 음식물을 씹는 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 3. 두귀의 청력이 귀에 대고 말하지 아니하고서는 큰 말소리를 알아듣지 못하는 사람 4. 신경계통의 기능 또는 정신에 뚜렷한 장애가 남아 특별히 손 쉬운 노무외에는 종사하지 못하게 된 사람 5. 흉복부․장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 특별히 손쉬운 노 무외에는 종사하지 못하게 된 사람

등 급	신 체 장 애
3	6. 한팔을 손목관절이상에서 잃은 사람 7. 한팔의 3대관절중의 2개관절이 못쓰게 된 사람 8. 한팔을 완전․영구히 사용하지 못하게 된 사람 9. 한다리를 발목관절이상에서 잃은 사람 10. 한다리의 3대관절중의 2개관절이 못쓰게 된 사람 11. 한다리를 완전․영구히 사용하지 못하게 된 사람 12. 척추에 뚜렷한 기형이나 운동장애가 남은 사람
4	1. 한눈이 실명(맹․광각상실)되거나 또는 다른 눈의 교정시력이 0.6이하인 사람 2. 두귀의 청력이 40㎝이상의 거리에서 보통의 말소리를 알아듣 지 못하는 사람 3. 신경계통의 기능 또는 정신에 뚜렷한 장애가 남아 손쉬운 노 무외에는 종사하지 못하게 된 사람 4. 흉복부․장기의 기능에 뚜렷한 장애가 남아 손쉬운 노무외에 는 종사하지 못하게 된 사람 5. 한손의 엄지손가락을 포함하여 2개이상의 손가락을 잃은 사람 6. 한손의 엄지손가락과 둘째손가락이 못쓰게 된 사람 또는 엄지 손가락이나 둘째손가락을 포함하여 세손가락이상의 손가락이 못쓰게 된 사람 7. 한다리가 다른쪽 다리보다 5㎝이상 짧아진 사람 8. 한발을 발목발바닥뼈관절이상의 부위를 잃은 사람 9. 한팔에 가관절이 남은 사람 10. 한다리에 가관절이 남은 사람 11. 한발의 발가락을 모두 잃은 사람 12. 한팔의 3대관절중의 1개 관절이 못쓰게 된 사람 13. 한다리의 3대관절중의 1개 관절이 못쓰게 된 사람 14. 두발의 발가락이 모두 못쓰게 된 사람 15. 외모에 뚜렷한 흉터가 남은 사람 16. 양쪽의 고환을 잃은 사람 17. 비장 또는 한쪽 신장을 잃은 사람

등 급	신 체 장 애
5	1. 한눈의 교정시력이 0.1이하인 사람 2. 두눈에 반맹증, 시야협착 또는 시야이상이 있는 사람 3. 두눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 결손 또는 운동장애가 있는 사람 4. 코가 결손되어 그 기능에 뚜렷한 장애가 있는 사람 5. 말하는 기능 또는 음식물을 씹는 기능에 장애가 남은 사람 6. 한귀의 청력이 귀에 대고 말하지 아니하고서는 큰 말소리를 알아듣지 못하는 사람 7. 두귀의 청력이 1m이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣 기 어려운 사람 8. 한손의 둘째손가락을 잃거나 엄지손가락과 둘째손가락 외의 손가락 2개를 잃은 사람 9. 한손의 엄지손가락이 못쓰게 된 사람, 둘째손가락을 포함하여 손가락 2개를 못쓰게 된 사람 또는 엄지손가락과 둘째손가락외 의 세손가락 3개를 못쓰게 된 사람 10. 한발의 엄지발가락 또는 그 외의 발가락 4개를 잃은 사람 11. 한발의 발가락 모두가 못쓰게 된 사람 12. 한다리가 다른쪽 다리보다 3㎝이상 짧아진 사람 13. 한팔의 3대관절중의 1개 관절의 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 14. 한다리의 3대관절중의 1개 관절의 기능에 뚜렷한 장애가 남은 사람 15. 생식기에 뚜렷한 장애가 남은 사람 16. 신경계통의 기능 또는 정신에 장애가 남아 종사할 수 있는 노 무가 상당한 정도로 제한된 사람 17. 흉복부․장기의 기능에 장애가 남아 종사할 수 있는 노무가 상당한 정도로 제한된 사람
6	1. 한눈의 조절기능에 뚜렷한 장애가 있거나 또는 안구의 운동 장애가 남은 사람 2. 한눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 결손 또는 운동장애가 남은 사람 3. 한눈의 반맹증․시야협착 또는 시야이상이 남은 사람 4. 한눈의 교정시력이 0.6이하인 사람

등 급	신 체 장 애
6	5. 한귀의 청력이 40㎝이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아 듣지 못하는 사람 6. 척추에 기형이 남은 사람 7. 한손의 셋째손가락 또는 넷째손가락을 잃은 사람 8. 한귀의 귓바퀴의 대부분이 결손된 사람 9. 7개이상의 치아에 대하여 치과보철을 한 사람 10. 한발의 엄지발가락을 포함하여 발가락 2개이상을 못쓰게 된 사람 11. 흉복부․장기에 장애가 남은 사람 12. 쇄골․흉골․늑골․견갑골 또는 골반뼈에 뚜렷한 기형이 남은 사람 13. 한팔의 3대관절중의 1개 관절의 기능에 장애가 남은 사람 14. 한다리의 3대관절중의 1개 관절의 기능에 장애가 남은 사람 15. 장관골에 기형이 남은 사람 16. 한손의 셋째손가락 또는 넷째손가락이 못쓰게 된 사람 17. 한발의 엄지발가락 또는 그외의 발가락 4개를 못쓰게 된 사람 18. 국부에 완연한 신경증상이 남은 사람 19. 외모에 뚜렷한 흉터가 남은 사람 21. 기타 제1급 내지 제6급의 각호에 해당하지 아니하는 부상으 로서 14일이상의 입원을 요하는 부상을 당한 사람

신체등급별장애보상

등 급	보 상 금
1 급	사망보상금의 100/100
2 급	사망보상금의 88/100
3 급	사망보상금의 76/100
4 급	사망보상금의 64/100
5 급	사망보상금의 52/100
6 급	사망보상금의 40/100

※ 기타 신체장애 범위․등급 및 보상기준은 “의사상자 예우 및 지원에 관한 법률 시행령 별표”를 준용한다.

【별지 제1호 서식】

입 대 원 서 주 소 성 명 (성별) 남․녀 생 년 월 일 주민등록번호 위 본인은 소방서( 군 읍․면) 의용소방대원으로 복무하고자 입대를 지원합니다. 년 월 일 지 원 자 성 명 □
	추 천 인	직 성명 □
귀하 (신문용지 190㎝×268㎝)

【별지 제2호 서식】

신  분  증  명  서

⑤

⑥

( 전  면 )                       ( 후   면 )

① 발급기관의 장 및 직인

② 계  인

③ 사진(5㎝×3.5㎝)

④ 신분증번호

⑤ 소속(○○의용소방대)

⑥ 성  명

⑦ 발급기관명(소방서단위)

⑧ 철  인

※ ④⑤⑥⑦은 흑색 모필로 기재

구 분	내 용	도 형
지 질	신분증의 용지는 백색으로 하고, 지질은 인쇄용지 190g/㎡으로 한다. 또는 재질을 PVC 카드로 할 수 있다
제 식	1. 신분증의 크기는 가로 5㎝×세로 7.5㎝로 한다. 2. 후면 사진첨부란 밑 전면에 1.5㎜의 엷은 연두 색 문자로 “대한민국 의용소방”을 중앙부분에 금색으로 의용소방대 “모표”를 인쇄한다. 3. 후면 사진첨부란 밑의 모서리에 녹색으로 “의용 소방”을 인쇄한다.(글씨크기 가로 0.8㎝×세로 5 ㎝×굵기 1㎜) 4. 신분증과 발급대장에 첨부한 사진은 동일한 것 으로 발급日前 6월이내에 촬영한 것으로서 크기 는 가로 5㎝×세로 3.5㎝로 한다. 5. 신분증은 피․브이․씨 또는 비닐지로 완전 밀 착 포장하여 발급한다.
관 리	1. 신분증의 분실, 오손 및 기재사항의 변동으로 재 발급하고자 할 때에는 그 사유가 발생한 날로부 터 15일 이내에 재발급받아야 한다. 2. 의용소방대원이 퇴직하였을 때에는 신분증을 반 납하여야 한다.

【별지 제3호 서식】

의용소방대원 신분증 발급대장

결 재			발행번호	사진	발행일자	직위	성명	생년 월일	주민등록 번 호	주 소	수령인 (인장)
					회수일자

【별지 제4호 서식】

의용소방대원 경력증명서

인적사항	성 명	한 글		주민등록 번 호
		한 자
	주 소
경력사항	근 무 기 간		근 무 처	소 속		직 책
	부 터	까 지
근무년한	년 월		최 종 직 책

위와 같이 경력을 증명합니다.

년       월       일

○ ○소방서장   (인)

비고 : 발급신청 직접당사자가 원할 경우 주민등록번호 표기를 안 할 수 있다

【별지 제5호 서식】

의용소방대원 경력증명 발급대장

발급 번호	발급 일자	소 속	성 명	주 소	생년 월일	재직 기간 (년월)	용 도	통수	취급자 (인)	비고

【별지 제6호 서식】

요 양 보 상 청 구 서

1. 소속(주소)

2. 성명	성별	생년월일	년    월    일

3. 상병명	상병의 부위와 정도

4. 상병의 결과

5. 요양의 내용

6. 소요요양비 내용	합계	원

위의 사실과 상위없음을 증명함

소재지

병원 또는 진료소 명칭

직	성명	(인)

1. 부상 또는 발병년월일	년	월	일

2. 상병명

위의 사실과 상위없음을 증명함

년      월       일

대장	(인)

위와 같이 청구함

년     월      일

청구자 주소

성명	인

소방서장 귀하

【별지 제7호 서식】

장 애 보 상 청 구 서

1. 소속(주소)

2. 성명	성별	생년월일	년	월	일

3. 상병명

4. 부상 또는 발병년월일	년	월    일

5. 장애의 정도

위의 사실과 상위없음을 증명함

소재지

병원 또는 진료소 명칭

직               성명                 인

1. 장애발생년월일

2. 장애명

3. 청구금액 및 장애등급

위의 사실과 상위없음을 증명함

년     월     일

대장	(인)

위와 같이 청구함

년     월      일

청구자 주소

성명	인

소방서장 귀하

【별지 제8호 서식】

장 제 보 상 청 구 서

1. 소속(주소)

2. 성명	성별	생년월일	년     월    일

3. 부상 또는 발병년월일	년     월    일

4. 사망년월일

5. 장제보상청구금액

위의 사실과 상위없음을 증명함

년	월	일

대장	인

위와 같이 청구함

년	월	일

청구자 주소 및 사망자와의 관계

성명              인

소방서장    귀하

※ 1. 유족이 청구할 때에는 호적등본 및 인감증명서를 첨부하여야 한다.

2. 내연관계에 있는 자는 내연관계증명서를 첨부하여야 한다.

3. 장제를 행한 자가 청구할 때에는 장제사실의 증서를 첨부하여야 한다.

【별지 제9호 서식】

유 족 보 상 청 구 서

1. 소속(주소)

2. 성명	성별	생년월일        년     월     일

3. 부상 또는 발병년월일

4. 사망년월일

5. 사망장소

6. 사망경위

7. 유족보상금 청구금액

위와 같이 청구합니다.

년      월	일

청구자주소

사망자와의 관계

성   명	인

위 상위없음을 확인.

년	월     일

대장	인

소방서장    귀하

※ 1. 사망진단서․유족의 호적등본 및 인감증명서를 첨부한다.

2. 내연관계에 있는 자는 내연관계증명서와 인감증명서를 첨부한다.