노후소화기 수거 및 교체 관련 안내문

평소 저희 소방에 각별한 애정과 관심을 보여주시고, 특히 경제적으로 어려움에도 불구하고 화재예방에 적극 협조해 주셔서, 진심으로 감사를 드립니다.

최근 영등포 7가 소규모 작업장에서 소화기로 자체 진화중 “노후 가압식 소화기의 폭발사고” 방송보도에 의한 소화기 사용 시 국민의 불안이 증가하고 있음을 우리는 심각하게 받아들이지 않을 수 없습니다. 이에 따라 우리 소방서에서는 노후소화기에 대한 종합적이고 체계적인 소화기 안전대책 추진으로 사회전반에 안전관리 환경을 만들겠습니다.

국민 여러분, 노후소화기가 완전히 교체될 수 있도록 적극적인 협조를 부탁드립니다.

앞으로 안전문화정착에 변함없는 지도와 편달을 부탁드리며 항상 건강하시고 행운이 함께 하시길 축원합니다.

感謝합니다.

2013. 11.

태백소방서장   이 동 학

노후소화기(가압식) 안전관리 요령(홍보안)

� ○ 소화기 구분

가압식 소화기(지시압력계 없음 / 현재 생산않됨)        축압식 소화기(지시압력계 있음)

�○ 가압식 소화기 분사 원리

핀제거 ⇨ 손잡이 조작 ⇨ 용기내 가스용기 가격(격침형) ⇨ 용기 내부로 가스압력 분출 ⇨ 소화약제 방출

�○ 가압식 소화기 사고 원인 : 분사시 노후 ․ 손상으로 인한 폭발(파편발생)

본체용기의 부식＞ 캡의 이완이나 손상＞ 해체과정 중 무리한 분해

본체용기 부식	캡의 이완이나 손상	분출구 막힘

� ○ 수거․폐기 절차(제조업체 책임 재활용)

소방안전관리대상 : 안전관리자 점검 ⇒ 부족분을 축압식소화기로 구입(관계인) ⇒ 폐기할 가압식소화기 구입처로 이송 수거 ⇒ 구입처에서 제조업체로 이송 폐기

일반대상 : 관계인 가압식소화기 관할소방서 제출(축압식으로 교체 구입) ⇒ 소방서 수집(1Ton) 후 제조업체에 이송 ⇒ 제조업체 폐기

※ 자율권고 교체 주기 : 8년 ＊가압식소화기는 1999년 생산중단으로 모두 8년 이상임

� ○ 협조사항

소화기는 1회 사용이 원칙, 소화기 분사시 안전사고예방을 위해 노후소화기 교체에 적극 협조하여 주시기 바라며 자세한 사항은 관할소방서 예방팀(553-2119)으로 문의하시기 바랍니다.