우리 화목한 주택 화재예방 자율안전점검표

우리 화목한 주택 상호 :

※ 해당 소방시설이 없는 경우에는 표기 하지 마십시오.

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	○,×	내용(위치, 상태)
▪ 소화설비
∙소화기 정상작동 및 관리 상태 확인
∙보일러실내 소화기 비치 여부
∙매달 한번 소화기 흔들기 실시 여부
▪ 화목보일러 설치 부분
∙설치 장소의 적정 여부 - 넘어지지 않도록 바닥에 고정 설치
∙연료사용의 적정 여부 - 지정된 연료(나무)만 사용 - 2m 이상 떨어진 장소에 보관
∙연료 투입구의 기능 점검 - 닫힌 상태에서 틈새가 없는지
∙연통의 설치 및 기능 점검 - 보일러보다 2m이상 높게 연장 설치 - 천장 또는 건물 밖으로 0.6m이상 나오게 설치 - 불연재료의 재질 및 연결부에 청소구 설치 - 관통(벽,지붕)부분의 불연재료로 단열 처리 상태 - 막히거나 화기가 새어나오는 구멍이 없는지 - 주기적(3개월)청소 실시 여부
∙취급 시의 안전관리 적정성 - 연료를 한꺼번에 많이 넣는지 여부 - 연료 투입 후 투입구를 닫고 있는지 - 보일러 주변에 가연물을 방치하지 않는지

점검일자 :       년     월     일    점검자 :               (서명)