소방장비관리규칙 전부개정령

1. 개정이유

소방공무원의 안전한 현장활동을 위하여 소방장비의 구매부터 불용 결정까지 전주기에 따라 소방장비를 체계적으로 관리할 수 있도록 「소방장비관리규칙」을 재정비하고, 소방장비의 품질향상과 표준화 증진을 위하여 국민안전처장관 소속으로 표준규격심의위원회를 구성ㆍ운영하며, 소방장비의 분류 및 보유기준을 현실에 맞게 세분화하여 조정하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선ㆍ보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 소방장비 표준규격심의위원회 운영(안 제8조)

국민안전처장관이 소방장비에 관한 표준규격을 제정․개정 또는 폐지하려는 경우에 관계 전문가 등으로 구성된 표준규격심의위원회의 심의를 거치도록 함.

나. 소방장비 검사 및 검수 강화를 통한 품질 제고(안 제12조)

소방기관의 장은 소방장비를 구매하는 경우에는 소방장비에 대한 전문적인 지식과 경험을 보유한 소방공무원 및 관계전문가로 전문검사반을 편성․운영하여 그 소방장비를 검사 및 검수할 수 있도록 함.

다. 소방장비관리운용계획 제출기한 조정(안 제15조)

시ㆍ도지사가 매년 수립하는 소방장비관리운용계획에 대하여 국민안전처장관에게 전년도 12월 31일까지 제출하도록 하던 것을 해당연도 1월 31일까지 제출하도록 하여, 시ㆍ도의 예산편성내역에 따라 정확하게 소방장비관리운용계획을 수립할 수 있도록 함.

라. 소방기관 간 소방장비의 관리전환 근거 마련(안 제17조)

소방장비의 사용감소, 과다보유 등의 이유로 재고가 발생하는 경우 같은 시․도 내 소방기관 간에는 소방장비를 상호 관리전환 할 수 있도록 하여 소방기관별 소방장비를 효율적으로 사용하게 하고 소방장비의 구매예산을 절약할 수 있도록 함.

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 입법예고(2015. 8. 26. ～ 9. 14.) 결과, 특기할 사항 없음

총리령  제 1237 호

소방장비관리규칙 전부개정령

소방장비관리규칙 전부를 다음과 같이 개정한다.

소방장비관리규칙

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규칙은 「소방기본법」 제8조제3항에서 위임된 소방자동차 등 소방장비의 분류ㆍ표준화 및 그 관리 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “소방업무”란 「소방기본법」 제3조제1항에 따른 업무를 말한다.

2. “소방기관”이란 중앙소방학교ㆍ중앙119구조본부ㆍ소방본부ㆍ소방서ㆍ지방소방학교ㆍ119안전센터ㆍ119구조대ㆍ119구급대ㆍ119구조구급센터ㆍ항공구조구급대ㆍ소방정대ㆍ119지역대 및 소방체험관 등 소방업무를 수행하는 기관을 말한다.

3. “소방장비”란 소방업무를 효과적으로 수행하기 위하여 필요한 기동장비ㆍ화재진압장비ㆍ구조장비ㆍ구급장비ㆍ보호장비ㆍ정보통신장비ㆍ측정장비ㆍ보조장비를 말한다.

4. “운용”이란 소방장비를 그 기능 및 목적에 맞도록 안전하게 사용하는 것을 말한다.

5. “관리”란 소방장비의 안전성을 확보하고 효율적으로 활용하기 위하여 소방장비의 구매부터 불용의 결정까지 전 주기에 걸쳐 언제든지 본래의 성능을 발휘하도록 하는 점검 및 정비, 그 밖의 모든 행위를 말한다.

6. “장비운용자”란 소방장비를 직접 운용하는 소방공무원, 의무소방원 및 의용소방대원을 말한다.

7. “장비관리공무원”이란 소방장비의 관리를 담당하는 소방공무원을 말한다.

제3조(적용 범위) 소방장비의 관리 및 운용에 관하여는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규칙에서 정하는 바에 따른다.

제2장 소방장비의 분류 및 표준화 등

제4조(소방장비의 분류) 「소방기본법」 제8조제3항에 따른 소방장비의 분류는 별표 1과 같다.

제5조(소방장비의 목록화) ① 소방기관의 장은 그 기관이 보유하고 있거나 취득하려는 소방장비가 「물품목록정보의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 물품목록에 포함되어 있지 아니하면 그 물품을 목록화(目錄化)하는 데에 필요한 다음 각 호의 자료를 조달청장에게 통보하여 목록화를 요청하여야 한다.

1. 「물품목록정보의 관리 및 이용에 관한 법률 시행규칙」 제5조제2항에 따른 식별자료

2. 「물품목록정보의 관리 및 이용에 관한 법률 시행규칙」 제5조제3항에 따른 관리자료

② 소방기관의 장은 「물품목록정보의 관리 및 이용에 관한 법률 시행규칙」 제6조제2항에 따라 소방장비 구매 입찰공고 및 견적서 제출 요청 또는 계약체결을 할 때에는 계약자, 납품업자 또는 생산자 등으로부터 목록화에 필요한 자료를 제출 받아야 한다.

③ 소방기관의 장은 제1항의 요청에 따라 소방장비의 목록화가 완료되었을 때에는 그 결과를 국민안전처장관에게 알려야 한다.

제6조(소방장비의 표준화) ① 소방장비의 표준이 되는 규격은 「산업표준화법」에 따른 한국산업표준이 제정되어 있거나 국내외 관련 기관 또는 단체에서 정한 표준이 있는 경우에는 그 표준에 따른다. 다만, 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제9조에 따라 소방기관에서만 사용하는 소방장비의 표준규격(이하 “표준규격”이라 한다)은 국민안전처장관이 정한다.

② 제1항 단서에 따라 표준규격을 정해야 할 소방장비의 종류는 국민안전처장관이 정하여 고시한다.

③ 국민안전처장관은 표준규격을 제정ㆍ개정하거나 폐지하려는 경우에는 제8조에 따른 표준규격심의위원회의 심의를 거쳐야 한다.

④ 국민안전처장관은 표준규격을 제정ㆍ개정하거나 폐지한 경우에는 지체 없이 그 규격서를 조달청장에게 제출하여야 하고, 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사 및 특별자치도지사(이하 “시ㆍ도지사”라 한다)에게 알려야 한다.

⑤ 소방기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 관계 전문가 등으로 구성된 자체규격심의위원회를 운영할 수 있다.

1. 표준규격이 없는 소방장비의 규격을 정하려는 경우

2. 소방장비의 성능향상을 위하여 표준규격의 일부를 변경ㆍ보완하여 적용할 필요가 있는 경우

제7조(도장 및 표지) ① 소방자동차 및 개인보호장비의 도장(塗裝) 및 표지(標識)는 국민안전처장관이 정하는 바에 따른다.

② 소방자동차 및 개인보호장비 외에 소방장비의 도장 및 표지기준에 대해서는 해당 소방장비를 관리하는 소방기관의 장이 정할 수 있다.

제8조(표준규격심의위원회의 설치 등) ① 소방장비의 표준규격에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 국민안전처장관 소속으로 표준규격심의위원회(이하 “심의회”라 한다)를 둔다.

1. 표준규격의 제정ㆍ개정 및 폐지에 관한 사항

2. 그 밖에 표준규격의 관리를 위하여 국민안전처장관이 심의에 부치는 사항

② 심의회는 위원장 1명을 포함한 30명 이내의 위원으로 구성한다.

③ 심의회의 위원장은 국민안전처의 소방장비 표준화 업무를 담당하는 부서의 장이 되며, 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 국민안전처장관이 임명하거나 위촉한다.

1. 국민안전처 또는 소방기관에서 소방장비와 관련된 업무를 담당하고 있거나 담당한 경력이 있는 소방공무원으로서 국민안전처장관이 위원으로서 적당하다고 인정하는 사람

2. 「국가표준기본법」 제23조에 따라 인정된 시험ㆍ검사기관의 책임연구원급 이상인 사람

3. 「고등교육법」 제2조에 따른 대학, 산업대학, 교육대학, 전문대학, 원격대학 또는 기술대학 등에서 5년 이상 관련 분야에서 연구한 경력이 있는 사람

4. 소방장비와 관련된 생산업체에서 10년 이상 해당 기술 분야에서 근무한 경력이 있는 사람

5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 사람과 동등한 자격이 있다고 국민안전처장관이 인정하는 사람

④ 위촉위원의 임기는 3년으로 하되, 한 차례만 연임할 수 있다.

⑤ 심의회에는 간사 1명을 두며, 간사는 소방장비의 표준화업무를 담당하는 국민안전처 소속의 소방령(消防領) 이상의 소방공무원 중에서 위원장이 지명하는 사람이 된다.

제9조(심의회의 회의) ① 심의회의 위원장은 회의마다 7명 이상 11명 이내의 위원을 지정하여 회의를 소집한다.

② 심의회의 회의는 제1항에 따라 지정된 위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

③ 회의에 출석한 위촉위원에게는 예산의 범위에서 수당ㆍ여비, 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제10조(위원의 제척ㆍ회피) ① 심의회 위원(이하 “위원”이라 한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심의회의 심의ㆍ의결에서 제척(除斥)된다.

1. 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(당사자가 법인․단체 등인 경우에는 그 임원을 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다)이거나 그 안건의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

3. 위원이 해당 안건에 관하여 증언, 진술, 자문, 연구, 용역 또는 감정을 한 경우

4. 위원이나 위원이 속한 법인․단체 등이 해당 안건의 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

② 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의․의결에서 회피(回避)하여야 한다.

제11조(위원의 해임 및 해촉) 국민안전처장관은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해임하거나 해촉(解囑)할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우

2. 직무와 관련된 비위(非違) 사실이 있는 경우

3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

4. 제10조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 데도 불구하고 회피하지 아니한 경우

5. 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 위원 스스로 의사를 밝히는 경우

제3장 소방장비의 검사 및 취득

제12조(소방장비의 검사 및 검수) ① 소방기관의 장은 소방장비를 구매할 때에는 해당 소방장비의 품질, 물성(物性), 외관(外觀), 치수, 수량 및 성능 등을 확인하기 위하여 그 소방장비를 검사 및 검수하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 소방기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소방자동차를 구매하는 경우에는 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따른 한국소방산업기술원(이하 “기술원”이라 한다)에 중간검사와 완성검사를 의뢰하여야 한다.

1. 소방펌프차

2. 소방물탱크차

3. 소방화학차

4. 소방사다리차

5. 무인방수차

③ 소방기관의 장은 제2항 각 호 외의 소방자동차를 구매하는 경우에도 기술원에 중간검사와 완성검사를 의뢰할 수 있다.

④ 소방기관의 장은 제1항에 따른 검사 및 검수를 하는 경우 국민안전처장관이 정하는 바에 따라 소방공무원 및 관계 전문가로 구성된 전문검사반을 편성하여 검사하거나 검수하게 할 수 있다.

⑤ 기술원은 제2항에 따른 중간검사 및 완성검사의 운영방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항을 정하여 국민안전처장관의 승인을 받아야 한다. 승인받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

제13조(소방장비의 구매 등) ① 소방기관의 장은 다음 각 호의 사항을 확인한 후 관계 법령에 따라 소방장비를 구매하여야 한다.

1. 제15조에 따른 소방장비관리운용계획

2. 소방장비 보유기준 및 내용연수(耐用年數)

3. 물품분류번호, 품명, 규격, 수량 및 장비가 필요한 시기 등

② 소방기관의 장은 제1항에 따라 소방장비를 구매한 경우 외에 소방장비를 취득하였을 때에는 지체 없이 장비관리공무원으로 하여금 취득한 소방장비의 품명, 규격, 수량, 취득경위 등을 관리하도록 하여야 한다.

제4장 소방장비의 관리 및 운용

제14조(소방장비의 안전관리) ① 소방기관의 장은 보유하고 있는 소방장비를 「자동차관리법」 및 「고압가스 안전관리법」 등 관련 법령에서 정하는 기준에 따라 안전하게 관리ㆍ유지하여야 한다.

② 장비운용자 및 장비관리공무원은 선량한 관리자의 의무를 다하여 소방장비를 항상 사용가능한 상태로 유지하고 안전하게 관리하여야 한다.

③ 제1항에도 불구하고 소방기관의 장은 공기호흡기 등 호흡보호장비, 구조장비 및 구급장비에 대해서는 국민안전처장관이 정하여 고시하는 안전관리 기준에 따라 관리하여야 한다.

제15조(소방장비관리운용계획의 수립) ① 시ㆍ도지사는 소방장비의 품질 향상과 체계적인 관리ㆍ운용을 위하여 매년 1월 31일까지 해당연도의 소방장비관리운용계획을 수립하여 시행하여야 한다.

② 시ㆍ도지사는 제1항에 따라 수립한 소방장비관리운용계획을 해당 연도 1월 31일까지 국민안전처장관에게 제출하여야 한다.

③ 제1항에 따라 수립하는 소방장비관리운용계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 소방장비의 현황 및 불용품 처분계획

2. 소방장비 및 부품의 재고관리계획

3. 소방장비의 필요조사 및 확보계획

4. 예방점검계획, 관리상태의 확인 및 특별점검 계획

5. 자체교육 및 훈련계획

6. 그 밖에 소방장비의 관리 및 운용에 관한 사항

④ 시ㆍ도지사는 제2항에 따라 국민안전처장관에게 제출한 소방장비관리운용계획을 변경한 경우에는 즉시 변경 내용을 국민안전처장관에게 제출하여야 한다.

제16조(소방장비의 보유기준 등) ① 소방기관의 장은 별표 2의 소방장비의 보유기준에 따라 소방장비를 갖추어야 한다.

② 소방기관의 장은 소방자동차에 별표 3의 소방자동차별 장비 적재기준에 적합한 소방장비를 적재하여야 한다. 다만, 지역별 상황에 따라 필요한 경우 소방자동차별로 최대적재량(「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제2조제14호에 따른 최대적재량을 말한다)을 초과하지 않는 범위에서 별표 3에서 정한 소방장비 외의 소방장비를 적재할 수 있다.

③ 소방기관의 장은 소방공무원을 신규로 채용하였을 때에는 다음 각 호의 개인보호장비를 우선 지급하여야 한다. 다만, 신규 채용 이전에 교육 등을 위하여 필요한 경우에는 다음 각 호의 개인보호장비 중 필요한 보호장비를 미리 지급할 수 있다.

1. 방화복

2. 방화두건

3. 헬멧

4. 장갑

5. 안전화(安全靴)

6. 공기호흡기[면체(面體), 용기, 등지게, 보조마스크로 구성된 것을 말한다. 이하 같다]

제17조(소방장비의 관리전환 및 반납) ① 소방기관의 장은 보유 중인 소방장비 중 사용할 필요가 없거나 보유기준에 비하여 과다하게 보유하고 있는 소방장비가 있는 경우에는 같은 특별시ㆍ광역시ㆍ특별자치시ㆍ도 및 특별자치도(이하 “시ㆍ도”라 한다)의 다른 소방기관에 그 필요를 조회하여 해당 소방장비가 필요한 같은 시ㆍ도의 소방기관으로 해당 소방장비를 관리전환할 수 있다.

② 소방공무원이 다른 시ㆍ도의 소방기관으로 전보되는 경우에는 제16조제3항에 따라 지급받은 개인보호장비(공기호흡기는 제외한다)를 가져갈 수 있다. 이 경우 개인보호장비의 시ㆍ도 간 소유권 이전은 「공유재산 및 물품관리법」 제75조 및 제78조에 따라 불용의 결정을 한 후 양여하는 절차에 따른다.

③ 소방공무원이 퇴직하는 경우에는 지급받은 소방장비를 반납하여야 한다.

제18조(소방장비의 재고관리) ① 소방기관의 장은 다음 각 호의 소방장비에 대하여 적정한 재고를 유지하여야 한다.

1. 제16조제3항의 개인보호장비

2. 가스ㆍ전기ㆍ화학ㆍ항공기ㆍ유류 화재, 수난(水難) 및 화생방(化生放)에 대응하기 위한 소모성 소방장비

3. 그 밖에 사용빈도가 높거나 재고를 유지할 필요가 있다고 소방기관의 장이 인정하는 소방장비

② 소방기관의 장은 소방장비의 적정한 재고관리를 위하여 다음 각 호의 사항을 충분히 검토하여야 한다.

1. 소방장비의 재고 보충에 드는 예산 및 시간

2. 소방장비의 예측 수요량

3. 소방장비의 성질, 크기, 보관방법 등 재고관리에 필요한 사항

제19조(소방장비의 관리기록) ① 장비관리공무원은 제16조제1항에 따라 보유하고 있는 소방장비의 현황을 별지 제1호서식의 소방장비관리대장에 기록하여야 한다.

② 장비운용자 및 장비관리공무원은 소방장비별로 관리 및 운용사항을 별표 4에서 정한 소방장비별로 기록ㆍ유지하여야 하는 서류에 각각 기록하여야 한다.

③ 제1항에 따른 소방장비의 현황과 제2항에 따른 소방장비의 관리ㆍ운용사항을 전산으로 입력하는 경우에는 별도의 서류를 기록하지 아니하고 전산입력으로 갈음할 수 있다.

제20조(소방장비의 내용연수) ① 소방기관의 장은 「물품관리법」 제16조의2제1항에 따라 조달청장이 정한 내용연수에 따라 소방장비를 운용하여야 한다. 다만, 조달청장이 정한 내용연수가 없거나 조달청장이 정한 내용연수와 국민안전처장관이 정한 내용연수가 다를 경우에는 국민안전처장관이 정하여 고시한 내용연수에 따라 운용하여야 한다.

② 소방기관의 장은 내용연수가 정해지지 아니한 소방장비를 취득한 경우에는 국민안전처장관에게 내용연수의 지정을 요청하여야 한다.

제21조(소방장비의 운용) ① 소방기관의 장은 장비운용자로 하여금 소방장비를 그 기능 및 용도에 맞게 운용하도록 하여야 한다. 이 경우 소방자동차에 대해서는 다음 각 호에서 정하는 사람으로 하여금 우선 운용하도록 하여야 한다.

1. 자동차운전면허증 등 소방자동차별로 관계 법령에서 정하는 자격(면허)증을 취득한 사람 또는 안전교육을 받은 사람

2. 중앙소방학교ㆍ지방소방학교 또는 기술원에서 소방자동차와 관련된 전문교육을 받은 사람

3. 소방기관의 장이 소방자동차를 운용할 능력이 있다고 인정하는 사람. 다만, 관계 법령에서 자격(면허)증을 취득한 사람이 소방자동차를 운용하도록 한 경우는 제외한다.

② 소방기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않을 경우에는 소방장비의 사용을 제한할 수 있다.

1. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제4조에 따른 소방특별조사

2. 「소방기본법」 제16조제1항에 따른 소방활동

3. 「소방기본법」 제16조의2제1항에 따른 소방지원활동

4. 「소방기본법」 제17조에 따른 소방교육 및 소방훈련

5. 「소방공무원 복무규정」 제5조에 따른 비상근무

6. 제23조에 따른 장비운용자 교육

7. 제24조에 따른 소방장비의 관리상태 확인

8. 제26조에 따른 소방장비의 점검

9. 제28조에 따른 소방장비의 정비

제22조(소방자동차 등의 운용절차) ① 장비운용자는 소방자동차를 운용하기 전에 미리 소속 소방기관의 장에게 보고하여야 한다. 다만, 제21조제2항제2호ㆍ제3호 및 제5호에 해당하는 경우는 제외한다.

② 소방기관의 장은 제1항의 보고를 받았을 때에는 별지 제2호서식의 운행증을 발급하여야 한다. 다만, 전산으로 보고 및 승인하는 경우는 제외한다.

③ 그 밖에 소방장비의 운용절차에 관한 세부 사항은 소방기관의 장이 정할 수 있다.

제23조(장비운용자 교육) ① 소방기관의 장은 장비운용자의 직무수행능력을 향상시키기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 교육을 월 1회 이상 실시하여야 한다.

1. 소방장비의 제원(諸元)ㆍ성능 및 조작 방법

2. 소방장비의 예방점검 요령

3. 소방활동 현장에서의 안전관리에 관한 사항

4. 그 밖에 소방장비의 관리 및 유지에 관한 사항

② 제1항에 따른 교육을 담당하는 교관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격을 갖춘 사람이어야 한다.

1. 「국가기술자격법」에 따른 자동차 정비자격증 등 자동차 관련 자격증을 소지한 사람

2. 중앙소방학교ㆍ지방소방학교 또는 기술원에서 운영하는 소방장비에 대한 교육과정을 1주 이상 이수한 사람

3. 소방장비의 정비 업무를 담당하는 사람 등 소방기관의 장이 지정한 사람

③ 소방기관의 장은 제1항에 따른 교육을 기술원에 의뢰하여 실시할 수 있다.

제24조(소방장비의 관리상태 확인) ① 시ㆍ도지사 및 소방서장은 다음 각 호의 구분에 따라 시ㆍ도의 소방기관 또는 소속 소방기관의 소방장비 관리상태를 확인하여야 한다. 다만, 시ㆍ도지사의 확인은 소방서장의 확인과 동시에 할 수 있다.

1. 시ㆍ도지사: 연 1회

2. 소방서장: 연 2회

② 시ㆍ도지사 및 소방서장은 제1항에 따라 소방장비의 관리상태를 확인할 때에는 다음 각 호의 사항을 중점적으로 확인하여야 한다.

1. 소방장비 및 부품의 관리계획 수립 및 이행상태

2. 소방장비의 효율적인 관리상태

3. 예방점검의 이행상태

4. 소방장비의 관리 및 운용상황의 기록ㆍ유지상태

5. 장비운용자의 교육훈련상태

6. 그 밖에 장비관리 및 운용에 관한 사항

③ 시ㆍ도지사는 제1항 및 제2항에 따라 확인한 결과를 다음 연도 소방장비관리운용계획에 반영하여야 한다.

제25조(소방장비 통합관리시스템의 구축) ① 국민안전처장관은 소방기관이 사용하는 소방장비의 안전관리를 위하여 소방장비의 취득부터 불용 결정 후 처분까지 그 이력을 통합적으로 관리하기 위한 전산시스템(이하 “소방장비 통합관리시스템”이라 한다)을 구축ㆍ운영할 수 있다.

② 국민안전처장관 및 소방기관의 장은 제1항에 따라 구축된 소방장비 통합관리시스템이 효율적으로 운영되도록 소방장비 정보의 입력 등을 통해 철저히 관리하여야 한다.

제5장 소방장비의 점검 및 정비

제26조(소방장비의 점검방법 등) ① 소방기관의 장은 다음 각 호의 구분에 따라 소관 소방장비를 점검하고 제19조에 따라 그 기록을 유지하여야 한다.

1. 소방자동차

가. 예방점검

1) 일일점검: 장비운용자가 하루에 한 번 이상(「소방공무원 복무규정」 제6조에 따른 교대제 근무의 경우는 교대 시마다) 별지 제3호서식부터 별지 제6호서식까지의 일일점검부에 따라 점검한다.

2) 주간점검: 장비운용자가 일주일에 한 번 이상 별지 제7호서식부터 별지 제10호서식까지의 주간점검부에 따라 점검한다. 다만, 일일점검과 주간점검을 같은 날에 하는 경우에는 일일점검 항목과 주간점검 항목 중 중복되는 항목은 하나만 선택하여 점검할 수 있다.

3) 특별점검: 소방자동차의 특수한 결함이나 고장 등으로 인하여 성능이 저하되거나 안전사고 발생의 위험이 크다고 인정되는 경우에 장비관리공무원이 전문 인력과 점검 장비를 갖춘 기관ㆍ단체 등에 의뢰하여 점검한다.

나. 정밀점검: 장비관리공무원이 소방펌프차, 소방화학차, 소방사다리차(고가 및 굴절사다리차) 중에서 국민안전처장관이 정하는 특수장치 부분(이하 “특장부분”이라 한다)에 대하여 해당 소방자동차의 취득일(「자동차관리법 시행령」 제3조에 따른 차령기산일을 말한다)부터 5년이 지난 시점부터 다음의 기준에 따라 점검한다.

1) 소방펌프차 및 소방화학차: 2년마다 1회 이상. 다만, 내용연수가 끝나는 연도에는 1회 이상 점검하여야 한다.

2) 소방사다리차(고가 및 굴절사다리차): 매년 1회 이상

2. 그 밖의 소방장비: 장비운용자가 제조업체가 정한 기준에 따라 점검하며, 이동용 소방펌프는 별지 제11호서식의 이동용 소방펌프 관리카드와 이동용 소방펌프 사용ㆍ점검 일지에 따라, 그 밖의 소방장비는 별지 제12호서식의 소방장비 일일점검ㆍ정비 일지에 기록하여야 한다.

② 장비운용자는 소방자동차의 주요 부품을 별표 5의 소방자동차 등의 주요 부품 점검ㆍ교환주기에 따라 점검ㆍ교환하여야 한다.

③ 소방기관의 장은 제1항제1호나목에 따른 특장부분에 대한 정밀점검을 기술원에 의뢰하여 하여야 한다.

④ 소방기관의 장은 제1항과 제2항에 따라 점검하는 경우에는 소속 장비관리공무원이 점검 결과를 확인하게 하여야 한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 소방장비의 점검에 필요한 세부사항은 국민안전처장관이 정한다.

제27조(고장 등의 발생 보고 및 조사) ① 장비운용자 및 장비관리공무원이 소방장비의 고장을 발견한 때에는 즉시 별지 제13호서식의 소방장비 고장발생 보고서를 작성하여 소속 소방기관의 장에게 보고하여야 한다.

② 장비운용자 및 장비관리공무원은 소방장비 운용 중에 사고가 발생한 때에는 즉시 별지 제14호서식의 소방장비 사고발생 보고서를 작성하여 소속 소방기관의 장에게 보고하여야 한다.

③ 국민안전처장관은 소방장비와 관련된 사고가 발생하면 사고원인 등을 조사할 수 있다. 이 경우 국민안전처장관은 국민안전처 소속 직원 및 외부 전문가 등이 참여하는 조사단을 구성ㆍ운영할 수 있다.

제28조(소방장비의 정비) ① 소방기관의 장은 소방장비에 고장이 발생하였거나 제26조제4항에 따른 확인 결과 불량사항을 발견한 경우에는 해당 소방장비를 정비하여야 한다. 이 경우 소방기관의 장은 기술원 또는 전문 정비업체 등에 의뢰하여 정비할 수 있다.

② 소방기관의 장은 특장부분의 성능을 향상시킬 필요가 있다고 인정하는 경우에는 특장부분을 해체하여 정비(이하 “해체정비”라 한다)할 수 있다. 이 경우 해체정비는 기술원에 의뢰하여야 한다.

③ 기술원은 해체정비의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항을 정하여 국민안전처장관의 승인을 받아야 한다. 승인받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

④ 소방기관의 장은 정비가 완료된 소방장비가 적정하게 정비되었는지 확인하여야 한다.

제6장 소방장비의 처분

제29조(소방장비의 반납) ① 장비운용자는 운용 중인 소방장비 중 내용연수가 지났거나, 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 소방장비가 있는 경우에는 그 사항을 소방기관의 장에게 보고하여야 한다.

② 소방기관의 장은 제1항에 따른 보고를 받은 경우에는 그 사항을 확인하고 장비관리공무원에게 해당 소방장비의 반납에 필요한 조치를 하도록 하여야 한다.

제30조(소방장비의 불용 결정 등) ① 시ㆍ도지사는 제29조제2항에 따라 반납된 소방장비에 대해서는 불용 결정을 하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 시ㆍ도지사는 내용연수가 지난 소방장비의 기한을 연장하여 사용할 필요가 있는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라 연장사용을 결정할 수 있다.

1. 소방자동차: 1년(연장사용은 총 2회로 한정한다). 다만, 해체정비를 받은 경우에는 3년으로 한다.

2. 그 밖의 소방장비: 1년

③ 시ㆍ도지사는 제1항과 제2항에 따라 불용 및 연장사용 결정을 위하여 필요한 경우에는 국민안전처장관이 정하는 바에 따라 관계 전문가로 구성된 불용심의회를 운영할 수 있다.

제31조(소방장비의 폐기) ① 소방기관의 장은 불용 결정된 소방장비가 재사용되어 안전사고 등의 위험이 있을 것으로 판단되는 경우에는 해체ㆍ절단 등의 방법으로 불용 결정된 소방장비를 폐기하여야 한다.

② 소방기관의 장은 정보시스템 저장매체가 내장된 소방장비를 불용 결정 후 폐기하는 경우에는 저장자료의 삭제 여부를 확인하여야 한다.

제7장 보칙

제32조(소방장비개발대회의 개최) ① 시ㆍ도지사는 소방장비에 관한 창의적인 고안을 장려하고 재난상황에 대한 과학적인 해결능력을 증진하기 위하여 소속 직원을 대상으로 소방장비개발대회를 개최할 수 있다.

② 시ㆍ도지사는 제1항에 따른 소방장비개발대회에 참여하는 사람에게 실비(實費)를 지원할 수 있다.

제33조(수수료) 제12조제2항 및 제3항에 따른 소방장비의 중간검사 및 완성검사, 제23조제3항에 따른 장비운용자 교육, 제26조제3항에 따른 정밀점검 및 제28조제2항에 따른 해체정비에 대한 수수료의 기준은 별표 6과 같다.

부      칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제26조제1항제1호나목의 개정규정은 2016년 1월 1일부터 시행하고, 제6조제2항의 개정규정은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(수수료에 관한 적용례) 제33조 및 별표 6의 개정규정은 이 규칙 시행 후 중간검사 및 완성검사, 장비운용자 교육, 정밀점검 및 해체정비를 의뢰하는 경우부터 적용한다.

제3조(서식 개정에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따른 서식은 이 규칙 시행 이후 3개월 간 이 규칙에 따른 서식과 함께 사용할 수 있다.

[별표 1] 소방장비의 분류(제4조 관련)
대분류	중분류	소분류
1. 기동장비	소방자동차	소방펌프차, 소방물탱크차, 소방화학차, 화생방 대응차, 소방사다리차, 무인방수차, 지휘차, 구조차, 구급차, 조명배연차, 화재조사차, 생활안전차, 안전진단차, 소방순찰차, 현장지원차, 행정 및 교육지원차, 이륜차, 중장비
	소방선박	소방정, 구조정, 지휘정
	소방항공기	고정익, 회전익
2. 화재 진압장비	소화용수기구	결합금속구, 소방용수 이용장비
	관창	일반관창, 특수관창, 폼관창, 방수총
	사다리	화재진압용 사다리
	소방용 펌프	동력소방펌프
	소방호스	소방호스, 소방호스 운용 용품
	소방용 보조기구	소화용 기구, 산소발생 공기정화기, 열화상 카메라, 이동식 송배풍기
	이동식진화기	소화기, 초순간진화기
	소방용로봇	화재진압 로봇, 정찰 로봇
3. 구조장비	일반구조용	구조용 사다리, 개방장비, 조명기구, 총포류, 동물포획 장비 세트, 일반구조 통신장비, 이송 및 안전장비, 그 밖의 일반장비
	산악구조용	등하강 및 확보장비, 산악용 안전벨트, 고리, 도르래, 슬링, 등반용 로프 및 부대장비, 배낭, 일반장비, 빙벽 등반장비 세트, 설상 구조장비 세트, 암벽 및 거벽 등반장비 세트, 구조대상자 이송 및 안전장비, 산악용 근거리 통신장비
	수난구조용	급류 구조장비, 잠수장비, 수중통신장비, 인명구조 및 안전장비
	화생방 및 대테러 구조용	경계구역 설정라인, 제 소독장비, 누출물 수거장비, 누출방지장비, 화생방 오염환자 이송장비, 시료 채취 및 이송장비, 슬링백 세트, 에어리프팅 백, 보호의류 등, 대테러 구조장비
	절단 구조용	절단기, 톱, 드릴, 유압절단장비
	중량물 작업용	유압장비, 휴대용 윈치, 다목적 구조 삼각대, 운전석 에어백 작동 방지장치, 에어백, 지지대, 리프트 잭, 체인블럭, 체인세트, 벨트슬링, 중량물 작업용 와이어
	탐색 구조용	헬멧식 연기투시기, 적외선 야간투시경, 매몰자 탐지기, 영상송수신장비세트, 붕괴물 경보기, 수중 탐지기, 수중비디오, 수중카메라, GPS수신기, 인명구조견, 구조용 로봇, 공중수색장비
	파괴용	도끼, 방화문파괴기, 해머드릴, 착암기
4. 구급장비	검사장비	검안기기, 손전등, 심전도기기, 청진기, 체온 및 온도계, 인체 측정기, 혈압 혈류계
	기도확보유지장비	기도유지장치
	분만장비	분만용 장비
	순환유지장비	쇼크방지용 바지, 정맥주사 세트, 지혈대
	시트	멸균 시트, 체온유지 시트, 화상용 시트
	심장박동회복장비	자동심장충격기, 자동심폐소생기
	외상처치장비	집게, 경추보호대, 구출고정장치, 기초 인명소생 가방세트, 긴척추고 정판(머리 고정대 포함), 목 고정대, 곡반, 부목
	호흡유지장비	네블라이저, 백 밸브 마스크, 포켓마스크, 비강케뉼라, 비재호흡마스크, 안면마스크, 인공호흡기, 자동식 산소 소생기, 지속양압환기 장치, 충전식 흡인기
	환자이송장비	들것, 보온용 담요
	그 밖의 구급장비	소독기, 산소 발생기, 원격화상 전송장치, 혈관압박 의복 또는 지지율, 폐기물 보관통
	구급의약품	의약품, 소독품
	교육장비	마네킹
5. 정보 통신장비	기반장비	냉방장치, 동력조절장비, 발전기류, 전기물리학 교재, 회로보호장치 및 액세서리
	네트워크장비	고정 네트워크 장비 및 부품, 광 네트워크 장치, 네트워크서비스 장비, 음향장비 및 제어기
	무선통신장비	개인무선통신장치, 고정 네트워크 장비 및 부품, 전화장비, 회로 어셈블리 및 라디오주파수 부품
	보안장비	네트워크 보안장비, 보안 및 보호 소프트웨어
	소프트웨어	네트워킹 소프트웨어, 데이터관리 및 질문 소프트웨어
	유선통신장비	개인유선통신장치, 이동식 및 임시용 조명 및 액세서리, 전기케이블 및 부속품, 정류기(整流器)
	전산장비	복합영상장비 및 콘트롤러, 음향기기 및 영상기기, 카메라 및 액세서리, 컴퓨터, 컴퓨터 디스플레이, 컴퓨터데이터입력장비, 컴퓨터 프린터, 고정 네트워크 장비 및 부품, 등사기, 매체저장장치, 영사기 및 소모품, 회의용 비디오 및 전화장비, 콜매니지먼트시스템 또는 액세서리
6. 측정장비	소방시설점검장비	공통시설 점검장비, 소화기구 점검장비, 소화설비 점검장비, 화재경보설비 점검장비, 누전 점검장비, 무전통신보조설비 점검장비, 제연설비 점검장비, 유도등 및 조명등 점검장비
	화재조사 및 감식장비	발굴용 장비, 기록용 장비, 감식감정용 장비, 증거수집장비, 특수감식감정장비, 분석실 구비 장비
	일반측정장비	전기측정장비, 가스측정장비, 공기성분 분석기, 측정기, 화재탐지기, X-ray 투시기
	화생방 등 측정장비	방사능 측정장비, 화학생물학 측정장비
7. 보호장비	호흡장비	공기호흡기, 공기공급기, 산소호흡기, 마스크
	보호의류 및 헬멧	방화복, 방호복, 특수방호복, 방화두건, 보호장갑, 안전화, 헬멧
	안전장구	안전안경, 인명구조 경보기, 신체 및 관절보호대, 대원 위치추적장치, 대원 탈출장비, 대원 안전확보장비, 손매듭기, 방탄조끼, 방한커버
8. 보조장비	기록보존용	카메라, 녹음기, 차량용 운행기록계, 초시계, 컴퓨터 프린터, 영상장비
	정비기구	일반정비기구, 세탁건조장비, 발전기
	현장지휘소 운영장비	지휘 텐트, 상황브리핑 장비
	현장지원장비	출입통제선, 차량 이동기, 휴대용 확성기
	그 밖의 보조장비	안전매트, 전선 릴, 수중펌프, 드럼펌프, 양수기, 수손(水損) 방지막
비고 1. 위 표에서 대분류별 소방장비의 뜻은 다음과 같다. 가. 기동장비: 자체에 동력원이 부착되어 자력으로 이동하거나 견인되어 이동할 수 있는 장비 나. 화재진압장비: 화재진압활동에 직접 사용되는 필수장비 다. 구조장비: 구조활동에 사용되는 장비 라. 구급장비: 구급활동에 사용되는 장비 마. 정보통신장비: 소방업무 수행을 위한 의사전달 및 정보교환ㆍ분석에 필요한 장비 바. 측정장비: 소방업무 수행에 수반되는 각종 조사 및 측정을 위하여 사용되는 장비 사. 보호장비: 소방현장에서 소방대원의 신체를 보호하는 장비 아. 보조장비: 소방업무 수행을 위하여 간접 또는 부수적으로 필요한 장비 2. 위 표에서 분류된 소방장비의 상세한 내용에 대하여 구체적으로 필요한 사항은 국민안전처장관이 정한다.

[별표 2]
소방장비의 보유기준(제16조제1항 관련) (● 필수장비 / ○ 선택장비)
분류	종류			내용	보유기준 및 장비보유 적응성
					대원별		소방서		119안전센터	소방정대	119지역대
기동 장비	소방자동차			￭ 「소방력 기준에 관한 규칙」별표 1의 기준에 따른다.
	소방선박
	소방항공기
화재 진압 장비	동력소방펌프			엔진식			2대(○)		1대(○)		1대(○)
	피스톨 관창			직․분사 겸용/손잡이 부착형 등	￭ 소방펌프차 : 2개(●), ￭ 물탱크차 : 1개(●)
	폼 관창			포소화약제용 등	￭ 소방펌프차 : 2개(●), ￭ 소방화학차 : 2개(●)
	무반동 관창			반동감소형 등	￭ 소방펌프차 : 1개(○)
	열화상 카메라			열감지영상화 장비 등			1개(●)		1개(●)	1개(●)
	송배풍기			전기식 또는 엔진식			1대(●)		1대(●)	1대(○)	1대(○)
	사다리			복식, 거는사다리			2개(●)		1개(●)	1개(○)	1개(●)
구조 장비	라이트라인			발광케이블, 충전식 등			1개(●)		1개(●)	1개(○)	1개(○)
	연기투시랜턴			휴대용, 10W 이상	1개(●)
	철선절단기			수동식 등			2개(●)		1개(●)	1개(●)	1개(●)
	동력절단기			엔진식 등			1개(●)		1개(●)	1개(●)	1개(●)
	체인톱			엔진식, 전기식 등			1개(●)		1개(●)	1개(○)	1개(●)
	안전벨트			구조자용 (일체형/하체형)	1개(●)
				구조대상자용 (안전벨트형/삼각형)			2개(●)		2개(●)	1개(●)	1개(●)
	카라비너			잠금형, 개방형 등			50개(●)		30개(●)	30개(●)	10개(●)
	개인로프			정적로프 등, 9㎜ 이하 (20m이상) 등	1개(●)
	￭ 그 밖의 구조장비는 국민안전처장관이 정한 구조장비 기준 고시에 따른다.
구급 장비	￭ 국민안전처장관이 정한 구급장비 기준 고시에 따른다.
정보 통신 장비	기지국			￭ 소방기관별 1개(●)
	이동국			￭ 기동장비별 1개(●)
	휴대국			￭ 대원별 1개(●)
측정 장비	소방시설 점검장비			￭「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 9 제2호의 기준에 따른다.
	화재조사 및 감식장비			￭「소방기본법 시행규칙」 별표 6의 기준에 따른다.
	일반 측정 장비		복합가스 측정기	산소, 일산화탄소, 폭발성가스 등			1개(●)		1개(●)	1개(●)	1개(○)
			공기성분분석기	호흡용공기질 분석용			1대(●)		1대(○)	1개(○)
	화생 방등 측정 장비		방사선 측정기	방사선 신호를 방사능의 양 등 일정단위로 표시하는 장비			1대(○)		1대(○)	1개(○)
			방사선 선량계	방사선의 개인별 피폭량 측정 장비			1대(○)		1대(○)	1개(○)
보호 장비	개인 보호 장비		방화복	KFI 인정품	2개(●)		￭ 개인보호장비가 필요 없는 업무를 수행하는 대원의 경우 사용빈도와 내용연수를 고려하여 보유기준을 감하여 지급할 수 있다.
			안전화		2개(●)
			안전장갑		2개(●)
			방화두건		2개(●)
			안전헬멧		1개(●)
			공기 호흡기	형식승인제품	1세트(●)		￭ 공기호흡기 구성 : 용기, 등지게, 면체, 보조마스크 ￭ 예비 용기 및 면체 각 1개를 포함
	공기호흡기 충전기			형식승인제품			1대(●)		1대(●)	1대(●)	1대(●)
	신체 및 관절 보호대			허리, 사지관절 보호용 장비	1세트(○)
	안전안경(고글)			시력 및 감염 보호용	1세트(○)
	인명구조 경보기			자동 또는 수동식 경보음 발생장비	1개(●)
	대원 위치추적장비 (송신기)			대원 위치송신기			당일 근무자별 1개(●)			당일 근무자별 1대(○)
	대원 위치추적장비 (수신기)			대원 위치수신기			2개(●)		1개(●)	1개(○)	1개(○)
	공기 공급기			이동식 급속 공기충전장비(용기형)			3대(○)		3대(○)	3대(○)	2개(○)
	공기 공급장비			유독가스 누출지역 공기공급(호스 릴형)			1대(●)		1대 (●)	1개(○)	1개(○)
	특수작업용	방열복 세트		고온 복사열 보호복	￭ 화학차 1대당 3세트(●)
		화학보호복(A급)		유독 및 화학물질 보호복(KFI인정품)			2벌(●)		2벌(●)	2벌(●)	1벌(○)
		내전복(耐電服) 세트		고압전기 방호복			1벌(○)		1벌(○)		1벌(○)
보조 장비	기록보존용	디지털 카메라		정지, 이동 사진 촬영용			2개(●)		1개(●)	1개(●)	1개(●)
		디지털 캠코더		영상 촬영용		1개(●)		1개(○)		1개(○)	1개(○)
		차량용 운행기록계		차량용 전자지도	￭ 소방자동차 : 1대(●)
	정비기구	소방자동차 정비공구		소방자동차 정비 공구 세트	￭ 소방자동차 : 1세트(●)
		공기압축기		압축공기 생산 장비		1대(●)		1대(●)		1대(●)		1대(○)
		면체세척기		공기호흡기용 면체 세척 장비		1대(●)		1대(○)
		방화복세탁기		방화복 전용 세탁기		1대(●)		1대(●)		1대(●)		1대(○)
		고압세척기		소방호스 등 소방장비 고압 세척용		1대(●)		1대(●)		1대(●)		1대(○)
		소방호스 건조기		소방호스 건조 장비		1대(●)		1대(●)		1대(●)		1대(●)
		이동식 발전기		동력식	￭ 소방펌프차 : 1대(●)
	현장지원	출입통제선		현장 진출입 통제용	￭ 소방펌프차 : 1동(●)
		차량이동기		주정차 차량 이동		1대(●)		1대(●)		1대(○)		1대(○)
	그 밖의 장비	인명구조매트		공기주입형 또는 패드형 안전매트		1세트(●)		1세트(○)		1세트(○)		1세트(○)
		공기안전매트		실린더 또는 팬식 안전매트		1세트(●)		1세트(○)		1세트(○)		1세트(○)
		안전 매트리스		패드형	￭ 소방펌프차 : 1개(●)
		수중펌프		전기식			5대(●)		3대(●)	1대(●)	1대(●)
비고 1. 필수장비(반드시 구매하여야 하는 장비), 선택장비(시․도의 여건에 맞게 구매하는 장비) 2. “대원”은 소방기관에 근무하는 소방공무원과 「소방기본법」 제16조 및 16조의2에서 규정한 소방활동 및 지원활동에 종사하는 의무소방원, 의용소방대원을 포함한다. 3. “전담의용소방대”는 「의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률 제2조제4항」에 따라 화재 등을 전담하는 의용소방대를 말하며 전담의용소방대의 장비보유기준은 「의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률」시행규칙 제2조제3항에서 정한 기준에 따른다. 4. “소방서”는 소방서와 청사를 같이 이용하는 119안전센터를 포함한다. 5. “소방정대”의 장비 보유기준은 별도 청사를 이용하는 경우로 한정한다. 6. 공기호흡기 충전기를 보유해야 하는 소방기관이 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제8조제1항제1호에 따른 시설기준과 기술기준에 적합한 충전시설을 이용하여 공기를 충전하는 경우에는 공기호흡기 충전기를 선택하여 보유할 수 있다. 7. 인명구조매트 및 공기안전매트의 경우 해당 매트가 소방사다리차에 적재되어 있으면 보유기준을 충족한 것으로 본다. 8. 소방기관의 장은 지역 여건 등을 고려하여 소방장비 보유기준을 가감할 수 있다. 다만, 필수장비의 경우에는 보유기준 미만으로 보유해서는 안 된다.

[별표 3] 소방자동차별 장비 적재기준(제16조제2항 관련)
1. 소방펌프차, 소방물탱크차, 소방화학차
일련번호	장비명			규 격			단위		수량
1	통신장비(이동국)			소방차량 장착용 20W 이상			대		1
2	결합금속구(연결)			접합부: 암65㎜×암65㎜, 재질: 알루미늄 합금			개		1
				접합부: 수65㎜×수65㎜, 재질: 알루미늄 합금			개		1
				접합부: 암65㎜×수40㎜, 재질: 알루미늄 합금			개		2
3	결합금속구(Y형)			접합부: 암65㎜×(수40㎜×2), 재질: 알루미늄 합금			개		1
4	소방호스			65㎜×15m, 형식승인제품일 것			개		10
				40㎜×15m, 형식승인제품일 것			개		10
				중계용, 접합부: 65㎜×2.5m 이상			개		1
				흡수용, 10m이상, 스트레이너 포함			개		1
5	호스 스패너			지름: 40㎜, 65㎜, 재질: 알루미늄			개		각 2
6	소화전 렌치			지상식 소화전ㆍ흡수관ㆍ중계관 등 개폐용			개		1
7	소화전 핸들			지하식 소화전 개폐용, 길이 1,000㎜ 이상			개		1
8	스탠드 파이프			지하식 소화전 연결용			개		1
9	관창			피스톨 관창 40㎜, 65㎜			개		각 2
				폼용, 40㎜, 65㎜, 재질: 알루미늄 합금			개		각 1
				폼(중발포)용, 40㎜, 65㎜ 재질 : 스테인리스			개		각 1
10	소방호스 보호틀			허용 하중: 10톤 이상			개		1
11	지렛대			90㎜ 이상			개		1
12	소방차정비용 공구			소방자동차 점검·정비용 공구 세트			개		1
13	갈고리			길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄			개		1
14	천장 파괴기			길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄			개		1
15	도끼			치수: 570㎜ 이상, 중량: 1,5kg 이하			개		1
16	삽			길이: 1m			개		1
17	교통신호봉			가시거리 500m 이상			개		1
18	휴대용 탐조등			출력 35W 이상			개		1
19	연기투시랜턴			출력 10W 이상			개		1
20	복식 사다리			높이: 7m 이상, 재질: 알루미늄 합금			개		1
21	전선 릴			AC 250V, 3.5SQ 이상×3C=30m 이상, 누전차단기 부착형, 2구 콘센트 방수(접지)형			개		1
22	수중펌프			모터성능 1HP 이상			대		1
23	소화기			ABC급 3단위, 3.3kg, 축압식			개		1
24	폼 공급펌프			220V용, 이중절연, 수동식 또는 전기모터 구동식			개		1
비고 1. 관창 중 폼(중발포)용 : 소방물탱크차의 적재기준에서 제외 2. 폼 공급펌프 : 소방물탱크차의 적재기준에서 제외
2. 고가사다리차 및 굴절사다리차
일련번호		장비명	규 격		단위			수량
1		통신장치(이동국)	소방자동차 장착용 20W 이상		대			1
2		잭 실린더 받침	50㎝ 이상×50㎝ 이상×1㎝ 이상		개			4
3		높이 측정자	4.5m 이상 삽입식		개			1
4		구조용 로프	11㎜×100m		롤			1
5		안전벨트	상ㆍ하 일체형, 자동권취형 확보줄(카라비너 포함)		개			3
6		경량 구조헬멧	머리 보호용		개			3
7		안전안경	눈 보호용		개			3
8		절연봉	재질: 절연성, 규격: 3단 4m 이상, 사용 전압: 22,000V 이상		개			1
9		갈고리	길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄		개			1
10		천장 파괴기	길이: 2.7m 이상, 재질: 알루미늄		개			1
11		도끼	치수: 570㎜ 이상, 중량: 1,5kg 이하		개			1
12		호스 스패너	지름: 40㎜, 65㎜, 재질: 알루미늄		개			2
13		소화기	ABC급 3단위, 3.3kg, 축압식		개			1
14		연기투시랜턴	출력 10W 이상		개			1
15		소방호스 보호틀	허용 하중: 10톤 이상		개			1
16		전선 릴	AC 250V, 3.5SQ이상×3C=30m 이상, 누전차단기 부착형, 2구 콘센트 방수(접지)형		개			1
17		거리 측정기	전개 높이 측정용, 측정거리 200m 이상		개			1
18		교통신호봉	가시거리 500m 이상		개			1
19		공기안전매트	형식승인제품일 것		세트			1
3. 조명배연차
일련번호		장비명	규 격			단위				수량
1		통신장비(이동국)	소방자동차 장착용 20W 이상			대				1
2		결합금속구(연결)	접합부: 암65㎜×암65㎜, 재질: 알루미늄 합금			개				1
3			접합부: 수65㎜×수65㎜, 재질: 알루미늄 합금			개				1
4			접합부: 암65㎜×수40㎜, 재질: 알루미늄 합금			개				1
5		결합금속구(Y형)	접합부: 암65㎜×(수40㎜×2), 재질: 알루미늄 합금			개				1
6		소방호스	65㎜×15m, 형식승인제품일 것			개				5
			40㎜×15m, 형식승인제품일 것			개				5
			중계용, 접합부: 65㎜×2.5m 이상			개				1
7		호스 스패너	지름: 40㎜, 65㎜, 재질: 알루미늄			개				각 2
8		소화전 렌치	지상식 소화전ㆍ흡수관ㆍ중계관 등 개폐용			개				1
9		소화전 핸들	지하식 소화전 개폐용, 길이 1,000㎜ 이상			개				1
10		스탠드 파이프	지하식 소화전 연결용			개				1
11		관창	40㎜, 65㎜			개				각 1
12			폼용, 40㎜, 65㎜			개				각 1
13		교통신호봉	가시거리 500m 이상			개				1
14		연기투시랜턴	출력 10W 이상			개				1
15		소화기	ABC급 3단위, 3.3kg, 축압식			개				1
16		전선 릴	AC 250V, 3.5SQ이상×3C=30m 이상, 누전차단기 부착형, 2구 콘센트 방수(접지)형			개				1

[별표 4] 소방장비별로 기록ㆍ유지하여야 하는 서류(제19조제2항 관련)
장비 종류	서류	해당 서식
소방자동차	고가사다리차 일일점검부 굴절사다리차 일일점검부 펌프탑재 소방자동차 일일점검부 그 밖의 소방자동차 일일점검부 고가사다리차 주간점검부 굴절사다리차 주간점검부 펌프탑재 소방자동차 주간점검부 그 밖의 소방자동차 주간점검부 소방자동차 관리카드 소방자동차 운행일지	별지 제3호서식 별지 제4호서식 별지 제5호서식 별지 제6호서식 별지 제7호서식 별지 제8호서식 별지 제9호서식 별지 제10호서식 별지 제15호서식 별지 제16호서식
소방용 펌프	이동용 소방펌프 관리카드	별지 제11호서식
그 밖의 장비	소방장비 일일점검ㆍ정비 일지(일반)	별지 제12호서식

[별표 5] 소방자동차 등의 주요 부품 점검·교환주기(제26조제2항 관련)
구분	부품명	점검·교환주기
냉각수	부동액 교환, 보충	40,000km 또는 3년, 오염 시
타이어	타이어	타이어 마모한계 도달 시, 파손 또는 3년
	타이어 위치 교환	15,000km 또는 2년
램프	각종 등화장치	파손 또는 미 점등 시
필터류	연료필터	2년(구급차는 40,000km 경과 시)
	유압류 필터 (고압, 리턴, 흡입)	최초 1년, 2,000시간 또는 5년, 오염 시
축전지	차량용 배터리	점검창의 흰색 표시(투명 표시) 또는 수시 방전 시
브레이크	브레이크 패드 (디스크 방식)	이상 발견 시(구급차는 20,000km 경과 시)
	브레이크 라이닝 (드럼 방식)	이상 발견 시(구급차는 20,000km 경과 시)
벨트류	구동벨트(펜, 파워, A/C 일체)	50,000km ~ 60,000km 또는 3년, 이상 발견 시
	타이밍 벨트	80,000km 또는 4년
오일류	엔진오일(필터, 에어크리너 포함)	5,000km ~ 10,000km 또는 1년
	A/T미션오일	40,000km(1년) 또는 120,000km(3년)
	차동기어오일	40,000km 또는 2년
	수동 변속기 오일	40,000km 또는 2년
	브레이크 오일	40,000km 또는 2년, 오염 시
	클러치 오일	40,000km 또는 2년, 오염 시
	조향장치 오일 (필터 포함)	40,000km 또는 2년, 오염 시
	유압 오일	2,000시간 또는 5년, 오염 시
	특장용(pto, 증속기어박스 등)오일	2년 또는 오염 시
	진공 오일	일일점검 및 보충
점화장치	점화 플러그, 점화 케이블	20,000km ~ 30,000km
클러치	클러치 디스크	60,000km ~ 70,000km, 이상 발견 시
윤활유	그리스 주입	수시 점검
에어컨 장치	에어컨 에어 필터	10,000km 또는 6개월마다
	에어컨 냉매	필요시 보충 또는 40,000km
에어 장치 (에어 컴프레서 장착 차량 )	에어 드라이어	15,000km 또는 1년
	에어 탱크 배수	일일점검 및 배수
보조 엔진펌프 (발전기, 송풍기, 배연기, 고발포기 등)	엔진오일(필터 포함)	작동 200시간 또는 1년
	점화 플러그	이상 발견 시
	점화 케이블	작동 800시간 또는 4년, 이상 발견 시
와이어	각종 와이어, 체인	5년마다 또는 외관상 마모·단선 시
소화약제 (분말)	압력 조절기	작동압력 10㎏/㎠ ~ 14㎏/㎠ 이상 시
소화약제	질소가스	게이지 압력 80㎏/㎠ 미만 시
사다리	신장 와이어 롤러	롤러 베어링의 마모 또는 이상 소음 시
동력전달장치	프로펠러 샤프트	베어링의 마모 또는 이상 소음 시
비고: 부품의 점검·교환 주기는 아래의 운행 조건에 따라 단축될 수 있다. 1. 짧은 거리의 반복운행 2. 장시간 공회전 또는 장거리 저속운행 3. 잦은 정지 및 출발 등이 반복되는 도로의 운행 4. 먼지, 진흙, 비포장, 자갈, 해변 등 험한 길 또는 염분이 뿌려진 도로의 운행 5. 이 표에서 정하지 않은 주요 부품의 점검 및 교환주기는 해당 소방자동차의 차체를 제작한 제조사에서 정한 주기를 따른다.

[별표 6]

소방장비의 검사 등의 수수료(제33조 관련)

1. 소방장비의 검사 등의 수수료 산정기준

가. 인건비 적용방법은 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따른 엔지니어링사업대가를 적용하며, 검사 등의 유형에 따라 다음에서 정하는 인건비를 기준으로 한다.

1) 운용자 교육: 고급기술자 1명

2) 중간검사, 완성검사: 중급기술자 1명

3) 정밀점검: 중급기술자 2인

4) 해체정비: 중급기술자 1인, 고급기능사 1인, 중급기능사 1인의 인건비를 합한 금액

나. 사업대가에 따른 노임단가는 산업ㆍ공장 분야 인건비를 적용한다.

다. 표준공량은 검사 등에 걸리는 시간을 하루근무 8시간으로 나누어 산출한다.

2. 수수료 산정

가. 검사, 운용자 교육, 정밀점검 및 해체정비의 각 수수료는 다음과 같이 계산한 직접인건비, 직접경비, 그 밖의 경비 및 기술료를 합한 금액으로 한다.

1) 직접인건비는 표준공량과 제1호가목에서 정하는 인건비를 곱하여 산출한다.

2) 직접경비는 직접인건비의 20% 금액으로 한다.

3) 그 밖의 경비는 직접인건비의 110%로 한다.

4) 기술료는 직접인건비와 그 밖의 경비를 합한 금액의 20%로 한다.

나. 가목에 따라 산출한 비용에서 천원 단위 미만의 금액은 버리고 산정한다.

다. 해체정비 시 필요한 부품비용 및 검사 등의 업무수행에 따른 외부기관 의뢰 시험비용은 가목의 수수료와 별도로 산정한다.

라. 소방장비운용자 교육에 필요한 숙박비 및 식비는 가목의 수수료와 별도로 산정한다.

■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제1호서식]
소방장비관리대장
일련 번호	품명	물품분류번호	규격	용도	단위	내용연수	비고
작성방법
1. 품명: 소방장비의 표준품명을 적는다. 2. 물품분류번호: 물품관리시스템상의 분류 및 식별번호(16자리)를 적는다. 3. 규격: 식별 가능한 핵심 규격을 적는다. 4. 용도: 식별 가능한 핵심 용도를 적는다. 5. 단위: 각 품명 또는 규격에 적합한 단위를 적는다. 6. 내용연수: 장비의 적정한 사용연한을 적는다. 7. 비고: 품명 또는 규격에 관련된 카탈로그 및 매뉴얼 번호를 적는다.
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제2호서식]

제       호

운  행  증

1. 운행일시:       .     .     .     :         부터

.     .     .     :         까지

2. 운행구간:           부터           경유           까지

3. 장 비 명:

4. 운 용 자: 소속

계급

성명

5. 운용목적:

소방장비 관리 규칙 제22조제2항에 따라 위와 같이 소방자동차의 운용을 승인합니다.

년       월       일

소방기관의 장	직인

210mm×297mm[백상지 150g/㎡]

■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제3호서식]
고가사다리차 일일점검부
												(앞쪽)
소속				물품분류 및 식별번호						차량 번호
□ 점검결과
점검 구분	점검항목			점검내용		점검결과( 년)
						월일 단위
시동 전	외관	마크ㆍ엠블럼 부착물		부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
		차량의 변형ㆍ파손		변형 및 파손부위 개소		개소
	누유 누수	차동기어ㆍ엑슬 오일		바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[ ] 무[ ]
		브레이크, 클러치 오일				유[ ] 무[ ]
		쇽업소버 오일				유[ ] 무[ ]
		엔진오일				유[ ] 무[ ]
		파워스티어링 오일				유[ ] 무[ ]
		냉각수				유[ ] 무[ ]
		에어탱크ㆍ호스 누기		에어압력 게이지 압력		㎏/㎠
	배선 체결	배터리 터미널		터미널ㆍ배선 체결		적[ ] 부[ ]
	타이어	타이어 상태		트레드 마모상태		유[ ] 무[ ]
				공기압력 및 휠너트 체결상태		적[ ] 부[ ]
	기타	요소수		누수 및 수량		적[ ] 부[ ]
구동 중	시동	시동		시동		가[ ] 부[ ]
		계기판		시동 후 점등된 경고등 수 (parking, 안전벨트 제외)		개 (종류)
		블랙박스		정상작동		가[ ] 부[ ]
	장치 성능	경광등ㆍ등화장치		손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
		싸이렌		음량 크기ㆍ제어성		적[ ] 부[ ]
	제동 장치	브레이크		정지 시 밀림		유[ ] 무[ ]
		배기브레이크		작동		가[ ] 부[ ]
				작동 표시등 점등		가[ ] 부[ ]
		주차브레이크		경사지 또는 2단 출발 시 밀림		유[ ] 무[ ]
	유압 펌프	누유		탱크, 펌프, 배관 누유흔적		유[ ] 무[ ]
		작동		정상작동		가[ ] 부[ ]
	아우 트리거	누유		배관, 실린더 누유흔적		유[ ] 무[ ]
		비상정지 장치		비상정지스위치 작동		가[ ] 부[ ]
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목		점검내용	점검결과( 년)
				월일 단위
구동 중	조작 장치	조작보호대	보조스텝 작동	가[ ] 부[ ]
			난간대 고정상태	적[ ] 부[ ]
		조작반	모니터 화면출력	적[ ] 부[ ]
			조이스틱의 제어성	적[ ] 부[ ]
	사다리	고정장치	신ㆍ축 레버 작동 시 해제	가[ ] 부[ ]
			전 사다리 수축 시 잠김	가[ ] 부[ ]
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동	가[ ] 부[ ]
		누유	각 실린더, 배관 누유흔적	유[ ] 무[ ]
	승강기	외형	파손ㆍ균열 개소	개소
			안전벨트 고정	적[ ] 부[ ]
		작동	통신장치 작동상태	적[ ] 부[ ]
			리미트 스위치 작동상태	적[ ] 부[ ]
		고정장치	해제ㆍ잠금 정상작동 여부	가[ ] 부[ ]
	기타	장비별 특성에 따라 추가
정지	누유 누수	차동기어ㆍ엑슬 오일	바닥 누유ㆍ누수 흔적	유[ ] 무[ ]
		브레이크, 클러치 오일		유[ ] 무[ ]
		쇽업소버 오일		유[ ] 무[ ]
		엔진오일		유[ ] 무[ ]
		냉각수		유[ ] 무[ ]
* 장비운용자와 장비관리공무원 점검결과 월별란에 서명 또는 인 으로 날인			장비운용자
			장비관리공무원
□ 결과조치
날짜		부적합 사항		조치사항				장비관리공무원
		항목	내용
								(서명 또는 인)
								(서명 또는 인)
								(서명 또는 인)
유 의 사 항
* 일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제4호서식]
굴절사다리차 일일점검부
													(앞쪽)
소속					물품분류 및 식별번호					차량번호
□ 점검결과
점검 구분		점검항목				점검내용		점검결과( 년)
								월일 단위
시동 전		외관	마크ㆍ엠블럼 부착물			부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
			차량의 변형ㆍ파손			변형 및 파손부위 개소		개소
		누유 누수	차동기어ㆍ엑슬 오일			바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[ ] 무[ ]
			브레이크, 클러치 오일					유[ ] 무[ ]
			쇽업소버 오일					유[ ] 무[ ]
			엔진오일					유[ ] 무[ ]
			파워스티어링오일
								유[ ] 무[ ]
			냉각수					유[ ] 무[ ]
			에어탱크ㆍ호스누기			에어압력 게이지 압력		㎏/㎠
		배선 체결	배터리 터미널			터미널ㆍ배선 체결		적[ ] 부[ ]
		타이어	타이어 상태			트레드 마모 상태		유[ ] 무[ ]
						공기압력 및 휠너트 체결상태		적[ ] 부[ ]
		기타	요소수			누수 및 수량		적[ ] 부[ ]
구동 중		시동	시동			시동		가[ ] 부[ ]
			계기판			시동 후 점등된 경고등 수 (parking, 안전벨트 제외)		개 (종류)
			블랙박스			정상작동		가[ ] 부[ ]
		장치 성능	경광등ㆍ등화장치			손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
			싸이렌			음량 크기ㆍ제어성		적[ ] 부[ ]
		제동 장치	브레이크			정지 시 밀림		유[ ] 무[ ]
			배기브레이크			작동		가[ ] 부[ ]
						작동 표시등 점등		가[ ] 부[ ]
			주차브레이크			경사지 또는 2단 출발 시 밀림		유[ ] 무[ ]
		유압 펌프	누유			탱크, 펌프, 배관 누유흔적		유[ ] 무[ ]
			작동			정상 작동		가[ ] 부[ ]
		아우 트리거	누유			배관, 실린더 누유흔적		유[ ] 무[ ]
			비상정지장치			비상정지스위치 작동		가[ ] 부[ ]
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목		점검내용	점검결과( 년)
				월일 단위
구동 중	조작장치	조작반	모니터 화면출력	적[ ] 부[ ]
			조이스틱의 제어성	적[ ] 부[ ]
	붐사다리	비상정지 장치	비상정지스위치 작동	가[ ] 부[ ]
		누유	각 실린더, 배관 누유 흔적	유[ ] 무[ ]
	바스켓	외형	파손, 균열 개소	개소
			안전벨트 고정	적[ ] 부[ ]
			수직구조대 장착대 손상	유[ ] 무[ ]
		작동	통신장치 작동상태	적[ ] 부[ ]
			수평조절장치 에러신호	유[ ] 무[ ]
			비상정지스위치 작동	가[ ] 부[ ]
	기타	장비별 특성에 따라 추가
정지	누유 누수	차동기어ㆍ엑슬 오일	바닥 누유ㆍ누수 흔적	유[ ] 무[ ]
		브레이크, 클러치 오일		유[ ] 무[ ]
		쇽업소버 오일		유[ ] 무[ ]
		엔진오일		유[ ] 무[ ]
		냉각수		유[ ] 무[ ]
* 장비운용자와 장비관리공무원 점검결과 월별란에 서명 또는 인 으로 날인			장비운용자
			장비관리공무원
□ 결과조치
날짜		부적합 사항		조치사항			장비관리공무원
		항목	내용
							(서명 또는 인)
							(서명 또는 인)
							(서명 또는 인)
유 의 사 항
* 일일 측정값의 평균치와 비교하여 10%이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제5호서식]
펌프탑재 소방자동차 일일점검부
												(앞쪽)
소속					물품분류 및 식별번호				차량번호
□ 점검결과
점검 구분		점검항목			점검내용		점검결과( 년)
							월일 단위
시동 전		외관	마크ㆍ엠블럼 부착물		부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
			차량의 변형ㆍ파손		변형 및 파손부위 개소		개소
		누유 누수	차동기어ㆍ엑슬 오일		바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[ ] 무[ ]
			브레이크, 클러치 오일				유[ ] 무[ ]
			쇽업소버 오일				유[ ] 무[ ]
			엔진오일				유[ ] 무[ ]
			파워스티어링 오일				유[ ] 무[ ]
			냉각수				유[ ] 무[ ]
			에어탱크ㆍ호스 누기		에어압력 게이지 압력		㎏/㎠
		배선 체결	배터리 터미널		터미널ㆍ배선 체결		적[ ] 부[ ]
		타이어	타이어 상태		트레드 마모 상태		유[ ] 무[ ]
					공기압력 및 휠너트 체결상태		적[ ] 부[ ]
		기타	요소수		누수 및 수량		적[ ] 부[ ]
구동 중		시동	시동		시동		가[ ] 부[ ]
			계기판		시동 후 점등된 경고등 수 (parking, 안전벨트 제외)		개 (종류)
			블랙박스		정상작동		가[ ] 부[ ]
		장치 성능	경광등ㆍ등화장치		손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
			싸이렌		음량 크기ㆍ제어성		적[ ] 부[ ]
		제동 장치	브레이크		정지 시 밀림		유[ ] 무[ ]
			배기브레이크		작동		가[ ] 부[ ]
					작동 표시등 점등		가[ ] 부[ ]
			주차브레이크		경사지 또는 2단 출발 시 밀림		유[ ] 무[ ]
		펌프 성능	PTO(수동ㆍ자동)		작동		가[ ] 부[ ]
			그랜드너트 및 패킹		방수압력 3kgf/㎠에서 10초간 누수량 확인		방울
			수량계		전자식과 기계식 수량계 오차		ℓ
			주펌프		7kgf/㎠ 방수압 E/Grpm 원위치 1분 후 압력감소 (1kgf/㎠ 미만)		㎏/㎠
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목		점검내용	점검결과( 년)
				월일 단위
구동 중	배관	배관	누수(기밀성)	유[ ] 무[ ]
		배수밸브	PTO 해제 시 자동개방 또는 수동개방 가능 여부	가[ ] 부[ ]
		방수구	조작레버에 의한 개폐	가[ ] 부[ ]
	방수포	모니터	화면출력	적[ ] 부[ ]
		조이스틱	제어성	적[ ] 부[ ]
	기타	장비별 특성에 따라 추가
정지	누유 누수	차동기어ㆍ액슬 오일	바닥 누유ㆍ누수 흔적	유[ ] 무[ ]
		브레이크, 클러치 오일		유[ ] 무[ ]
		쇽업소버 오일		유[ ] 무[ ]
		엔진오일		유[ ] 무[ ]
		냉각수		유[ ] 무[ ]
* 장비운용자와 장비관리공무원 점검결과 월별란에 서명 또는 인 으로 날인			장비운용자
			장비관리공무원
□ 결과조치
날짜		부적합 사항		조치사항					장비관리공무원
		항목	내용
									(서명 또는 인)
									(서명 또는 인)
									(서명 또는 인)
유 의 사 항
* 일일 측정값의 평균치와 비교하여 10% 이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제6호서식]
그 밖의 소방자동차 일일점검부
												(앞쪽)
소속					물품분류 및 식별번호					차량번호
□ 점검결과
점검 구분		점검항목			점검내용		점검결과( 년)
							월일 단위
시동 전		외관	마크ㆍ엠블럼 부착물		부착물 탈락ㆍ훼손 수		개
			차량의 변형ㆍ파손		변형 및 파손부위 개소		개소
		누유 누수	차동기어ㆍ엑슬 오일		바닥 누유ㆍ누수 흔적		유[ ] 무[ ]
			브레이크, 클러치 오일				유[ ] 무[ ]
			쇽업소버 오일				유[ ] 무[ ]
			엔진오일				유[ ] 무[ ]
			파워스티어링 오일				유[ ] 무[ ]
			냉각수				유[ ] 무[ ]
			에어탱크ㆍ호스 누기		에어압력 게이지 압력		㎏/㎠
		배선 체결	배터리 터미널		터미널ㆍ배선 체결		적[ ] 부[ ]
		타이어	타이어 상태		트레드 마모상태		유[ ] 무[ ]
					공기압 및 휠너트 체결상태		적[ ] 부[ ]
		기타	요소수		누수 및 수량		적[ ] 부[ ]
구동 중		시동	시동		시동		가[ ] 부[ ]
			계기판		시동 후 점등된 경고등 수(parking, 안전벨트 제외)		개 (종류)
			블랙박스		정상작동		가[ ] 부[ ]
		장치 성능	경광등ㆍ등화장치		손상ㆍ미점등 장치 수 (경광등, 조명등 전체)		개
			싸이렌		음량 크기ㆍ제어성		적[ ] 부[ ]
		제동 장치	브레이크		정지 시 밀림		유[ ] 무[ ]
			배기브레이크		작동		가[ ] 부[ ]
					작동 표시등 점등		가[ ] 부[ ]
			주차브레이크		경사지 또는 2단 출발 시 밀림		유[ ] 무[ ]
		기타	장비별 특성에 따라 추가
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목		점검내용	점검결과( 년)
				월일 단위
정지	누유 누수	차동기어ㆍ액슬 오일	바닥 누유ㆍ누수 흔적	유[ ] 무[ ]
		브레이크, 클러치 오일		유[ ] 무[ ]
		쇽업소버 오일		유[ ] 무[ ]
		엔진오일		유[ ] 무[ ]
		냉각수		유[ ] 무[ ]
* 장비운용자와 장비관리공무원 점검결과 월별란에 서명 또는 인으로 날인			장비운용자
			장비관리공무원
□ 결과조치
날짜		부적합 사항		조치사항				장비관리공무원
		항목	내용
								(서명 또는 인)
								(서명 또는 인)
								(서명 또는 인)
								(서명 또는 인)
								(서명 또는 인)
								(서명 또는 인)
								(서명 또는 인)
유 의 사 항
* 일일 측정값의 평균치와 비교하여 10% 이상 벗어나는 경우 전문 기관에 의한 점검 필요

■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제7호서식]
고가사다리차 주간점검부
													(앞쪽)
소속					물품분류 및 식별번호						차량번호
□ 점검결과
점검 구분		점검항목			점검내용				점검결과( 년)
									월일 단위
시동 전		오일	엔진오일		게이지에 의한 오일량 (MIN ~ MAX)				적[ ] 부[ ]
			브레이크, 클러치오일						적[ ] 부[ ]
			워셔액						적[ ] 부[ ]
구동 중		제동 장치	주차브레이크		경사지 또는 2단 출발 시 밀림				유[ ] 무[ ]
		유압 탱크	유압작동유		전 실린더 완전 수축 시 게이지에 의한 오일량(MAX)				적[ ] 부[ ]
		유압 펌프	누유		탱크, 펌프, 배관 흔적				유[ ] 무[ ]
			작동		정상작동				가[ ] 부[ ]
		아우 트리거	경고등		점등				가[ ] 부[ ]
			잭실린더		그리스 주입				적[ ] 부[ ]
			슬라이딩부		그리스 도포				적[ ] 부[ ]
			작동		작동 중 이음				유[ ] 무[ ]
					작동 압력		작동 중 (전개 시)		kg/㎠
					작동 시간		전 개 (수평완료 점등시)		초
							수축(복귀)		초
			누유		배관, 실린더 누유흔적				유[ ] 무[ ]
			비상정지 장치		비상정지스위치 작동				가[ ] 부[ ]
		사다리	신장 수축용 롤러		그리스 주입				적[ ] 부[ ]
			사다리와이어		소선이탈, 체결부 꺾임 확인				유[ ] 무[ ]
			기복실린더		작동 중 이상 소음				유[ ] 무[ ]
					작동압력(전개 시)				kg/㎠
					작동 시간	전개(최대신장까지)			초
						수축(최대수축까지)			초
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
구동 중	사다리	사다리 신장. 수축	작동 중 이상 소음		유[ ] 무[ ]
			작동압력(전개 시)		kg/㎠
			작동 시간	전개(최대신장까지)	초
				수축(최대수축까지)	초
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동		가[ ] 부[ ]
		고정장치	신축 레버 작동 시 해제		가[ ] 부[ ]
			전 사다리 수축 시 잠김		가[ ] 부[ ]
	승강기	외형	파손·균열개소		개소
			안전벨트 고정		적[ ] 부[ ]
			통신 장치		가[ ] 부[ ]
		작동	작동 중 이상 소음		유[ ] 무[ ]
			작동 시간	상승	초
				하강	초
	보조 엔진	보조엔진	정상작동		가[ ] 부[ ]
	캡 및 오일	캡	틸팅 작동		가[ ] 부[ ]
		자동변속기오일	게이지에 의한 수량 (MIN ~ MAX)		적[ ] 부[ ]
정지	냉각수 및 장치 성능	냉각수			적[ ] 부[ ]
		파워스티어링 오일			적[ ] 부[ ]
		발전기	배선, 벨트텐션, 벨트상태		적[ ] 부[ ]
		자동이탈식 수구	키 ON시 자동이탈		적[ ] 부[ ]
	윤활 장치 및 기타	자동그리스 주입기	주입 도포		적[ ] 부[ ]
		동력 추진축			적[ ] 부[ ]
		타이롯드 엔드			적[ ] 부[ ]
		장치별 특성에 따라 추가
* 장비운용자와 장비관리공무원 점검결과 월별란에 서명 또는 인 으로 날인			장비운용자
			장비관리공무원
□ 결과조치
날짜		부적합 사항			조치사항			장비관리공무원
		항목	내용
								(서명 또는 인)
								(서명 또는 인)
								(서명 또는 인)

■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제8호서식]
굴절사다리차 주간점검부
													(앞쪽)
소속					물품분류 및 식별번호					차량번호
□ 점검결과
점검 구분		점검항목			점검내용			점검결과( 년)
								월일 단위
시동 전		오일	엔진오일		게이지에 의한 오일량 (MIN ~ MAX)			적[ ] 부[ ]
			브레이크, 클러치오일					적[ ] 부[ ]
			워셔액					적[ ] 부[ ]
구동 중		제동 장치	주차브레이크		경사지 또는 2단 출발 시 밀림			유[ ] 무[ ]
		유압 탱크	유압작동유		전 실린더 완전 수축 시 게이지에 의한 오일량(MAX)			적[ ] 부[ ]
		유압 펌프	누유		탱크, 펌프, 배관 흔적			유[ ] 무[ ]
			작동		정상작동			가[ ] 부[ ]
		아우 트리거	경고등		점등			가[ ] 부[ ]
			잭실린더		그리스 주입			적[ ] 부[ ]
			슬라이딩부		그리스 도포			적[ ] 부[ ]
			작동		작동 중 이음			유[ ] 무[ ]
					작동 압력	작동 중(전개 시)		kg/㎠
						릴리프 압력		kg/㎠
					작동 시간	전개(수평완료 점등)		초
						수축(복귀)		초
			누유		배관, 실린더 누유 흔적			유[ ] 무[ ]
			비상정지 장치		비상정지스위치 작동			가[ ] 부[ ]
		붐 사다리	기복실린더		작동 중 이음			유[ ] 무[ ]
					작동압력(전개 시)			kg/㎠
					작동 시간	전개(최대신장 까지)		초
						수축(최대수축 까지)		초
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
구동 중	붐 사다리	신장. 수축	작동 중 이음		유[ ] 무[ ]
			작동압력(전개 시)		kg/㎠
			작동 시간	전개(최대신장 까지)	초
				수축(최대수축 까지)	초
			통신 장치		가[ ] 부[ ]
		집 붐	작동 중 이음		유[ ] 무[ ]
			작동압력(전개 시)		kg/㎠
			작동 시간	전개(최대신장 까지)	초
				수축(최대수축 까지)	초
		비상정지 장치	비상정지스위치 작동		가[ ] 부[ ]
	보조 엔진	보조엔진	정상작동		가[ ] 부[ ]
	캡 및 오일	캡	틸팅 작동		가[ ] 부[ ]
		자동변속기 오일	게이지에 의한 수량 (MIN ~ MAX)		적[ ] 부[ ]
정지	냉각수 및 장치 성능	냉각수			적[ ] 부[ ]
		파워스티어링 오일			적[ ] 부[ ]
		발전기	배선, 벨트텐션, 벨트상태		적[ ] 부[ ]
		자동이탈식 수구	키 ON시 자동이탈		적[ ] 부[ ]
	윤활 장치 및 기타	자동그리스 주입기	주입 도포		적[ ] 부[ ]
		동력 추진축			적[ ] 부[ ]
		타이롯드 엔드			적[ ] 부[ ]
		장비별 특성에 따라 추가
* 장비운용자와 장비관리공무원 점검결과 월별란에 서명 또는 인 으로 날인			장비운용자
			장비관리공무원
□ 결과조치
날짜		부적합 사항			조치사항			장비관리공무원
		항목	내용
								(서명 또는 인)
								(서명 또는 인)
								(서명 또는 인)

■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제9호서식]
펌프탑재 소방자동차 주간점검부
												(앞쪽)
소속					물품분류 및 식별번호				차량번호
□ 점검결과
점검 구분		점검항목			점검내용		점검결과( 년)
							월일 단위
시동 전		오일	엔진오일		게이지에 의한 오일량 (MIN ~ MAX)		적[ ] 부[ ]
			브레이크, 클러치 오일
		기타	캡		틸팅 작동		가[ ] 부[ ]
			냉각수		게이지에 의한 수량 (MIN ~ MAX)		적[ ] 부[ ]
			파워스티어링 오일				적[ ] 부[ ]
			요소수				적[ ] 부[ ]
			워셔액				적[ ] 부[ ]
			발전기		배선, 벨트텐션, 벨트상태		적[ ] 부[ ]
		윤활 장치	그리스자동주입기		주입ㆍ도포		적[ ] 부[ ]
			동력추진축				적[ ] 부[ ]
			타이로드 엔드				적[ ] 부[ ]
구동 중		오일	자동미션오일		게이지에 의한 오일량		적[ ] 부[ ]
		장치 성능	자동이탈식 수구		키 ON시 자동이탈		가[ ] 부[ ]
			크레인 또는 윈치 (옵션으로 탑재된 경우)		작동		가[ ] 부[ ]
					작동 시 이음		유[ ] 무[ ]
		제동 장치	주차브레이크		경사지 또는 2단 출발 시 밀림		유[ ] 무[ ]
		펌프 장치	진공펌프		진공펌프 30초 동작 (660㎜Hg이상 도달여부)		가[ ] 부[ ]
					펌프 정지 10초 후 누기여부		유[ ] 무[ ]
					진공작동중 방수구 흡입감촉		유[ ] 무[ ]
			자위분무장치		작동 불능 노즐		개
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤 쪽)
점검 구분	점검항목		점검내용			점검결과( 년)
						월일 단위
정지	화학	소화약제	약제별 중량 (충전기준에 따름)	폼액		ℓ
				분말		㎏
				분말	분말	㎏
					가압원	적[ ] 부[ ]
				CO2		㎏
				할로겐		㎏
	기타	장비별 특성에 따라 추가
* 장비운용자와 장비관리공무원 점검결과 월별란에 서명 또는 인으로 날인			장비운용자
			장비관리공무원
□ 결과조치
날짜		부적합 사항					조치사항				장비관리공무원
		항목	내용
											(서명 또는 인)
											(서명 또는 인)
											(서명 또는 인)
											(서명 또는 인)
											(서명 또는 인)

■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제10호서식]
그 밖의 소방자동차 주간점검부
												(앞쪽)
소속					물품분류 및 식별번호				차량번호
□ 점검결과
점검 구분		점검항목			점검내용		점검결과( 년)
							월일 단위
시동 전		오일	엔진오일		게이지에 의한 오일량 (MIN ~ MAX)		적[ ] 부[ ]
			브레이크, 클러치 오일				적[ ] 부[ ]
		기타	캡		틸팅 작동		가[ ] 부[ ]
			냉각수		게이지에 의한 수량 (MIN ~ MAX)		적[ ] 부[ ]
			파워스티어링 오일				적[ ] 부[ ]
			워셔액				적[ ] 부[ ]
			발전기		배선, 벨트텐션, 벨트상태		적[ ] 부[ ]
		윤활 장치	그리스자동주입기		주입ㆍ도포		적[ ] 부[ ]
			동력추진축				적[ ] 부[ ]
			타이로드 엔드				적[ ] 부[ ]
구동 중		오일	자동미션오일		게이지에 의한 오일량		적[ ] 부[ ]
		장치 성능	자동이탈식 수구		키 ON시 자동이탈		가[ ] 부[ ]
			크레인 또는 윈치 (옵션으로 탑재된 경우)		작동		가[ ] 부[ ]
					작동 시 이음		유[ ] 무[ ]
		제동 장치	주차브레이크		경사지 또는 2단 출발 시 밀림		유[ ] 무[ ]
		조명 장치	조명탑		작동 시 이음 확인		유[ ] 무[ ]
					조명등 미점등 개수		개
			발전기		시동		가[ ] 부[ ]
					게이지에 의한 오일량 (MIN ~ MAX)		적[ ] 부[ ]
			배전반		시험스위치 작동 시 차단기 작동		가[ ] 부[ ]
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
점검 구분	점검항목		점검내용	점검결과( 년)
				월일 단위
구동 중 또는 정지	배연 장치	송풍기	작동 시 이상 진동	유[ ] 무[ ]
			회전수 조절	가[ ] 부[ ]
		배연기	작동 시 이상 진동	유[ ] 무[ ]
			회전수 조절	가[ ] 부[ ]
		고발포기	작동 시 이상 진동	유[ ] 무[ ]
			회전수 조절	가[ ] 부[ ]
	기타	장비별 특성에 따라 추가
* 장비운용자와 장비관리공무원 점검결과 월별란에 서명 또는 인 으로 날인			장비운용자
			장비관리공무원
□ 결과조치
날짜		부적합 사항		조치사항					장비관리공무원
		항목	내용
									(서명 또는 인)
									(서명 또는 인)
									(서명 또는 인)
									(서명 또는 인)
									(서명 또는 인)
									(서명 또는 인)
									(서명 또는 인)
									(서명 또는 인)
									(서명 또는 인)

■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제11호서식]							(앞면)
이동용 소방펌프 관리카드
소속		○○소방서 ○○119안전센터
기종		제작사	구입일		구입가			제작사 전화번호
주요 제원		크기	가로(mm)		세로(mm)			높이(mm)				중량(kg)
		펌프	토출량(ℓ/min)
			최고압(kgf/㎠)
			상용압(kgf/㎠)
			흡입능력(㎜Hg)
		엔진	출력(HP/rpm)
			시동방식
			사용연료
			연료탱크량(ℓ)						연료소비량(ℓ)
			냉각방식
장비운용자
기간	계급			성명		기간				계급				성명
정비일지
일자		정비내용									비고
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒷면)
이동용 소방펌프 사용·점검 일지
점검항목	점검사항	점검결과
펌프	작동상태
엔진	작동상태
연료	보충상태
결합구	파손 여부
외관	청소상태
	결합부 누유 여부
사용기간	당일
	누계
확인	운용자 :	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)
	확인자 :	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)
※ 범례: ∨양호, △수리가 필요함, ×교환이 필요함(□ 수리,함 □교환함)

■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제12호서식] 소방장비 일일점검·정비 일지 부서명:
내용 일자 장비명		일자별 점검·정비 결과
확인	운용자	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)
	확인자	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)	(서명 또는 인)
※ 범례: ∨양호, △수리가 필요함, ×교환이 필요함(□수리함, □교환함) ※ 점검사항: 장비의 전반적인 사항을 점검하고, 특히 연료·윤활·피로한도초과 및 부식 등 사용 시 안전 여부와 장비 수명과 직결되는 사항을 장비사용설명서를 참고하여 점검한다.
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제13호서식] 소방장비 고장발생 보고서
장비명(건명)		관리부서
고장일시		장소
조치사항
원인 및 상태
운용자 의견
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 명세
보고일	고장 내용			장비운용자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 장비운용자 계급 성명 (서명 또는 인) 소방기관의 장 귀하
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리 규칙【별지 제14호서식】 (앞쪽)
소방장비 사고발생 보고서
사고개요	사 고 명
	발생일시 / 장소		/
	발생원인		[ ] 천재지변, [ ] 장비결함, [ ] 부주의, [ ] 기타 ( )
	소방장비의 종류		[ ] 소방자동차, [ ] 일반장비, [ ] 기타 ( )
	소방장비의 사용목적
	피해 현황	소방	인명피해	[ ] 경상 명		[ ] 중상 명			[ ] 사망 명
			재산피해
		민간	인명피해	[ ] 경상 명		[ ] 중상 명			[ ] 사망 명
			재산피해
소 방	사고자 (소속, 계급, 성명)
민 간	사고자 (성명, 생년월일)
사고발생 세부내용
현 장 조치내용
향 후 조치계획
특이사항
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

(뒤쪽)
현장사진(1)	현장사진(2)
사고 현장 위치도

■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제15호서식] 소방자동차 관리카드 차명: 등록번호: 소속: (1면)
차종	등록일	구입가격(원)						제작회사
		보조금	교부세		지방비		기증 등	차체	특장
길이(mm)	너비(mm)	높이(mm)		엔진 (마력/토크)		물탱크 용량 (ℓ)		폼탱크 용량 (ℓ)	분말탱크 용량 (㎏)
그 밖의 특기사항
< 사 진 >
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(2면)
정수 승인번호					승인일						문서번호
교체 승인번호					승인일						문서번호
교체 승인번호					승인일						문서번호
최초 등록번호					차명						등록일
변경 후 등록번호					차명						등록일
변경 후 등록번호					차명						등록일
변경 후 등록번호					차명						등록일
차량이력
소방서		119안전센터				배치기간			변동사유			비고
장비운용자
계급	성명			기간			계급			성명			기간

(3면)
입고일시	출고일시	수리내용	수리비용(원)	정비업체명	확인
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제16호서식] 소방자동차 운행일지 소속: 차량번호: 사용연료: 장비운용자:
월일	운행시간			용무		목적지		운행거리 (㎞)				연료주입 (ℓ)				소화약제 사용							결재
	부터	까지						금회		누계		장소	주입량			폼 (ℓ)		분말 (㎏)		그 밖의 소화약제
구분	운행거리 (㎞)		연료 명세				용무별 건수												약제 사용
			지정		외부		출 동							훈련	대민지원		기타		폼 (ℓ)		분말 (㎏)	그 밖의 약제
							화재		구조		구급
소계
누계
작성방법
1. 일계와 누계는 매일 기록하고, 월말에는 월계와 누계를 산출하여 기록하며, 월별로 면을 달리하여 운행사항을 기록하여야 한다. 2. 연료 주입의 장소란에는 지정된 장소에서 연료를 주입한 경우에는 "지정"으로 표시하고, 그 밖에 지원 등 원거리 운행으로 외부에서 연료를 주입한 경우 에는 "외부"로 표시한다.