▣ 자체소방대 조직대상

가. 자체소방대 조직 관련근거

1) 자체소방조직 : 대통령령이 정하는 수량 이상의 위험물을 저장 또는 취급하는 사업소의 관계인은 대통령이 정하는 바에 의하여 자체소방대를 설치하 여야 한다(위험물안전관리법 제19조)

⇒ 위반시 1년 이하의 징역 또는 1천만원 벌금

2) 자체소방대 편성 : 위험물안전관리법시행령 제18조

⇒ 지정수량 3천배 이상의 제4류 위험물을 취급하는 제조소 또는 일반취급소(보일러로 위험물을 소비하는 일반취급소 등은 제외)

사업소의 구분	화학소방 자 동 차	자체소방 대원의 수
◦ 제4류 위험물의 최대수량이 지정수량의 12만배 미만	1대	5인
◦ 제4류 위험물의 최대수량이 지정수량의 12만배 이상 24만 미만	2대	10인
◦ 제4류 위험물의 최대수량이 지정수량의 24만배 이상 48만 미만	3대	15인
◦ 제4류 위험물의 최대수량이 지정수량의 48만배 이상	4대	20인

※ 다만, 화재 또는 그 밖에 재난발생시 다른 사업소 등과 상호응원에 관한 협정을 체결하고 있는 사업소에 있어서는 행자부령이 정하는 바에 의하여  그 편성을 달리 할 수  있다.

나. 자체소방대 조직현황 : 10개소(법정1, 비법정9)

관서	대상명	위 치	제조소등 구 분	허가량 (㎘) 배 수	차 량	보유소 화약제	개인 장구	조작 인원	비고
원주	SK원주물류센터	원주시 호저면 만종리 1065	저장소 취급소	20,170 30,138	포트레일러 1	수성막포 2,700ℓ	방열복	5	비 법정
원주	공군 3251부대	원주시소초면 의관리 부대	주유소 저장소 취급소	12,537 16,229	펌프차 6 기타 2	수성막포 14,900ℓ	방열복 방화복	31	비 법정

관서	대상명	위 치	제조소등 구 분	허가량 (㎘) 배 수	차 량	보유소 화약제	개인 장구	조작 인원	비고
강릉	RH 시멘트	강릉시 옥계면 산계리280-1	일반 취급소	7,148 3.890	포트레일러	수성막포2,400ℓ	방열복 공기호흡기	10	비 법정
	옥계 저유소	강릉시 옥계면 주수2리 560	저장 취급소	19,123 26.274	포트레일러	수성막포2,840ℓ	방열복 공기호흡기	8	비 법정
동해	LG동해 저유소	동해시 구호동 227	저장 취급소	12,915 320,772	포트레일러1	수성막포 4,000ℓ	방열복5. 공기호흡기 1	3	비 법정
	SK동해 저유소	동해시 구호동 228	저장 취급소	26,320 42,613	포트레일러1	수성막포1,440ℓ	방열복4. 공기호흡기 1	3	비 법정
	T-6비축기지	동해시 북평공단 2블럭	저장 취급소	175,477 175,461	포트레일러1	수성막포12,600ℓ	방열복7. 공기호흡기 1	3	비 법정
삼척	한국 가스공사	삼척시 원덕읍 호산해변길 18	저장소 취급소	10,186.2 5,422.2	화학차 3	수석막,(3%) 합성계면 3,000ℓ 분말5,000kg 청정소화약제200kg	방열복 2 공기호흡기 6	12	법정
평창	(주)용평 리조트	평창군 대관령면 용산리 130	저장소 취급소	154.4 26.6	경화학차 1 굴절차 1	수성막포 400ℓ27m	방열복 공기호흡기	5	비 법정
	(주)보광 휘닉스	평창군 봉평면 면온리 1095	저장소 취급소	283.6 44.95	경화학차 1 굴절차 1	수성막포 400ℓ27m	방열복 공기호흡기	5	비 법정

대상명	소재지	제조소등 구분	보유차량
대명리조트	홍천	일반취급소	1
(주)강원랜드	정선 고한	제조소등 설치대상은 아니나 산불 진화용으로 자체 구입배치 운영함	2

※ 임의대상 : 법정화학차 확보대상은 아니나 위험요소가 많은 사업소의 기업주가 자율적으로 확보

※ (주)강원랜드 : 고압호스릴 펌프 1,500ℓ 2대, 대명리조트 ; 펌프 4,500ℓ 1대

34. 예방규정 제출대상

구분	계 (개소)	제조소	일반 취급소	이송 취급소	옥외 저장소	옥내 저장소	옥외탱크 저장소	암반탱크 저장소
계	133	2	33	6	6	3	83	-
춘천	3		3
원주	31		10	1	3		17
강릉	30		7	2		1	20
동해	42		8	3	2	1	28
태백	1					1
속초	3						3
삼척	7		2				5
홍천	1				1
횡성	-
영월	4	1					3
평창	-
정선	-
철원	3	1	2
인제	1		1
고성	3						3
양양	4						4

※ 각 대상의 구분은 다음에 의함 (위험물안전관리법시행령제15조 참고)
- 제    조    소 : 지정수량의 10배이상의 위험물을 취급하는 제조소
- 일 반 취 급 소 : 지정수량의 10배이상의 위험물을 취급하는 일반취급소
- 옥 외 저 장 소 : 지정수량의 100배이상의 위험물을 저장하는 옥외저장소
- 옥 내 저 장 소 : 지정수량의 150배이상의 위험물을 저장하는 옥내저장소
- 옥외탱크저장소 : 지정수량의 200배이상의 위험물을 저장하는 옥외탱크저장소
- 이 송 취 급 소 : 모든대상
- 암반탱크저장소 : 모든대상

35. 위험물안전관리자 현황

구분	총계		위험물국가기술자격자 선임				기타자격자 선임
	제조소등수	선임자	소계	위험물 관 리 기능장	위험물 관리산업기사	위험물 관 리 기능사	소계	강 습 수료자	관련 자격 겸직	일정 요건 구비
계	4,666	3,165	246	2	44	200	2,919	2,781	15	123
춘천	597	447	33		1	32	414	397		17
원주	773	476	45	1	3	41	431	381	7	43
강릉	736	475	32		4	28	443	427	1	15
동해	312	159	26		6	20	133	133
태백	140	103	15		11	4	88	85		3
속초	232	147	10			10	137	135	1	1
삼척	207	136	14		5	9	122	122
홍천	338	185	15		2	13	170	155		15
횡성	213	163	10		2	8	153	151		2
영월	188	123	11		2	9	112	103	4	5
평창	196	177	13		3	10	164	161		3
정선	103	94	5	1		4	89	86	1	2
철원	158	151	6		5	1	145	145
인제	152	143	2			2	141	137		4
고성	165	91	5			5	86	74		12
양양	156	95	4			4	91	89	1	1

※ '총계/선임자'란은 안전관리자로 선임된 사람의 수
(예, 30개의 옥외탱크저장소에 1인의 안전관리자가 중복선임된 경우 선임자의 수는 "1"이 됨)