	보도자료			http://www.fire.gwd.go.kr
배포일시		2017. 1. 18.(수)	보도시점	2017. 1. 18(수) 부터
담 당		상황분석담당 김숙자	연 락 처	033-249-5662
업무담당자		상황분석계 최영철	연 락 처	033-249-5663
쪽수/붙임		2쪽 /
두 얼굴 가진 화목보일러, 확인 또 확인! ❶ 보일러 주변 가연물 방치 등 부주의 53%, 보일러 및 연통 과열 41% ❷ 주택 74%, 저녁 7시~9시 36%, 강릉시 24건, 11월~이듬해 3월 80%

□ 강원도 소방본부(본부장 이흥교)는 최근 들어 화목보일러(난로)로 인한     화재가 잇따르고 있어 각별한 주의 당부했다. 특히 올 들어 15일 동안     5건의 화재가 발생하는 등 2015년 대비 2016년의 발생 건수가 56.5%     크게 증가한 것으로 나타남에 따라 더욱 주의를 당부했다

□ 최근 3년간(2014~2016) 화목보일러(난로) 화재를 분석한 결과 총 174건의      화재가 발생하여 부상 5명의 인명피해와 1,966백만 원의 재산피해가     발생한 것으로 나타남 ※ 2014년 56건, 2015년 46건, 2016년 72건

□ 원인별로 보면 가연물 근접방치 등 부주의 53%(91건), 보일러 및 연통     과열 등 기계적 요인 41%(72건), 기타 11건 등으로 나타났으며, 특히      연통주변 마감재를 불연재료가 아닌 목재·합판 또는 샌드위치패널     구조로 되어 있어 화재에 취약한 것으로 나타남

□ 발생 시기는 동절기가 시작되는 11월부터 이듬해 3월 까지 80%(139건)가     집중되어 발생, 발생 장소는 주택이 129건(74%), 공장‧창고 4건, 음식점 8건,     펜션 3건, 기타 버섯재배사 등 28건 등으로 나타남

□ 발생시간대를 보면 사용빈도가 높은 저녁 7시부터 9시 사이가          36%(64건) 오전 10~12시 사이가 32건 등으로 나타남

□ 발생지역 별로 보면 강릉시 24건, 홍천군 23건, 횡성군 15건, 정선군     12건 등으로 나타났음

□ 이흥교 소방본부장은

- 화목보일러와 연통 주변에는 가연물을 방치하지 않도록 하고, 불씨 등이    있는 재는 바람에 의한 산불로 번 질 수 있으므로 특히 물로 완전히    소화 하도록 할 것 과 나무을 한꺼번에 너무 많이 넣지 않도록 주의하고

- 연통과열에 의한 화재가 가장 많이 발생하므로 설치 시에는 가연성 벽 또는       천장과 접촉부분은 불에 타지 않는 재료를 사용하고, 화재를 대비하여    소화기와 단독형화재 감지기를 설치를 당부

□ 주요화재 사례

2017. 1. 11(수) 14:22경 춘천시 서면 야산 / 밭에 모아 놓은 화목보일러의 재에 의한 발화 추정/ 사유림 0.05ha 소실/ 헬기 1대등 인력 64명 투입,  52분 만에 진화

2017. 1. 4(수) 15:46경 정선군 여량면 / 화목보일러 연통과열 추정/ 단독 주택  68.8㎡소실/ 소유자 최**(여/60세) / 1천6백여 만 원의 재산피해/

2016. 12. 23(토) 07:57경 화천군 사내면 / 화목보일러 연통과열 추정 / 00펜션 100㎡ 소실/ 소유자 박**(남/64세) / 3천5백여 만 원의 재산피해/