	보도자료			http://fire.gwd.go.kr
배포일시		2017. 3. 14.(화)	보도시점	2017. 3. 14(화) 부터
담 당		상황분석담당 김숙자	연 락 처	033-249-5662
업무담당자		상황분석계 최영철	연 락 처	033-249-5663
쪽수/붙임		2쪽 / 없음
봄철 공사장 등 용접작업 중 화재발생 주의 ! = 3~5월 전체의 43% 차지, 공장·작업장 13%, 낮 12~3시 31% =

□ 강원도 소방본부(본부장 이흥교)는 최근 5년간 용접 및 절단 작업 중     발생한 화재를 분석한 결과 3월~5월에 가장 많이 발생하는 것으로     나타나 각별한 주의를 당부했다

□ 최근 5년간(2012~2016년) 도내에서 발생한 화재 중 용접 및 절단     작업 중 발생한 화재를 분석한 결과

○ 총 406건으로 14명(사망 1, 부상 13)의 인명피해와 3,070,169천원의        재산피해가 발생한 것으로 나타났으며, 이는 부주의에 의한 전체        화재 건수 6,056건의 7%에 해당되고 피해액 14,483,234천원의           21%나 차지하는 것으로 나타났다

※ ’16년 81건,  ’15년 76건,  ’14년 79건,  13년 84건,  ’12년 86건

○ 발생 시기별로 보면 3~5월이 전체건수의 40%(163건)을 차지하였으며,        특히 3월이 15.3%(62건)로 가장 많이 발생되었고, 다음은 12~2월        113건, 9~11월 75건, 6~8월 55건 순으로 나타났다

○ 발생 장소별로 보면 공장 및 창고는 54건, 주택 등 주거시설이 37건,         우사 등 축사 37건, 산불 및 들불  27건, 차량 및 정비관련 시설        26건, 상가 및 병원 13건, 숙박 및 업무시설 13건, 음식점‧편의점        10건, 기타건물 53건, 야적장 등 야외화재 136건 등으로 나타났다

1

○ 발생 시간대별로 보면 낮 12~3시 사이가 31%(125건)으로 가장          많았으며, 오전 9~12가 119건, 오후 3시~6시 사이가 101건 등으로         나타났다

□ 이흥교 소방본부장은

○ 용접에 의한 화재를 방지하기 위해서는 소화기·소화용수 등을            비치하고 관계법령에 따라 안전수칙을 철저히 준수하는 등 공사         관계자의 적극적인 안전관리 자세가 필요하며

○ 용접 작업 시 1600℃에 이르는 수천개의 비산 불티가 11m까지 이동             할 수 있어, 작업장 주변에 인화물질 등 착화우려가 있는 물건은          작업 전에 정리하고, 작업 종료 후에는 최소 30분 이상 남아 있는         불씨로 인한 착화가 없는지 확인 할 것을 당부하였다

○ 또한 건조한 날씨에 산림 인접 지역에서 용접작업 중 불티가 비산        하여 산불 또는 들불이 발생하는 경우가 있으니 특별히 주의를        요한다고 덧붙였다.

□ 주요화재 사례

2017. 3. 13(화) 18:14경 영월군 김삿갓면 / 산불/ 컨테이너 용접 작업 중 불티에 의한 발화 추정/ 사유림 0.3ha소실/

2017. 1. 17(화) 18:14경 춘천시 신북읍 / 농기계 창고/ 지붕에서 전기용접 작업 중 불티에 의한 발화 추정/ 창고 132㎡ 일부소실/ 2,319만 원의 재산피해/

2016. 4. 2(토) 14:00경 홍천군 서면 / 산불/ 도로변 낙석방지 공사 중 용접불티가 주변 건초 발화 추정/ 사유림 1ha소실/ 1,373만 원의 재산피해/

2015. 12. 16(수) 17:08경 원주시 흥업면 / 00산업/ 이동탱크로리차량 주변에서 용접작업 중 불티에 의해 탱크로리 내 체류된 유증기 발화 추정/ 건물 50㎡, 탱크로리차량 및 승용차량 등 7대 소실/ 1명 사망, 1억 3784만원 의 재산피해

2014. 8. 24(토) 11:33경 춘천시 후평동 / 00공장 화재/ 용접작업 중 불티에 의한 발화 추정/ 4,473㎡ 공장 1동 전소/ 13억 1763만 원의 재산피해/

2