(4월) 주요재난 안전사고 예보

영농철 농기계 안전사고 주의보 !

□ 농기계 안전사고 현황(최근 3년간)

◯ 4월은 영농기를 맞이하여 경운기·트랙터 등 농기계 사용증가에 따른 안전사고 발생위험이 가장 높은 시기이다.

◯ 최근 3년(‘14~’16년)간 645건의 농기계 안전사고가 발생하여 664명(사망 29, 부상 609, 안전조치 26명)의 인명피해가 발생되었으며, 시기별 발생추이를 분석해보면 본격적인 영농기가 시작되는 봄철과 농작물 수확기인 가을철에 많이 나타나고 있다.

- 최근 3년간 4월에 79건(12%)이 발생하여, 10월 95건(14.7%), 5월 95건(14.7%)에 이어 연중 3번째로 농기계 안전사고로 인한 도내 소방력이 출동하여 응급조치 및 병원이송 업무를 하고 있는 것으로 분석됨

【월별 농기계 안전사고 현황 (최근 3년간)】

□ 사고원인 및 농기계별 분석(최근 3년간)

◯ 농기계 안전사고 원인에 따른 사상자 현황을 분석하면 총 664명 중  농기계 교통사고 176명(26.5%), 운전부주의 152명(22.9%), 추락·낙상 132명(19.9%), 전복사고 121건(18.2%), 끼임 사고 76건, 화재 7건 등으로 대부분 부주의가 사고의 주요원인임

◯ 농기계별 사고 현황을 보면, 경운기가 471건(71%)으로 가장 많았으며, 다음 트랙터 120건(18%), 콤바인 등 기타 농기계 73건(11%) 순임

◯ 사상자 연령별로 분석하면, 664명중 50~60대가 281명(42.3%)으로 가장 많은데, 사용 빈도수가 높으면서도 음주운전, 안전수칙 불이행 등의 원인이 많기 때문인 것으로 분석되며 70대 이상의 고령자가 278명(41.9%)으로 각별한 주의가 요구되고 있다.

<사고원인별 사상자현황>	<농기계별 사고현황>	<연령별 사고현황>

□ 지역별 농기계 안전사고 분석(최근 3년간)

◯ 농기계 안전사고는 최근 3년간 645건에 664명의 사상자가 있었으며, 지역별로 분석하면 횡성군 78명으로 가장 많이 발생하였으며 다음이 홍천군 74명, 원주시 68명, 강릉시 58명, 춘천시 51명, 평창군 49명 순으로 나타났고 태백, 속초지역은 한 해 평균 1~2명의 안전사고가 발생되는 것으로 분석됨

【농기계 안전사고 지역별 사상자 현황(최근3년간)】

【 농기계 보유현황 (강원도/2015년) 】

시군별	합계	트랙터	스피드스프레이어	경운기	이앙기	콤바인	관리기	곡 물 건조기	농산물 건조기
계	108,313	19,790	2,091	34,286	13,494	4,340	18,597	3,067	12,648
춘천시	8,325	1,392	619	2,495	949	534	1,724	116	496
원주시	13,381	1,705	164	4,260	1,998	469	2,827	267	1,691
강릉시	8,257	1,511	129	3,120	1,055	317	1,375	153	597
동해시	2,500	127	2	1,210	228	48	578	22	285
태백시	804	116		393			148		147
속초시	1,260	150	3	423	227	67	317	32	41
삼척시	6,255	579	23	2,527	497	200	1,372	107	950
홍천군	12,409	2,716	91	3,850	1,916	554	1,941	265	1,076
횡성군	10,471	2,301	311	3,244	1,297	417	1,776	111	1,014
영월군	6,612	899	76	1,671	329	111	1,396	108	2,022
평창군	6,679	1,309	237	1,634	242	267	1,548	79	1,363
정선군	3,481	489	11	1,133	174	40	458	41	1,135
철원군	7,967	2,330	24	2,199	1,498	217	794	783	122
화천군	3,455	748	206	1,048	496	103	636	93	125
양구군	4,144	1,090	142	1,058	503	174	540	138	499
인제군	2,979	735	11	1,033	338	103	482	81	196
고성군	4,673	908	9	1,345	903	414	219	524	351
양양군	4,661	685	33	1,643	844	305	466	147	538

붙임 : 4월중 재난안전상식(농기계 안전사고 예방요령) 1부.  끝

붙 임 1		농기계 안전사고 예방 요령

공통사항

농기계 보관창고는 항상 깨끗하게 정돈하자
	출입구의 폭, 높이는 여유있게 합시다. 내부는 충분한 밝기와 환기가 되도록 합시다. 농기계 및 공구는 정해진 장소에 둡시다. 어린이가 출입하지 않도록 자물쇠를 설치합시다.

농작업에 적합한 복장과 보호구를 착용하자
	헐렁하거나 소매가 긴 옷은 입지 맙시다. 미끄럼 방지 처리된 안전화를 착용합시다. 긴 머리카락은 모자속에 넣거나 묶읍시다. 보석류는 빼놓고 작업에 임합시다.

농작업 전 ․ 후에는 반드시 점검정비를 하자
	점검 ․ 정비시에는 반드시 엔진을 정지합시다. 이상 발견시에는 정비할 때까지 사용하지 맙시다. 정기교환 부품은 시기에 맞추어 교환합시다. 안전장치는 제 위치에 부착하고 떼어내지 맙시다.

논 ․ 밭 출입은 안전하게 하자!
	출입로는 완만한 경사와 적절한 폭을 유지합시다. 이동시에는 속도를 낮추고, 후방 작업기가 무거울 경우 앞쪽에 밸런스웨이트를 장착합시다. 논둑을 넘을 때는 직각 방향으로 진행합시다.

동승자를 태우지 말자!
	동승자는 운전자의 시야 또는 레버조작을 방해하여 사고를 유발시킨다는 것을 명심합시다. 동승자가 있을 경우 급정지․급회전시에 밖으로 튕겨나갈 수 있다는 사실을 명심합시다.

음주운전은 절대 않는다!
	음주운전은 자신은 물론 타인까지 파괴시키는 사고의 주범임을 명심합시다. 음주운전은 침착성과 판단력을 저하시키고 위급상황에서 신속한 반응을 어렵게 하여 대형사고를 유발시킨다는 것을 명심합시다.

등화장치 작동으로 신속한 정보를 제공하자!
	방향지시등, 후미등, 비상등, 야간반사판 등을 반드시 부착합시다. 등화장치의 작동상태는 수시로 점검하고 무논작업 후에는 반드시 청소합시다. 트레일러에 짐을 실을 때는 뒤에 오는 운전자가 등화장치를 볼 수 있도록 과다하게 적재하지 맙시다. 야간 또는 악천후에는 반드시 등화장치를 작동하고 감속하여 운전합시다.

농기계별

경운기 ․ 관리기
	이동시에는 작업기의 동력을 끊고 합시다. 회전부에 신체를 접촉하지 맙시다. 조향클러치는 저속주행 또는 논․밭에서 작업할 때만 사용합시다. 내리막 길에서 조향클러치는 평지와 반대로 작동한다는 것을 명심합시다. 조향클러치는 짧게 여러번 조작하여 선회합시다.

트랙터
	타고 내릴 때는 작업화의 진흙을 제거하고 승차용 계단과 손잡이를 이용합시다. 안전 캡 또는 프레임을 장착합시다. 도로 주행시에는 좌우 브레이크 페달을 반드시 연결합시다. 경사지에서 등고선 방향으로 작업할 때는 하중이 큰 쪽을 위쪽으로 향하게 합시다.

콤바인
	콤바인을 차량에 싣거나 내릴 때는 사다리 길이는 차량적재함 높이의 4배 정도 되게 하여 안전한 경사를 확보합시다. 막힌 짚을 제거할 때는 반드시 엔진을 정지합시다. 체인, 양곡기 등에 쌓여 있는 검불은 화재 예방을 위하여 수시로 제거합시다. 논둑을 넘을 때는 직각 방향으로 운전합시다.

휴대형 예취기
	작업 전에 병, 돌 등 이물질을 제거합시다. 반드시 보호장구를 착용하고 작업합시다. 작업은 오른쪽에서 왼쪽으로 하고, 작업반경 15m 이내에는 타인이 접근하지 않도록 합시다. 제초날을 톱 대용으로 사용하지 맙시다.