방화문(셔터) 유지·관리 철저 안내

(자료제공 : 속초소방서 방호구조과 예방계  ☎ 630-2424~2425)

◆ 방화문(셔터)이란 무엇인가요?

∘ 방화문(셔터)이란 건축법에 규정된 화재시 화염·연기의 확산을 막는 중요한 방화시설로써 철문의 형태 또는 셔터의 형태로 되어 있어 화재발생 층의 화재가 다른층으로 번지지 못하도록 막아줍니다.

방화문	방화셔터

◆ 방화문(셔터)을 설치해야 하는 대상은?

∘ 건축물 연면적 1,000㎡이상인 대상은 층별로(1, 2층 제외) 방화문(셔터)를 의무적으로 설치해야 합니다.

◆ 평소 방화문(셔터) 유지관리 방법은 무엇인가요?

∘ 방화문은 평소 항상 닫힌 상태로 유지되어야 하며, 방화셔터는 화재시 기동용 감지기가 작동하여 자동으로 폐쇄되므로 감지기 정상작동 및 서터 폐쇄여부를 정기적으로 점검해야 합니다.

◆ 방화문(셔터) 유지관리 위반시 처분 규정은?

∘ 소방법령에 따라 방화문을 개방, 임의변경, 훼손하는 경우 및 방화셔터가 작동이 않되도록 고장 방치하는 경우 피난·방화시설 유지관리 위반으로 200만원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다.

□ 평소 방화문이 항상 닫혀있는 상태로 유지되도록 특정소방대상물 관계자(소방안전관리자 등)께서는 만전을 기하여 주시기 바라며, 자세한 사항은 관할소방서로 문의하시기 바랍니다.