(11월) 주요재난 안전사고 예보

동절기 화목보일러·난로 화재 주의보 !

□ 동절기가 시작되면서 화목보일러와 화목난로에 의한 화재가 빈번히     발생하고 있어 화재예방에 각별한 주의가 요구된다. 보일러를 사용     하고 남은 재를 처리하는 과정에서 부주의로 불씨가 바람에            날리거나 연통이 과열되어 발생하는 경우가 대부분 이다.

□ 화목보일러·난로 화재 현황(2013~2016년)

◯ 11월부터는 동절기로 접어들면서 난방을 위한 화기취급이 늘어나고   있으며 특히 화목보일러와 화목난로에 화재위험이 높아지는 시기이다

◯ 최근 4년(2013~2016년)간 총 216건의 화재가 발생하였고, 이로     인해 인명피해 17명(사망 1, 부상 16), 재산피해는 23억 7천 8백여만 원이   발생한 것으로 나타났다.

□ 연도별 화재발생 현황(2013~2016년)

구분	건수	인명피해			재산피해 (천원)
		소계	사망	부상
계	217	17	1	16	2,378,394
2013년	42	12	1	11	412,060
2014년	56	0	0	0	817,560
2015년	46	1	0	1	476,578
2016년	72	4	0	4	672,196

□ 화재인원별 분석(2013~2016년)

◯ 화재원인을 살펴보면 화목보일러(난로) 자체 과열과 보일러에 설치된 연통과열로 인한 화재가 47%(101건)을 차지하였으며 특히 연통 주변 마감재를 불연재가 아닌 목재·합판 또는 샌드위치패널 구조로 되어 있어 화재에 더욱 취약한 것으로 나타났다. 다음으로는

◯ 연통에서 발생하는 불꽃 또는 보일러에서 타고 남은 재를 처리하는 과정에서 불씨 등이 비화하여 발생한 경우가 22%(48건)으로 나타났으며 특히 재를 처리하는 부분은 산불로도 번질 수 있으므로 각별한 주의가 필요하다, 다음은 보일러(난로) 주변에 종이박스, 나무 등 가연물 방치하여 발생한 경우가 37건, 전기적 요인 및 정비 불량 등 기타 30건으로 나타났다.

□ 월별 발생현황(2013~2016년)

◯ 월별로 살펴보면 동절기가 시작되는 11월부터 이듬해 3월까지 증가하는 것으로 나타났다.

□ 장소별 현황(2013~2016년)

◯ 화재발생 장소별로 보면 주택이 74% 152건으로 가장 많았다.

□ 시간대별 발생현황(2013~2016.10.31.)

◯ 시간대별 현황을 보면 사용빈도가 높은 저녁 7시부터 9시 사이가 가장 많은 것으로 나타났다.

□ 지역별 발생현황(2013~2016년)

◯ 지역별로 보면 홍천군 32건 강릉시 30건, 횡성 17건, 춘천과 원주 각각 15건 등의 순으로 나타났다.

□ 주요화재 사례

2017. 10. 5(목) 16:30경 원주시 신림면 / 화목보일러 연통과열 추정/ 조립식 단층 농막 1동 전소(63㎡)/ 3,531천 원의 재산피해

2017. 10. 2(월) 18:00경 동해시 신흥동 / 화목보일러 과열 추정 / 주택 일부 소실/ 750천 원의 재산피해

2017. 10. 1(일) 13:16경 평창군 진부면 / 화목보일러 연통과열 추정 / 주택 일부소실/  1,174천 원의 재산피해

□ 화재예방 요령

→ 연통과열에 의한 화재 빈도가 높으므로 설치에 주의

· 연통은 천장으로부터 0.6m이상 떨어지고, 건물 밖으로 0.6m이상 나오도록           설치하고 가연성 벽·바닥 또는 천장과 접촉부분은 규조토 등 난연성         단열재로 덮어 씌워야 한다.

→ 화목보일러 본체 및 연통 주변에는 가연물 등을 방치 않도록 주의

→ 불씨가 있는 재를 방치할 경우 바람에 의해 산불로 번질 수 있으므로       물로 완전히 소화 할 것

→ 화재시를 대비하여 소화기와 단독형화재 감지기를 설치 할 것

→ 한꺼번에 너무 많은 나무를 때지 않도록 주의

→ 화목보일러 점화촉진제(휘발성)를 인근에 방치하여 유증기에 의한 폭발       하는 경우도 있으니 특히 주의