소방전술Ⅱ 교재 일부 수정․보완 세부내용서

소방전술 Ⅱ (88P)

제5절 중량물작업용 장비

3. 유압엔진펌프(Hydraulic Pump)

===============  이하 수정 요청 부분(88Page)  =================

4. 유압전개기 (Hydraulic Spreader)

유압 엔진펌프에서 발생시킨 유압을 활용하여 물체의 틈을 벌리거나 압착할 수 있는 장비로 특히 차량사고 현장에서 유압절단기와 함께 매우 활용도가 높은 장비이다. 유압펌프와 마찬가지로 제작사별로 제원 및 작동방법에는 약간의 차이점이 있지만 많이 사용되는 모델의 경우 중량은 20kg 내외이고 전개력 20t, 압축력은 5t 전후이다. 작업할 때에는 다음과 같은 사항에 유의한다.

[그림 2-30] 유압전개기와 부속 기구들

가. 사용방법

유압펌프와 전개기는 평소에 휴대하기 편리하도록 분리하여 보관하며 사용할 때에는 양쪽 커플링을 연결하여야 한다.

1) 전개기의 손잡이를 잡고 사용할 장소까지 옮겨 팁을 벌리고자 하는 부분에 찔러 넣는다. (유압장비는 수중에서도 사용 가능하다)

2) 전개기 후면의 밸브를 조작하면 전개기가 작동된다.

3) 사용 후에는 전개기의 팁을 완전히 닫지 말고 벌려서 약간의 틈새를 두어야 한다. 이는 모든 유압장비에 공통되는 사항으로서 날이 완전히 닫힌 상태에서 닫히는 방향으로 밸브를 작동하면 날이 파손될 수 있기 때문이다. 또한 날을 완전히 닫아두면 유압이 해제되지 않아 나중에 작동하지 못하게 되는 경우가 발생할 수도 있다.

나. 주요 문제점 및 해결 방안

문제점	조치방법
커플링이 잘 연결되지 않을 때	ｏ Lock ling을 풀고 다시 시도한다. ｏ 유압호스에 압력이 존재하는지 점검한다. 엔진작동을 중지하고 밸브를 여러번 변환 조작한다. (만일 이것이 안 될 때에는 강제로 압력을 빼 주어야 한다. □ 압력제거기를 사용하거나 A/S 요청)
컨트롤 밸브를 조작하여도 전개기가 작동하지 않을 때	ｏ 펌프를 테스트 한다(펌핑이 되고, 매뉴얼 밸브가 오픈포지션에 있어야 함) ｏ 유압 오일을 확인하고 양이 부족하면 보충한다.
전개기가 압력을 유지하지 못할 때	ｏ 시스템에 에어가 유입되었을 때 ｏ 핸들의 밸브가 잠겨 있는지 확인한다. ｏ 실린더 바닥의 밸브를 재조립 한다.
컨트롤 밸브 사이에서 오일이 샐 때	ｏ 커플링의 풀림 여부 확인 ｏ 안전스크류를 조인다. ｏ 계속 오일이 새면 씰을 교환 한다.

[그림 2-31] 유압절단기

5. 유압절단기 (Hydraulic Cutter)

유압 절단기 역시 엔진펌프에서 발생시킨 유압을 활용하여 물체를 절단하는 장비이다.

구조대에서 많이 사용하는 중간크기의 모델인 경우 중량은 13kg 전후이고 절단력은 35t 내외이다.

기본적인 조작방법과 작업상의 유의사항은 다음과 같다.

가. 사용법

1) 절단기의 손잡이를 잡고 절단하고자 하는 부분에 옮겨 칼날을 벌려 대고  작동밸브를 조작한다.

2) 절단대상물에 날이 수직으로 접촉되지 않으면 절단 중에 장비가 비틀어진다. 이때에는 무리하게 힘을 주어 바로잡으려 하지 말고 일단 작동을 중지하고 자세를 바로잡은 후 작업을 계속한다.

3) 절단날이 하향 10°~15° 각도를 유지하도록 절단하여야 날이 미끄러지지 않고 절단이 용이하다.

나. 주의사항

1) 스프링이나 샤프트 등 열처리된 강철은 절단날이 손상될 우려가 높으므로 각별한 주의가 필요하다.

2) 절단된 물체가 주변으로 튀어 안전사고가 발생할 우려가 있으므로 구조대원은 반드시 장갑과 헬멧, 보안경을 착용하고 요구조자의 신체 가까이에서 작업할 때에는 별도의 보호조치를 강구하여야 한다.

3) 기타 사용 및 관리상의 주의사항은 유압 전개기에 준한다.

6. 유압램 (Extension Ram)

일직선으로 확장되는 유압 램은 물체의 간격을 벌려 넓히거나 중량물을 지지하는데 사용하는 일종의 확장막대이다. 가장 큰 장비의 경우 접은 상태에서 90cm 전후이지만 최대한으로 펼치면 160cm 까지도 확장된다. 확장력은 대략 100,000kPa 내외이다.

유압 램을 사용할 때는 램이나 대상물이 미끄러지거나 튕겨나가지 않도록 버팀목을 대주고, 얇은 플라스틱이나 합판 등인 경우에는 램이 뚫고 들어갈 수 있으므로 압력 분산을 위하여 받침목을 대 주어야 한다.

[그림 2-32] 유압램을 확장시켜 차체를 밀어낼 수 있다.

==================  여기까지 수정 요청 부분  =================

제6절 탐색구조용 장비

소방전술 Ⅱ (295P)

[그림 5-65] 수중에서 소리의 전달	[그림 5-65] 수중에서 소리의 전달(그림 수정)