위험성관련 안전기준 안내

유 별	성 질	온도상승에 따른 위험성	소화방법
제1류 제6류	산화성고체 산화성액체	‧ 온도상승에 의하여 산화성이 증대함. ‧ 특히, 가연성 물질과 혼합되면 발화 위험성이 커짐	· 제1류 ⇒ 냉각소화(물) ⇒ 무기과산화물은 건조된 모래에 의한 질식소화 · 제6류 ⇒ 화재초기 다량의 주수소화
제3류	자연발화성물질 금수성물질	‧ 온도상승에 의하여 자연발화의 위험성이 커짐 ⇒ 저장창고 온도상승을 방지하기 위한 살수작업 시 물기 접촉에 의한 발화 위험	· 건조된 모래에 의한 소화 · 황린은 주수소화
제4류	인화성액체	‧ 온도상승에 의하여 활발해진 기화작용에 따라 가연성 증기의 체류우려가 커짐 ⇒ 냉방기‧선풍기 등의 전기제품의 상용에 따른 전기 스파크가 점화원으로 작용	· 질식소화(포말, CO2, 할로겐화합물, 분말)
제5류	자기반응성물질	‧ 온도상승에 의하여 발화‧폭발의 위험성이 커짐 ⇒ 안정제로 사용하는 액체의 증발 시 자기반응이 급속하게 진행	· 화재초기 다량의 주수소화