	보도자료 2018. 11. 12(월)부터 (2쪽)	분석계장	용석진	249-5662
		업무담당자	민병옥	249-5663
강원소방, 공장화재로 인명피해 잇따라...주의 당부 - 올 들어 28건 2명 사망, / 최근 3년(15~17)간 총 114건, 과열,과부하 등 기계적 요인이 가장 많아 - 과열,과부하 여부 수시 점검, 인증규격 전기부품 사용 및 유류․가스 격리 보관 등 안전수칙 준수 필요

□ 강원도 소방본부(본부장 김충식)는 11월 들어 공장화재로 인한 인명 및 재산 피해가 잇따르고 있다며, 각별한 주의를 당부했다.

- 2018. 11. 11(일) 10:15경 원주시 태장동 모 화학공장에서 액체원료 가공과정에서 발생한 스파크로 인한 폭발화재가 발생하여 1명이 부상을 당했고, 8백 여만원의 재산피해가 발생했다.

- 2018. 11. 10(토) 09:46경 원주시 문막읍 모 공장에서 약품저장 탱크 제조중 발생항 유증기가 미상의 원인에 의해 폭발하여 사망 2명, 부상 2명의 인명피해와 9백여만원의 재산피해를 냈다.

이처럼 올해 들어 총 28건의 공장화재로 2명이 사망하고 4명이 부상을 입었으며, 약 2억 6천 여만원의 재산피해가 발생했다.

□ 최근 3년간(15~17년) 공장화재 발생현황을 살펴보면, 총 114건의 화재로 1명이 사망하고 16명이 부상을 입었으며, 총 66억 9천 3백여만원의 재산피해가 발생했다,

※ 2015년 40건(부상 6명), 2016년 42건(부상 3명), 2017년 32건(사망 1명, 부상 7명)

화재원인별로 보면 기기의 과열․과부하 등 기계적 요인이 33건(28.9%)으로 가장 많았고, 용접․연마․절단시 불티비산, 담뱃불 관리소홀, 유류취급 부주의 등 부주의 원인과, 배선단락, 정전기, 스파크 등 전기적 원인이 각각 23건(20.2%)으로 같았다.

지역별로는 산업단지가 많은 원주가 28건(24.6%)로 가장 많이 발생했고, 이어서 홍천 13건(11.4%), 횡성 11건(9.6%), 강릉과  정선이 각각 10건(8.8%), 동해 7건(6.1%) 등의 순이었다.

시기별로는 11월에 17건(14.9%)이 발생하여 가장 많았고, 이어서 1월 16건(14%), 2월 14건(12.3%), 3월 12건(10.5%) 등으로 주로 겨울철에 더 많이 발생하였다.

□ 김충식 소방본부장은

- 공장화재의 원인중 과열, 과부하 등 기계적 요인이 가장 큰 만큼 전압과 용량에 맞는 규격 전선을 사용하고 과열 방지를 위해 사용이 끝난 기기는 전원을 꺼두며, 수시로 자동온도조절기를 점검하고 발열기기 주변에 불에 탈 수 있는 물건을 두지 말아야 한다고 말하고,

- 용접․절단․연마 작업시에는 안전관리자 입회하에 주변에 소화기와 간이 소화설비를 설치하여야 하며, 유류․가스는 작은 화기에도 폭발로 이어질 수 있으므로 화기와 멀리 격리시켜 보관하여야 한다고 덧붙였다.  끝.