강원도소방본부 환동해특수재난대응단 신축청사

설 계 공 모 지 침 서

2019. 12.

강  원  도

( 소 방 본 부 )

	목 차 Ⅰ. 사업의 개요 1. 설계공모 목적 1 2. 설계공모 개요 1 Ⅱ. 공모요강 1. 공모방법 2 2. 응모자격 및 제한 2 3. 추진일정 3 4. 공고방법 4 5. 현장설명 4 6. 참여업체 등록 4 7. 질의응답 5 8. 응모작품 제출 5 9. 심사 및 당선작 선정 9 10. 기타 12 11. 각종서식 16 Ⅲ. 설계지침 1. 환동해특수재난대응단 신축사업 개요 33 2. 설계 기본방향 34 3. 설계 중점사항 34 4. 배치계획의 주안점 34 5. 공간 및 시설계획의 주안점 36 [참고 1] 위치도, 부지전경, 토지이용계획(안) 40 [참고 2] 부연설명 42

강원도소방본부 환동해특수재난대응단 신축청사

일 반 설 계 공 모 지 침 서

Ⅰ. 사 업 개 요

1. 설계공모 목적

강원도소방본부 환동해특수재난대응단의 신축계획에 따라 소방청사 건립목적에   부합하는 최적의 기본 계획(안) 선정을 위하여 일반설계공모를 하고자 함

2. 설계공모 개요

가. 공 모 명 : 강원도소방본부 환동해특수재난대응단 신축청사 일반설계공모

나. 시행기관 : 강원도(이하‘발주청’또는‘강원도소방본부’라 한다)

다. 사업위치 : 강원도 강릉시 남항진동 산 7번지외 1필지(산 13-1)

라. 부지면적 : 51,182㎡(건폐율 40%, 용적율 100% 이하)

마. 건축개요

1) 연 면 적 : 2,163㎡ (±5% 이내 조정가능)

2) 규    모 : 지상 2층 1동, 지상 1층 1동 (＊법정 허용규모 내에서 합리적 조정 가능)

3) 용    도 : 업무시설(공공청사)

바. 예정 공사비 : 5,605,576천원 (부가세 포함)

사. 설계 용역비 : 394,424천원 (부가세 포함)

◦ 건축(실내장식 포함), 기계, 토목, 전기(조명 포함), 소방, 통신, 조경, 구조, 항공 및 이에     부수되는 자료작성 등의 설계비와 실시계획인가, 건축협의 등 인·허가 절차, 항공분야     인·허가(준공 포함) 절차 업무수행 포함.

◦ 대상 건물의 규모에 맞는 각종 인증(녹색건축, 에너지효율등급, BF) 설계 반영

※ 비용 별도 산정

아. 설계기간 : 계약일로부터 5개월(기본 및 실시설계)

Ⅱ. 공 모 요 강

1. 공모방법 : 일반 설계공모

2. 응모자격 및 제한

가. 응모자격

1) 공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 필 한 자, 회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모 가능자로서 관계법령에 의한 결격사유가 없는 자.

2) 공동이행방식으로 참여하는 경우에는 2인까지 가능하며, 공동응모 참여업체 모두 위의 자격조건을 갖추어야 하며 응모신청서 등록 후에는 공동응모를 변경할 수 없음

3) 건축사법 시행령 제21조의2에 의한 외국 건축사 면허·자격을 취득한 자일 경우는 상기 ‘1)’항의 건축사사무소 개설자와 공동이행방식으로 참여 가능한자(단, 국내 건축사사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속됨)

4) 공모 당선자는 용역 계약 시 전기·통신·소방 등의 설계자격이 없는 경우 아래와 같은 유자격업체와 공동도급(분담이행방식)으로 계약하여 본 용역을 진행하여야 하며, 이 경우 공모당선자가 대표자가 됨.

- 전기분야 설계는 ‘전력기술관리법’에 의한 전문설계업 1종 이상을 등록한 자

- 정보통신분야 설계는 ‘정보통신공사업법’에 의한 설계유자격자

- 소방분야 설계는 ‘소방시설공사업법’에 의한 일반소방시설 설계업(기계, 전기) 또는 전문소방시설설계업을 등록한 자

5) 공동응모에 따른 책임과 권리사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률, 건설기술진흥법 및 지방자치단체 계약예규 등 관련규정에 따름

6) 대표자는 해당 업무를 총괄 조정하는 역할을 수행하여야 하며 공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임, 의무사항은 대표자에게 귀속됨

나. 응모조건

본 설계공모는 육상헬기장 설치에 따른 항공분야 법규를 준수하여야 하며, 항공분야        인·허가(준공허가 포함) 사항을 포함한다.

다. 응모제한

1) 응모신청서 접수일 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자, 기타 관계법령에서 정하는 결격사유가 있는 자는 설계공모에 참여할 수 없음.

2) 본 공모의 심사위원과 기타 공모 관계자는 참가할 수 없으며, 응모신청서를 접수한 자만 제안공모 작품을 제출할 수 있음.

3) 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가 함.

3. 추진일정

구 분	일 시	유 의 사 항
공 고	2019. 12. 9.(월)	조달청(나라장터) 및 강원도소방본부 홈페이지 게시
심사위원 공개	2019. 12. 9.(월)	강원도소방본부 홈페이지 공지사항란 공개 게시
응모 등록	2019. 12. 18.(수) (13:00~17:00)	등록장소 : 환동해특수재난대응단 사무실 / 현장설명회 장소 (강원도 강릉시 용지로 139) ※ 직접 방문 접수(우편, 팩스접수 불가)
현장설명	2019. 12. 18.(수) (14:00)	설명장소 : 환동해특수재난대응단 사무실
질의기간	2019. 12. 19 ~ 20	질의서는 이메일로만 접수 가능(an9112000@korea.kr)
질의응답	2019. 12. 24.(화)	회신방법 : 강원도소방본부 홈페이지 공지사항을 통해 공개 게시
공모안 제출	2020. 2. 7.(금) (09:00~18:00)	제출장소 : 강원도 소방본부 환동해특수재난대응단 (강원도 강릉시 용지로 139) 제출대상 : 응모 등록한 업체
공모안 평가(심사)	2020. 2. 18.(화)	일정은 변경될 수 있으며, 변경될 경우 별도 공지
당선 및 입상작 발표	2020. 2. 20.(목)	일정은 변경될 수 있으며, 변경될 경우 별도 공지

※ 본 공모 및 일정은 강릉시 도시관리계획결정(변경) 진행 중인 사항으로 강릉시 도시관리계획        결정·고시 및 발주청 내부사정에 따라서 변경될 수 있으며, 응모등록 업체명, 질의응답, 공모안 제출

업체명은 강원도 소방본부홈페이지(알림마당_공지사항)에 공개함.

4. 공고방법 : 조달청 나라장터, 강원도 소방본부 홈페이지 (입찰공고 란)

5. 현장설명

가. 일  시 : 2019. 12. 18.(수) 14:00 ~

나. 장  소 : 강원도 강릉시 용지로 139(옥천동) / 환동해특수재난대응단 사무실

다. 참석대상 : 본 설계공모의 응모희망자 또는 그 대리인

라. 설명내용

1) 지침서 설명(20분), 공모참가 유의사항 및 질의응답(15)

2) 환동해특수재난대응단 업무특성 및 현장여건에 따른 참고사항(15분)

3) 환동해특수재난대응단 신축예정지 및 주변여건 확인(자율)

6. 참여업체 등록

가. 일  시 : 2019. 12. 18.(수) 13:00 ~ 17:00  (직접방문 등록접수에 한함)

나.  장  소 : 강원도 강릉시 용지로 139(옥천동), 환동해특수재난대응단 사무실“현장설명 장소”

※ 응모등록을 하지 않는 자는 설계공모에 참가할 수 없다.

다. 등록서류 : 본 설계공모의 응모자는 다음의 서류 각 1부를 구비하여 등록 시에                   제출하여야 한다.

1) 응모신청서 1부.【서식1】

2) 설계 참여 기술인력 명단 및 재직증명서 각 1부.【서식2】

3) 사용인감계 1부.【서식3】

4) 응모자 서약서 1부.【서식4】

5) 대표자 선임계 1부.(공동응모 할 경우에 한함)【서식5】

6) 공동응모협정서 1부.(공동응모 할 경우에 한함)【서식6】

7) 법인등기부등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 각 1부.

8) 건축사면허증 및 건축사사무소 등록증(또는 업무신고필증) 사본 각 1부.

9) 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 중이         아님을 증빙하는 서류

10) 위임장, 재직증명서 각 1부.(대리인이 등록할 경우에 한함)

※ 공동 응모자의 경우 해당 자격증 및 업무신고필증 등 상기 해당서류를 각각 제출

7. 질의응답

가. 질의기간 : 2019. 12. 19. ~ 12. 20.(2일간)

나. 응답회신 : 2019. 12. 24.(화) (발주청 사정에 의해 변경될 수 있음)

다. 질의기관 : 강원도소방본부 환동해특수재난대응단(운영지원팀)

라. 질의응답 방법

1) 모든 문의사항에 대한 질의는 서면으로 하여야 한다. 따라서 본 설계공모의          제공도서, 기타 설계공모의 진행과 관련하여 질의가 있는 자는 질의서를 설계공모         일정의 질의서 접수기간 내에 1회에 한하여 접수하여야 한다.

2) 모든 질의는 소정의 질의서식【서식7】에 따라 워드프로세서 등을 사용하거나         또는 복사하여 작성할 수 있으며, E-mail만 접수 가능하다.

※ 이메일 접수 : 환동해특수재난대응단 운영지원팀 안주석(an9112000@korea.kr)

3) 발주청은 접수된 질의 중에서 『설계공모지침』과 관련된 질의에 한하여 질의         응답기간 내에 답변서를 일괄 작성하여「강원도 소방본부 홈페이지 알림마당 공지          사항」란에 공개 게시함.(확인하지 못한 책임은 응모자에게 있음)

4)  답변은 본 설계공모의 지침에 대한 추가 또는 수정으로 간주한다.

8. 설계공모안 제출

8-1. 공모안 제출

가. 제출일시 : 2020. 2. 7.(금) 09:00 ~ 18:00까지 직접제출 도착분에 한함

나. 제출장소 : 강원도 소방본부 환동해특수재난대응단 운영지원팀

[강원도 강릉시 용지로 139(옥천동) 2층]

1) 설계공모 응모작품 제출서와 제출도서를 모두 제출하여야 접수가능

2) 응모등록을 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없으며, 작품 수는 응모자 별로         1점으로 한다. (접수 시【서식8】에 의한 작품접수증 교부)

3) 응모작품 제출서류 및 도서목록

가) 응모작품 제출서【서식8】및 응모신청 접수증(당일 제시 요)

나) 심사용 설계도면(A3 : 420㎜ × 297㎜) 10부

다) 심사용 설계 설명서(A4 : 210㎜ × 297㎜) 10부

라) 렌더링하지 않은 3차원 이미지 (A4 : 210㎜ × 297㎜) 10매  ( 칼라 가능 )

마) 설계도서 CD [ 위 나). ~ 라). 모두 PDF파일로 저장 ] 1매

8-2. 제출도서의 익명성

가. 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 설계공모 전체기간 동안 유지되며,        익명 보존 방법은 다음과 같다.

1)【서식9】「심사 후 입상작 확인용」은 사무소명, 응모자명, 건물 이미지를 기재한         후【서식15】의 규격봉투에 넣어 봉인한 후 제출용 설계도서(설계도면, 설계         설명서, 이미지, CD)와 같이 1개의 묶음으로 이중 포장하여 제출하여야 하며,         봉인된 봉투는 심사과정에서 심사결과 확정시 개봉한다.

2) 설계도서(설계도면, 설계 설명서 등) 심사번호 부여는 심사위원 사전심사 배부 전         제출도서의 포장을 해체, 규격봉투(입상작 확인용)와 제출도서에 접수번호와          관련 없이 별도의 심사번호를 기재한다.

나. 봉인된 봉투(사무소명, 응모자명)는 심사 종료 시까지 밀봉하여 공개하지 않는다.

다. 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호를 표기해서는        아니 되며, 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 작품설명을 하여서도 아니 된다.        이를 위반하였을 경우 심사 시 실격처분 한다.

8-3. 제출도서의 작성

가. 공통사항

1) 응모등록을 하지 않는 자는 작품을 접수할 수 없다.

2) 모든 제출도서의 종이는 백색으로 하고, 제출도서의 표현은 설계설명서의“재료         및 색채에 관한 계획”과 이미지도 외에는 흑색으로 표현한다.

3) 모든 제출도서의 제본은 클립 등 사용은 불가하며 접착제 좌철 제본만 가능

4) 축척(A3 규격에 적합하게 사용)과 방위는 각 도면의 좌측 상단에 정확히 표현한다.

5) 쪽 번호는 표지에 명기하지 않고 다음 인쇄면 하단에 “1”부터 표기한다.

6) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법을 사용하며, 외래어         사용은 ( )속에 넣어서 명기할 수 있다.

7) 설계도면 주요 실의 명칭 및 면적, 시설규모를 해당 실에 직접 기재한다.

8) 봉인봉투(표지), 설계 설명서(표지), 설계도면(표지)에 서식과 같이 심사 시 사용할         심사번호 기재 란을 우측 상단에 흑색으로 표기하여야 한다.

9) 제출된 작품은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없다.

나. 설계도면 (10부)

1) 지 질 : 표지는 아트지(200g/㎡), 내용지는 백상지(100g/㎡)로 한다.

2) 규 격 : A3(420㎜×297㎜) 크기로 접착제로 좌 철하여 제출한다.

3) 매 수 : 25매 이내(표지, 간지를 포함하며, 양면인쇄 금지)

4) 표 지 :【서식16】 → 첨부된 양식을 수정 없이 사용

5) 표현방법

가) 특수문자 등 표기 금지, 글자테두리, 그림자효과 등 특수효과 적용 금지

나) 글자 이외에 표, 쪽테두리, 배경 등 표현 금지

‧ 도면 외곽 폼(FORM) 금지

‧ 부가설명을 위한 다이어그램의 테두리 또는 설명을 위한 표 등의 표현은 조경계획, 배치계획,     동선계획, 구조계획, 에너지계획에만 사용가능

다) 도면상의 글씨(숫자 포함)는 신명조로 통일하고 글자크기는 기본 12Point로            작성하며, 제목 및 내용의 위계에 따라 식별 가능한 범위에서 크기 조정은            가능하다.

라) 도면작성 프로그램은 AutoCAD을 사용한다.

6) 배치도 또는 1층 평면도에는 외부동선과 내부동선을 함께 파악할 수 있도록         외부와 내부평면을 함께 표기한다.

7) 도면은 배치도, 평면도(지하에서 지상순으로), 입면도, 단면도(종, 횡)의 순으로         작성한다.

8) 다음 도면의 종류와 순서를 참고하여 작성한다.

① 표지   ② 목차   ③ 건축개요 및 시설면적표【서식11】

④ 각층별 세부용도 및 면적표 【서식12】

⑤ 배치도 (건축물, 도로, 주차장, 조경계획 등을 함께 표기)

⑥ 층별 평면도  ⑦ 입면도 (4면)  ⑧ 단면도 (종ㆍ횡)   ⑨ 동선 및 주차계획도

⑩ 조경계획도  ⑪ 재료 및 색채에 관한 계획(“설계도면의 컬러표현은 금지”)

⑫ 구조계획, 에너지 절약계획 등

다. 설계 설명서(10부)

1) 지 질 : 표지는 아트지(200g/㎡), 내용 지는 백상지(100g/㎡)로 한다.

2) 규 격 : A4(210㎜×297㎜) 크기로 테두리 없이 좌측을 철하여 제출한다.

3) 표 지 :【서식17】→ 첨부된 양식을 수정 없이 사용

4) 매 수 : 총 35매 이내(앞뒤 표지 미포함, 간지는 포함하며, 양면인쇄 금지)

5) 표현방법

가) 글씨는 워드프로세서를 사용하되 한글, 영문 혼용가능

나) 흑백사용 원칙이나 재료 및 색채에 관한 계획 부분은 컬러사용 가능

다) 표지를 제외한 내용물의 글자크기는 기본 12 Point를 사용하되 제목 및 내용의            위계에 따라 식별 가능한 범위에서 크기 조정이 가능하며 글씨체는 신명조 사용

6) 설계도면에 표기하지 못한 세부사항은 설계 설명서로 제출할 수 있다.

7) 다음 내용이 포함되도록 종류와 순서를 참고하여 작성 한다.

① 표지

② 목차

③ 기본계획방향 및 대지현황 분석

④ 건축개요 및 시설면적표, 각 층별 세부용도 및 면적표【서식11, 서식12】

⑤ 건축계획(실내·외 마감재료, 배치, 평면, 입면, 단면도)

⑥ 토목, 구조계획

⑦ 설비계획(기계설비, 전기․통신설비, 소방 전기·기계설비, 격납고 소화설비)

⑧ 조경 및 외부공간계획

⑨ 교통계획도(보행 및 차량) 및 주차계획

⑩ 재료 및 색채에 관한 계획

⑪ 노유자 및 장애자 접근계획

⑫ 소방공무원 3교대 24시간 근무체제에 따른 편의·휴식공간 계획

⑬ 에너지 절약계획(단열재, 내·외장재, 냉난방기기, 신재생에너지, 창호 등)

⑭ 신공법, 신소재 등에 관한 사항

⑮ 기본 및 실시설계 공정표

⑯ 관련법규 검토서【서식13】

⑰ 추정공사비 산출서 및 예상 공사비 개략내역서【서식14】

- 건축, 기계, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방, 항공 등 분야별로 구분

라. 이미지도 1컷(가로방향) 10부

1) 렌더링하지 않은 3차원 이미지로 제출

- 재질, 질감, 색상, 나무, 사람 등 모든 요소를 스케치업 프로그램만을 사용하여           표현하여야 하며, 그 외 포토샵 등의 이미지프로그램 사용 금지

2) 규격은 A4(210㎜×297㎜)크기로 하며 칼라를 사용할 수 있다.

마. 설계도서 CD(1개)

1) 설계도서, 설계설명서는 PDF로, 이미지파일은 JPG로 저장

2) 심사번호를 기재할 수 있도록 CD케이스를 백상지(100g/㎡)로 밀봉하여 제출

3) CD 표면에는 업체명 등 어떠한 표기도 하지 말 것

9. 심사 및 당선작 선정

9-1. 작품심사 및 심사위원회

가. 작품심사일 : 2020. 2 18.(화)

나. 심사위원회 구성

「건축서비스산업 진흥법」제21조 및 같은 법 시행령 제17조,「건축 설계공모 운영       지침」(국토교통부고시 제2019-196호),「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한       법률 시행령」제42조의 4,「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제7장 설계공모       운영요령」(행정안전부예규 제19호)에 의거 설계 공모심사위원회를 구성하여 작품을       심사한다.

1) 관련분야에서 전문성이 있는 자로 선정하되 강원도지사(소방본부장)가 5인 이상         9인 이내로 임명 또는 위촉하여 구성함을 원칙으로 하며 불참자를 고려하여         구성인원 정수의 20% 범위 내에서 추가선정 가능하다.

2) 심사위원 명단은 강원도 소방본부 홈페이지에 공개 : 2019. 12. 9.(월) 10:00

※ 홈페이지 알림마당 공지사항 란에 공개하며 공개일자는 내부사정에 의해 변동될 수 있음

3) 설계공모 참가자의 심사위원에 대한 기피신청 : 2020. 12. 20.(금) 18:00 까지 가능

9-2. 심사기준

가. 심사방법

「건축서비스산업 진흥법」제21조 및 같은 법 시행령 제17조, 「건축 설계공모 운영      지침」(국토교통부고시 제2017-524호), 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한      법률 시행령」제42조의4, 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제7장 설계공모      운영요령」(행정안전부예규 제19호)에 의거, 아래 분야별 배점기준 및 감점 기준을      기준으로 하고, 심사위원회에서 정한 방법에 따라 심사한다.

※ 심사위원회에서 응모작에 대한 심사방법(채점제 또는 투표제)은 따로 정할 수 있다.

나. 심사기준

1) 분야별 배점기준

평가분야	평가항목	비고
배치계획	○ 배치 및 토지 활용도 ○ 시설 및 공간 이용의 편의성 등 기능성과 공공성 확보 ○ 교통안전 및 동선계획의 적절성	20
공간계획	○ 내·외부 공간 계획의 적절성 ○ 공간 이용의 효율성 ○ 긴급출동, 사무, 휴게동선 및 기능배분의 타당성 ○ 소방차량 탑승 접근성이 용이한 주요 공간계획	30
경관 및 주변과 조화	○ 주변 건물과 공간 및 환경과의 연계성과 조화 ○ 입면디자인 계획의 우수성 ○ 내·외부 재료 계획 및 색채계획의 적절성	25
기술계획	○ 환경 친화적 설계기법의 우수성 ○ 비용절감 등의 경제성 ○ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	15
기 타	○ 에너지절약형 건축계획(Passive)의 우수성 ○ 에너지 효율성 및 신·재생에너지 활용도 ○ 공공성 제고방안, 특수조건에 대한 대처방안 등 추가적으로 필요한 사항	10
합 계	5개 항목	100
※ 채점방법 및 절차는 설계공모 심의위원회에서 따로 정할 수 있음

2) 실격 및 감점기준

구 분		비 고
실격기준	도면의 형태, 규격 등을 임의 조작하여 설계한 경우
	제출도서에 응모자의 인지가 가능한 암호나 기호를 표기하거나 심사 전 심사 관련자와 사전 접촉하여 작품설명을 한 경우
	심사용 설계도면에 색채를 사용한 경우
	건축실현이 불가한 설계 및 예정공사비 10% 이상 초과 시
	건축관계법규 위반 작품인 경우
감점기준	연면적 ±5% 초과, 건폐율 위반, 예정공사비 초과	-2점
	부적합한 예정공사비를 산출한 경우	-2점
	설계공모 제출도서 기준을 위반한 경우	-2점
	기타 설계공모 심사위원회에서 감점으로 정하는 사항	-2점
비 고	실격 · 감점기준에 해당하는 작품은 설계공모 심사위원회에서 최종 결정한다.

3) 불이익 처분의 적용방법

실격 등 불이익처분은 심사위원회의 작품 심사 시 발주청에서 실격 및 감점대상과         그 사유를 심사위원회에 상정하여 실격 및 감점여부를 심의결정하고 실격판정 시는         평가대상에서 제외한다.

4) 기타 처분기준 등

위 표에서 명시하지 않은 세부적인 위반사항과 추가 보완하여 적용될 처분 기준은         심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있다.

다. 기타사항

1) 작품심사는 본 지침서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 발주청이 별도로 정하는         세부심사기준에 따라 공정하게 심사한다. 필요한 경우 평가항목 또는 배점 등을         심사위원회에서 따로 정하여 심사할 수 있다.

2) 심사위원회의 심사내용은 비공개로 하며, 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은        심사위원회에서 결정한다.

9-3. 심사결과 발표

가. 입상자에게 서면 개별통지 및 강원도 소방본부 홈페이지 공지사항 란 게재

나. 입상하지 못한 설계공모 참가자는 심사결과 발표 후 7일 이내에 발주청에 평가        점수표(채점제일 경우), 평가투표점수표와 평가사유서를 열람 요청할 수 있음.

(요청방법 : 전화 033-249-4582 문의, 관련자료 PDF파일로 이메일 전송 답변)

9-4. 입상작 및 시상금

가. 입상작 기준 : 심사결과 종합점수 70점 이상으로 3점 이내 선정

* 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정한다.

* 응모작품수가 2점일 경우 당선작만 선정, 3~5점 이내일 경우 당선작, 우수작만 선정,          6점 이상일 경우 당선작, 우수작, 가작까지 선정

나. 당선작 1점  : 설계용역 수의계약권 부여

* 가장 높은 점수를 받은 자가 2인 이상인 때에는 추첨으로 당선작을 결정한다.

다. 입 선 작 : 설계공모비용 보상비 차등 지급(부가가치세 포함)

○ 우수작 (1점) : 14,000천원

○ 가  작 (1점) : 10,000천원

라. 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될        경우 당선작을 선정하지 않을 수 있으며, 채점결과 동점일 경우 해당 순위 간        보상금의 평균금액을 지급한다.

마. 입상자가 확정되면 지체 없이 공모안의 작성비용 보상관련 내용을 입상자에게        통지한다. 단, 특별한 사유가 없이 통지일로부터 30일 이내에 보상요청을 하지        않는 경우에는 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주한다.

바. 설계비 보상

1) 추후 발주청의 사정에 의해 사업시행이 불가능 할 경우 당선작에 대해서는 설계         용역비의 10%(설계공모비용 보상비) 한도 내에서 발주청과 협의 지급한다.

2) 응모자는 심사결과에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없으며, 본 설계지침서에         규정된 보상 이외의 보상을 요구할 수 없다.

9-5. 설계공모 재공고관련

가. 본 설계공모는 2개 업체 이상 응모해야 하며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는        재공고할 수 있다. ( ※ 재공고 기간은 추후 발주청에서 별도로 정한다.)

나. 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행한다.

다. 기타 입상작을 선정하기가 곤란하다고 판단될 경우 발주청은 설계공모 진행여부        및 설계공모 방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

라. 응모자는 설계공모에 응모 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로        간주한다.

마. 본 지침서의 문구 해석상 발주청 및 응모자간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의        해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주청에서 정하는        바에 따라야 한다.

바. 각 응모작품은 작품접수 개시일로부터 심사 종료 시까지 발주청이 보관에 대한        책임을 진다.

사. 본 설계공모 참가에 소요되는 제 경비는 일체 지불하지 않는다.

10. 기타

10-1. 당선작 설계자 의무사항

가. 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주청과 「기본 및 실시설계용역」 계약을        체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주청의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수        없는 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 당선자는 심사위원회의 평가의견과 발주청의 요구사항을 종합하여 설계변경 및        보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계 시 수정․보완하여 이를 설계에 반영하여야        한다. 또한 설계변경은 발주청의 요구에 의한 공사 중 증축설계를 포함하며 그        대가는 당해 사업비 예산범위 내에서 설계자에게 지급할 수 있다.

다. 당선자는 설계용역 계약 시 전기, 통신, 소방, 항공설계 등에 대한 자격이 없는        경우 전기, 통신, 소방, 항공 등 관련법에 의한 자격요건을 갖춘 설계자와 공동도        급(분담이행방식)으로 시행하여야 한다.

라. 기타 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에        의하되 특별한 사유가 없는 한 당선 통보일로부터 10일 이내에 계약관련 사항을        이행하여야 한다.

마. 기본 및 실시설계도서 작성은 착수계 제출 후 150일 이내에 모두 완료하여야 한다.        (설계도면 및 시공내역서 포함하여 공사발주 관련도면 일체) / 단, 건축협의, 인증,        계약심사 등 각종 행정절차 이행에 상당 기간 소요되는 경우는 과업일수에서         제외하거나 과업을 중지할 수 있다.

바. 납품도서 범위는 행정절차 이행(인․허가 등) 관련서류 일체, CD형태의 설계도서        (시방서, 각종계산서, 수량산출서, 내역서 포함) 및 현장시공 상세도면 A3규격        편철과 기타 발주청이 원하는 형태의 제반도면, 도면별 상세도 등 세부도면 사항은        발주청과 협의하여 작성한다. (별첨 과업지시서 참조)

사. 설계자는 사업진행에 필요한 각종 용역, 심의, 인·허가 협의사항에 수반되는 제반        설계도서 및 자료는 발주청의 요청이 있을 시 적기에 제공한다.

아. 기타 설계용역 착수 시 발주청의 계약조건과 과업지침, 과업지시서를 준수해 설계하여야 한다.

자. 당선자는 발주자의 요구가 있는 경우 v-ray 등의 전문프로그램으로 랜더링한 3차원 이미지를 작성하여 발주자에게 제출하여야 하며, 이에 수반되는 비용은 당선자 부담으로 한다.

10-2. 저작권 및 작품전시

가. 공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에        따른다.

나. 입상작품은 발주청의 필요시 입상자의 동의를 얻어 일정한 장소에서 전시 및 공개        할 수 있다.

10-3. 작품 반환

가. 입상작품(당선작, 우수작, 가작)은 반환하지 않는다.

나. 응모작품은 심사결과 발표 일로부터 7일 이내에 발주청에 방문하여 반환받아야       하며 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다.  (※ 대리인일 경우 재직증명서 지참)

다. 위의 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여        응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

10-4. 유의사항

가. 공모규정의 준수

1) 제출기한 내 접수되지 않은 서류는 인정할 수 없으며 제출된 서류는 응모작품         이외에는 일체 반환하지 않는다.

2) 응모자는 반드시 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

3) 응모자는 모든 관계법규(입법예고 포함) 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

4) 공모요강 및 지침 내용 중 불명확한 사항은 질의 및 회신된 바에 따르고 설계자의         창의력을 발휘하여 보다 합리적으로 발전시킨다.

5) 응모작품의 운송에 대한 책임은 응모자에게 있으며 접수된 작품에 대한 책임은         심사종료 시까지 발주청에 있다.

6) 당선작은 미발표된 작품이어야 하며, 추후에라도 발표사례가 확인되면 당선을         무효로 하며 그 책임은 당선자에게 있다.

7) 응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모규정의 제반 조건을 수락하는 것으로         간주한다.

8) 본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 발주청의 동의 없이는 설계         공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.

나. 실격

1) 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이         발견되었을 때

2) 공동응모의 경우 대표업체가 중도에 탈퇴할 때

3) 익명성 유지의 원칙 등 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때

4) 제출된 서류 등에 중대한 미비사항이 있거나 위에서 정한 실격기준에 해당되어         설계공모심사위원회에서 최종 실격 결정한 경우

다. 승계

다음의 경우 당선작 선정을 취소할 수 있으며, 당선작 업체에게 부여하는 용역권은       우수작 또는 가작 선정업체 순으로 승계할 수 있음.(이 경우 용역권 승계자의 보상금은       발주기관에 반납하여야 하며, 당선자의 의무사항은 승계자에 자동 승계된다.)

1) 당선작 업체가 기본 및 실시설계 용역권을 포기할 경우

2) 당선작 결정 후 위 유의사항의 실격에 해당되는 사실이 발견된 경우

3) 당선작 업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 여건변화로 기본 및 실시 설계에         필요한 법적 요건이 미비하게 될 경우

4) 당선자가 자의 또는 타의 등 불가피한 사유로 설계업무 수행이 불가능할 경우

라. 이의제기

1) 본 공고내용이나 공모지침 등 공모와 관련하여 이의 또는 견해차이가 있을 때는         발주청의 해석에 따르며, 응모업체는 이 결정에 이의를 제기할 수 없다.

2) 응모업체는 심사위원회의 심사과정, 방법, 심사결정 등에서 어떠한 이의도 제기         할 수 없다.

11. 각종서식

1. 응모신청서 2. 설계참여 기술자 명단 3. 사용인감계 4. 응모자 서약서 5. 대표자 선임계 6. 공동응모 협정서 7. 설계공모 서면질의서 8. 응모작품 제출서 9. 심사 후 입상작 확인용 10. 심사위원 기피 신청서 11. 건축개요 및 시설면적표 12. 건축물 각층별 세부용도 및 면적표 13. 관련법규 검토서 14. 예정공사비 개략내역서 15. 규격봉투 16. 설계도면 표지 17. 설계설명서 표지	【서식 1】 【서식 2】 【서식 3】 【서식 4】 【서식 5】 【서식 6】 【서식 7】 【서식 8】 【서식 9】 【서식10】 【서식11】 【서식12】 【서식13】 【서식14】 【서식15】 【서식16】 【서식17】

※ 각 서식 좌측 위 “[서식 00]” 와 “빨간색 안내글자”, 하단 “쪽 번호” 삭제 후 서식 사용

【서식 1】

응모신청서
※ 접수번호
대 표	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			생년월일
	주 소			전화번호(FAX)
	E-mail
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
강원도 소방본부에서 주최하는『환동해특수재난대응단 신축청사 기본 및 실시설계용역』설계공모에 있어서 공모요강 및 설계지침서, 과업지시서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 설계공모 참여 기술자 명단 1부. ※ 두 업체의 공동으로 작품을 제출 시 공동응모 란에 기재함. 2019. . . 신청인 : (인) (대표자) 강원도 소방본부장 귀하
-------------------------------------- 절 취 선 --------------------------------------
응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			생년월일
주 소			전화번호(FAX)

【서식 2】

설계참여 기술자 명단

본인은 강원도 소방본부에서 시행하는 『환동해특수재난대응단 신축청사 기본 및 실시설계용역』에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 설계참여 기술자 명단을 아래와 같이 제출합니다.

연번	소 속	직 위	성 명	기술자격	전화번호
	(대표업체)
	(공동응모업체)

※ 대표자(공동응모 포함) 외 기술인력은 자격증 사본 및 재직증명서 첨부

2019.   .   .

응모대표자 : 소속         직위         성명             (인)

강원도 소방본부장 귀하

【서식 3】

사 용 인 감 계

사용인감

위 인감을 강원도 소방본부에서 시행하는 환동해특수재난대응단 신축청사 건축 설계공모 및 이에 수반되는 모든 행위에 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상 문제가 발생할 경우 그에 대해 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2019.     .     .

주  소 :

상  호 :

대표자                      (인)

강원도 소방본부장 귀하

【서식 4】

응 모 자  서 약 서

본인은 귀 소방본부에서 시행하는 『환동해특수재난대응단 신축청사 기본 및 실시설계용역」 설계공모에 응모함에 있어 귀 소방본부의 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 소방본부의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기 이에 서약서를 제출합니다.

2019.    .    .

위 서약자

소    재    지 :

업    체    명 :

대  표  이  사 :                   (인,  서명)

강원도 소방본부장 귀하

【서식 5】

대 표 자 선 임 계

설계사무소 및 대표자 성명		생년월일
주 소
근무처(연락처)		전화번호

상기인을 『환동해특수재난대응단 신축청사 기본 및 실시설계용역』 설계공모에 응모하는 모든 권한을 ○○설계사무소 대표자 ○○○에게 위임합니다.

2019년    월    일

1. 대  표  자 : 업체명                        성  명               (인)

2. 공동대표자 : 업체명                        성  명               (인)

3. 공동응모자 : 업체명                        대표자               (인)

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체의 설계사무소가 공동으로 작품을 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

【서식 6】

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 『환동해특수재난대응단 신축청사 기본 및 실시설계용역』 설계공모를 (            )와 (            )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과    같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과    같다.

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의    구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시    권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의    이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계    종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여      신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및    구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도    할 수 없다.

제9조 ①대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 공동 응모업체의 탈퇴로 응모자격요건에    미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 공동 응모업체가 중도 탈퇴하였을 때에는 대표업체는 즉시 서면으로 발주청에    신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서    (             )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2019.     .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

강원도 소방본부장 귀하

【서식 7】

『환동해특수재난대응단 신축청사 기본 및 실시설계용역』

설 계 공 모 서 면 질 의 서

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용
	※ 질의서는 이메일로만 접수 가능함 ※ 질의에 대한 회신은 지정된 회신 일자에 강원도 소방본부 홈페이지 공지사항 란을 통해 공개게시 이메일 : an9112000@korea.kr 문의전화 : 환동해특수재난대응단 안주석 033) 249-4582

【서식 8】

응모작품 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
작 품 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
귀 소방본부에서 주최하는 『환동해특수재난대응단 신축청사 기본 및 실시설계용역』 건축설계자 선정을 위한 설계공모에 응모작품을 제출합니다. 첨부 1. 입상작 확인용 봉인봉투 1매 2. 심사용 설계도면 10부 3. 설계설명서 10부 3. 이미지도 10부 및 CD 1개 4. 응모신청 접수증(작품접수 당일 제시) 2019. . . 신청인 (인) 강원도 소방본부장 귀하
절 취 선
『환동해특수재난대응단 신축청사 기본 및 실시설계용역』 설계공모 작품 접수증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호

【서식 9】

심사 후 입상작 확인용
설계공모 명	환동해특수재난대응단 신축청사 기본 및 실시설계용역
설계사무소명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 건축사 날인
응모작품 이미지도를 축소 또는 사진(흑백 또는 칼라) 붙임

【서식 10】

설계공모 심사위원 기피 신청서

□ 설계 공모명 : 환동해특수재난대응단 신축청사 일반설계공모

□ 기피 위원

성 명	소 속	기피 사유

2019년   월   일

제 출 자    소    속 :

연 락 처 :

직    위 :

성    명 :             (인)

강원도 소방본부장  귀하

【서식 11】

건축개요 및 시설 면적표

□ 사업명 : 환동해특수재난대응단 신축

구 분		설 계 내 역	비 고
건축개요	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	헬기 이·착륙장 면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 율	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요	계	대
	지상	대
	지하	대
조경개요	조경면적
	식재면적
	조경시설면적
주차장 면적		㎡
주차 1대당 바닥면적		㎡/대

【서식 12】

건축물 각층별 세부용도 및 면적표

□ 사업명 : 환동해특수재난대응단 신축

층 별	용 도	면적(㎡)	비 고
총 계
층	소 계
층	소 계
층	소 계
층	소 계

【서식 13】

관련법규 검토서

□ 사업명 : 환동해특수재난대응단 신축

법 규 명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비 고

【서식 14】

예정 공사비 개략 내역서

□ 사업명 :  환동해특수재난대응단 신축

품 명	계	재 료 비	노 무 비	경 비	비 고 (구성비)
건축공사
토목공사
기계설비공사 (기계소방 포함)
조경공사
전기공사 (전기소방 포함)
통신공사
항공분야공사 (인·허가 비용 포함)
폐기물처리비
철거공사
00공사
소 계
제경비 (비율계산)
총 공사비

【서식 15】

규  격  봉  투

	뒷면 풀칠하고 봉인
	환동해특수재난대응단신축청사설계공모응모작품확인서	풀칠
	※ 고유번호,사무소명,응모자명 재중
	풀 칠

※ 이 서식을 출력하여 사용할 것.

【서식16】(←“【서식00】” 삭제하고 출력하여 사용할 것)

"선택용지 : A3"                                                                                           【우측정렬/위쪽, 오른쪽 여백 고정, 네모칸 그대로 사용】

환동해특수재난대응단 신축청사 설계도면

2019.   .

【가운데 정렬 / 글자 그대로 사용】

【서식 17】(←“【서식00】” 삭제하고 출력하여 사용할 것)

"선택용지 : A4"      【우측정렬/위쪽ㆍ오른쪽 여백 고정, 네모칸 그대로 사용】

환동해특수재난대응단 신축청사

설 계 설 명 서

2019.   .

【가운데 정렬 / 글자 그대로 사용】

Ⅲ. 설 계 지 침

1. 환동해특수재난대응단 신축사업 개요

○ 사업의 목적

본 사업은 2018. 1. 22. 창단한 환동해특수재난대응단 청사 신축으로 동해안에 빈번히 발생하는 자연재난(대형산불, 풍수해, 폭설 등)에 적극 대응하고 영동권의 국가중요시설인 국가산업단지, LNG 가스비축기지, 대량위험물 저장시설, 국제공항 등의 특수사고에 대응하기 위한 소방인력과 적합한 장비 등의 안전 인프라를 구축하여 소방수요에 선제적으로 대응하며, 강원 도민과 동해안을 찾는 관광객에 대한 소방서비스 질적 향상 도모와 함께 안전한 강원도 만들기를 실현하고, 강원도를 상징하고 강릉지역 경관과 잘 조화되는 친환경 소방청사를 신축하여 소방활동에 만전을 기하고자 함

○ 대상지 현황 및 문제점 등

구 분	현 황 및 문 제 점	잠 재 력 및 계 획 과 제
입지특성	∘ 신축부지는 계획관리지역으로 공공청사 조성을 위한 도시관리계획 변경 진행중이며 부지내 강릉산림항공본부와 해양경찰청 항공대가 위치해 있어 본 시설과 업무 연계성이 높음 ∘ 비행안전구역 4,5구역으로 지정되어 있으므로 ‘군사기지 및 군사시설 보호법’에 의한 행위제한(이격거리, 고도제한 등) 내용 검토 필요	∘ 비행안전구역 4, 5구역으로 제한고도 기준 40m ~ 54m * 건축물 최고높이는 크레인, 피뢰침, 안테나, 물탱크, 옥탐 등 일체의 시설물 포함
토지이용	∘ 대상지의 지목현황은 임야 1필지로 소유 권은 강릉시에 있으며 도시관리계획 완료 후 도유지 교환 예정임 ∘ 대상지는 계획관리지역(공공청사)지역임.	∘ 사업대상지는 100% 공유지 (강원도)로 토지보상이 없이 개발에 용이
자연환경	∘ 대상지는 남항진항 바닷가에 위치, 부지는 경사면이 없는 평지이며 지면은 모래로 되어 있음	∘ 사업부지가 해안가에 위치하므로 사질토에 따른 부지 지내력 확보 필요
교통환경	∘ 대상지는 왕복 2차선 도로)에 접해 있으며, 도로 교통량은 원활하며, 강릉시 토시관리계획에 의하여 폭20m의 도로로 확대 예정
기반시설	∘ 강릉시 도시관리계획(변경) 결정 진행 중으로 부지조성 계획 확인 필요

2. 설계 기본방향

가. 주변 가로경관을 고려한 에너지 절약 및 공간 활용의 효율성을 반영한 기본계획 수립

나. 미래 소방수요에 대비 수직, 수평 증축이 가능한 구조계획 및 향후 이용 다양화에

대비한 가변성 반영

다. 유지관리비용을 최소화하고 효율적인 관리가 가능한 설비시스템 도입

라. 이용자를 위한 ‘유니버설디자인’ 및 ‘장애물 없는 생활환경 인증 기준’ 등 각종

의무적 인증기준을 참조하여 계획

마. 외부 디자인은 강릉시에서 지향하는 미관을 고려하여 설계

3. 설계 중점사항

가. “공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정”에 적합하게 설계한다.

나. 경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성, 안전성이 우수하며, 시공성이        용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

다. 색상은 의장계획과 주변 환경과 조화되고 소방청사 상징성이 나타날 수 있도록        색채계획을 수립하고 소방표지규정에 의한 소방표지(돌출 LED)를 계획한다.

라. 건축물의 구조는 영구적이며 합리적인 구조로 경제성과 안정성을 고려하고, 유지        관리가 용이하며 에너지 절약형 시설이 될 수 있도록 외기차단에 적합한 자재        (창호, 도어)등으로 계획한다.

마. 모든 설계체제는 최소인원으로 관리가 가능하도록 구축하고, 누구나 기계(시설)        조작이 편리하도록 계획 하여야 한다.

바. 누구나 불편함 없이 사용할 수 있는 공간으로 구성 한다.(장애인엘리베이터 등)

사. 관련법에 적합하고 필요한 행정적‧법적 절차 추진방법 등을 검토하여야 한다.

아. CCTV, 신재생에너지, 빗물처리시설 설치 등 미래지향적이고, 친환경적인 청사가        되도록 기타 제반 관련 규정에 적합하게 계획한다.

4. 배치계획의 주안점

《 건축 및 조경계획 》

가. 건축디자인은 주변환경과 조화되는 소방청사 이미지를 나타낼 수 있도록 배치한다.

나. 건축물 배치시 일조, 채광, 배수, 전망 등을 고려한 스카이라인(sky line)이 저해        되지 않도록 적정하게 계획한다.

다. 건축물은 소방업무 특성을 고려한 접근성과 이용의 편리성, 유지관리의 용이성 등을        고려하여 계획한다.

◦소방차고, 호스건조대, 장비창고, 감염관리실, 호흡보호정비실, 세차시설, 폐수         처리시설과 그에 부수되는 상하수도 급배수관 등 소방업무 특성을 적극 반영한다.

◦근무자 피로회복을 위한 심신안정실과 독신자숙소, 의무소방원숙소, 비상소집         등에 대비하여 사무실을 이용자 특성에 맞게 배치한다.

라. 건축물 주변에 충분한 옥외공간을 확보하여 시설별 활동공간을 극대화하고, 외부        녹지공간과 상호 보완적 기능을 유지하도록 계획한다.

◦옥외 다목적체력단련장, 장비조작훈련 공간을 적정규모로 계획한다.

- 옥외 다목적체력단련장 : 풋살, 족구, 테니스 등 겸용 다목적구장(소방공무원 및 의무소방원 이용)

- 장비조작훈련 공간 : 소방차량 및 장비를 전개 또는 작동할 수 있는 공간

마. 시설물 주변 조경계획으로 직원 및 민원인의 휴식 및 여가공간으로 활용될 수        있도록 계획한다.

바. 예산범위 내 가능할 경우 외벽 등 일부 공간을 활용하여 인공암벽등반 운동시설을        계획한다.

《 교통 및 동선계획 》

가. 사업대상지 동선체계는 차량동선과 보행동선을 분리하여 차량과 보행자가 상충        되지 않도록 유기적인 동선체계를 유지하여 이용자의 편의를 도모하도록 계획한다.

나. 소방차량의 출동동선은 비상출동이 용이하도록 우선 배치하여야 하며, 일반차량       동선과 분리되게 계획한다.

다. 차량 진출입로(교차로)에 안전을 위한 교통안전시설을 계획한다.

라. 소방차고로 접근이 용이하도록 하며, 내부 차량흐름을 최소화하고 보행동선과        혼선이 되지 않도록 한다.

마. 차고 앞 산불전문진화차, 유조차 등 대형소방차 회전반경 확보하여야 한다.

바. 지상 주차장의 법정대수를 고려하여 계획하여야 하나, 행사 및 이용객의 편리성과        수요증가 등을 고려하여 법정 주차대수 이상을 계획하고, 직원 및 방문객 주차장을        분리하여야 하며, 장애인 주차장을 설치하여야 한다.

《 기반시설 계획 》

가. 상수도 계획은 도로변 유입관로에서 분기하여 소방청사 수도 사용량과  옥외소화전        량을 검토하여 법정 수량을 산출하여 계획하여야 하며 수도 사용량에는 내부 소        방용수설비 등을 고려하여 한다.

◦소방차 급수용 소화전 3개소 중 2개소는 차고 기둥 앞 적정 위치에 1개소는 옥외         소방차 세차시설 인근에 설치하여 세차 중 급수할 수 있도록 계획한다.

◦세차시설에는 배수용 트렌치를 설치하고 인근에 소방호스건조대를 설치 계획한다.

나. 하수배제 방식은 수질, 토양오염을 방지하도록 오수와 하수를 분리하여 계획한다.

다. 우수는 자연유하방식으로 처리하고 유지관리가 용이한 측구를 설치하도록 한다.

라. 우수관로의 관경은 유지관리와 우수량을 고려하여 결정하며, 관로 매설깊이는 충격,        동결심도 등을 고려하여 계획한다.

마. 오수량 산정은 지하수와 상수 유입량을 감안하여 산정한다.

바. 주차장, 운동장 등은 불투수지역이며, 투수성을 고려하여 계획한다.

《 피해방지 계획 등 》

가. 부지조성토목공사에 반영되지 않은 부지경계 사면에 대한 안정화 대책을 마련하여야        하며, 특히 사면 안정화는 주위 경관을 저해 하지 않는 공법으로 한다.

나. 내진설계와 함께 각종 자연재난에 건축물 피해가 없도록 견고하게 설계하여야 한다.

◦폭설·폭우에 대비한 지붕과 구조물, 건축 법면, 식재 등 조경, 적정 지반고 계획

5. 공간 및 시설계획의 주안점

《 법정규모 및 계획규모 》

가. 법정규모 : 계획관리지역으로 건폐율 40%, 용적율 100% 이하임.

나. 계획규모

◦건축규모 : 지상 2층 1동, 지상 1층 1동 기준, 연면적 2,163㎡(±5% 가능)

◦부지규모 : 51,182㎡ (2필지)

◦총사업비 : 6,000백만원 (설계비, 공사비, 감리비, 기타 부대비용 포함)

다. 층별 예상소요면적

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거
전체		2,163	◦ 헬기 격납고 및 소방차고 포함
1층	공용면적 포함	1,403	◦ 공용면적 : 1,199㎡*17%=204㎡
1층	소 계	885
	헬기 격납고	530	◦ 헬기 크기(W×L×H) : 2.0m * 19.5m * 4.6m (1항공대 격납고 : 22m*24m) - 기준 : 530㎡
	소방 차고	277	◦ 기준(1대) : 대형 3.6m*11m = 39.6㎡ ◦ 소요 : 대형7 → 소요차량(펌프2, 예비2) ◦ 면적 : 39.6㎡*7대
	창고(장비보관)	30	◦ 산정 : 화재화장비 및 구조장비, 특수장비 보관
	부품창고	30	◦ 헬기 및 소방차량 부품 보관 - 기준 : 30㎡
	단장실(부속,대기)	18	◦ 단장실 산출근거(집무실, 부속실, 대기실) - 기준 : 17.92㎡/1실(실국장 기준)

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거
1층	운영지원팀 사무실	37	◦ 기준 : 담당 7.65㎡, 직원 7.20㎡ ◦ 소요 : 담당1명 , 직원 4명 → 정원 5명 ◦ 면적 : [(7.65㎡*1명)+(7.20㎡*4명)]
	육상대응팀 사무실	72	◦ 기준 : 팀장 7.65㎡, 직원 7.20㎡ ◦ 소요 : 팀장1명(3명*1/3), 직원 9명(27명*1/3) → 정원 30명 ◦ 면적 : [(7.65㎡*1명)+(7.20㎡*9명)]
	항공대응팀 사무실	37	◦ 기준 : 팀장 7.65㎡, 직원 7.20㎡, 구조구급장비 11.55㎡ ◦ 소요 : 팀장1명(3명*1/3), 직원 3명(9명*1/3), 의무1 → 11명 ◦ 면적 : [(7.65㎡*1명)+(7.20㎡*3명)]+11.75㎡
	화장실(남·여)	30	◦ 기준 : 0.43㎡/1인 ◦ 소요 : 30명(1일근무+특별수요) ◦ 면적 :〔0.43㎡*30명 * 2식〕+ (조정면적 4.2㎡)
	호흡보호정비실	45	◦ 호흡보호정비실 : 기준 : 45㎡/1실
	호스건조실	15	◦ 호스건조실 : 기준 : 15㎡(높이 8m) / 1실
	문서고	18	◦ 기준 : 0.4㎡*공무원수 ◦ 소요 : 45명(정원) ◦ 면적 : (0.4㎡*45명)
	폐수처리기계실	20	◦ 폐수처리기계실 : 기준 20㎡ / 1실
	기계실 및 물탱크실	40	◦ 기준 40㎡ / 1실

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거
2층	공용면적 포함	600	◦ 공용면적 : 513㎡*17%=87㎡
2층	소 계	302
	식당(주방)	64	◦ 기준 : 1.63㎡*공무원(이용자)수＊0.6(출동대기율 0.3 포함) ◦ 소요 : 65명(직원 45, 의무 2, 특별수요 18) ◦ 면적 : 1.63㎡*65명*0.6
	탈의·휴게실(교대자)	90	◦ 기준 : 2.0㎡/1인, ◦소요 : 45명(예비10명 포함) ◦ 면적 : 2.0㎡*45명
	탈의실(일근자)	20	◦ 기준 : 2.0㎡/1인 ◦ 소요 : 10명(특별수요 5명 포함) ◦ 면적 : 2.0㎡*10명
	세면·샤워·세탁실	42	◦ 기준 : 1.0㎡/1인, 특수피복세탁 4.0㎡ ◦ 소요 : 19명(운영지원 5, 육상대응팀 10, 항공대응 4) → 1일 근무자 ◦ 면적 : [(1.0㎡*19명)*2식]+4.0㎡
	의무소방 대기실	30	◦ 기준 : 11.52㎡/2인(휴게실 포함) ◦ 소요 : 2명(의무소방원) ◦ 면적 : [(11.52㎡*2명)+(조정면적 6.96㎡)]
	회의실	56	◦ 기준 : 2.8㎡/1인 ◦ 소요 : 20명(1일 근무인원) ◦ 면적 : 2.8㎡*20명

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거
2층	독신자숙소	84	◦ 기준 : 21㎡(원룸형)/ 1인 ◦ 소요 : 4명 / 4실(1인 1실) ◦ 면적 : 21㎡ * 4실
	휴게실	27	◦ 기준 : 2.0㎡*공무원수(45명)*(0.3)
	체력단련실	50	◦ 체력단련실 기준 : 50㎡ / 1실
	화장실(남·여)	30	◦ 기준 : 0.43㎡/1인 ◦ 소요 : 30명(1일근무+특별수요) ◦ 면적 :〔0.43㎡*30명 * 2식〕+ (조정면적 4.2㎡)
	정보통신기계실	20	◦ 정보통신기계실 : 기준 20㎡ / 1실

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거
별동	공용면적 포함	160	◦ 공용면적 : 140㎡*14%=20㎡
별동	소 계	140
	차고(유조차 등)	120	◦ 기준(1대) : 대형 3.6m*11m = 39.6㎡ ◦ 소요 : 대형 3대 → (유조차 1대, 지휘차 1대, 행정차1) ◦ 면적 : 39.6㎡*3대
	창고	20	◦ 차량부품 및 장비 보관창고

① BF인증 고려, 경사로 또는 장애인전용 엘리베이터(장비운반 겸용) 설치(1F~2F) 검토

② 예산범위 내 외벽 등 일부 공간활용 인공암벽등반장 설치계획 검토

③ 과업면적 범위 내에서 소방공무원과 민원인 편의 휴게공간 마련

④ 소방특수실(감염관리실, 호흡장비정비실, 심신안정실, 화재분석실, 방염실험실)은

일선 소방서에서 사용 중인 사례와 법정기준을 참고하여 계획

예) 국민안전처고시 제2017-4호「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준」등

⑤ 층별 공용면적은 ±5% 이내 조정가능

⑥ 각 층별 시설 기준을 제시하였으나, 특수재난대응단 기능에 위배되지 않는 범위 내에서

설계자가 층별 배치에 대한 내용에 대해 창의적인 계획안을 마련할 수 있음

라. 건축물 예상소요 정원 현황

구 분	계	정	령	경	위	장	교	사
계	45	1	5	5	11	16	7
운영지원팀	5	1	1	1	1		1
육상대응팀	30		3	3	8	13	3
항공대응팀	10		1	1	2	3	3

마. 건축물 예상소요 소방차량

번호	구분	관리부서	장비구분		규 격			비고
			장비명	종류	전장	전폭	전고
1	신규	환동해특수 재난대응단	소방헬기	-	19,500		5,500	EC-225 크기 이상
2	신규	〃	유조차	대형화물	9,000	2,500	3,200	대형
3	기존	〃	지휘차	대형승용	4,800	1,900	1,700	중형
4	기존	〃	무선중계차	대형승용	4,800	1,900	1,700	중형
5	기존	〃	행정차	대형승용	5,200	2,000	1,800	대형
6	기존	〃	수난구조차	소형화물	5,200	1,800	2,500	소형
7	기존	〃	산불전문 진화차량	대형화물	8,000	2,500	3,000	대형
8	기존	〃	〃	대형화물	8,000	2,500	3,000	대형
9	예정	〃	구조공작차	대형화물	8,000	2,500	3,000	대형
10	예정	〃	대형화학	대형화물	13,000	2,500	3,600	대형
11	예정	〃	중형버스	중형버스	11,000	2,500	3,300	대형
12	예정	〃	펌프차	대형화물	7,500	2,500	3,300	대형
13	예정	〃	〃	대형화물	7,500	2,500	3,300	대형

〈참고사항 〉

※ ① 향후 도입예정 장비 포함 여유 공간 확보

② 차고는 설계 시 차종별 실측을 통해 차고 폭, 길이, 높이를 적정규모 이상으로 계획한다.

참고 1		신축청사 위치도 및 부지전경, 도지이용계획(안)

□ 위치도

□ 신축부지 전경

□ 토지이용계획(안)

참고 2		부연설명

부지계획	• 대상지는 해안가에 위치하므로 사질토에 따른 부지 지내력 확보 • 비행안전구역 4, 5구역으로 지정되어 있으므로 군사기지 및 군사시설 보호법에 의한 행위제한 ※ 고도제한 40m ~ 54m
2. 배치계획	• 건축면적 외 옥외 다목적체력단련장(농구, 족구 겸용), 소방차량·장비전개 야외 훈련장 계획 • 차량정비 · 급수 · 세차공간(트렌지설비, 폐수처리시설 연계) 인근에 소방호스건조대 계획 • 업무 피로도가 높은 소방대원 및 민원인 등 시설이용자 고려 야외 대기 · 휴게공간 계획 • 보행동선과 차량동선을 구분하여 보행자의 안전을 확보. 특히 횡단보도에 근접 해서 소방차량 진 · 출입구를 설치 할 경우 적정거리 이상 이격하고 보행자 안전에 유의 • 헬기 이·착륙장은 기존 계류장과 연계하여 설계하고, 격납고에서 헬기 이·착륙장까지 헬기가 직선 으로 이동 할 수 있도록 계획
3. 규모, 공간계획	• 본 지침서 건축 연면적, 층수 등 규모는 설계과정이나 공사 중 발주청 요구로 증·감 될 수 있음. • 향후 소방 수요 증가 등 여건변화에 대비한 시설계획 도출 - 소방서 건물 특성 상 인력증원, 소방장비 사양 및 소요공간 등의 변화가 예상되므로 이에 대응 할 수 있는 공간조성 - 장래 시설증축을 고려하여 사전에 증축범위와 방식, 규모 등을 검토하고 기둥, 층고, 구조하중 등에 반영 - 장래 부서신설 등 여건변화에 탄력적으로 대응할 수 있도록 있도록 가변적인 공간계획 도출, 이 경우 기능상 연계가 가능한 실을 우선 검토 • 해당시설 내 공간별 기능 및 실(室)간 연계 및 분리가 필요한 시설, 이용자별 특성(소방대원, 직원, 민원인, 견학∙방문 등)에 따른 합리적인 동선 및 시설조닝(zoning)계획 - 소방대원의 소방차고까지 출동 동선의 단순화·최소화를 고려한 시설 배치 - 소방차고 내 소방차량 물청소 시 나오는 오염물질에 대한 배수설비를 구비하고, 소방차량 점검 시 발생하는 매연 및 유해가스 배출을 위한 배기가스 재순환 장치 설치 검토 - 겨울철 소방펌프차 동파방지를 위한 소방차고 내 난방설비 계획 • 피로도와 긴장도가 높은 소방대원들의 업무 특성을 고려한 공간계획 - 사무실, 휴게공간 등 사람이 상주하는 공간이나 업무공간은 가급적 남향에 배치하고, 층별로 외기와 면한 휴게공간 계획 - 심신안정실, 체력단련실, 직원식당 등 후생공간은 외부공간과 적정하게 연계하여 계획하고, 식당은 환기 및 서비스 동선에 유의 • 출동대기휴게실, 의무소방대 등 24시간 사용하는 시설은 일반시설과 구분하여 명시하고, 독신자숙소는 야간 출입이 가능한 전용 출입구 설치고려(설비계통 구분을 통한 에너지절감방안 마련 권장), 의무 소방대는 내부실 환경, 편의, 휴게, 정비공간을 별도로 마련 • 자전거 및 이륜차(오토바이) 이용자를 고려한 보관소 및 주차공간 확보
4. 기타	• 설계 시 LCC(Life Cycle Cost) 분석을 수행하여 준공 이후 유지관리비 절감방안 마련 • 공공건축물로서의 품격제고, 사업부지 주변 가로경관 및 도시맥락을 고려한 외부경관계획 - 지나치게 장식적이거나 과도한 외관디자인이 되지 않도록 유의 • 안전 및 보안을 위해 대지 경계에 설치할 울타리, 펜스 등은 주변 환경과 조화를 고려 (시야를 가리는 차폐형 지양) • 조경 및 포장, 오픈스페이스, 옥외시설물(안내표시, 자전거보관소, 벤치 등)의 설계는 통일성․ 일관성을 구현하며 건물과 조화를 이루도록 계획