붙임3		용접 작업 시 화재예방 안전수칙

용접 작업 시 화재예방 안전수칙

□ 용접작업의 위험성

□ 용접 작업 전

ㅇ용접⋅용단 작업시 화재예방 기술지침( : F-2-1999)

▶ 용접작업장 안전관리 준비물

(1) 화기작업 건축물내 관계인 공지

- 작업 장소의 해당 부서장과 안전관리자에게 사전 통보

(2) 용접작업 장소에 비치할 소화용품

- 물통과 건조사(마른모래), 소화기, 용접 불티 등을 받는 불꽃받이나 방염시트

□ 용접 작업 중

ㅇ가연성․폭발성, 유독가스 존재 및 산소결핍 여부 지속적으로 검사

ㅇ용접 가스 실린더나 전기동력원 등은 밀폐 공간 외부의 안전한 곳에 배치

ㅇ작업자는 무전기 등 관리자와 비상연락수단 확보 및 개인보호장비 착용

□ 용접 작업 후

ㅇ 작업장 주변에 불씨가 남아 있는지 30분 이상 확인해야 합니다.