고성능 소화장비 소개 (PyroLance / Impulse Gun)

건축물 화재 및 다양한 형태의 화재진압시 효율적으로 사용되고 있는

소화장비들에 대한 소개임.

제 원

PyroLance	Impulse Gun (IFEX)
- 높은 앞력을 이용 건축물을 관통 및 내부로 미세 물입자를 발사하여 내부의 온도 하강 - 백드래프트(Back Draft) 발생의 가능성 줄여줌 - 미(美) 해군, 공군에서 운용 중	- 소화약제 및 물을 압축된 공기로 발사하여 화점을 진압하는 장비 - 94년부터 독일에서 사용되어 옴. - 차량 장착용 / 회전익 항공기 장착용도 있음.
- 고압 펌프 장치, 급수장치, 연마재 공급 장치, 호스 및 휴대용 랜스로 구성 - 발사압력 : 70bar(1,000PSI) 이상 - 30초 이내로 콘크리트벽 / 금속 관통 가능 - 직경 6mm 구멍 생성	- 물/소화약제탱크 용량 : 13리터 - 발사압력 : 6bar - 에어탱크 용량 : 2리터/300bar - 레귤레이너 : 300/25/6bar - 충만된 전체 무개 : 25kg - 어떤 종류의 물도 사용가능
<관련영상> https://paramountservices.com.au/pyrolance-transitional-attack/ https://www.youtube.com/watch?v=5TiAQR57650&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=zwP6c6eoxaY&feature=youtu.be	<관련영상> https://www.youtube.com/watch?v=5jNO8N9SUiU&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=7lr7whOErNE&feature=youtu.be

시사점 및 국내 활용 가능성

❍ PyroLance 경우, 건축물 내부화재시 소방대원들이 진압을 위해

문 개방시 Back-Draft등의 발생 가능한 위험요소들에 대한 노출을

줄일 수 있을 것으로 판단됨.

❍ Impulse Gun(IFEX)는 차량화재 및 소규모의 화재진압시 또는

수손피해가 적은 진압방법이 필요한 장소의 화재진압시 도움이 될 것으로 사료되며,

❍ 또한 백팩이 없는 것, 차량용 등등 여러가지 형태가 있어 다양하게

사용될 수 있을 것으로 판단됨

자료출처

: 구글, 유튜브

https://www.pyrouhp.com/technology/

https://iwma.net/fileadmin/user_upload/IWMC_2010/IFEX_Staikouras_IWMC_2010.pdf