피난유도기능 소화기 설치 및 자율안전관리 협조 요청

Ⅰ		추진배경

■ 현재 소화기의 경우 화재 초기대응용으로 우수한 반면, 농연□정전 등 상황 발생 시 육안으로 식별이 어려움

■ 보이는 소화기의 경우 일정한 간격 및 눈높이에 위치하여 유도선 부착 시 다용도로 사용 가능

■ 저비용으로 피난유도기능 소화기 비치를 통한 시안성 향상 및 화재 발생 시 신속한 대피 능력 향상에 도움

Ⅱ		추진방침 및 목표

□ 기존 단순 소화기 기능에서 생각의 전환을 통한 다기능 부여

□ 전국 최초 피난유도 기능 소화기 설치를 통한 안전문화 선도

Ⅲ		세부추진계획

□ 피난유도기능 겸비 보이는 소화기 설치 추진

■ 설치기간 : □20. 11. 1. ~ 12. 31. / 2개월간

■ 내    용

- 실내 주차장에 비치된 소화기 활용 축광 피난유도선 부착을 통한  방문객 소화기 위치 확인 시안성 향상 및 화재 발생 시 피난경로 안내 기능 강화

붙임 1		자율안전관리 추진 결과보고(대상명)

□ 추진결과

□ 추진내용

- 피난유도기능 겸비 소화기 설치

- 화재예방 안전관리 교육□훈련 실시

□ 피난유도기능 겸비 소화기 추진 실적

피난유도선 부착 전	피난유도선 부착 후	설치 개소	비 고
배경지정금지	배경지정금지	- 30개소

□ 겨울철 화재 발생 방지를 위한 자체 교육□훈련

□ 일 시 : 2020. 11. 5.(목) 14:00 ~ 16:00

□ 인 원 : □□ 명

□ 내 용

- 화재 발생 피난요령 및 초기 대응요령 교육

- 주요 화재 사례 전파 및 화재예방요령 교육

- 자위소방대 가상화재대응훈련 실시 등

교육 사진	훈련 사진	비 고
배경지정금지	배경지정금지

□ 관련사진

붙임 2		피난기능 소화기 설치 예시

축광 피난유도선 설치 전	축광 피난유도선 설치 후
피난축광유도 테이프 규격(3cm * 10m)