붙임 1		아파트 화재발생 통계

□ 공동주택 화재발생(`16년~`20년)               * 자료출처 : 국가화재정보센터

구분		화재건수(건)	인명피해(명)
			합계	사망	부상
합계	강원	601	91	10	81
	원주	146	16	-	16
2016	강원	142	8	2	6
	원주	39	-	-	-
2017	강원	129	20	1	19
	원주	37	4	-	4
2018	강원	135	18	-	18
	원주	30	4	-	4
2019	강원	109	23	-	23
	원주	19	2	-	2
2020	강원	86	22	7	15
	원주	21	6	-	6

□ 공동주택 주요 화재 발생 사례

➀ 추락사고

- `16.9.24. 서울 소재 13층 아파트에서 화재발생

- 화재진화에 실패한 후 발코니 창문을 통해 탈출 시도하다 추락사

➁ 승강기 탑승 질식사고

- `17.7.11. 부산 소재 10층 아파트에서 화재발생

- 4층 거주자가 승강기를 이용 대피하다 승강기 안에서 질식사

➂ 피난시설 이용 안전대피

- `16.21.9. 부산 소재 7층 아파트에서 화재발생(`96년 준공)

- 불길이 현관문으로 번졌으나 경량칸막이를 통해 일가족 3명 인근세대로 안전대피

붙임 2		경량칸막이

□ 일반개요

〇 (정의) 화재발생 시 발코니를 통하여 인근 세대로 피난할 수 있도록 파괴

하기 쉬운 석고보드 등으로 만들어 놓은 경략구조의 벽

〇 (기준) 공동주택 3층 이상의 층의 발코니에 세대간 경계벽을 설치하는

경우 화재 등을 대비하여 경량구조의 경계벽 설치

〇 (연혁) 경량칸막이는 `92.7.25. 개정 시 강제규정이 아닌 임의규정이며,

`95.5.27. 소방법에서 아파트에 경량칸막이 설치시 피난기구 설치면제

□ 유지관리

〇 (설치) `05년 이전 시공된 판자형(일자형)·편(중)복도형 아파트에 많이

설치, 발코니 경계벽을 두드리면 가벼운 `통통` 소리가 남

〇 (장애요인) 경량칸막이 앞에 수납장, 수도시설 등을 설치 신속한 파괴 및 피난 지연

수납장 설치	세탁기 설치 위한 수도시설	물건수납

〇 (사용방법) 석고보드 등 경량칸막이를 망치, 발차기로 부수고 피난

참고		경량칸막이 관련 법령 발췌

□ 주택건설 기준 등에 관한 규정(개정 `92.7.25.) ⇨ 경량칸막이 설치

제14조(세대 간의 경계벽 등) ⑤공동주택의 3층 이상인 층의 발코니에 세대간 경계벽을 설치하는 경우에는 제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 화재등의 경우에 피난용도로 사용할 수 있는 피난구를 경계벽에 설치하거나 경계벽의 구조를 파괴하기 쉬운 경량구조등으로 할 수 있다. 다만, 경계벽에 창고 기타 이와 유사한 시설을 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥ 제5항에 따라 피난구를 설치하거나 경계벽의 구조를 경량구조 등으로 하는 경우에는 그에 대한 정보를 포함한 표지 등을 식별하기 쉬운 위치에 부착 또는 설치하여야 한다.

□ 피난기구의 화재안전기준

제5조(설치제외) 영 별표 6 제7호 피난설비의 설치면제 요건의 규정에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소방대상물 또는 그 부분에는 피난기구를 설치하지 아니할 수 있다. 다만, 제4조제2항제2호에 따라 숙박시설(휴양콘도미니엄을 제외한다)에 설치되는 완강기 및 간이완강기의 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 편복도형 아파트 또는 발코니 등을 통하여 인접세대로 피난할 수 있는 구조로 되어 있는 계단실형 아파트

※ 경량칸막이

참고		경량칸막이 스티커(안)

붙임 3		대피공간

□ 일반개요

〇 (정의) 화재를 차단하는 내화구조의 벽체와 방화문으로 발코니에 설치

되어 화염, 연기에 의한 인명피해를 방지하기 위한 공간

〇 (기준) 아파트로 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용

할 수 없는 경우 발코니에 인접 세대와 공동으로 또는 각 세대별 설치

〇 (연혁) `05.12.2. 발코니 확장 합법화로 경량칸막이 설치하지 않은 경우

일정규모 대피공간 설치 의무화

□ 유지관리

〇 (설치) 타원형·발코니 확장 아파트 대중화로 대피공간 위치 다양

주방 부근 설치	발코니에 설치	발코니 확장 거실 옆 설치

〇 (장애요인) 다용도실, 세탁실 등과 겸용하고 있어 입주민들 용도를 인지 못 함

수납장 설치	창고로 사용	물건수납

〇 (사용방법) 유사시 대피공간으로 피신하여 방화문을 닫고 구조 요청

사다리차 이용 대피공간 인명구조	소방대원 대피공간 접근	대피공간에서 인명구조

참고		대피공간 관련법령 발췌

□ 건축법 시행령(개정 `05.12.2.) ⇨ 대피공간 설치 의무화

제46조(방화구획 등의 설치) ④ 공동주택 중 아파트로서 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우에는 발코니에 인접 세대와 공동으로 또는 각 세대별로 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 대피공간을 하나 이상 설치해야 한다. 이 경우 인접 세대와 공동으로 설치하는 대피공간은 인접 세대를 통하여 2개 이상의 직통계단을 쓸 수 있는 위치에 우선 설치되어야 한다.

1. 대피공간은 바깥의 공기와 접할 것

2. 대피공간은 실내의 다른 부분과 방화구획으로 구획될 것

3. 대피공간의 바닥면적은 인접 세대와 공동으로 설치하는 경우에는 3제곱미터 이상, 각 세대별로 설치하는      경우에는 2제곱미터 이상일 것

4. 국토교통부장관이 정하는 기준에 적합할 것

⑤ 제4항에도 불구하고 아파트의 4층 이상인 층에서 발코니에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는     구조 또는 시설을 설치한 경우에는 대피공간을 설치하지 아니할 수 있다.

1. 인접 세대와의 경계벽이 파괴하기 쉬운 경량구조 등인 경우

2. 경계벽에 피난구를 설치한 경우

3. 발코니의 바닥에 국토교통부령으로 정하는 하향식 피난구를 설치한 경우

4. 국토교통부장관이 중앙건축위원회의 심의를 거쳐 제4항에 따른 대피공간과 동일하거나     그 이상의 성능이 있다고 인정하여 고시하는 구조 또는 시설(이하 이 호에서 “대체시설”     이라 한다)을 설치한 경우. 이 경우 대체시설 성능의 판단기준 및 중앙건축위원회의 심의 절차 등에 관한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시할 수 있다.

□ 발코니 등의 구조변경절차 및 설치기준(제정 `10.9.10.)

제3조(대피공간의 구조) ① 건축법 시행령 제46조제4항의 규정에 따라 설치되는 대피공간은 채광방향과 관계없이 거실 각 부분에서 접근이 용이하고 외부에서 신속하고 원활한 구조활동을 할 수있는 장소에 설치하여야 하며, 출입구에 설치하는 갑종방화문은 거실쪽에서만 열 수 있는 구조(대피공간임을 알 수 있는 표지판을 설치할 것)로서 대피공간을 향해 열리는 밖여닫이로 하여야 한다.

② 대피공간은 1시간 이상의 내화성능을 갖는 내화구조의 벽으로 구획되어야 하며, 벽·천장 및 바닥의     내부마감재료는 준불연재료 또는 불연재료를 사용하여야 한다.

③ 대피공간은 외기에 개방되어야 한다. 다만, 창호를 설치하는 경우에는 폭 0.7미터 이상, 높이 1.0미터    이상(구조체에 고정되는 창틀 부분은 제외한다)은 반드시 외기에 개방될 수 있어야 하며, 비상시     외부의 도움을 받는 경우 피난에 장애가 없는 구조로 설치하여야 한다.

④ 대피공간에는 정전에 대비해 휴대용 손전등을 비치하거나 비상전원이 연결된 조명설비가 설치되어야 한다.

⑤ 대피공간은 대피에 지장이 없도록 시공·유지관리되어야 하며, 대피공간을 보일러실 또는 창고 등 대피에 장애가 되는 공간으로 사용하여서는 아니된다. 다만, 에어컨 실외기 등 냉방설비의 배기장치를 대피공간에 설치하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 냉방설비의 배기장치를 불연재료로 구획할 것

2. 제1호에 따라 구획된 면적은 건축법 시행령 제46조제4항제3호에 따른 대피공간 바닥면적 산정 시     제외할 것

붙임 4		하향식 피난구

□ 일반개요

〇 (정의) 아파트 발코니 등에 설치하여 화재시 피난사다리를 펼친 다음

피난사다리를 통하여 아래층으로 피난하는 시설

〇 (기준) 아파트로 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용

할 수 없는 경우 발코니에 설치(경량칸막이 또는 대피공간 설치 면제)

〇 (연혁) `10.2.18. 발코니 하향식 피난구 설치기준 마련

□ 유지관리

〇 (설치) 대피공간, 발코니, 실외기실 등의 다양한 장소에 설치

대피공간 내에 설치	발코니에 설치	에어컨 실외기실 내에 설치

〇 (장애요인) 하향식 피난구 용도를 잘 몰라 주변 물건 적치로 사용 장애

피난구 인근 수납공간설치	피난구 위에 물건수납	피난구 인근 의자설치

〇 (사용방법) 유사시 하향식 피난구를 개방, 사다리를 펼쳐 아래층으로 피난

상부도어 개방(90°)	하단도어 개방	사다리 펼치고 피난

참고		하향식 피난구 관련법령 발췌

□ 건축법 시행령(개정 `10.2.18.)

제46조(방화구획 등의 설치) ⑤ 제4항에도 불구하고 아파트의 4층 이상인 층에서 발코니에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 구조 또는 시설을 설치한 경우에는 대피공간을 설치하지 아니할 수 있다.

1. 인접 세대와의 경계벽이 파괴하기 쉬운 경량구조 등인 경우

2. 경계벽에 피난구를 설치한 경우

3. 발코니의 바닥에 국토교통부령으로 정하는 하향식 피난구를 설치한 경우

□ 건축물의 피난ᆞ방화구조 등의 기준에 관한 규칙(개정 `10.4.7.)

제14조(방화구획의 설치기준) ③ 영 제46조제5항제3호에 따른 하향식 피난구(덮개, 사다리, 경보시스템을 포함한다)의 구조는 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치해야 한다.

1. 피난구의 덮개는 제26조에 따른 비차열 1시간 이상의 내화성능을 가져야 하며,      피난구의 유효 개구부 규격은 직경 60센티미터 이상일 것

2. 상층ᆞ하층간 피난구의 설치위치는 수직방향 간격을 15센티미터 이상 띄어서 설치할 것

3. 아래층에서는 바로 위층의 피난구를 열 수 없는 구조일 것

4. 사다리는 바로 아래층의 바닥면으로부터 50센터미터 이하까지 내려오는 길이로 할 것

5. 덮개가 개방될 경우에는 건축물관리시스템 등을 통하여 경보음이 울리는 구조일 것

6. 피난구가 있는 곳에는 예비전원에 의한 조명설비를 설치할 것

④ 제2항제2호에 따른 건축물의 외벽과 바닥 사이의 내화충전방법에 필요한 사항은     국토교통부장관이 정하여 고시한다.

붙임 5		화재 시 승강기를 이용한 대피의 위험성

아파트 화재 시 승강기 탑승은 죽음으로 가는 길

승강기는 수직 공간에 설치되어 건물 내부의 수직이동 공간인

승강로로 구획되어 있음

화재 시 승강기는 굴뚝역활을 할 수 있으며 정전으로 인한 승강기

멈춤으로 질식사고가 발생 할 수 있음

승강기 각 층의 승강장에는 승강장문과 층 버튼이 설치되어 있는데

화재 시 열(화염)로 인하여 버튼에 설치된 전선이 합선되어 화재발생

층에 정지하여 문이 열리거나, 승강기안에 갇혀 질식사고의 위험이 있음

따라서 화재가 발생할 경우 승강기를 이용하지 말고, 비상계단을

이용하여 대피하는 것이 중요함

<인명피해 사례>

◦ `01년 3월 서울 소재 호텔에서 화재발생 종업원이 승강기로 대피

하던 중 화재로 전원이 차단되어 승강기가 멈춰 탑승자 질식함

◦ `11년 4월 경기 아파트에서 화재발생되었으나 승강기를 타고

위층으로 올라가다 2명 질식함

승강기 수직통로 연기확산 경로	승강기 내부 연기유입(질식)

붙임 6		㈜위니아딤채 자발적 제품 수거(리콜) 내용

□ 자발적 제품 수거 등 대상

대상 모델	제조기간	방법
뚜껑형 구조 모델(412개)	∼'05년 9월 이전	노후 부품 (릴레이 포함 PCB 등) 무상 수거·교체
대상 모델 사진(예시)

ㅇ 제품의 결함 또는 위해성 : 제품의 장기간 사용에 따른 릴레이 부품의

트래킹 현상 등으로 화재 우려

※ 위니아딤채 홈페이지(www.winiaaid.com/service/free/request), 고객상담실(1588-9588)에     접수해 수리 등 신속히 리콜 조치

□ 대상 모델 확인 방법

모델명 및 제조기간 확인 방법
(모델명) 제품에 부착된 에너지소비효율 등급의 모델명 확인 예시) 모델명 : DD-12031D	(모델명 및 제조기간) 제품에 부착된 표시사항의 형명과 제조기간 확인 예시) 형명 : DD-C2205RT(B) 제조년월일 : 2002.10.28.

참고		㈜위니아딤채 화재원인

‘20.6.2 전주 덕진구 빌라 김치냉장고 화재 릴레이	‘20.6.23 전주 덕진구 아파트 김치냉장고 화재 릴레이

ㅇ 동작 제어장치의 구조적 결함에 의한 트래킹(Tracking)

- 화재사고를 일으킨 김치냉장고(‘2005년 9월 이전 모델)는 릴레이의 접점이     아래쪽에 위치해 있었으며, 접점과 외함(케이스) 사이의 간격이 짧아 접점에서      발생하는 불꽃과 이물질이 화재를 일으킴

* 2005년 9월 이후 모델은 릴레이의 접점이 상부 쪽으로 설치 위치가 변경됨

- ‘20년 6월 전주 덕진구에서 발생한 2건의 주택화재 사고현장에서 발견된     릴레이와, 재현실험 및 반복개폐 실험으로 실증한 릴레이에서 동일한      파손 형태와 전기적 단락흔을 확인할 수 있었음

	딤채 김치냉장고 화재 사고 재현실험 릴레이

붙임7		완강기

참고		완강기 관련법령 발췌 및 사용법 안내 방송 문구

제30조 (피난설비) ①피난기구는 소방대상물의 피난층ㆍ2층 및 지하층을 제외한 층수가 11층이상인 층을 제외한 모든 층에 설치하여야 한다.

제33조 (소방시설의 면제등) ⑨피난기구 또는 유도표지를 설치하여야 할 소방대상물에 있어서 그 위치ㆍ구조 또는 설비의 상황에 따라 피난상 지장이 없다고 인정되는 경우에는 내무부령이 정하는 바에 의하여 피난기구 또는 유도표지를 설치하지 아니할 수 있다.

우리 아파트 3층에서 10층에 위치한 세대에는 화재피난기구로 완강기가 설치되어 있습니다.

화재 발생 등 비상 상황에 대비하여 완강기 사용방법을 안내해 드리오니 숙지하시어 비상상황 발생 시 활용하시기 바랍니다.

1. 지지대 고리에 완강기 고리를 걸고 잠근다.

2. 지지대로 창밖으로 밀고 릴(줄)을 던진다.

3. 완강기 벨트를 가슴 높이까지 걸고 조인다.

4. 벽을 짚으며 안전하게 내려간다.