태백소방서	보도자료	제공부서	대응총괄과
		담 당	김 준(550-8320)
		담당자	김민준(550-8326)

제목 : 태백소방서, 공사장 용접 작업 안전수칙 홍보

태백소방서(서장 김재석)는 건축공사장에서 용접·용단 작업 중 부주의로 인한 화재를 예방하기 위해 안전수칙을 홍보한다고 21일 밝혔다.

건축공사장은 작업환경 특성상 화재에 취약한 가연성 자재와 가스 등에 노출된 상태로, 용접ㆍ용단 작업 시 불티가 많이 발생되어 각별한 주의가 필요하다.

이에 소방서는 건축공사장 안전관리 강화를 위해 용접ㆍ용단 작업 시 화재 위험성과 경각심을 고취하기 위한 안전수칙을 지속적으로 홍보할 방침이다.

공사장 화재예방 안전수칙은 △용접작업 등 화기취급 공사장 기준에 맞는 임시소방시설 설치 △화재감시자 의무배치 여부를 확인 △용접 작업 전 안전관리자 통보 △용접·용단 작업 시 가연물 제거 △용접 불티 등을 받는 불꽃 받이나 방염시트 비치 △용접 작업 후 30분 이상 잔불 감시 등이다

김재석 소방서장은 "건축 공사장은 용접작업 시 발생하는 작은 불티가 대형화재로 이어질 수 있다"며 "현장 근로자와 관계자는 평소에 안전수칙 매뉴얼을 숙지하고, 화재감시와 안전점검이 이뤄질 수 있도록 협조를 당부드린다"고 전했다.