붙임 3

■ 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 [별지 제10호서식]

	안전시설등 세부점검표

점검사항

점검결과

1		소화기 또는 자동확산소화기의 외관점검

- 구획된 실마다 설치되어 있는지 확인

- 약제 응고상태 및 압력게이지 지시침 확인

구획된 실마다 설치 / 그렇지 않음

소화기 압력상태 양호 / 불량

2		간이스프링클러설비 작동기능점검

- 시험밸브 개방 시 펌프기동, 음향경보 확인

- 헤드의 누수ㆍ변형ㆍ손상ㆍ장애 등 확인

펌프 및 음향경보 정상 작동함 / 작동하지 않음

이상없음 / 불량

3		경보설비의 작동기능점검

- 비상벨설비의 누름스위치, 표시등, 수신기 확인

- 자동화재탐지설비의 감지기, 발신기, 수신기 확인

- 가스누설경보기 정상작동여부 확인

비상벨 정상 작동 / 불량

감지기, 수신기 정상 / 불량

가스누설경보기 정상 작동 / 불량

4		피난설비 작동기능점검 및 외관점검

- 유도등ㆍ유도표지 등 부착상태 및 점등상태 확인

- 구획된 실마다 휴대용비상조명등 비치 여부

- 화재신호 시 피난유도선 점등상태 확인

- 피난기구(완강기, 피난사다리 등) 설치상태 확인

점등 및 부착 상태 양호 / 불량

구획된 실마다 비치 / 불량

피난유도선 장상 점등 / 불량

피난기구 설치 상태 양호 / 불량

5		비상구 관리상태 확인

도어체크 설치 상태 양호 / 불량

6		영업장 내부 피난통로 관리상태 확인

- 영업장 내부 피난통로 상 물건 적치 등 관리상태

피난통로 관리 상태 양호 / 불량

7		창문(고시원) 관리상태 확인

관리 상태 양호 / 불량

8		영상음향차단장치 작동기능점검

- 경보설비와 연동 및 수동작동 여부 점검

(화재신호 시 영상음향차단 되는 지 확인)

영상음향차단장치 자동 및 수동 정상 작동 / 불량

9		누전차단기 작동 여부 확인

전기업체에서 점검 받음

10		피난안내도 설치 위치 확인

피난안내도 각실 설치함 / 불량

11		피난안내영상물 상영 여부 확인

손님이 바뀔 때마다 상영 / 불량

12		실내장식물ㆍ내부구획 재료 교체 여부 확인

- 커튼, 카페트 등 방염선처리제품 사용 여부

- 합판ㆍ목재 방염성능확보 여부

- 내부구획재료 불연재료 사용 여부

방염(커튼, 카페트) 사용 / 해당없음

방염물품 합격필함 / 불량

불연재료 사용 / 불량

13		방염 소파ㆍ의자 사용 여부 확인

방염(소파, 의자) 사용 / 해당없음

14		안전시설등 세부점검표 분기별 작성 및 1년간 보관여부

점검표 분기별 작성 및 보관함

15		재배상책임보험 가입여부 및 계약기간 확인

가입 / 미가입

(계약기간 : 21. 00. 00. ~ 22. 00. 00.)

① 소화기 및 자동확산소화기
					녹색부분		적색부분				황색부분
					정상/사용가능		과압/사용가능				압력부족/교체
② 간이스프링클러설비 작동기능점검
시험밸브					간이SP 헤드			점검사항
								1. 시험밸브 개방시 1) 펌프기동 2) 음향경보 확인 2. 헤드의 누수, 변형, 손상, 장애 여부 확인
③ 경보설비의 작동기능점검
수신기		발신기(비상벨)			감지기				가스누설경보기
		표시등 경 종 누름스위치
④ 피난설비 작동기능점검 및 외관점검
피난구유도등	통로유도등			점검사항		휴대용비상조명등				점검사항
				1. 벽면 부착 상태 확인 2. 점등 상태 확인 3. 예비전원 상태 확인 (점검스위치)						1. 각실에 비치 여부 2. 점등 상태 확인 * 배터리 방전시 교체
피난유도선				피난기구(완강기)						점검사항
										1. 벽면 지지대 고정 상태 2. 사용법 및 표지 부착여부 3. 조속기 상태

평상시

화재시(점등)

차동식 열감지기

연기감지기

정온식 열감지기

⑤ 비상구 관리상태 확인
								점검사항
								1. 장애물 적치 및 잠금여부 확인 2. 추락방지시설 정상 여부 ㆍ경보음발생장치 작동상태 ㆍ추락방지 스티커 부착상태 ㆍ안전로프 설치상태
⑥ 영업장 내부 피난통로 관리상태 확인					⑦ 창문(고시원) 관리상태 확인
영업장 내부 피난통로 – 물건적치 등 장애물 유무 확인						창문 – 장애물 유무 및 개폐상태 확인
⑧ 영상음향차단장치 작동기능점검									⑨ 누전차단기 작동 여부 확인
영상음향차단장치			점검사항
			1. 수신기에서 화재신호시 영상과 음향이 차단되는지 확인 2. 스위치 동작으로 작동되는지 확인
⑩ 피난안내도 설치 위치 확인						⑪ 피난안내영상물 상영 여부 확인
		(설치) 주출입구 및 각 실의 벽 또는 탁자 (크기) 영업장 면적에 따라 ㆍ400㎡ 이상 A3 ㆍ400㎡ 미만 B4								(상영시기) 매회 새로운 이용객이 입장하여 기기 작동시 상영
⑫ 실내장식물ㆍ내부구획 재료 교체 여부 확인 ⑬ 방염 소파ㆍ의자 사용 여부 확인
방염 커튼	방염 블라인드			합판ㆍ목재			내부구획재료				방염 소파ㆍ의자
							내부구획재료는 불연재료 사용