■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제9호서식]	(5쪽 중 1쪽)

제 조 소 일반취급소			일반점검표			점검기간 : 점 검 자 : (서명 또는 인) 설 치 자 : (서명 또는 인)
제조소등의 구분		[ ]제조소 [ ]일반취급소			설치허가 연월일 및 완공검사번호
설치자					안전관리자
사업소명					설치위치
위험물 현황		품명			허가량		지정수량의 배수
위험물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목		점검내용			점검방법	점검결과		비고
안전거리		보호대상물 신설여부			육안 및 실측	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		방화상 유효한 담의 손상유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
보유공지		허가외 물건 존치여부			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		방화상 유효한 격벽의 손상유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
건축물	벽․기둥․보․지붕	균열․손상 등 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	방화문	변형․손상 등 유무 및 폐쇄기능의 적부			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	바닥	체유․체수 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		균열․손상․패임 등 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	계단	변형․손상 등 유무 및 고정상황의 적부			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
환기설비․ 배출설비 등		변형․손상 유무 및 고정상태의 적부			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		인화방지망의 손상 및 막힘 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		방화댐퍼의 손상 유무 및 기능의 적부			육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		팬의 작동상황 적부			작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		가연성증기경보장치의 작동상황 적부			작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
옥외위험물취급 설비	방유턱․바닥	균열․손상 등 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		체유․체수․토사퇴적 등 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	집유설비․ 배수구․ 유분리장치	균열․손상 등 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		체유․체수․토사퇴적 등 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
위 험 물 의 누출․ 비 산 방 지 장 치 등	누출방지설비 등 (이중배관 등)	체유 등 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․균열․손상 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상황의 적부			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	역류방지설비 (되돌림관 등)	기능의 적부			육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․균열․손상 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상황의 적부			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	비산방지설비	체유 등 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․균열․손상 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기능의 적부			육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상황의 적부			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	기초․지주 등	변형․균열․손상․침하 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		볼트 등의 풀림 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무			육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

(5쪽 중 2쪽)

가 열 ․ 냉 각 ․ 건 조 설 비	본체부	누설 유무	육안 및 가스검지	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․균열․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무	육안 및 두께측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		볼트 등의 풀림 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		보냉재의 손상․탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	접지	단선 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부분의 탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	안전장치	부식․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	계측장치	손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부의 풀림 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		작동․지시사항의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	송풍장치	손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부의 풀림 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		이상진동․소음․발열 등 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	살수장치	부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		살수상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	교반장치	손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		이상진동․소음․발열 등 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		누유 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		안전장치의 작동 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
위험물취급설비	기초․지주 등	변형․균열․손상․침하 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		볼트 등의 풀림 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	본체부	누설 유무	육안 및 가스검지	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․균열․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무	육안 및 두께측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		볼트 등의 풀림 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		보냉재의 손상․탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	접지	단선 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부분의 탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	안전장치	부식․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	계측장치	손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부의 풀림 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		작동․지시사항의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	송풍장치	손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부의 풀림 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		이상진동․소음․발열 등 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	구동장치	고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		이상진동․소음․발열 등 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		회전부 등의 급유상태 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	교반장치	손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		이상진동․소음․발열 등 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		누유 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		안전장치의 작동 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

(5쪽 중 3쪽)

위험물취급탱크	기초․지주․ 전용실 등	변형․균열․손상․침하 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	본체	변형․균열․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		누설 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무	육안 및 두께측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		보냉재의 손상․탈락 등 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	노즐․맨홀 등	누설 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무	육안 및 두께측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	방유제․ 방유턱	변형․균열․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		배수관의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		배수관의 개폐상황 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		배수구의 균열․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		배수구내 체유․체수․토사퇴적 등 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		수용량의 적부	측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	접지	단선 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부분의 탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	누유검사관	변형․손상․토사퇴적 등 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	교반장치	누유 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		이상진동․소음․발열 등 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	통기관	인화방지장치의 손상․막힘 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		화염방지장치 접합부의 고정상태 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		밸브의 작동상황 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		통기관내 장애물의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	안전장치	작동의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부식․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	계량장치	손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부의 고정상태 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		작동의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	주입구	폐쇄시의 누설 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지전극의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	주입구의 피트	균열․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		체유․체수․토사퇴적 등 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
배 관․ 밸 브 등	배관(플랜지․밸브 포함)	누설의 유무(지하매설배관은 누설점검실시)	육안 및 누설점검	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		지반면과 이격상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배관의 피트	균열․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		체유․체수․토사퇴적 등 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	전기방식 설비	단자함의 손상․토사퇴적 등 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		단자의 탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		방식전류(전위)의 적부	전위측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

(5쪽 중 4쪽)

펌프설비등	전동기	손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		회전부 등의 급유상태 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		이상진동․소음․발열 등 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	펌프	누설 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상태의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		회전부 등의 급유상태 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		유량 및 유압 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		이상진동․소음․발열 등의 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	접지	단선 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부분의 탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
전기설비	배전반․차단기․배선 등	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기능의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		배선접합부의 탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	접지	단선 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부분의 탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
제어장치 등		제어계기의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		제어반 고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		제어계(온도․압력․유량 등) 기능의 적부	작동확인 및 시험	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		감시설비 기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		경보설비 기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
피뢰설비		돌침부의 경사․손상․부착상태 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
표지․게시판		손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기재사항의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
소화설비	소화기	위치․설치수․압력의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	그밖의 소화설비	소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비	자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 경보설비	손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기타사항

(5쪽 중 5쪽)

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.

2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.

3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.

4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.

5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.

6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.

7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.

8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).

9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.

10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.

11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.

12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.

가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함

나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함

다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함

라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음

13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.

가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재함

나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.

다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.

14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.

15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.

■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제10호서식]	(2쪽 중 1쪽)

			옥내저장소 일반점검표			점검기간 : 점검자 : 서명(또는 인) 설치자 : 서명(또는 인)
옥내저장소의 형태			[ ]단층 [ ]다층 [ ]복합		설치허가 연월일 및 완공검사번호
설치자					안전관리자
사업소명					설치위치
위험물 현황			품명		허가량		지정수량의 배수
위험물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용		점검방법	점검결과		비고
안전거리			보호대상물 신설여부		육안 및 실측	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			방화상 유효한 담의 손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
보유공지			허가외 물건 존치 여부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
건축물		벽․기둥․보․지붕	균열․손상 등 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		방화문	변형․손상 등 유무 및 폐쇄기능의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		바닥	체유․체수 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			균열․손상․패임 등 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		계단	변형․손상 등 유무 및 고정상황의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		다른용도부분과 구획	균열․손상 등 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		조명설비	손상의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
환기설비․배출설비 등			변형․손상 유무 및 고정상태의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			인화방지장치의 손상 및 막힘 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			방화댐퍼의 손상 유무 및 기능의 적부		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			팬의 작동상황 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			가연성증기경보장치의 작동상황 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
선반 등			변형․손상 등 유무 및 고정상태의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			낙하방지장치의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
집유설비․배수구			균열․손상 등 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			체유․체수․토사퇴적 등 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
전기설비		배전반․차단기․배선 등	변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			배선접합부의 탈락 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지	단선 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부착부분의 탈락 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			접지저항치의 적부		저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
피뢰설비			돌침부의 경사․손상․부착상태 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			접지저항치의 적부		저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
표지․게시판			손상의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기재사항의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재 탐지설비		자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 경보설비		손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기타사항

(2쪽 중 2쪽)

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.

2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.

3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.

4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.

5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.

6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.

7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.

8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).

9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.

10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.

11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.

12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.

가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함

나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함

다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함

라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음

13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.

가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재함

나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.

다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.

14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.

15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.

■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제11호서식]	(4쪽 중 1쪽)

		옥외탱크저장소 일반점검표			점검기간 : 점검자 : 서명(또는 인) 설치자 : 서명(또는 인)
옥외탱크저장소의 형태		[ ]고정지붕식 [ ]부상지붕식 [ ]지중탱크 [ ]부상덮개부착 고정지붕식 [ ]해상탱크 [ ]기타		설치허가 연월일 및 완공검사번호
설치자				안전관리자
사업소명				설치위치
위험물 현황		품명		허가량		지정수량의 배수
위험물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목		점검내용		점검방법	점검결과		비고
안전거리		보호대상물 신설여부		육안 및 실측	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		방화상 유효한 담의 손상유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
보유공지		허가외 물건 존치여부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		물분무설비 기능의 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
탱크의 침하		부등침하의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기초		균열․손상 등의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		배수관의 손상 유무 및 막힘 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
저부	바닥판 (애뉼러판 포함)	누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		장출부의 변형․균열 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		장출부의 토사퇴적․체수 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		장출부 도장상황의 적부 및 부식 유무		육안 및 두께측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상태의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	빗물침투 방지설비	변형․균열․박리 등의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배수관 등	누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부식․변형․균열 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		피트의 손상․체유․체수․토사퇴적 등의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		배수관과 피트의 간격 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
옆판부	옆판	누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․균열 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무		육안 및 두께측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	노즐․맨홀 등	누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부의 손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무		육안 및 두께측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	접지	단선 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부분의 탈락 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지저항치의 적부		저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	윈드가드 및 계단	변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상항의 적부 및 부식 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
지붕	지붕판	변형․균열 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		체수의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무		육안 및 두께측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		실(seal)기구의 적부(탱크 개방시)		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		루프드레인의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		폰튠․가이드폴의 적부(탱크 개방시)		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		그밖의 부상지붕 관련 설비의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

(4쪽 중 2쪽)

부	안전장치	작동의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부식․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	통기관	인화방지장치의 손상․막힘 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		화염방지장치 접합부의 고정상태 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		대기밸브 작동상황의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		통기관 내 장애물의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	검측구․샘플링구․맨홀	변형․균열․틈새의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상항의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
계측장치	액량자동표시장치	작동상황의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	온도계	손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		작동상황의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	압력계	손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		작동상황의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	액면상하한경보설비	손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		작동상황의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
배 관․ 밸 브 등	배관 (플랜지․밸브 포함)	누설 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		지반면과 이격상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배관의 피트	균열․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		체유․체수․토사퇴적 등의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	전기방식 설비	단자함의 손상․토사퇴적 등의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		단자의 탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		방식전류(전위)의 적부	전위측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	주입구	폐쇄시의 누설 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지전극의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배기밸브	누설 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
펌프설비등	전동기	손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		회전부 등의 급유상태 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		이상진동․소음․발열 등의 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	펌프	누설 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		회전부 등의 급유상태 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		유량 및 유압의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		이상진동․소음․발열 등의 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기초의 균열․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

(4쪽 중 3쪽)

	접지	단선 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부분의 탈락 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지저항치의 적부		저항측정		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	주위․바닥․집유설비․유분리장치		균열․손상 등 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			체유․체수․토사퇴적 등의 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	펌프실		지붕․벽․바닥․방화문 등의 균열․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			환기․배출설비 등의 손상 유무 및 기능의 적부		육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			조명설비의 손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
방유제등	방유제		변형․균열․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배수관		배수관의 손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			배수관 개폐상황의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배수구		배수구의 균열․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			배수구내의 체유․체수․토사퇴적 등의 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	집유설비		체유․체수․토사퇴적 등의 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	계단		변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
전기설비	배전반․차단기․배선 등		변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			배선접합부의 탈락 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	접지		단선 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부착부분의 탈락 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			접지저항치의 적부		저항측정		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
피뢰설비			돌침부의 경사․손상․부착상태 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			접지저항치의 적부		저항측정		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
표지․게시판			손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기재사항의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비		자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 경보설비		손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기타사항	보온재		손상․탈락 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			피복재 도장상황의 적부 및 부식의 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	탱크기둥		변형․손상의 유무(탱크 개방시)		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	가열장치		고정상태의 적부(탱크 개방시)		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	전기방식설비		단자함의 손상․토사퇴적 등의 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			단자의 탈락 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			방식전류(전위)의 적부		전위측정		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	기타

(4쪽 중 4쪽)

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.

2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.

3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.

4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.

5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.

6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.

7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.

8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).

9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.

10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.

11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.

12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.

가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함

나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함

다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함

라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음

13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.

가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재함

나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.

다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.

14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.

15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.

■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제12호서식]	(3쪽 중 1쪽)

		지하탱크저장소 일반점검표			점검기간 : 점검자 : 서명(또는 인) 설치자 : 서명(또는 인)
지하탱크저장소의 형태		이중벽 ( 여 ․ 부 ) 전용실설치여부 ( 여 ․ 부 )		설치허가 연월일 및 완공검사번호
설치자				안전관리자
사업소명				설치위치
위험물 현황		품명		허가량		지정수량의 배수
위험물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목		점검내용		점검방법	점검결과		비고
탱크본체		누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
상부		뚜껑의 균열․변형․손상․부등침하 유무		육안 및 실측	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		허가외 구조물 설치여부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
맨홀		변형․손상․토사퇴적 등의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
통기관		인화방지장치의 손상․막힘 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		화염방지장치 접합부의 고정상태 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		밸브 작동상황의 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		통기관 내 장애물의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
안전장치		작동의 적부		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부식․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
가연성증기 회수장치		손상의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		작동상황의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
계측장치	액량자동표시장치	손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		작동상황의 적부		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부의 손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	온도계	손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		작동상황의 적부		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부의 손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	계량구	덮개 폐쇄상황의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
누설검사관		변형․손상․토사퇴적 등의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
누설감지설비 (이중벽탱크)		손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		경보장치 기능의 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
주입구		폐쇄시의 누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지전극의 손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지저항치의 적부		저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
주입구의 피트		균열․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		체유․체수․토사퇴적 등의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

(3쪽 중 2쪽)

배 관․ 밸 브 등	배관 (플랜지․밸브 포함)	누설 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		지반면과 이격상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배관의 피트	균열․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		체유․체수․토사퇴적 등의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	전기방식 설비	단자함의 손상․토사퇴적 등의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		단자의 탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		방식전류(전위)의 적부	전위측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	점검함	균열․손상․체유․체수․토사퇴적 등의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	밸브	누설․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		폐쇄기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
펌프설비등	전동기	손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		회전부 등의 급유상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		이상진동․소음․발열 등의 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	펌프	누설 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상태의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		회전부 등의 급유상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		유량 및 유압의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		이상진동․소음․발열 등의 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기초의 균열․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	접지	단선 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부분의 탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	주위․바닥․집유설비․ 유분리장치	균열․손상 등의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		체유․체수․토사퇴적 등의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	펌프실	지붕․벽․바닥․방화문 등의 균열․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		환기․배출설비 등의 손상 유무 및 기능의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		조명설비의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
전기설비	배전반․차단기․배선 등	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기능의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		배선접합부의 탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	접지	단선 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부분의 탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
표지․게시판		손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기재사항의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
소화기		위치․설치수․압력의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
경보설비		손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기타사항

(3쪽 중 3쪽)

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.

2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.

3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.

4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.

5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.

6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.

7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.

8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).

9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.

10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.

11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.

12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.

가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함

나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함

다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함

라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음

13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.

가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재함

나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.

다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.

14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.

15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.

■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제13호서식]	(2쪽 중 1쪽)

		이동탱크저장소 일반점검표			점검기간 : 점검자 : 서명(또는 인) 설치자 : 서명(또는 인)
이동탱크저장소의 형태		컨테이너식 ( 여․ 부 ) 견인식 ( 여 ․ 부 )		설치허가 연월일 및 완공검사번호
설치자				위험물운송자
사업소명				상치장소
위험물 현황		품명		허가량		지정수량의 배수
위험물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목		점검내용		점검방법	점검결과		비고
상치장소		이격거리의 적부(옥외)		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		벽․기둥․지붕 등의 균열․손상 유무(옥내)		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
탱크본체		누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
탱크프레임		균열․변형 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
탱크의 고정		고정상태의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정금속구의 균열․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
안전장치		작동상황의 적부		육안 및 조작시험	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		본체의 손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		인화방지장치의 손상 및 막힘 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
맨홀		뚜껑의 이탈 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
주입구		뚜껑의 개폐상황의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		패킹의 마모상태		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
가연성증기 회수설비		회수구의 변형․손상의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		호스결합장치의 균열․손상의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		완충이음 등의 균열․변형․손상의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
정전기제거설비		변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부의 이탈 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
방호틀․측면틀		균열․변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부식 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
배출밸브․자동폐쇄장치․토출밸브․드레인밸브․바이패스밸브․전환밸브 등		작동상황의 적부		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		폐쇄장치의 작동상황의 적부		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		균열․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
배관		누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정금속결합구의 고정상태의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
전기설비		변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		배선접속부의 탈락 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
접지도선		접지도선과 선단크립의 도통상태의 적부		확인시험	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		회전부의 회전상태의 적부		확인시험	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지도선의 접속상태의 적부		확인시험	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
주입호스․금속결합구		균열․변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
펌프설비		누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
표시․표지		손상 유무 및 내용의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
소화기		설치수․압력의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
보냉온재		부식 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
컨테이너식	상자틀	균열․변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	금속결합구․모서리볼트․ U볼트	균열․변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	탱크검사(시험)합격확인증	손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기타사항

(2쪽 중 2쪽)

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.

2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.

3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.

4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.

5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.

6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.

7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.

8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).

9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.

10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.

11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.

12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.

가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함

나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함

다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함

라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음

13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.

가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재함

나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.

다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.

14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.

15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.

■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제14호서식]	(제2쪽 중 1쪽)

		옥외저장소 일반점검표			점검기간 : 점검자 : 서명(또는 인) 설치자 : 서명(또는 인)
옥외저장소의 면적				설치허가 연월일 및 완공검사번호
설치자				안전관리자
사업소명				설치위치
위험물 현황		품명		허가량			지정수량의 배수
위험물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목		점검내용		점검방법		점검결과		비고
안전거리		보호대상물 신설 여부		육안 및 실측		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		방화상 유효한 담의 손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
보유공지		허가외 물건 존치 여부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
경계표시		변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
지반면 등	지반면	패임의 유무 및 배수의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배수구	균열․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		체유․체수․토사퇴적 등의 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	유분리장치	균열․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		체유․체수․토사퇴적 등의 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
선반		변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		고정상태의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		낙하방지조치의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
표지․게시판		손상 유무 및 내용의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
소화설비	소화기	위치․설치수․압력의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	그밖의 소화설비	소화설비 점검표에 의할 것
경보설비		손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		작동의 적부		육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
살수설비		작동의 적부		육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기타사항

(제2쪽 중 2쪽)

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.

2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.

3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.

4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.

5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.

6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.

7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.

8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).

9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.

10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.

11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.

12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.

가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함

나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함

다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함

라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음

13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.

가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재함

나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.

다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.

14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.

15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.

■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제15호서식]	(2쪽 중 1쪽)

암반탱크저장소 일반점검표					점검기간 : 점검자 : 서명(또는 인) 설치자 : 서명(또는 인)
암반탱크의 용적				설치허가 연월일 및 완공검사번호
설치자				안전관리자
사업소명				설치위치
위험물 현황		품명		허가량			지정수량의 배수
위험물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목		점검내용		점검방법		점검결과		비고
탱크본체	암반투수도	투수계수의 적부		투수계수측정		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	탱크내부증기압	증기압의 적부		압력측정		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	탱크내벽	균열․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		보강재의 이탈․손상의 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
수리상태	유입지하수량	지하수 충전량과 비교치의 이상 유무		수량측정		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	수벽공	균열․변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	지하수압	수압의 적부		수압측정		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
표지․게시판		손상 유무 및 내용의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
압력계		작동의 적부		육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부식․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
안전장치		작동상황의 적부		육안 및 조작시험		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		본체의 손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		인화방지장치의 손상 및 막힘 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
정전기제거설비		변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		부착부의 이탈 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
배 관․ 밸 브 등	배관 (플랜지․밸브 포함)	누설 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		도장상황의 적부 및 부식의 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		지반면과 이격상태의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배관의 피트	균열․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		체유․체수․토사퇴적 등의 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	전기방식 설비	단자함의 손상․토사퇴적 등의 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		단자의 탈락 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		방식전류(전위)의 적부		전위측정		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
주입구		폐쇄시의 누설 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지전극의 손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		접지저항치의 적부		저항측정		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
소화설비	소화기	위치․설치수․압력의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	그밖의 소화설비	소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비	자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 경보설비	손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기능의 적부		작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기타사항

(2쪽 중 2쪽)

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.

2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.

3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.

4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.

5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.

6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.

7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.

8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).

9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.

10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.

11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.

12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.

가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함

나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함

다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함

라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음

13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.

가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재함

나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.

다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.

14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.

15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.

■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제16호서식]	(3쪽 중 1쪽)

			주유취급소 일반점검표			점검기간 : 점검자 : 서명(또는 인) 설치자 : 서명(또는 인)
주유취급소의 형태			[ ]옥내 [ ]옥외 고객이 직접주유하는 형태 (여․부)		설치허가 연월일 및 완공검사번호
설치자					안전관리자
사업소명					설치위치
위험물 현황			품명		허가량		지정수량의 배수
위험물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용		점검방법	점검결과		비고
공지등	주유․급유공지		장애물의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	지반면		주위지반과 고저차의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			균열․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배수구․ 유분리장치		균열․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			체유․체수․토사퇴적 등의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
방화담			균열․손상․경사 등의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
건축물	벽․기둥․바닥․보․지붕		균열․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	방화문		변형․손상 유무 및 폐쇄기능의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	간판등		고정의 적부 및 경사의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	다른용도와의 구획		균열․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	구멍․구덩이		구멍․구덩이의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	감시대등	감시대	위치의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		감시설비	기능의 적부		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		제어장치	기능의 적부		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		방송기기등	기능의 적부		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
전용탱크․폐유탱크․간이탱크	상부		허가 외 구조물 설치여부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	맨홀		변형․손상․토사퇴적 등의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	과잉주입방지장치		작동상황의 적부		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	가연성증기회수밸브		작동상황의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	액량자동표시장치		작동상황의 적부		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	온도계․계량구		작동상황의 적부 및 변형․손상 유무		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	탱크본체		누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	누설검사관		변형․손상․토사퇴적 등의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	누설감지설비 (이중벽탱크)		경보장치 기능의 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	주입구		접지전극의 손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	주입구의 피트		체유․체수․토사퇴적 등의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	통기관		인화방지장치의 손상․막힘 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			화염방지장치 접합부의 고정상태 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			밸브의 작동상황 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			도장상황의 적부 및 부식 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
배관․밸브 등	배관(플랜지․밸브 포함)		도장상황의 적부․부식 및 누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배관의 피트		체유․체수․토사퇴적 등의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	전기방식 설비		단자의 탈락 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	점검함		균열․손상․체유․체수․토사퇴적 등의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	밸브		폐쇄기능의 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
고정	접합부		누설․변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	고정볼트		부식․풀림 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	노즐․호스		누설의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			균열․손상․결합부의 풀림 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			유종표시의 손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	펌프		누설의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상진동․소음․발열 등의 유무		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

(3쪽 중 2쪽)

주 유 설 비․급 유 설 비	유량계		누설․파손 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	표시장치		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	충돌방지장치		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	정전기제거설비		손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			접지저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	현수식	호스릴	누설․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			호스상승기능․작동상황의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		긴급이송정지장치	기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	셀프용	기동안전대책노즐	기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		탈락시정지 장치	기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		가연성증기 회수장치	기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		만량(滿量)정지장치	기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		긴급이탈커플러	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		오(誤)주유정지장치	기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		정량정시간제어	기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		노즐	개방상태고정이 불가한 수동폐쇄장치의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		누설확산방지장치	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		“고객용”표시판	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		자동차정지위치․용기위치표시	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		사용방법․ 위험물의 품명표시	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		“비고객용”표시판	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
펌프실․유고․정비실 등	벽․기둥․보․지붕		손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	방화문		변형․손상의 유무 및 폐쇄기능의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	펌프		누설 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상진동․소음․발열 등의 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	바닥․점검피트 집유설비		균열․손상․체유․체수․토사퇴적 등의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	환기․배출설비		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	조명설비		손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	누설국한설비․ 수용설비		체유․체수․토사퇴적 등의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
전기설비			배선․기기의 손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
가연성증기검지 경보설비			손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
부대설비	(증기)세차기		배기통․연통의 탈락․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			주위의 변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	그밖의 설비		위치의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
표지․게시판			손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기재사항의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
경보설비	자동화재탐지설비		자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
	그밖의 경보설비		손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
피난설비	유도등본체		점등상황의 적부 및 손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			시각장애물의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	비상전원		정전시 점등상황의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기타사항

(3쪽 중 3쪽)

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.

2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.

3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.

4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.

5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.

6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.

7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.

8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).

9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.

10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.

11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.

12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.

가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함

나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함

다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함

라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음

13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.

가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재함

나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.

다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.

14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.

15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.

■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제17호서식]	(4쪽 중 1쪽)

			이송취급소 일반점검표			점검기간 : 점검자 : 서명(또는 인) 설치자 : 서명(또는 인)
이송취급소의 총연장					설치허가 연월일 및 완공검사번호
설치자					안전관리자
사업소명					설치위치
위험물 현황			품명		허가량		지정수량의 배수
위험물 저장․취급 개요
시설명/호칭번호
점검항목			점검내용		점검방법	점검결과		비고
이송기지	울타리 등		손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	유출방지설비	성토상태	손상․갈라짐의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			경사․굴곡의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			배수구개폐상황의 적부 및 막힘 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		유분리장치	균열․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			체유․체수․토사퇴적 등의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	펌프설비	안전거리	보호대상물의 신설 여부		육안 및 실측	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		보유공지	허가 외 물건의 존치 여부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		펌프실	지붕․벽․바닥․방화문의 균열․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			환기․배출설비의 손상 유무 및 기능의 적부		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			조명설비의 손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		펌프	누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상진동․소음․발열 등의 유무		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			도장상황의 적부 및 부식 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상황의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		펌프기초	균열․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상황의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		펌프접지	단선 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			접합부의 탈락 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			접지저항치의 적부		저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		주위․바닥․집유설비․유분리장치	균열․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			체유․체수․토사퇴적 등의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	피그장치	보유공지	허가외 물건의 존치 여부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		본체	누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			내압방출설비 기능의 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		바닥․배수구․집유설비	균열․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			체유․체수․토사퇴적 등의 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
배	주입․토출구	로딩암	누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			도장상황의 적부 및 부식 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상황의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기타	누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배	지상․해상설치 배관	안전거리 내 보호대상물 신설 여부		육안 및 실측	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			보유공지 내 허가외 물건의 존치 여부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			누설 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			도장상황의 적부 및 부식의 유무		육안 및 두께측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			지표면과 이격상황의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

(4쪽 중 2쪽)

관 ․ 플 랜 지 등	관	지하 매설배관	누설 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			안전거리 내 보호대상물 신설 여부	육안 및 실측	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		해저 설치배관	누설 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			해저매설상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	플랜지․ 교체밸브․제어밸브 등		누설 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			도장상황의 적부 및 부식의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			볼트의 풀림 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			밸브개폐표시의유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			밸브잠금상항의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			밸브개폐기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	누설확산 방지장치		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			도장상항의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			체유․체수 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			검지장치 작동상황의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	랙․지지대 등		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			도장상항의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			방호설비의 변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배관피트 등		균열․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			체유․체수․토사퇴적 등의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배기구		누설 여부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	해상배관 및 지지물의 방호설비		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부착상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	긴급차단밸브		손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상황표시의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			주위장애물의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배관접지		단선 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			접합부의 탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			접지저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배관절연물 등		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			절연저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	가열․보온설비		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			안전장치의 기능 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	전기방식설비		단자함의 손상 및 토사퇴적 등의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			단선 및 단자의 풀림 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			방식전위(전류)의 적부	전위측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배관응력검지장치		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			배관응력의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			지시상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
터널내증기체류방지조치	배출설비		급배기덕트의 변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			인화방지장치의 손상․막힘 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			배기구 부근의 화기 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			가연성증기경보장치 작동상황의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	부속설비		배수구․집유설비․유분리장치의 균열․손상․체유․체수․토사퇴적 등의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			배수펌프의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			조명설비의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			방호설비․안전설비 등의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	압력계 (압력경보)		본체 및 방호설비의 변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부착부의 풀림 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			지시상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			경보기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

(4쪽 중 3쪽)

운전 상 태 감 시 장 치	유량계 (유량경보)		본체 및 방호설비의 변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부착부의 풀림 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			지시상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			경보기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	온도계 (온도과승검지)		본체 및 방호설비의 변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부착부의 풀림 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			지시상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			경보기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	과대진동검지장치		본체 및 방호설비의 변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부착부의 풀림 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			지시상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			경보기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	누설검지장치		손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			막힘 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			작동상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			경보기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
안전제어장치			수동기동장치 주위장애물의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
압력안전장치			변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
경보설비 및 통보설비			변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부착부의 풀림 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
순찰차등	순찰차		배치의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			적재기자재의 종류․수량․기능의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	기자재 등	창고	건물의 손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			정리상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기자재	기자재의 종류․수량 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기자재의 변형․손상 유무 및 기능의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
비상전원	자가발전설비		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			주위 장애물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			연료량의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	축전지설비		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			단자볼트풀림 등의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전해액량의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
감진장치 등			손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
피뢰설비			손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			피뢰도선의 단선․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			접지저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
전기설비			배선 및 기기의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
표시․표지․게시판			기재사항의 적부 및 손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
소화설비	소화기		위치․설치수․압력의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	그밖의 소화설비		소화설비 점검표에 의할 것
기타사항

(4쪽 중 4쪽)

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.

2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.

3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.

4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.

5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.

6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.

7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.

8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).

9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.

10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.

11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.

12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.

가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함

나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함

다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함

라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음

13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.

가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재함

나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.

다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.

14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.

15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.

■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제18호서식]	(3쪽 중 1쪽)

[ ] 옥내 [ ] 옥외				소화전설비 일반점검표		점검기간 : 점검자 : 서명(또는 인) 설치자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분					제조소등의 설치허가 연월일 및 완공검사번호
소화설비의 호칭번호
점검항목			점검내용		점검방법	점검결과		비고
수원	수조		누수․변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	수원량․상태		수원량 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부유물․침전물 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	급수장치		부식․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
흡수장치	흡수조		누수․변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			물의 양․상태 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	밸브		변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상태 및 기능의 적부		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	자동급수장치		변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	감수경보장치		변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
가압송수장치	전동기		변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전부 등의 급유상태 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상소음․진동․발열 유무		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	내연기관	본체	변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전부 등의 급유상태 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상소음․진동․발열 유무		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		연료탱크	누설․부식․변형 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			연료량의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			밸브개폐상태 및 기능의 적부		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		축전지	부식․변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전해액량의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			단자전압의 적부		전압측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		동력전달장치	부식․변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기동장치	부식․변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전수의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		냉각장치	냉각수의 누수 유무 및 물의 양․상태 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부식․변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		급배기장치	변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			주위의 가연물 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	펌프		누수․부식․변형․손상 유무		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전부 등의 급유상태 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상소음․진동․발열 유무		육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			압력의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			계기판의 적부		육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

(3쪽 중 2쪽)

기동장치			조작부 주위의 장애물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			표지의 손상 유무 및 기재사항의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
전 동 기 제 어장치	제어반		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			조작관리상 지장 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	전원전압		전압의 지시상황 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전원등의 점등상황 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	계기 및 스위치류		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			단자의 풀림․탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상황 및 기능의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	휴즈류		손상․용단 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			종류․용량의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			예비품의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	차단기		단자의 풀림․탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			접점의 소손 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	결선접속		풀림․탈락․피복 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
배관 등	밸브류		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	여과장치		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			여과망의 손상․이물의 퇴적 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배관		누설․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			드레인피트의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
소화전	소화전함		부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			주위 장애물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부속공구의 비치상태 및 표지의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	호스 및 노즐		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			수량 및 기능의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	표시등		손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			점등 상황의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전부 등의 급유상태 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상소음․진동․발열 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			절연저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		연료탱크	누설․부식․변형 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			연료량의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		축전지	부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		냉각장치	냉각수의 누수 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			물의 양․상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		급배기장치	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			주위 가연물의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	축전지설비		부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	기동장치		부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			조작부 주위의 장애물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기타사항

(3쪽 중 3쪽)

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.

2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.

3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.

4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.

5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.

6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.

7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.

8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).

9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.

10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.

11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.

12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.

가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함

나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함

다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함

라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음

13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.

가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재함

나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.

다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.

14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.

15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.

■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제19호서식]	(3쪽 중 1쪽)

[ ] 물분무소화설비 [ ] 스프링클러설비				일반점검표		점검기간 : 점검자 : 서명(또는 인) 설치자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분					제조소등의 설치허가 연월일 및 완공검사번호
소화설비의 호칭번호
점검항목			점검내용		점검방법		점검결과		비고
수원	수조		누수․변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	수원량․상태		수원량의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부유물․침전물 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	급수장치		부식․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
흡수장치	흡수조		누수․변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			물의 양․상태의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	밸브		변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상태 및 기능의 적부		육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	자동급수장치		변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	감수경보장치		변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
가압송수장치	전동기		변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전부 등의 급유상태의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상소음․진동․발열 유무		육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	내연기관	본체	변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전부 등의 급유상태 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상소음․진동․발열 유무		육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		연료탱크	누설․부식․변형 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			연료량의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			밸브개폐상태 및 기능의 적부		육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		축전지	부식․변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전해액량의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			단자전압의 적부		전압측정		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		동력전달장치	부식․변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기동장치	부식․변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전수의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		냉각장치	냉각수의 누수 유무 및 물의 양․상태의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부식․변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		급배기장치	변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			주위의 가연물 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	펌프		누수․부식․변형․손상 유무		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전부 등의 급유상태 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부		작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상소음․진동․발열 유무		육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			압력의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			계기판의 적부		육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

(3쪽 중 2쪽)

기동장치			조작 부주위의 장애물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			표지의 손상 유무 및 기재사항의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
전 동 기 제 어장치	제어반		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			조작관리상 지장 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	전원전압		전압의 지시상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전원 등의 점등상황 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	계기 및 스위치류		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			단자의 풀림․탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상황 및 기능의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	휴즈류		손상․용단 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			종류․용량의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			예비품의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	차단기		단자의 풀림․탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			접점의 소손 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	결선접속		풀림․탈락․피복손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
배관 등	밸브류		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	여과장치		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			여과망의 손상․이물의 퇴적 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배관		누설․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			드레인피트의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
헤드			변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부착각도의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전부 등의 급유상태 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상소음․진동․발열 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			절연저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		연료 탱크	누설․부식․변형 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			연료량의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		축전지	부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		냉각 장치	냉각수의 누수 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			물의 양․상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		급배기장치	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			주위의 가연물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	축전지 설비		부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	기동장치		부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			조작부 주위의 장애물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기타사항

(3쪽 중 3쪽)

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.

2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.

3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.

4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.

5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.

6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.

7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.

8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).

9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.

10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.

11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.

12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.

가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함

나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함

다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함

라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음

13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.

가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재함

나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.

다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.

14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.

15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.

■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제20호서식]	(4쪽 중 1쪽)

			포소화설비 일반점검표		점검기간 : 점검자 : 서명(또는 인) 설치자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분				제조소등의 설치허가 연월일 및 완공검사번호
소화설비의 호칭번호
점검항목			점검내용	점검방법		점검결과		비고
수원	수조		누수․변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	수원량․상태		수원량의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부유물․침전물 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	급수장치		부식․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
흡수장치	흡수조		누수․변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			물의 양․상태의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	밸브		변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	자동급수장치		변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	감수경보장치		변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
가압송수장치	전동기		변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전부 등의 급유상태 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상소음․진동․발열 유무	육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	내연기관	본체	변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전부 등의 급유상태 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상소음․진동․발열 유무	육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		연료탱크	누설․부식․변형 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			연료량의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		축전지	부식․변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전해액량의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			단자전압의 적부	전압측정		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		동력전달장치	부식․변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		기동장치	부식․변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전수의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		냉각장치	냉각수의 누수 유무 및 물의 양․상태의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부식․변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		급배기장치	변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			주위의 가연물 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	펌프		누수․부식․변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전부 등의 급유상태 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상소음․진동․발열 유무	육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			압력의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			계기판의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

(4쪽 중 2쪽)

약제저장탱크	탱크		누설 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			배관접속부의 이탈 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			통기관의 막힘 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			압력계 지시상황의 적부(압력탱크)	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	소화약제		변질․침전물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			양의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
약제혼합장치			변질․침전물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			양의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기동장치	수동기동장치		조작부 주위의 장애물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			표지의 손상 유무 및 기재사항의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	자동기동장치	기동용수압개폐장치(압력스위치 ․압력탱크)	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			압력계 지시상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		화재감지장치(감지기․ 폐쇄형헤드)	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			주위 장애물의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
전 동 기 제 어장치	제어반		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			조작관리상 지장 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	전원전압		전압의 지시상황 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전원등의 점등상황 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	계기 및 스위치류		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			단자의 풀림․탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상황 및 기능의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	휴즈류		손상․용단 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			종류․용량의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			예비품의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	차단기		단자의 풀림․탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			접점의 소손 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	결선접속		풀림․탈락․피복손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
유수․압력검지장치	자동경보밸브 (유수작동밸브)		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	리타딩챔버		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	압력스위치		단자의 풀림․이탈․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	경보․표시장치		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
배관 등	밸브류		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	여과장치		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			여과망의 손상․이물의 퇴적 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배관		누설․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			도장상황의 적부 및 부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			드레인피트의 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	저부포주입법의 외부격납함		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			호스 격납상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
포방	포헤드		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부착각도의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			공기취입구의 막함 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	포챔버		본체의 부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			봉판의 부착상태 및 손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

(4쪽 중 3쪽)

출구			공기수입구 및 스크린의 막힘 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	포모니터노즐		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			공기수입구 및 필터의 막힘 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
포소화전	소화전함		부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			주위 장애물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부속공구의 비치 상태 및 표지의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	호스 및 노즐		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			수량 및 기능의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	표시등		손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			점등 상황의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
연결송액구			변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			주위 장애물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			표시의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전부 등의 급유상태 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상소음․진동․발열 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			절연저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		연료탱크	누설․부식․변형 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			연료량의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		축전지	부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		냉각장치	냉각수의 누수 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			물의 양․상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부식․변형․손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		급배기 장치	변형․손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			주위의 가연물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	축전지설비		부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	기동장치		부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			조작부주위의 장애물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기타사항

(4쪽 중 4쪽)

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.

2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.

3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.

4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.

5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.

6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.

7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.

8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).

9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.

10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.

11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.

12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.

가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함

나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함

다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함

라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음

13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.

가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재함

나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.

다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.

14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.

15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.

■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제21호서식]	(3쪽 중 1쪽)

이산화탄소소화설비 일반점검표					점검기간 : 점검자 : 서명(또는 인) 설치자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분				제조소등의 설치허가 연월일 및 완공검사번호
소화설비의 호칭번호
점검항목			점검내용	점검방법		점검결과		비고
이산화탄소소화약제저장용기 등	소화약제저장용기		설치상황의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	소화약제		양의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	고압식	용기밸브	변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상황의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		용기밸브 개방장치	변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	저압식	안전장치	변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		압력경보장치	변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		압력계	변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			지시상황의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		액면계	변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		자동냉동기	변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		방출밸브	변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상황의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기동용가스용기등	용기		변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			가스량의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	용기밸브		변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상황의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	용기밸브개방장치		변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	조작관		변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
선택밸브			손상․변형 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상황의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기동장치	수동기동장치		조작부 주위의 장애물 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			표지의 손상 유무 및 기재사항의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	자동기동장치	자동수동 전환장치	변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		화재감지장치	변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			감지장해의 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
경보장치			변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
압력스위치			단자의 풀림․탈락․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
제어장	제어반		변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			조작관리상 지장 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	전원전압		전압의 지시상황 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전원등의 점등상황 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	계기 및 스위치류		변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			단자의 풀림․탈락 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상황 및 기능의 적부	육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	휴즈류		손상․용단 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			종류․용량의 적부 및 예비품 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

(3쪽 중 2쪽)

치	차단기		단자의 풀림․탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			접점의 소손 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	결선접속		풀림․탈락․피복손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
배관 등	밸브류		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	역류방지밸브		부착방향의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배관		누설․변형․손상․부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	파괴판․ 안전장치		변형․손상․부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
방출표시등			손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			점등 상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
분사헤드			변형․손상․부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
이동식노즐	호스․호스릴․노즐		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	노즐개폐밸브		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전부 등의 급유상태 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상소음․진동․발열 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			절연저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		연료탱크	누설․부식․변형 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			연료량의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		축전지	부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		냉각장치	냉각수의 누수 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			물의 양․상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		급배기장치	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			주위의 가연물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	축전지설비		부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	기동장치		부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			조작부 주위의 장애물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기타사항

(3쪽 중 3쪽)

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.

2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.

3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.

4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.

5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.

6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.

7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.

8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).

9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.

10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.

11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.

12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.

가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함

나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함

다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함

라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음

13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.

가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재함

나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.

다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.

14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.

15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.

■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제22호서식]	(3쪽 중 1쪽)

할로젠화합물소화설비 일반점검표						점검기간 : 점검자 : 서명(또는 인) 설치자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분					제조소등의 설치허가 연월일 및 완공검사번호
소화설비의 호칭번호
점검항목				점검내용	점검방법		점검결과		비고
할로젠화합물소화약제저장용기 등	소화약제저장용기			설치상황의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	소화약제			양 및 내압의 적부	육안 및 압력측정		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	축압식	용기밸브		변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				개폐상황의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		용기밸브 개방장치		변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	가압식	방출밸브		변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				개폐상황의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		안전장치		변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		압력계		변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		가압가스용기등	용기	설치상황의 적부 및 변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			가스량	양․내압의 적부	육안 및 압력측정		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			용기밸브	변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				개폐상황의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			용기밸브 개방장치	변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			압력조정기	변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기동용가스용기등	용기			변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				가스량의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	용기밸브			변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				개폐상황의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	용기밸브개방장치			변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	조작관			변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
선택밸브				손상․변형 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				개폐상황 및 기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기동장치	수동기동장치			조작부주위의 장애물 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				표지의 손상 유무 및 기재사항의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	자동기동장치	자동수동 전환장치		변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		화재감지장치		변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				감지장해 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
경보장치				변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
압력스위치				단자의 풀림․탈락․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
제어장	제어반			변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				조작관리상 지장 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	전원전압			전압의 지시상황 및 전원등의 점등상황 적부	육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	계기 및 스위치류			변형․손상 및 단자의 풀림․탈락의 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				개폐상황 및 기능의 적부	육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	휴즈류			손상․용단 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				종류․용량의 적부 및 예비품 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

(3쪽 중 2쪽)

치	차단기		단자의 풀림․탈락의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			접점의 소손의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	결선접속		풀림․탈락․피복손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
배관 등	밸브류		변형․손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	역류방지밸브		부착방향의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배관		누설․변형․손상․부식의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	파괴판․ 안전장치		변형․손상․부식의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
방출표시등			손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			점등의 상황	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
분사헤드			변형․손상․부식의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
이동식노즐	호스․호스릴․노즐		변형․손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부식의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	노즐개폐밸브		변형․손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부식의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전부 등의 급유상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상소음․진동․발열의 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			절연저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		연료탱크	누설․부식․변형의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			연료량의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		축전지	부식․변형․손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		냉각장치	냉각수의 누수의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			물의 양․상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부식․변형․손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		급배기장치	변형․손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			주위의 가연물의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	축전지설비		부식․변형․손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	기동장치		부식․변형․손상의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			조작부주위의 장애물의 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기타사항

(3쪽 중 3쪽)

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.

2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.

3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.

4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.

5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.

6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.

7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.

8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).

9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.

10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.

11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.

12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.

가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함

나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함

다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함

라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음

13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.

가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재함

나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.

다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.

14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.

15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.

■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제23호서식]	(3쪽 중 1쪽)

분말소화설비 일반점검표						점검기간 : 점검자 : 서명(또는 인) 설치자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분					제조소등의 설치허가 연월일 및 완공검사번호
소화설비의 호칭번호
점검항목				점검내용	점검방법		점검결과		비고
분말소화약제저장용기 등	소화약제저장용기			설치상황의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	소화약제			양 및 내압의 적부	육안 및 압력측정		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	축압식	용기밸브		변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				개폐상황의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		용기밸브 개방장치		변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		지시압력계		변형․손상 유무 및 지시상황의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	가압식	방출밸브		변형․손상․부식의 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				개폐상황의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		안전장치		변형․손상․부식의 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		정압작동장치		변형․손상의 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		가압가스용기등	용기	설치상황의 적부 및 변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			가스량	양․내압의 적부	육안 및 압력측정		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			용기밸브	변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				개폐상황의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			용기밸브 개방장치	변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			압력조정기	변형․손상 유무 및 기능의 적부	육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기동용가스용기등	용기			변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				가스량의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	용기밸브			변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				개폐상황의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	용기밸브개방장치			변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	조작관			변형․손상․부식 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
선택밸브				손상․변형 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				개폐상황 및 기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기동장치	수동기동장치			조작부주위의 장애물 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				표지의 손상 유무 및 기재사항의 적부	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	자동기동장치	자동수동전환장치		변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		화재감지장치		변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				감지장해 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
경보장치				변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
압력스위치				단자의 풀림․탈락․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				기능의 적부	작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
제어장	제어반			변형․손상 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				조작관리상 지장 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	전원전압			전압의 지시상황 및 전원등의 점등상황의 적부	육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	계기 및 스위치류			변형․손상 및 단자의 풀림․탈락 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				개폐상황 및 기능의 적부	육안 및 작동확인		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	휴즈류			손상․용단 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
				종류․용량의 적부 및 예비품 유무	육안		[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

(3쪽 중 2쪽)

치	차단기		단자의 풀림․탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			접점의 소손 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	결선접속		풀림․탈락․피복손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
배관 등	밸브류		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			개폐상태 및 작동의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	역류방지밸브		부착방향의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	배관		누설․변형․손상․부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	파괴판․ 안전장치		변형․손상․부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
방출표시등			손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			점등 상황의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
분사헤드			변형․손상․부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
이동식노즐	호스․호스릴․노즐		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	노즐개폐밸브		변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부식 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
예비동력원	자가발전설비	본체	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			회전부 등의 급유상태 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			고정상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			이상소음․진동․발열 유무	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			절연저항치의 적부	저항측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		연료탱크	누설․부식․변형 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			연료량의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			밸브개폐상태 및 기능의 적부	육안 및 작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		윤활유	현저한 노후의 유무 및 양의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		축전지	부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		냉각장치	냉각수의 누수 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			물의 양․상태의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
		급배기장치	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			주위의 가연물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	축전지설비		부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			전해액량 및 단자전압의 적부	육안 및 전압측정	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	기동장치		부식․변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			조작부주위의 장애물 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
			기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기타사항

(3쪽 중 3쪽)

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.

2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.

3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.

4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.

5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.

6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.

7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.

8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).

9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.

10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.

11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.

12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.

가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함

나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함

다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함

라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음

13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.

가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재함

나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.

다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.

14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.

15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.

■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제24호서식]	(2쪽 중 1쪽)

자동화재탐지설비 일반점검표			점검기간 : 점검자 : 서명(또는 인) 설치자 : 서명(또는 인)
제조소등의 구분		제조소등의 설치허가 연월일 및 완공검사번호
탐지설비의 호칭번호
점검항목	점검내용	점검방법	점검결과		비고
감지기	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	감지장해 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
중계기	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	표시의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
수신기 (통합조작반)	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	표시의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	경계구역일람도의 적부	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
주음향장치 지구음향장치	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
발신기	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	기능의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
비상전원	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	전환의 적부	작동확인	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
배선	변형․손상 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
	접속단자의 풀림․탈락 유무	육안	[ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기타사항

(2쪽 중 2쪽)

작성방법

1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.

2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를 기재합니다.

3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.

4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.

5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.

6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.

7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을 기재합니다.

8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).

9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.

10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.

11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.

12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표시 등을 합니다.

가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함

나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함

다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함

라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음

13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.

가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재함

나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한 경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.

다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에 따른 점검결과를 표시함.

14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.

15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.