■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제9호서식] <개정 2021. 7. 13.>
이동탱크저장소 구조설비명세표
차명 및 형식					봉고Ⅲ 홈로리 / PUL6AS-HL-H1Y(2023)
제조사명					㈜그린오토텍
위험물	유별				제4류 제1석유류	측면틀	맞댄판			재료		재질
	품명				경유							인장강도			N/㎟
	화학명									판두께					㎜
	비중					방호틀	재료			재질
탱크제원	단면형상				타원형					인장강도					N/㎟
	규격	길이			1,700㎜		판두께								㎜
		폭			1,500㎜	폐쇄장치	자동폐쇄장치								무
		높이			800㎜		수동폐쇄장치								유ㆍ무
	최대용량				1,627ℓ	배출구의 위치									좌ㆍ우
	탱크실의 용량				1,500ℓ	레버의 위치									후
	재료	재질			AL5083	배출밸브손상방지방법
		인장강도			N/㎟	접지도선					유(길이: 100 ㎝)
	판두께	동판			4㎜	결합 장치			금속결합구						유ㆍ무
		경판			㎜				U 볼트		재질
		칸막이판			㎜						인장강도				N/㎟
방파판	재료	재질									지름/개수				㎜/ 본
		인장강도			N/㎟	상자틀			재료		재질
	판두께				㎜						인장강도				N/㎟
	방파판면적			×100	%	소화기			약제의 종류				분말식
	탱크단면적
									약제량				3.3㎏			㎏
탱크의 최대상용압력					70㎪
안전장치	작동압력				㎪
									개수				2개			개
	유효취출면적				㎠	가연성증기회수설비							무
측면틀	재료		재질			비고		* 836루7077차량 설치 및 완공검사 신청
			인장강도		N/㎟
	판두께				㎜
	부착각도
	접지각도
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]