[별지 제9호서식]
이동탱크저장소						구조설비명세표
차명 및 형식
제 조 사 명
위험물	유 별			측면틀	맞댄판			재 료	재 질
	품 명								인장강도			N/㎟
	화 학 명							판두께				㎜
	비 중			방호틀	재료			재 질
탱크제원	단 면 형 상							인 장 강 도				N/㎟
	규격	길 이	㎜		판 두 께							㎜
		폭	㎜	폐쇄장치	자 동 폐 쇄 장 치							유 ․ 무
		높 이	㎜		수 동 폐 쇄 장 치							유 ․ 무
	최 대 용 량		ℓ	토 출 구 의 위 치								좌․우․후
	탱크실의 용량		ℓ	레 버 의 위 치								좌․우․후
	재료	재 질		배출밸브손상방지방법
		인장강도	N/㎟	접지도선			유(길이: m) ․ 무
	판두께	동 판	㎜	결합장치	금 속 결 합 구						유․무
		경 판	㎜		U 볼트			재 질
		칸막이판	㎜					인 장 강 도			N/㎟
방파판	재료	재 질						직 경 / 개 수			㎜/ 본
		인장강도	N/㎟	상자틀	재료			재 질
	판 두 께		㎜					인 장 강 도			N/㎟
	[eqn: { 방파판면적} over {탱크단면적 }×100]		%	소화기	약제의 종류
탱크의 최대상용압력			kPa		약제량				㎏				㎏
안전장치	작동압력		kPa		개 수				개				개
	유효취출면적		㎠	가연성증기회수설비					유․무
측면틀	재료	재 질		비고
		인장강도	N/㎟
	판 두 께		㎜
	부착각도
	접지각도
210mm×297mm (일반용지(재활용품) 60g/m2)