【붙임 1】

우리집 화재대피도 그리기 요령

1. 가족 구성원 전체의 참여하에 공동으로 그림 그리기

2. 집안 평면도 작성

○ 평면도에 집안의 모든 방 표시(집안 내부구조의 비율 유지)

○ 각 방마다 유사시 대피 가능한 출입문·창문과 방범창 등 장애물 표시

○ 각 방마다 2개의 대피로 선정·표시(1차 : 출입문, 2차 : 창문 등)

- 1차 대피로는 출입문을 거쳐 직접 지상으로 통하도록 선정하고, 2차 대피로는 창문을 통과하여 지상으로 통하도록 선정

- 연기 또는 화염으로 1차 대피로를 통한 대피 불가시 2차 대피로 이용

○ 2층 주택에서 옥상 또는 베란다로 대피 불가능한 경우, 창문 외부에 지상으로 통하는 피난사다리 설치(2층의 평면도에 피난사다리 표시)

○ 각 층에 설치된 소화설비(소화기, 옥내소화전 등), 경보설비(감지기 등), 피난기구(완강기, 피난사다리 등) 위치 표시

○ 화재취약시설(가스레인지 등 조리시설, 난로·벽난로 등 난방시설 등) 표시

○ 비상용품(보관함) 비치 표시

※ 비상용품(보관함) : 후레쉬, 라디오, 호루라기, 구급약품함, 비상식량

및 식수 등 긴급대피시 필요한 물품(보관함)

3. 가족공동으로 대피로 검토 및 확인

○ 가족공동으로 대피로에 대한 검토 및 1·2차 대피로를 통한 실제 대피연습으로 대피가능 여부 확인

- 대피로의 안전성(대피중 추락위험, 대피중 지붕·옥상·피난사다리 등의 붕괴위험 등) 확인

- 대피로상의 장애물 적재여부 확인 및 장애물 제거

- 고정방범창 제거 및 방범창 비상개방장치 설치

4. 가족 만남의 장소 결정·표시

○ 집 밖의 근처에 가족 만남의 장소 표시(예 : 나무, 전신주, 아파트 관리실 등)

○ 각 방에서 가족 만남의 장소에 이르는 대피로 표시

- 가족 만남의 장소에서 가족구성원 대피여부 확인

5. 비상시 연락처 표시

○ 화재신고 전화번호 기재(119)

○ 이웃집 전화번호 기재(예 : 123-4567)

6.『화재대피도』에 따른 화재대피훈련 반복실시(연 2회)

○ 신속·침착하게 행동하고 화재발생시 행동요령 숙지

○ 가상의 화재발생 위치 지정, 대피훈련 실시

○ 취침시간대 화재발생에 대비 침실에서 대피훈련 실시

○ 외부의 도움 없이 어린이 자율 대피훈련 실시

【붙임 2】

화재대피도 예시(주택)

우리집 화재대피도

②

②

②

②

②

②

방 1

방 2

방 3

방 4

방 5

주방

비상용품

보관함

①

①

①

①

①

①

가스레인지

화재감지기

가족 만남의 장소

소  방  서 : 119

○○네 집 : 000-0000

화재대피도 예시(아파트)

우리집 화재대피도

<비상연락처>

소  방  서 : 119

○○네 집 : 000-0000

완강기

소화전

계단

엘리베이트

방 1

방 2

방 3

주방

거실

비상용품

보관함

②

②

②

①

①

①

화재감지기

가스레인지

가족 만남의 장소