참  고  자  료

■ 계 약 번 호: 321030309 - 00

■ 품       목: 수중통신장비  2 세트

■ 세 트 구 성: 지상국 1, MK2 버디폰(2),

MK2 풀 페이스 마스크(2)

2010.06.22

진 파 인 테 크

강원도소방본부 귀중

참고자료목차

1. 지상국   제품구성

2. 지상국   밧데리 교환

3. 다이버국 제품구성

4. 다이버국 밧데리 교환

5. 간단한 사용방법 설명

■ 지상국(SP -100D2) 제품구성

연 번	부 품 명 칭	기 능 설 명
①	트랜스듀서	음성을 초음파로 변환 수중으로 보내는 장치
① - 1	트랜스듀서 케이블	트랜스듀서와 본체 연결 케이블
① - 2	트랜스듀서 연결부	트랜스듀서 본체 연결부. 연결 시 본체 전원 작동
② - 1	마이크로폰	지상국 송신용 마이크 PTT ( Push To Talk ) 방식
② - 2	마이크로폰 콘덴서	지상국 마이크 본체 연결부
③	스피커 스위치	스피커 전원 스위치
④	음량 조절 스위치	스피커 음량 조절
⑤	주파수 선택 스위치	2 종의 주파수 선택 스위치 ( A 로 고정 유리 )
⑥	녹음 출력 연결부	송수신 음성을 외부 녹음용 연결단자
⑦	외부 전원 연결부	본체 내장 밧데리외 외부 전원 연결
⑧	판넬 고정 나사	판넬 8 개의 스크류 나사로 고정
⑨	스피커	수중 다이버 음성 외부 출력 스피커

■ 지상국(SP -100D2) 밧데리 교환

1) 본체 전면 판넬 ⑧ 고정나사를 풀고,

2) 판넬 후면에  AA 1.5 V  4 개 내장 밧데리 팩 4 개에

3) 전극 방향 유의 AA 1.5 V  16 개 밧데리를 넣고 역순으로 재조립

■ 다이버국(MK2 버디폰 + MK2 풀 페이스 마스크)

연 번	부 품 명 칭	기 능 설 명
①	MK2 버디폰	다이버국 송수신 장치
②	MK2 풀페이스 마스크
③	이퀴라이징 밸브	압력 평형 조정
		내부 코거리에 맞추어 ③으로 조정 불가하면
		노우즈 가드 장착 마스크 밀어 압력 평형 조정
④	내부 코걸이
⑤	송신용 마이크 PTT	다이버국 송신용 마이크 PTT ( Push To Talk )
④ 내부 코걸이

■ 다이버국(MK2 버디폰) 밧데리 교환

1) 버디폰 돌출부를 1 자형 드라이버로 밀어서 밧데리 덮게 제거.

2) 9 V 밧데리를 전극 유의 넣고 밧데리 덮개를 잘 덮습니다.

■ 간단한 사용방법 설명

■ 주 의 권 유 : 사용하지 않을 때에는 지상국/ 다이버국 장비 내의 밧데리 제거

따로 보관하시는 것이 밧데리 누액 발생 장비 훼손 예방

■ 지상국 사용방법

본 장비의 수중 통신 방식은 음성을 초음파(초음파 전달매체: 물)로 전환,

지상과 수중 다이버 간 송, 수신 의사 소통하는 것으로

1) 지상국 본체 내에 밧데리 장착

2) 트랜스듀서 케이블(제품구성 ①, ① - 1)을 지상국 본체 ① - 2 연결

- 지상국은 전원 연결 통신 준비 상태가 됨. (① - 2는 전원스위치 겸)

- 트랜스듀서는 음성을 초음파로 전환하는 장치

3) 지상국의 마이크로폰 ② - 1 을 본체 콘덴샤 ② - 2에 연결

지상국     송신 시, PTT 를 눌러 송신 ( Push To Talk )

다이버국   수신 시, PTT 를 놓고 수신

■ 다이버국 사용방법

1) 다이버국 버디폰 본체 내에 밧데리 장착

2) MK2 버디폰 장착 MK2 풀 페이스 마스크를 누수 없게 착용

- MK2 버디폰의 귀 접촉 부분(수신부) 주의 착용

3) 제품구성의 ⑤ 송신용 마이크  PTT를 눌러 송신

지상국의 음성 수신 시는      PTT 를 놓고 수신

■ 기타 참고사항

■ MK2 버디폰

MK2 버디폰은 그림의 ①(수분 쎈서 2개소)가 물과 접촉하면 자동으로

작동 함.

지상에서 MK2 버디폰 작동 시험 방법은 순수한 물을 손에 약간 적셔

① (수분 쎈서) 2 개소에 묻혀 주면 작동 안내(미국 여성 목소리)가

나면 작동 시험 완료가 된 것 입니다.

■ 사후처리

국내공급원: (주) 테코    http://www.tecko.co.kr

경기도 성남시 중원구 상대원 1동 190 - 1

SK ⓝ 테크노파크 메가센터 202 호

☎ 031 776 2442 FAX 031 776 2444

납  품  자:  진 파 인 테 크

대전시 유성구 전민동 464 - 1

엑스포@ 503 동 1701 호

☎ 042 867 1014 FAX 042 867 1015

011 330 6819