피난안내도 및 피난안내영상물 설치 안내문

평소 화재예방 및 소방행정업무에 적극 협조하여 주심에 감사드립니다.

다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제12조 및 동법 시행규칙 제12조, 부칙 제1항에 따라 2009년 3월 25일까지 다중이용업소에 대한 피난안내도(영상물)를 설치하도록 시행되었으나 기존 다중이용업소의 혼선을 막기 위해 2년간의 한시적 유예기간을 거쳐,

2011년 3월 25일까지 피난안내영상물(노래반주기 등)을 상영할 수 있는 다중이용업소에서는 이용객들이 안전하게 피난할 수 있도록 피난 안내도 비치 및 영상물을 상영하여야 함을 알려드립니다.

기한 내 설치를 하지 아니하였을 경우 200만원 이하의 과태료가 부과되오니 다중이용업 영업주께서는 아래 내용을 숙지하시어 피난안내도 비치 및 피난안내영상물 설치에 적극 협조하여주시기 바랍니다.

<피난안내도>

1. 비치대상

◦ 모든 다중이용업소(기존업소 포함)

≪비치 제외대상≫

- 영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 33㎡이하인 경우

- 영업장내 구획된 실이 없고 영업장 어느 부분에서도 출입구 및 비상구 확인이 가능한 경우

2. 규격 및 재질

◦ 규격 : A4 이상의 규격으로 종 또는 횡으로 작성

◦ 재질 : 종이류(코팅처리), 합성수지류, 강판 등

3. 비치(설치) 위치

◦ 주출입구와 구획된 실마다 바닥으로부터 1.5m 위치에 부착

◦ 단, 구획된 실의 경우 구조상 벽에 부착 곤란한 경우, 탁자 등 식별이 용이한 곳에

부착

4. 피난안내도에 포함되어야 할 내용

○ 화재시 대피할 수 있는 비상구 위치

◦ 구획된 실(室) 등에서 비상구 및 출입구까지의 피난동선

◦ 소화기, 옥내소화전 등 소방시설의 위치 및 사용방법

○ 피난 및 대처방법

<피난안내 영상물>

1. 상영대상

○ 노래연습장업 및 단란주점영업, 유흥주점영업

※ 다만, 피난안내 영상물을 상영(노래방기기 등)할 수 없는 경우 제외

○ 인터넷컴퓨터게임시설제공업(PC방).

※ 단, 게임시설이 설치된 책상마다 “피난안내도” 비치한 경우 제외

. 상영시간  : 1분 내외

. 상영시기

◦ 영화상영관, 비디오물소극장업은 매 회 영화상영 또는 비디오 상영 시작 전

◦ 그 밖의 영업장소

- 노래연습장업장 등 그 밖의 영업의 경우, 처음 선곡 시 영상 또는 음향이 나오기 전

- 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 경우, 게임기의 로그인 후

. 피난안내 영상물에 포함되어야 할 내용

◦ 화재 등 안전사고 발생 시 대피 할 수 있는 비상구의 위치

◦ 구획된 실 등에서 비상구 및 출입구까지의 피난동선

※ 구획된 실이 있는 다중이용업소 및 복합영화상영관 등의 경우 각실 또는      영화상영관의 각 관별로 별도의 영상물을 제작 설치 하여야 함

◦소화기, 옥내소화전 등 소방시설의 위치 및 사용방법

◦피난 및 대처방법

ex1. 자세를 낮추고 손수건 등으로 입과 코를 막고 통로 유도등을 따라 피난구 유도등을 피난방향으로 침착하게 대피

ex2. 화재 등 안전사고 발생을 다른 사람에게 알리기 위하여 비상경보설비의 발신기 누름 버튼을 힘껏 누름

5. 제작형태 : 3D 또는 음향과 영상을 포함하여 제작

※ 노래반주기 및 피난안내 영상물 제작업체 현황

◈ 주식회사 금영 춘천대리점 : ☏ 033-241-5661

◈ 태진미디어(주) 춘천대리점 : ☏ 033-257-4006

◈ (주)웰던컴 : 서울시 관악구 청룡동 927-2(☏02-4151-7554)

◈ (주)휴먼세이버 : 경기도 부천시 원미구 도당동 268-11(☏ 070-4230-0794)

◈ (주)아름다운세상 : 원주시 학성동 251-4(☏ 742-8922, 010-4230-8922)

◈ 관련 문의 : 춘천소방서 예방안전과 ☏ 248~9322 ◈

피난안내도 (예 시)
			화재시 대피방법			계단	여자	화장실			계단											출입구
1.“불이야“라고 크게외치십시오 2.화재경보 비상벨을 누르십시오 3.낮은 자세로 오른쪽 피난안내도의 피난 동선을 따라 신속하게 대피히 십시오
		흡 연 구 역
남자
	소화기 사용법
1.손잡이의 안전핀을 뽑습니다 2.한손은 손잡이를 다른 한손은 호스를 잡습니다 3.호스를 불쪽으로 향하게 합니다 4.상하 손잡이를 힘껏누르고 빗자루로 쓸 듯이 뿌립니다		비상구
외 부 창 고	내부창고	금			연			구			역				카운터
화재신고는 국번없이 119	장비실
○ ○ ○ P C 방	화재신고는 국번없이 119