c

2013년 우수소방대상물 선정․포상 계획

❖ 안전관리의 실질적 수준향상을 통하여 자율안전관리를 유도

❖ 특정소방대상물 경영주 등의 관심을 통한 안전관리 체제 구축

□ 추진근거

○「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제25조의 2 (우수 소방대상물 관계인에 대한 포상 등) 및 「동법시행규칙」제20조의2

○「우수소방대상물 선정 및 포상 등에 관한 운영규정」(고시제2012-9호)

□ 세부 추진일정

○ 추진기간 : ‘13. 4 ~ 9월 (6개월간)

- 소방서(접수 및 자체평가단 운영) ----------------------- ‘13.4~5월

* 접수기간 : ‘13. 4. 1 ~ 4. 3 (1개월간) : 동해소방서 방호구조과

- 소방본부 평가위원회 구성․운영 ------------- ‘13. 7월

- 소방방재청(중앙) 현지실사 및 평가 -------------------- ‘13. 8 ~ 9월

○ 평가(신청)대상 : 소방안전관리자가 선임된 특정소방대상물

○ 평가기준 * 세부사항 붙임참조

번호	평 가 항 목	배점	총점
1	○ 안전관리 분야 (11개 대분류 37개 평가항목)	370	1,000점
2	○ 소방시설 유지관리 분야 (6개 대분류 21개 평가항목)	480
3	○ 안전경영시스템 분야 (6개 대분류 19개 평가항목)	150

* 기 준

- 소방안전관리자의 경우 현 대상처 재직기간 만 3년 이상자(기준: ‘12.8.31)

- 징계처분 및 조사‧수사개시 통보 등 물의야기 여부는 소속기관에서 확인

- 평가 기준일로부터 3년 이내 화재로 인하여 인명피해(사망자) 발생건물 제외 및 화재시 소방시설 미작동, 전원차단 등 행위으로 행정처분 받은 대상물 패널티 100점 적용

- 같은 년도내 이와 유사한 인증등 받은 대상은 제외(이중수혜방지) 및 건축물 준공년도별 차등점수 추가부여(5～10년 20점 / 11～15년 30점 / 20년 이상 50점)

□ 향후 추진계획

○ 우수소방대상물 관계자 등에 대한 포상

- 시    기 : ’13. 9월말 또는 10월(예정)

- 대    상 : 소방안전관리자 등 관계자 40명 (장관 12, 청장 28)

* 포상 규모는 수요조사 신청에 따라 달라질 수 있으며, 일반적인 사항은 ‘2012년도 정부포상업무지침 및 장관포상 업무지침’을 따름

- 시상방법 : 시․도별 자체시상

* 소방방재청 현지실사 결과 중앙포상대상에서 제외된 대상은 시․도지사 표창 추진

○ 우수소방대상물 선정대상에 대한 인센티브 부여

- 소방시설 종합정밀점검 면제(단계적) 및 우수소방대상물 인증표지 부착

① 대통령, 국무총리 표창 : 3년

② 행정안전부장관, 소방방재청장 표창 : 2년

③ 시․도지사 표창 : 1년

- 안전관리자 합동세미나 개최 : 별도계획 수립 시행

- 한국소방안전협회 안전지 게재 및 방화관리자 실무교육시 활용

우수소방대상물 선정신청서
건 물 명 (회사명)				대표자
위 치				용 도
건물규모	식, 층(지상/지하), 동, 연면적 ㎡
담당부서	부 서 명		안전관리자
	전화번호 (담당자 휴대폰)		E-mail
「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제25조의2 규정에 의하여 우수소방대상물로 선정을 받기 위하여 신청합니다. 2013년 월 일 신청자 (인) 동해소방서장 귀하
구비서류 1. 신청건축물 또는 사업장의 건축물 개요서 (건축물 주요용도, 수용인원 등 일반사항 포함) 2. 소방계획서 및 안전관리 활동사항 3. 기타 우수소방대상물 인정관련 자료

첨부3	우수소방대상물 선정관련 평가표

우수소방대상물 선정을 위한

능력평가 기준표

2013. 00

	소방방재청 (소방제도과)

우수소방대상물 선정관련 평가표

대 상 명		주용도			전화번호
소 재 지				대 표 자		( , 세)
건물규모				소방안전관리자		( , 세)

▣ 평가결과 총점 : 000점 (안전관리 00점,  유지관리 00점, 안전경영 00점,  가점 00점)

▣ 안전관리 분야  ○ 11개 대분류 37개 평가항목 /  370점

대분류		중분류	평가결과
대항목	370	평가항목
1.소방시설관리의 적정성	40	1) 소방설비 등 유지관리 점검 2) 방화구획의 관리 3) 계단, 로비, 출입구, 피난구의 관리 4) 피난장소 등 그 외의 방화․피난시설의 관리 5) 조작(작동)의 주기 및 숙련도 6) 설치장소의 주지도
2.이용자의 행동 편의성	40	7) 출입자 등의 안전을 위한 조치 8) 출입자 등의 안전의식과 대응조치
3.화기사용설비기구 및 화기취급관리	45	9) 주방, 난방기기, 보일러실 등의 화기취급장소의 상황 10) 설비, 기구의 구조와 노후정도 11) 설비의 설치상황 및 주위 환경 12) 취급장소의 정리정돈 13) 화기설비, 기구의 취급상의 안전유지 14) 주방후드, 배연관, 윤활유, 필터 등의 청소
4.건축물 주요구조 및 방화․내장재의 안전성	75	15) 화기사용장소의 내장재료 16) 각 거실의 내장재료 17) 피난경로의 내장재료(복도 등) 18) 방화․방염물품의 사용여부 19) 연소확대의 용이성 20) 피난경로의 형태(피난의 용이성)

대분류		중분류	평가결과
대항목		평가항목
5.피난시설의 적정성 및 활용가능성	50	21) 직통계단(피난, 특별피난계단)의 배치상황 22) 직통계단 인지 용이성 여부와 통로, 복도의 안전성 23) 발코니 등의 보조 피난시설의 유무 24) 계단, 출입구, 복도 등에 적치물 설치 25) 중요한 출입구 시설의 안전성 26) 출입구(피난구) 위치표시의 적정성
6.유해․위험물질관리	45	27) 취급유해․위험물질의 저장 장소 및 취급물질 표시 적절성 28) 유해․위험물질 취급장소․출입금지 등 각종 표지부착 상태 29) 유해․위험물질 취급 시 작업조건에 적합성 30) 비상시 응급조치 등 게시 31) 안전시설 및 안전장비 구비 * 위험물 시설에 적용, 본지표 적용시 1-3지표 적용안함
7.재해발생시 비상조치 계획	20	32) 재해발생 시 비상 조치계획 및 긴급위험에 대한 대책 마련 33) 교육과 훈련의 정기적 시행 및 시행상 도출된 문제점 보완 34) 소방내 재해발생시 원인조사․분석 및 동종 유사재해 방지 조치
8.자체안전관리 노력도	100	35) 소방관련법령외 화재 및 재난․재해를 위하여 추진한 사항 계획수립 36) 계획수립에 대한 실행여부 37) 건축물 관계자의 참여도 및 활용도 등 * 본 지표 건당 기준이며 최대 100점을 넘지 못함

▣ 소방시설 유지관리 사항  ○ 6개 대분류 21개 평가항목 /  480점

대분류		중분류	평가결과
대항목	480	평가항목
1.자동화재경보 및 비상벨의 활용	60	1) 수신기의 설치장소와 인원체제 2) 수신기 등의 조작기술, 지식수준 3) 음향장치의 경보 4) 비상벨과 싸이렌
2.방송설비의 활용	30	5) 방송설비의 설치 및 기능 6) 방송메뉴얼 7) 외국어 메뉴얼
3.소화설비의 적정성	190	8) 소화기 설치의 적정성 9) 감지기 설치의 적정성 10) 옥내외소화전설비(설치상황, 펌프기동 등 기능) 11) 물분무 등 소화설비의 적정성 12) 소화용수설비 및 소화활동설비의 적정성
4.소화활동상 설비의 적정성	50	13) 연결송수관설비(설치상황, 기능표시) 14) 소방대의 진입공간 확보 및 편의성
5.스프링클러설비의 적정성	100	15) 설치의 적정성 및 살수의 장애상황 16) 비상전원 설치 또는 가압송수장치의 상황 17) 헤드, 배관, 송수구, 유수검지장치 또는 제어반 등
6.피난설비의 적정성	50	18) 피난기구(설치수, 설치위치, 공간 등) 19) 피난기구(설치장소, 사용방법 등) 20) 비상조명등, 유도등(설치상황, 위치 등) 21) 비상조명등, 유도등(정상점등 기능 등)

▣ 안전경영시스템 분야  ○ 6개 대분류 19개 평가항목 /  150점

대분류		중분류	평가결과
대항목	150	평가항목
1.경영자의 소방안전의식	35	1) 최고경영자의 소방안전명문화 및 권한과 책임 유무 2) 경영자의 소방안전 지원 3) 소방안전을 기업경영의 중요정책으로 반영 4) 경영자의 사업장 목표 재해율, 재해감소 목표 등 안전경영목표 설정 및 문제점 보완
2.조직․체제․권한의 적정성	25	5) 경영자의 소방안전의식 6) 소방안전관리자의 지위․권한 7) 자체소방대 등 소방방재조직의 편성
3.소방계획 및 훈련의 적정성	25	8) 소방계획수립의 적정성 9) 교육훈련의 실시빈도 및 훈련 강도 10) 교육훈련 결과에 대한 피드백 시스템
4.소방담당 직원의 책임의식 정도	25	11) 소방담당직원의 책임과 권한의 인지도 12) 소방안전관리 책임자의 리더쉽 13) 소방방재에 관한 지식기술의 수준
5.경영자의 소방안전 투자노력	25	14) 소방안전 종합계획의 수립․시행 15) 경영자의 소방안전분야에서의 투자의지 및 실적 16) 사업장 소방안전활동 평가관리
6.근로자의 소방안전활동	15	17) 소방안전활동의 정기적 평가와 사규 명문화 18) 사업장의 정리정돈, 청소, 청결 등 안전관리를 위한 조치 19) 소방안전을 위한 집단 활동

첨부4	우수소방대상물 인증표지의 규격 재질 등

1. 규격 : 원지름 300mm

2. 재질 : 스테인레스 강판

3. 글씨체

가. 우수소방대상물 : 윤고딕 150

나. 소방방재청 : 윤고딕 150

4. 이미지 컬러 : 소방방재청 마크(녹색방패)  Pantone 369C

5. 바탕 컬러

가. 메인컬러 : Pantone 555CVC

나. 서브컬러 : Pantone 625CVC

비고 : 인증표지의 재질은 아크릴, 동판 등으로 제작할 수 있으며 규격은 표지가 부착되는 건물의 특성에 따라 그리드스케일에 의거 축소 및 확대가 가능함