우수 소방대상물 선정 평가기준 산식

2013. 3

	소방방재청 (소방제도과)

목  차

□ 우수소방대상물 평가항목 및 평가점수

1.  안전관리분야 --------------------------------------- 4

2.  소방시설 유지관리분야 ----------------------------- 6

3.  안전경영시스템 분야 ------------------------------- 7

【부록: 산식설명】

1. 안전관리분야 평가항목 착안사항 ---------------------- 8

1-1.  소방시설관리의 적정성

1-2.  이용자의 행동 편의성

1-3.  화기사용설비기구 및 화기취급 관리

1-4.  건축물 주요구조 및 방화․내장재의 안전성

1-5.  건축물 피난시설의 적정 및 활용가능성

1-6.  유해․위험물질 관리

1-7.  재해발생시 비상조치 계획

1-8.  자체 안전관리 노력도

2. 소방시설 유지관리사항 평가항목 착안사항 --------- 14

2-1.  자동화재경보 및 비상벨의 활용

2-2.  비상방송설비의 활용

2-3.  소화설비의 적정성

2-4.  소화활동상 설비의 적정성

2-5.  스프링클러설비의 적정성

2-6.  피난설비의 적정성

3. 안전경영시스템 분야 평가항목 착안사항 ------------ 18

3-1.  경영자의 소방안전의식

3-2.  조직․체제․권한의 적정성

3-3.  소방계획 및 훈련의 적정성

3-4.  소방담당 직원의 책임의식 정도

3-5.  경영자의 소방안전 투자노력

3-6.  근로자의 소방안전활동

Ⅰ		우수소방대상물 평가항목 및 평가점수

1		안전관리분야

□ 평가항목 및 배점

○ 11개 대분류 37개 평가항목 /  370점

대분류		중분류
대항목	370	평가항목	배점
1.소방시설관리의 적정성	40	1) 소방설비 등 유지관리 점검 2) 방화구획의 관리 3) 계단, 로비, 출입구, 피난구의 관리 4) 피난장소 등 그 외의 방화․피난시설의 관리 5) 조작(작동)의 주기 및 숙련도 6) 설치장소의 주지도	10 5 10 5 5 5
2.이용자의 행동 편의성	40	7) 출입자 등의 안전을 위한 조치 8) 출입자 등의 안전의식과 대응조치	20 20
3.화기사용설비기구 및 화기취급관리	45	9) 주방, 난방기기, 보일러실 등의 화기취급장소의 상황 10) 설비, 기구의 구조와 노후정도 11) 설비의 설치상황 및 주위 환경 12) 취급장소의 정리정돈 13) 화기설비, 기구의 취급상의 안전유지 14) 주방후드, 배연관, 윤활유, 필터 등의 청소	5 5 5 10 10 10
4.건축물 주요구조 및 방화․내장재의 안전성	75	15) 화기사용장소의 내장재료 16) 각 거실의 내장재료 17) 피난경로의 내장재료(복도 등) 18) 방화․방염물품의 사용여부 19) 연소확대의 용이성 20) 피난경로의 형태(피난의 용이성)	15 15 10 10 10 15

대분류		중분류
대항목		평가항목	배점
5.피난시설의 적정성 및 활용가능성	50	21) 직통계단(피난, 특별피난계단)의 배치상황 22) 직통계단 인지 용이성 여부와 통로, 복도의 안전성 23) 발코니 등의 보조 피난시설의 유무 24) 계단, 출입구, 복도 등에 적치물 설치 25) 중요한 출입구 시설의 안전성 26) 출입구(피난구) 위치표시의 적정성	10 10 5 10 5 10
6.유해․위험물질관리 * 위험물 시설에 적용	45	27) 취급유해․위험물질의 저장 장소 및 취급물질 표시 적절성 28) 유해․위험물질 취급장소․출입금지 등 각종 표지부착 상태 29) 유해․위험물질 취급 시 작업조건에 적합성 30) 비상시 응급조치 등 게시 31) 안전시설 및 안전장비 구비	10 10 5 10 10
7.재해발생시 비상조치 계획	20	32) 재해발생 시 비상 조치계획 및 긴급위험에 대한 대책 마련 33) 교육과 훈련의 정기적 시행 및 시행상 도출된 문제점 보완 34) 소방내 재해발생시 원인조사․분석 및 동종 유사재해 방지 조치	10 5 5
8.자체안전관리 노력도	100	35) 소방관련법령외 화재 및 재난․재해를 위하여 추진한 사항 계획수립 36) 계획수립에 대한 실행여부 37) 건축물 관계자의 참여도 및 활용도 등	40 30 30

2		소방시설 유지관리 사항

□ 평가항목 및 배점

○ 6개 대분류 21개 평가항목 / 480점

대분류		중분류
대항목	480	평가항목	배점
1.자동화재경보 및 비상벨의 활용	60	1) 수신기의 설치장소와 인원체제 2) 수신기 등의 조작기술, 지식수준 3) 음향장치의 경보 4) 비상벨과 싸이렌	20 20 10 10
2.방송설비의 활용	30	5) 방송설비의 설치 및 기능 6) 방송메뉴얼 7) 외국어 메뉴얼	15 10 5
3.소화설비의 적정성	190	8) 소화기 설치의 적정성 9) 감지기 설치의 적정성 10) 옥내외소화전설비(설치상황, 펌프기동 등 기능) 11) 물분무 등 소화설비의 적정성 12) 소화용수설비 및 소화활동설비의 적정성	30 30 50 30 50
4.소화활동상 설비의 적정성	50	13) 연결송수관설비(설치상황, 기능표시) 14) 소방대의 진입공간 확보 및 편의성	30 20
5.스프링클러설비의 적정성	100	15) 설치의 적정성 및 살수의 장애상황 16) 비상전원 설치 또는 가압송수장치의 상황 17) 헤드, 배관, 송수구, 유수검지장치 또는 제어반 등	30 30 40
6.피난설비의 적정성	50	18) 피난기구(설치수, 설치위치, 공간 등) 19) 피난기구(설치장소, 사용방법 등) 20) 비상조명등, 유도등(설치상황, 위치 등) 21) 비상조명등, 유도등(정상점등 기능 등)	10 10 15 15

3		안전경영시스템 분야

□ 평가항목 및 배점

○ 6개 대분류 19개 평가항목 / 150점

대분류		중분류
대항목	150	평가항목	배점
1.경영자의 소방안전의식	35	1) 최고경영자의 소방안전명문화 및 권한과 책임 유무 2) 경영자의 소방안전 지원 3) 소방안전을 기업경영의 중요정책으로 반영 4) 경영자의 사업장 목표 재해율, 재해감소 목표 등 안전경영목표 설정 및 문제점 보완	10 10 10 5
2.조직․체제․권한의 적정성	25	5) 경영자의 소방안전의식 6) 소방안전관리자의 지위․권한 7) 자체소방대 등 소방방재조직의 편성	10 5 10
3.소방계획 및 훈련의 적정성	25	8) 소방계획수립의 적정성 9) 교육훈련의 실시빈도 및 훈련 강도 10) 교육훈련 결과에 대한 피드백 시스템	10 10 5
4.소방담당 직원의 책임의식 정도	25	11) 소방담당직원의 책임과 권한의 인지도 12) 소방안전관리 책임자의 리더쉽 13) 소방방재에 관한 지식기술의 수준	10 10 5
5.경영자의 소방안전 투자노력	25	14) 소방안전 종합계획의 수립․시행 15) 경영자의 소방안전분야에서의 투자의지 및 실적 16) 사업장 소방안전활동 평가관리	10 10 5
6.근로자의 소방안전활동	15	17) 소방안전활동의 정기적 평가와 사규 명문화 18) 사업장의 정리정돈, 청소, 청결 등 안전관리를 위한 조치 19) 소방안전을 위한 집단 활동	5 5 5

【부록 : 평가항목 착안사항】

1		안전관리분야 평가항목 착안사항

1-1		소방시설관리의 적정성 ⇒ 40점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
1)소방설비 등 유지관리 점검 (10점)	① 전체설비에 대하여 법으로 정한 주기보다 많이 실시 ② 전반적인 설비에 대하여 법에 정한 주기로 실시 ③ 미실시 또는 거의실시 안함	10 5 0
2)방화구획의 관리(5점)	① 개폐기 양호, 고장 없음 ② 개폐기 양호, 고장물품있으나 피난에 지장없음 ③ 개폐기의 일부가 조정되지 않으나 개폐에 지장이 없음 ④ 개폐에 지장은 없으나 피난상 장애물이 있음 ⑤ 개폐가 나쁘며 피난에 장애가 있음	5 4 3 2 0
3)계단, 로비, 출입구, 피난구의 관리(10점)	① 개폐기 양호, 고장 없음 ② 개폐기 양호, 고장물품있으나 피난에 지장없음 ③ 개폐기의 일부가 조정되지 않으나 개폐에 지장이 없음 ④ 개폐에 지장은 없으나 피난상 장애물이 있음 ⑤ 개폐가 나쁘며 피난에 장애가 있음	10 8 6 4 0
4)피난장소 등 그 외의 방화․피난시설의 관리(5점)	① 상시 사용상태에 있고 정기적인 관리 및 검사를 받음 ② 상이사용상태 ③ 장애물이 있고 점검하지 않음	5 2.5 0
5)조작(작동)의 주지, 숙련도(5점)	① 전 종업원이 철저히 주지하고 있음 ② 관리자만 주지함 ③ 대부분의 사람은 주지하고 있지 않음	5 2.5 0
6)설치장소의 주지도(5점)	① 전 종업원이 철저히 주지하고 있음 ② 관리자만 주지함 ③ 대부분의 사람은 주지하고 있지 않음	5 2.5 0

1-2		이용자의 행동 편의성 ⇒ 40점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
7)출입자 등의 안전을 위한 조치 (20점)	① 사내 출입자 및 작업자는 출입절차에 따르고 출입자에 대한 안전교육을 실시하고 있음 ② 사내출입자 및 작업자에 대한 출입절차를 가지고 있으나 안전교육은 실시하지 않음 ③ 사내 출입자 및 작업자에 대한 출입절차가 없음	20 10 0
8)출입자 등의 안전의식과 대응조치 (20점)	① 방재 상의 중요사항을 팜플렛 등으로 이용자에게 철저히 알리고 있음 ② 방재 상의 중요사항을 표시, 게시하고 있음 ③ 방재 상의 중요사항을 이용자에게 알릴 수단이 없음	20 10 0

1-3		화기사용설비기구 및 화기취급관리 ⇒ 45점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
9)주방, 난방기기, 보일러실 등의 화기취급장소의 상황(5점)	① 화기취급 장소가 적고 그 외 다른 곳도 방화구획이 되어 있다. - 방화사, 방화수, 소화기가 비치, 흡연장소 별도 운영 등 ② 화기취급장소는 많으나 다른 곳은 방화구획이 되어 있고, 화기취급 장소는 적으나 다른 방화구획이 없다. ③ 화기취급 장소가 많고 다른 곳도 방화구획이 되 어 있지 않다.	5 2.5 0
10)설비, 기구의 구조와 노후정도(5점)	① 안전장치가 정비, 점검되어 정상적 기능이 유지되어 있고, 설비, 기구가 새로운 것이며 정비 되어 있음 ② 안전장치의 기능이 양호하고, 설비, 기구가 낡았으나 정비가 좋다. ③ 안전장치의 기능을 발휘하지 못하거나, 설비, 기구가 낡고 정비되어 있지 않다.	5 2.5 0
11)설비의 설치상황 및 주위 환경(5점)	① 설비가 견고하게 내화구조의 주요구조에 고정되어 있으며, 설비의 주위에는 가연물이 없음 ② 설비, 기구가 바닥 또는 벽에 고정되어 있고 설비, 기구가 가연물과 방화상 떨어져 있음 ③ 설비, 기구의 고정이 불완전하며 고정되어 있지 않거나 설비가 낡고 설비주위에는 가연물이 접근 되어 있음	5 2.5 0
12)취급장소의 정리정돈 (10점)	① 상시 청소에 노력하고 주변에 가연물이 없음 ② 주 1회 정도 청소함 ③ 정리정돈이 안되었음	10 5 0
13)화기설비, 기구의 취급상의 안전유지 (10점)	① 월 1회 정도 점검을 행하며 유지점검대장이 정비 ② 정기적 유지, 점검에 노력하며 유지점검대장 정비 ③ 유지, 점검이 되지 않음	10 5 0
14)주방후드, 배연관, 윤활유, 필터 등의 청소(10점)	① 좋음(주 1회 이상) ② 보통(월 1회 정도) ③ 나쁨	10 5 0

1-4		건축물 주요구조 및 방화․내장재의 안전성 ⇒ 75점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
17)화기사용장소의 내장재료(15점)	① 벽, 천장의 전부가 불연재료로 구성되어 있음 ② 벽, 천장의 대부분이 불연재료로 일부에 준불연재료 ③ 벽, 천장이 불연 또는 준불연재료로 구성되어 있음 ④ 벽, 천장의 일부가 가연재료로 구성되어 있음 ⑤ 대부분이 가연재료로 구성되어 있음	15 10 7.5 5 0
16)각 거실의 내장재료(15점)	① 벽, 천장의 전부가 불연재료로 구성되어 있음 ② 벽, 천장의 대부분이 불연재료로 일부에 준불연재료 ③ 벽, 천장이 불연 또는 준불연재료로 구성되어 있음 ④ 벽, 천장의 일부가 가연재료로 구성되어 있음 ⑤ 대부분이 가연재료로 구성되어 있음	15 10 7.5 5 0
17)피난경로의 내장재료(복도 등) (10점)	① 전체 불연재료임 ② 기초재료 불연이고 마무리재료 불연재료 ③ 기초재료 불연이고 마무리재료 불연 또는 준불연재료 ④ 기초재료와 마무리 재료의 일부 가연재료 사용 ⑤ 기초재료와 마무리 재료의 대부분이 가연재료	10 8 6 4 0
18)방화․방염물품의 사용여부(10점)	① 방화․방염대상물품 전체 합격표시 부착․관리 ② 커턴 등 일부 실내장식물 방염제품 미사용 ③ 방화 및 방염성능 미보유	10 5 0
19)연소확대의 용이성 (10점)	① 칸막이 벽이 방화구역으로 되어 있으며, 방화구역 명확 ② 내장재 불연성으로 방화구획이 큼, 방화구역 불명확 ③ 내장재가 가연성으로 방화구획에 샷다를 많이 사용, 방화구획이 불명확	10 5 0
20)피난경로의 형태(피난의 용이성) (15점)	① 피난상의 제1, 2안전구획 있음, 피난경로 명확 ② 피난상의 안전구획이 고려되어 있음, 일부분에 발코니 있음, 명확한 두 방향 피난가능 ③ 피난상의 안전구획이 고려되어 있지 않음, 발코니 없음, 두 방향 피난불가 피난경로 불명확	15 7.5 0

1-5		피난시설의 적정성 및 활용가능성 ⇒ 50점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
21)직통계단(피난, 특별피난계단)의 배치상황 (10점)	① 기준상으로 직통계단이 설치되어 있으며 피난상 유효하게 분산되어 있음 ② 다소 편재되어 있고 기준대로 설치되어 있음 ③ 일정의 장소에 집중되어 편재됨	10 5 0
22)직통계단 인지 용이성 여부와 통로, 복도의 안전성 (10점)	① 각 계단은 비상시 알기쉬운 위치임, 각 계단은 복도에서 통해짐, 복도와 거실은 구획되어 있음 ② 각 계단은 알기쉬운 위치에 있음, 각 계단은 복도에서 들어가는 것도 있으며 거실에서 들어가는 것도 있음 ③ 계단의 위치는 알기 어려움, 계단과 통과하는 통로에는 거실과의 구획이 없음	10 5 0
23)발코니 등의 보조 피난시설의 유무 (5점)	① 발코니 및 각 실에서 쉽게 피난 할 수 있음 ② 각층의 발코니에서 1차 피난가능 ③ 발코니등의 보조피난시설 없음	5 3 0
24)계단, 출입구, 복도 등에 적치물 설치 (10점)	① 없음 ② 일부에 약간 있으나 피난에 큰 지장이 없음 ③ 있음(피난장해)	10 5 0
25)중요한 출입구 시설의 안전성 (5점)	① 상시 전부가 개방됨 ② 일부에 잠금장치가 있으나 즉시 풀 수 있는 체제 ③ 항상 잠겨있고 풀기에는 시간이 걸림	5 3 0
26)출입구(피난구) 위치표시의 적정성 (10점)	① 어떤 위치에서도 위치표시가 용이하게 판명되고, 유도․위치표지 등이 성능확보된 것을 설치함 ② 어떤 위치에서도 위치표시가 판명됨 ③ 출입구(피난구)의 판명이 어렵고 위치표시가 어두움	10 5 0

1-6		유해․위험물질 관리 ⇒ 45점

○ 세부평가 배점기준 * 위험물시설에 한하며, 본 지표적용시 1-3지표 적용 안함

평가 항목	세부평가기준	배점
27)취급유해․위험물질의 저장 장소 및 취급물질 표시 적절성 (10점)	① 저장장소 및 취급물질의 표시가 보기 쉽게 되어 있음 ② 저장장소 및 취급물질의 표시시 일부 미표기 ③ 표시가 되어 있지 아니하다.	10 5 0
28)유해․위험물질 취급장소․출입금지 등 각종 표지부착 상태 (10점)	① 저장장소 및 취급물질의 표시가 보기 쉽게 되어 있음 ② 저장장소 및 취급물질의 표시시 일부 미표기 ③ 표시가 되어 있지 아니하다.	10 5 0
29)유해․위험물질 취급시 작업조건에 적합성 (5점)	① 적절한 보호구가 지급․보관․사용 ② 적절한 보호구가 지급․보관되어 있으나, 작업 조건적합하지 아니하다. ③ 보호구 등 미 지급	5 2.5 0
30)비상시 응급조치 등 게시 (10점)	① 취급물질에 대하여 MSDS 제도에 따라 특성 및 위험내용, 비상시 응급조치 등이 게시되어 있다. ② MSDS를 비치하고 있으나 게시하고 있지 않다. ③ 응급조치 등 게시한 적이 없다.	10 5 0
31)안전시설 및 안전장비 구비(10점)	① 위험시설 등에 대하여는 안전설비와 장비를 구비하여야 한다. ② 안전설비 또는 장비 중 1개만 구비되어 있다. ③ 안전설비와 장비를 구비하고 있지 않다.	10 5 0

1-7		재해발생시 비상조치 계획 ⇒ 20점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
32)재해발생 시 비상 조치계획 및 긴급위험에 대한 대책 마련 (10점)	① 비상조치계획 및 긴급위험 대책이 마련되어 있으며 수행이 원활하기 되어 있어야 한다. ② 비상조치계획 또는 긴급위험 대책 중 1개만 마련하여 수행하고 있었다. ③ 비상조치계획 및 긴급위험 대책이 없다.	10 5 0
33)교육과 훈련의 정기적 시행 및 시행상 도출된 문제점 보완 (5점)	① 교육과 훈련을 정기적으로 시행하고 시행상에 나타난 문제점을 보완하고 있어야 한다. ② 교육과 훈련을 정기적으로 시행하고 시행상에 나타난 문제점을 보완하지 않았다. ③ 교육과 훈련을 정기적으로 시행하지 않고, 시행 상에 문제점을 보완하지 않았다.	5 2.5 0
34)소방내 재해발생시 원인조사․분석 및 동종 유사재해 방지 조치 (5점)	① 원인을 조사․분석하고 동종 유사 재발방지를 위한 조치를 하고 있어야 한다. ② 조사보고서를 체계적으로 정리․분석하여 보관하고 예방활동에 활용하고 있어야 한다. ③ 전혀 시행을 하지 아니 하였다.	5 2.5 0

1-8		자체안전관리 노력도 ⇒ 100점

○ 세부평가 배점기준  * 건당 점수를 정하며 최대 100점을 넘지 못함

평가 항목	세부평가기준	배점
35)소방관련법령외 화재 및 재난․재해를 위하여 추진한 사항 계획수립 (40점)	① 건축물내 화재 및 재난․재해를 사전예방하고자 자체 추진한 사항	40
36)계획수립에 대한 실행여부 (30점)	① 기본계획에 따른 세부 추진계획으로 인한 추진사항	30
37)건축물 관계자의 참여도 및 활용도 등 (30점)	① 평가자가 현장확인시 일반근로자 등 항시 상주인원에 대한 면접, 실태확인 후 점수부여	30

2		소방시설 유지관리분야 평가항목 착안사항

2-1		자동화재경보 및 비상벨의 활용 ⇒ 60점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
1)수신기의 설치장소와 인원체제 (20점)	① 방재센타로 집중 관리되어 ②의 항이 만족함 ② 구획된 실내에 설치되어 항시 사람이 있고 초동 조치가 됨 ③ 수위실에 설치되어 항상 조작할 수 있는 사람이 적음 ④ 상시감시가 안됨	20 15 10 0
2)수신기 등의 조작기술, 지식수준 (20점)	① 유자격자 등 기술 우수자가 있음 ② 조작할 수 있는 사람 있음 ③ 조작을 만족하게 할 수 있는 사람이 없음	20 10 0
3)음향장치의 경보 (10점)	① ②의 항이 만족함 - 현장과 수신장소에서 상호 확인할 수 있는 체제임 ② 주음향 경보확인 용이, 현장을 확인할 수 있는 체제임 ③ 주음향 및 지구음향이 정지 상태임	10 5 0
4)비상벨과 싸이렌 (10점)	① 용이하게 사용할 수 있도록 되어 있음 ② 보통의 상태로 사용 용이함 ③ 사용하기 어려운 상태 또는 미설치	10 5 0

2-2		비상방송설비의 활용 ⇒ 30점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
5)방송설비의 설치 및 기능 (15점)	① 방재센타로 집중 관리되어 ②의 항이 만족함 ② 구획된 실내에 설치, 상시 사람이 있어 초동조치가 됨 ③ 수위실에 설치되어 항시 사람이 있으나 적음 ④ 야간 등 무인이 될 경우 많음 ⑤ 근무중에도 사람이 없는 경우가 많음	15 10 7.5 5 0
6)방송메뉴얼 (10점)	① 방송메뉴얼이 있고 화재상황에 맞게 충실한 것 ② 방송메뉴얼이 있고 단일 내용임 ③ 방송메뉴얼 없고 취급자도 정해져 있지 않음	10 5 0
7)외국어 매뉴얼 (5점)	① 있음 ② 매뉴얼 없으나, 자체인력으로 방송 가능 ③ 없음(외국인 수용함)	5 2.5 0

2-3		소화설비의 적정성 ⇒ 190점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
8)소화기 설치의 적정성 (30점)	① 건물 전체에 설치된 간격, 설치장소가 적정함 (기준외 소화기 자체 증설 배치) ② 법정 기준사항에 적합함. ③ 소화기 집중배치 관리 ④ 소화기 미 비치	30 20 10 0
9)감지기 설치의 적정성 (30점)	① 적응성있는 감지기 및 자체 월별 점검 실시 ② 작동상 이상이 없으나, 일부 감지기 설치 누락 및 경계구역(1구역) 미표기 ③ 수신반 회로계통도 미비 및 경계구역 확인 ④ 감지기 단선 및 수신기 감지기 전원 차단 등	30 20 10 0
10)옥내․외소화전설비(설치상황, 펌프기동 등 기능) (50점)	① 알기쉬운 장소에 설치되어 있고 항시 사용가능 ② 작동상 이상이 없으나, 사용법 및 표시등 파손 방치 ③ 제어반 수동 및 소화전 함 관리불량 ④ 소화전 작동불가 등 관리상태 불량	50 30 15 0
11)물분무 등 소화설비의 적정성 (30점)	① 자동작동 가능상태 유지 및 주기적 점검실시 -소방안전관리자 물분무 소화설비 작동가능 ② 자동작동 가능상태 유지 및 주기적 점검실시 -소방안전관리자 물분무 소화설비 작동가능 불가(외부인력 동원) ③ 설치 및 작동시 일부 결함이 있으나 사용가능 ④ 작동불가 상태 * 물분무 소화설비 미설치대상 옥내․외소화전 설비 지표에 각 목별 합산	30 20 10 0
12)소화용수설비 및 소화활동설비의 적정성 (50점)	① 소화용수량을 기준용량 이상 확보 및 채수구 등 소방차량 2m이내 접근가능 ② 소화용수량을 기준용량 확보 및 채수구 등 소방차량 접근가능 ③ 차량 접근 불가	50 30 10

2-4		소화활동상 설비의 적정성 ⇒ 50점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
13)연결송수관설비(설치상황, 기능표시) (20점)	① 소방활동상, 용이한 조작이 가능한 장소에 설치되어 있음(방수구, 송수구) ② 사용상 지장이 없으나, 송수구 등 외부에서 쉽게 확인 불가 ③ 송수구 탈락등 사용불가	20 10 0
14)소방대의 진입공간 확보 및 편의성 (30점)	① 부지내 진입공간(폭 5 m이상)확보 및 건물 4면 사다리차 진입 가능 ② 1항 만족 및 건물 2면 진입가능 ③ 진입공간 폭 5m미만, 1면만 진입가능 ④ 부지내 진입 및 건물로 진입곤란	30 20 10 0

2-5		스프링클러설비의 적정성 ⇒ 100점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
15)설치의 적정성 및 살수의 장애상황 (30점)	① 설치 제외장소 포함 건축물 전체 설치 ② 국가화재안전기준상 기준대로 설치됨 ③ 일부분 미경계 또는 살수의 장애 있음 ④ 미설치 또는 미경계 부분이 많음	30 25 15 0
16)비상전원 설치 또는 가압송수장치의 상황 (30점)	① 기준이상의 용량이 설치돼 기능이 정상임 ② 기준대로 용량이 유지되고 기능이 정상 ③ 비상전원이 설치되어 있지 않음. 또한 가압송수장치의 기능상 장애가 있음	30 15 0
17)헤드, 배관, 송수구, 유수검지장치 또는 제어반 등 (40점)	① 매월 1회 이상 정상적 기능의 확인을 하고 있음(기록이 있고 확실함) ② 파손, 결함이 없고 외관 기능도 정상, 유수검지장치 등의 밸브가 정상 상태 ③ 부분적 파손, 결함이 눈에 띄임, 유수검지장치 등의 밸브가 비정상 상태, 기능상의 장애 있음	40 20 0

2-6		피난설비의 적정성 ⇒ 50점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
18)피난기구(설치수, 설치위치, 공간 등) (10점)	① ②항이 만족할만하고 각 실 단위에 설치, 강하․조작공간이 확보됨 ② 각층에 기준대로 설치되어 있고 용이하게 사용할 수 있는 상태 ③ 미설치 또는 설치되어 있으나 매우 노후 되어 사용할 수 없음	10 5 0
19)피난기구(설치장소, 사용방법 등) (10점)	① 사용에 용이하고 쉽게 설치되어 있음. 개구부 등이 기준보다 큰 것으로 설치 ② 기준대로 설치되어 있음 ③ 피난방향이 불명확함 ④ 미설치 또는 탈락이 있음	10 5 2.5 0
20)비상조명등, 유도등(설치상황, 위치 등) (15점)	① 상용 및 비상전원으로 정상적인 점등이 됨 ② 점등은 되나 램프 및 표시면의 등의 노후화로 식별도가 저하됨 ③ 전원은 공급되나 램프의 불량으로 점등이 안되거나 표시면 등의 파손 및 훼손되어 있음 ⑤ 전원 미 공급 및 기기의 불량으로 점등이 않됨	15 10 5 0
21)비상조명등, 유도등(정상점등 기능 등) (15점)	① 규정된 용량으로 정상 작동이 됨 ② 노후화로 인한 충전부족 등으로 규정된 용량의 기능이 발휘되지 않음 ③ 기능상실로 전혀 작동 않됨	15 7.5 0

3		안전경영시스템 분야 평가항목 착안사항

3-1		경영자의 소방안전의식 ⇒ 35점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
1)최고경영자의 소방안전명문화 및 권한과 책임 유무 (10점)	① 최고경영자가 안전예방을 기업경영에 한 분야로 채택하여 경영방침 등의 경영체제로 체계화를 명문화하고 있다. ② 최고 경영층을 포함한 각 부문별로 안전예방경영에 대한 명문화는 되어 있으나, 권한과 책임이 설정되어 있지 않다. ③ 안전예방에 관한 명문화 및 권한과 책임에 관한 의식을 가지고 있지 않다.	10 5 0
2)경영자의 소방안전 지원 (10점)	① 안전예방을 위하여 지속적인 투자계획과 예산에 반영하여 집행하고 있다. ② 국내․외의 전문가를 활용하고 투자계획만 수립하고 예산에 반영되지 않았다. ③ 안전예방업무를 수행하기 위한 투자계획 및 예산투자가 이루어지지 않았다.	10 5 0
3)소방안전을 기업경영의 중요정책으로 반영 (10점)	① 예방업무를 수행하면서 지속적으로 개선하기 위한 주요정책으로 설정되어 있다. ② 주요정책으로 설정되어 있지 아니하나 세부추진계획이 수립되어 수행하고 있다. ③ 주요정책 반영 및 추진된 실적이 없었다.	10 5 0
4)경영자의 사업장 목표 재해율, 재해감소 목표 등 안전경영목표 설정 및 문제점 보완 (5점)	① 목표재해율 또는 재해감소 목표를 설정하고 나타난 문제점들을 보완하고 있다. ② 재해교육과 훈련을 정기적으로 시행하고 시행상에 나타난 문제점만 보완하고 있다. ③ 재해원인을 조사․분석하고 동종 유사재해 재발방지를 위한 조치만을 하고 있다. ④ 재해조사보고서를 체계적으로 정리․분석하여 보관하고 예방활동에 활용만하고 있다. ⑤ 전혀 이루어지지 않고 있다.	5 3.5 2 1.5 0

3-2		조직․체제․권한의 적정성 ⇒ 25점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
5)경영자의 소방안전의식 (10점)	① 높다 ② 보통이다 ③ 낮다 * 경영자의 직접 참여도 등을 평가자가 확인	10 5 0
6)소방안전관리자의 지위․권한 (5점)	① (이사, 부장급)각 분담의 전문보조자가 있고 유효하게 기능하고 있음 ② (해당하는 과장급)보조자가 있음 ③ 보조자가 있어도 기능하지 못함	5 2.5 0
7)자체소방대 등 소방방재조직의 편성 (10점)	① (조직, 규모가 충실) ․임무교대시의 역할 분담이 인계되고 있음 ․강습수료자가 많음 ② (조직, 규모가 보통) ․임무교대시의 역할분담이 명확하지 않음 ․강습수료자가 있음 ③ (조직 없음)역할분담 없음	10 5 0

3-3		소방계획 및 훈련의 적정성 ⇒ 25점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
8)소방계획수립의 적정성 (10점)	① 소방계획이 있고, 시설설비가 적정하게 되어 있고, 교육, 훈련을 통해 의욕이 높다. ② 소방계획이 있고 서류제출이 감안되어 있다. ③ 없다.	10 5 0
9)교육훈련의 실시빈도 및 훈련 강도 (10점)	① 화재의 진행과 대응 훈련이 동시에 이루어지며 계획과 결과를 회의 등에서 충분히 검토하고 있다. ② 연2회 정도 실시하고 있다. ③ 년1회 정도 또는 미실시	10 5 0
10)교육훈련 결과에 대한 피드백 시스템 (5점)	①-1 자주 행하고 있다.(2～3시간 단위) -2 경비, 보수관리 상태의 연계가 잘 기능하고 있다. ②-1 야간(야간영업 또는 조업 시)에만 행해지고 있다.(1～2회 실시) -2 경비, 보수관리 상태의 연계가 있다. ③ 없다.	5 2.5 0

3-4		소방담당 직원의 책임의식 정도 ⇒ 25점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
11)소방담당직원의 책임과 권한의 인지도 (10점)	① 자신의 임무를 충분히 숙지하고 있으며, 조직체계 전체를 파악하고, 필요에 의해 보고가 되고 있음 ② 자신의 임무를 알고 있음 ③ 임무를 모르고, 경험도 없음	10 5 0
12)소방안전관리 책임자의 리더쉽 (10점)	① 직무상의 중간관리자 이상이 있고, 자위소방대장강습 등을 수료하고, 의연한 태도를 갖고 있음. ② 자위소방대 강습을 수료하고 있음 ③ 책임감과 리더쉽이 없음	10 5 0
13)소방방재에 관한 지식기술의 수준 (5점)	① 소방방재지식이 풍부하여 화재상황의 변화에 대한 대응이 신속하며 응용성이 충분히 있음. ② 방화지식을 갖고 있음 ③ 방화지식이 없음	5 2.5 0

3-5		경영자의 소방안전 투자노력 ⇒ 25점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
14)소방안전 종합계획의 수립․시행 (10점)	① 종합계획을 수립․시행하고 있어야 한다. ② 종합계획을 수립만하고 시행하고 있지아니 한다. ③ 종합계획을 수립 및 시행을 전혀 하고 있지 아니한다.	10 5 0
15)경영자의 소방안전분야에서의 투자의지 및 실적 (10점)	① 안전예방을 중요정책으로 기업경영에 반영되고 있으며 투자와 실적이 명확하게 나타내고 있다. ② 안전예방의 지원․육성이 제도화되어 문서 등에만 명시되어 있고 이행하지 아니 현실이다. ③ 투자 및 실적이 전혀 없다.	10 5 0
16)사업장 소방안전활동 평가관리 (5점)	① 위험성 평가 체계가 구축되어 있어야 한다. ② 사업장내 위험정도를 파악하고 있어야 한다. ③ 정기적으로 위험성을 평가하고 그 실적을 가지고 있어야 한다. ④ 위험성 평가에 따른 조치가 있어야 한다.	5 3.5 2 0

3-6		근로자의 소방안전활동 ⇒ 15점

○ 세부평가 배점기준

평가 항목	세부평가기준	배점
17)소방안전활동의 정기적 평가와 사규 명문화 (5점)	① 안전활동을 규정․명문화한 다음 정기적으로 평가 관리하는 유지하고 있다. ② 안전활동에 대한 명문화만 되어 있으며, 정기적이 평가와 관리 유지를 하지 아니하고 있다. ③ 안전활동에 관한 사항이 전혀 이루어지지아니하고 있다.	5 2.5 0
18)사업장의 정리정돈, 청소, 청결 등 안전관리를 위한 조치 (5점)	① 건물의 안전예방을 철저히 하기 위해 정리정돈, 청소, 청결, 안전관리 유지가 되어 있다. ② 안전관리 유지가 되어 있지 아니하다.	5 0
19)소방안전을 위한 집단 활동 (5점)	① 안전예방을 위하여 전사적으로 활동 등에관한 사항이 규정화되어 있으며, 철저히 이행하고 있다. ② 안전예방을 위하여 전사적으로 활동 등에 관한 사항이 규정화만 되어 있고, 이행되고 있지 아니한다.	5 0