대규모 정전사태시 대국민 행동요령

참고 1		정전시 대처요령

□ 불시 정전 사전 대처법

○ 불시 정전에 대비 가정 내 손전등, 비상식 음료, 휴대용 라디오 등 준비

○ 전기기기의 과부하 사용은 정전과 화재의 원인이 될 수 있으니

동시 사용을 자제하고 별도의 전용회로를 구성 또는 전용콘센트 사용
○ 컴퓨터 등 정밀기기를 사용하는 곳이나 대규모 산업단지에서는       무정전전원공급장치(UPS)를 설치하면 피해를 예방할 수 있다.
○ 경보기 등 정전을 감지할 수 있는 시설을 갖추는 것이 좋다.
○ 전기를 다량으로 사용하는 시설에서는 전기사용량을 실시간으로        감시하고 과전류 발생 등 이상 징후 발생시 한국전력에 통보한다.

□ 불시 정전시 대처요령

○ 우리집만 정전된 때
- 정전이 되면 플러그를 뽑고 스위치를 꺼두며 옥내 주택용

분전반의 누전차단기 또는 개폐기의 이상 유무를 확인한다.
- 옥내 전기설비에 이상이 있으면 전기공사업체에 의뢰해 수리한다.
○ 이웃집과 같이 정전된 때
- 대부분 한전 선로 고장인 경우로 신속히 복구되나 사고의

유형에 따라 다소 시간이 소요되니 동요 말고 기다림
- 아파트는 단지 내 선로 고장일 수 있으니 관리사무소에 연락

□ 불시 정전이 복구된 후

○ 전기가 공급되면 가전제품 하나하나마다 플러그를 순서대로 꼽는데

이 때에는 조금씩 시간간격을 두고 실시
○ 산업시설 등에서는 정전이 복구된 후 전문 전기기관의 정밀점검을       받은 후 손상된 전력설비를 수리한 후 생산라인을 가동.
○ 냉동식품을 점검해 식품이 얼어있는 상태라면 재냉동이 가능하지만       고기 등의 빛깔이 변했거나 냄새가 난다고 생각하면 바로 버림.

참고 2		승강기 안전사고 예방요령

승강기 사고 대처 방법

○ 승강기는 꼭 필요한 경우에만 이용하며 자전거 등을 탄 채로 탑승하지 않는다.

○ 승강기 문이 열리면 승강장 안에 바닥판이 있는지를 확인하고 탑승한다.

○ 승강기 안에서는 뛰거나 장난치지 않는다.

○ 승강기는 문이 열린 상태로 오르내리거나 갑자기 문이 열리는 것에 대비, 문에는 기대지 않는다.

○ 승강기 안에 갇혔을 때에는 문을 억지로 열거나 조작 판의 단추를 함부로 누르지 않는다.

※ 인터폰을 하거나 벽을 두드려서 사람이 갇혀 있음을 알리고 침착하게 기다린다.

- 어두워지더라도 비상전원의 불빛이 있으므로 인터폰을 찾아 구조요청
(필요시119신고)

- 만약 전화 불통의 경우는 승강기 문을 두드려 갇혀 있음을 알림

○ 문이 열리더라도 즉시 나가지 말고 밖의 상황이 안전한지를 확인한 후, 나가도록 한다.

○ 승강기 문틈에 이물질이 끼이면 고장이 나기 쉬우므로 승강기 안에 쓰레기를 버리지 않는다.

○ 에스컬레이터를 탈 때에 손잡이 밖으로 머리를 내밀지 않도록 한다.

※ 위쪽에 설치된 구조물에 머리가 끼어 사망할 수도 있습니다.

○ 신발끈 또는 긴치마, 슬리퍼 등을 착용하고 에스컬레이터 탑승 시 바닥 틈새에 끼이는 위험한 사고로 이어질 수 있다.