▣ 대형화재취약대상

가.“대형화재취약대상”이란

대형건축물, 가연성 물질을 대량으로 저장·취급하거나 다수의 인원이 출입 사용하는 소방대상물로서 화재가 발생할 경우 다수의 인명피해와 큰 재산피해가 발생할 우려가 높은 대상을 말한다.

나. 선정기준

선정대상물	기 준
숙박시설	∙ 5층 이상으로 객실이 50실 이상 (동일한 건물내에 다중이용업소가 있는 경우는 객실이 30실 이상 대상)
병 원	∙ 5층 이상의 종합병원·한방병원·요양소로서 병상 100개 이상 ∙ 정신보건시설로서 병상 100개 이상
공장 및 창고	∙ 하나의 건축물 연면적이 15,000㎡ 이상 (창고시설의 경우 샌드위치 판넬조 물류 또는 냉동․냉장창고에 한함)
복합건물	∙ 연면적 30,000㎡ 이상 (주상복합 건물로서 주택부분 면적 제외하되 아파트 및 상가가 사용하는 계단이 동일한 경우에는 주택부분을 면적에 삽입)
판매시설	∙ 시장·백화점 및 대형할인매장 등 연면적 10,000㎡ 이상
유흥주점	∙ 지하층 또는 지상 5층 이상의 층에 설치된 바닥면적 330㎡이상으로 인명 피해 및 화재의 위험도가 많은 곳 (기타 층은 500㎡이상)
고층건물	∙ 11층 이상(아파트 제외)
위험물저장 및 처리시설	∙ 지정수량의 3,000배 이상의 위험물을 저장·취급하는 사업장
영화상영관	∙ 영화상영관 10개 이상 또는 관람석 500석 이상 ∙ 지하층에 설치된 영화 상영관
기 타 소방서장이 지정하는곳	∙ 기타다중이용업소(신종포함)(영업장면적 330㎡ 또는 룸수 30실 이상) ∙ 고시원 독립방이 100실 이상이거나 지하층에 있는것 ∙ 노유자, 장애인수용시설(바닥면적 330㎡ 이상 또는 연면적 1,000㎡ 이상 으로 수용인원 100인 이상) ∙ 지하상가(연면적이 1,000㎡ 이상) ∙ 기타 소방서장이 지정하는 곳

5. 대형화재취약대상 특정소방대상물 현황(총괄)

5-1.대형화재취약대상 대상별 현황

구분 지역	총 계	1		2	3	4	5	6	7	8	9
		아파트	기숙사	근린생활시설	문화 및 집회 시설	종교시설	판매시설	운수시설	의료시설	교육연구시설	노유자시설
계	339		3	11	1		50	2	23	2	23
춘천	45		3	3			12		8		1
원주	71			1			9		2	1	6
강릉	42			1			7	1	4		2
동해	27						4		2		2
태백	15			1			3		1		5
속초	36						2		3		1
삼척	22			2	1		3		2		3
홍천	9			1			2		1
횡성	6						1			1
영월	6						1
평창	8
정선	17						3
철원	11			2			1				2
인제	5
고성	10						1				1
양양	9						1	1

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
수련시설	운동시설	업무시설	숙박시설	위락시설	공장	창고시설	위험물 저장 및 처리시설	항공기 및 자동차 관련시설	동물 및 식물 관련 시설	분뇨 및 쓰레기 처리시설
1		6	121	12	30		6
			2	1	2
		2	27	3	14		1
		1	18	3	4
			9	3	2		3
1			2				1
		3	23	1
			3		2		1
			2	1	1
			2		2
			1		2
			7
			6
					1
			4
			8
			7

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
교정 및 군사시설	방송통신시설	발전시설	묘지 관련 시설	관광 휴게시설	장례식장	지하가	지하구	문화재	복합건축물
		1				2			45
						1			12
						1			4
									1
									2
									1
									3
									5
									1
		1							1
									1
									8
									5
									1

5-2. 소방서별 대형화재취약대상 선정기준별 현황

구 분	계	유흥주점		영화상영관		판매시설 (10,000㎡이상)				숙박시설
		지하층또는 5층 이상 바닥 면적 330㎡이상	기타 층으로500㎡이상	상영관10개 또는 으로 관람석 500석이상	지하 층에 설치된 영화 상영관	시장	백화점	대형할인매장	기타	5층 이상 으로 객실 50실이상	다중 이용 업소 있고 객실 30실 이상
계	339	3	11	6		24	1	13	3	73	53
춘천	45		3	2		4	1	4		2	1
원주	71		3	2		4		4		8	19
강릉	42	2	1			1		1	1	6	12
동해	27	1	2	1		2		2		7	2
태백	15					2		1			2
속초	36		1	1		1			1	15	8
삼척	22					1		1		3	3
홍천	9		1			2			1	2
횡성	6					1				2
영월	6					1				1
평창	8									6	1
정선	17					3				6
철원	11										1
인제	5										4
고성	10					1				8
양양	9					1				7

병원		공장및 물류· 냉동 창고	위험물 저장 취급	복합 건물	고층 건물	기타 소방서장이 지정하는대상
						고시원	기타다중이용업소	노유자 시설	장애인 수용시설	지하 상가	기타
5층 이상 병상 100개 이상	정신 보건 시설로 병상이 100개 이상	15,000㎡이상	지정 수량 3,000배 이상	30,000㎡이상	11층 이상 (APT 제외)	독립방이 100실 이상 또는 지하 층에 있는것	영업장 면적 330㎡이상 또는 30실이상	바닥면적 330㎡ 또는 연면적이 1,000㎡ 이상으로 수용인원 100인이상	바닥면적 330㎡ 또는 연면적이 1,000㎡ 이상으로 수용인원 100인이상	연면적1,000㎡ 이상
16	5	26	7	14	19	1	13	23	1	1	26
4	4	2			6	1	5	2		1	3
2		14	1	1	3			6			4
3	1	3	1	1	2			2			5
2		2	3		1			2
1			1	1			1	5			1
3				1	3			1			1
			1		2		1	2	1		7
1		1									1
		2			1
		2		1							1
					1
				8
							6	2			2
				1
								1
											1

6. 복합상영관 현황

구 분	계	복합	단독	비고
계	11	9	2
춘천	2	2
원주	3	3
강릉	1	1
동해	1	1
태백	0
속초	1	1
삼척	0
홍천	2		2
횡성	0
영월	0
평창	1	1
정선	0
철원	0
인제	0
고성	0
양양	0