	보도자료			http://www.fire.gwd.go.kr
배포일시		2016. 12. 8.(목) 14:00	보도시점	2016. 12. 8(목) 부터
담 당		상황분석담당 김동기	연 락 처	033-249-5662
업무담당자		상황분석계 최영철	연 락 처	033-249-5663
쪽수/붙임		2쪽 / 없음	홍보담당자	033-249-5146
겨울철 난방기기 화재 및 일산화탄소 중독 주의 !

□ 강원도 소방본부(본부장 이흥교)는 겨울철 난방기기 사용으로 인한     화재가 증가 할 것이 우려되어 화재예방에 각별한 주의를 당부하였으며,     특히 가스를 이용한 난방기기의 사용 시 일산화탄소 중독의 위험이     있어 세심한 주의가 필요하다고 밝혔다

□ 지난 3년(’13~15년)간 도내에서 난방기기에 의한 화재는 총 319건이     발생하여 1명이 사망하고 22명이 부상을 당했으며 2,853,635천원의       재산 피해가 발생했다. ※ 2013년 101건, 2014년 112건, 2015년 106건

○ 월별 현황을 보면 1월 73건(22%), 12월 65건(20%), 11월과 3월         각각 37건순으로 나타났다

○ 난방기기 종류별로 보면 화목보일러로 인한 화재가 106건(33%),

가정용보일러 47건, 화목난로 46건, 동파방지용 열선 31건, 전기히터      25건, 가스․석유․연탄난로 24건, 전기장판 20건, 냉난방기 7건, 전기      패널 6건, 기타 7건 등으로 나타났다.

□ 올 들어 12월 7일 현재까지 난방기기 화재는 121건으로 부상자 7명과     1,464,381천원의 재산피해가 발생하였으며, 난방기기 종류별로 보면     화목보일러 49건, 화목난로 18건, 동파방지용 열선 17건, 가정용       보일러 13건, 전기히터 10건, 전기장판․패널 4건, 기타 10건으로 나타남

□ 주요 원인을 살펴보면,

○ 가정용 보일러에서는 배기구 불량으로 인해 불완전 연소된 내부      연소 가스에 착화되어 화재가 발생하는 것으로 나타나며, 전기장판은      장시간 사용으로 과열되거나 온도조절기 고장 등으로 화재가 발생      한다. 특히, 라텍스 재질의 침구류는 열을 잘  축적시키기 때문에      전기장판과 함께 사용 시 화재 위험이 높다.

○ 나무·목탄난로와 화목보일러는 한꺼번에 너무 많은 연료를 넣어      과열로 주변에 방치된 가연물에 불이 붙거나, 연통 내부에 쌓인 재와      타르 등에 불이 붙어 연통 주변의 가연물에 착화되기도 한다.

□ 또한 겨울철에는 밀폐된 실내에서 가스를 이용한 난방기기 사용      시 일산화탄소 중독의 위험이 있어 더욱 주의가 필요하다.

○ 올해 3월 9일에는 평창군의 한 아파트에서 노후 된 보일러 배기통      캡이 이탈되어 일가족 3명이 일산화탄소 중독으로 사망

※ 밀폐된 공간에서 이동식 가스난로 등을 사용 할 때는 수시로 환기를      시켜야 하며, 보일러 연소가 이상하거나 과열, 소음, 진동, 이상한      냄새가 날 때는 즉시 해당 보일러의 서비스 센터를 통해 점검을      받아야 함

□ 주요 화재 사례

2016. 11. 28(월) 20:12경 원주시 중앙동 중앙시장 반찬가계에서 전기히터로 인한 화재/ 초기진압/ 피해액 28만원

2016. 11. 26(토) 16:12경 영월군 영월읍 00팬션 화목보일러로 인한 화재/ 목조 건물 1동 소실/ 피해액 4,900만원

2016. 11. 21(월) 15:11경 고성군 간성읍 00광고 기름보일러로 인한 화재/ 사무실 내부 63㎡ 소실/ 피해액 4,500만원