제 43회 화재대응능력 2급 필기시험 정답표

문제번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	④	①	②	③	①	①	②	③	③	④
문제번호	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	③	②	③	③	①	①	④	①	③	③
문제번호	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	④	②	④	③	③	①	②	①	③	②
문제번호	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
정답	②	①	①	③	③	②	④	②	②	①
문제번호	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
정답	②	④	①	④	④	①	③	③	②	③

단원(장)	제1장 소방조직의 문화특성			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		④
								○					○
조직 정신에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 하나의 공동체 혹은 조직이 다른 공동체와 구별되고 자신만의 공동체 내에서 동일성을 유지하며 살아 숨 쉬고 자신을 발전시키기 위해 필요한 것이다. ② 한 조직을 이루고 있는 다양한 구성원들을 하나로 묶어주고 그 결합을 살아 있는 조직으로 만들어주는 것이다. ③ 조직의 본질적, 핵심적 규정이며 심장이다. ④ 다른 조직과 차이를 가지므로 다른 조직과 의사소통을 불가능하게 한다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제1장
												범위(쪽)				3
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		④ 다른 조직과 차이를 가지며, 다른 조직과 의사소통을 가능하게 한다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제1장 소방조직의 문화특성			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		①
							○				○
소방인의 직업윤리 정신으로 옳지 않은 것은? ① 정치성 ② 신뢰성 ③ 자주성 ④ 비영리성
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제1장
												범위(쪽)				6
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		① 소방인의 직업윤리 정신으로 자주성, 비영리성, 신뢰성을 들 수 있으며 정치성은 포함되지 않는다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제1장 소방조직의 문화특성			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		②
							○						○
사회재난 중 국가기반체계 마비의 유형에 해당하지 않는 것은? ① 에너지 ② 안보 ③ 교통 ④ 의료
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제1장
												범위(쪽)				8
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		② 국가기반체계는 에너지·통신·교통·금융·의료·수도·원자력·환경 등을 말한다. ※ 재난 및 안전관리 기본법 제3조
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제1장 소방조직의 문화특성			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		③
					○								○
국가재난안전관리 체계에서 안전정책조정위원회의 기능으로 옳은 것은? ① 국가안전관리기본계획의 심의 ② 재난사태 및 특별재난지역의 선포에 관한 사항의 심의 ③ 국가기반시설 지정에 관한 사항의 심의 ④ 재난 및 사고의 예방사업 추진에 관한 사항의 심의
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제1장
												범위(쪽)				9
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		① 국가안전관리기본계획 심의, ② 재난사태 및 특별재난지역의 선포 심의, ④ 재난 및 사고의 예방사업 추진에 관한 사항 심의는 중앙안전관리위원회의 기능이다. ※ 재난 및 안전관리 기본법 제10조제1항
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제1장 소방조직의 문화특성			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		①
							○							○
중앙재난안전대책본부의 기능으로 옳은 것은? ① 대규모 재난의 대응·복구 총괄·조정 및 조치 ② 재난 및 안전관리에 관한 중요 정책 심의 ③ 긴급구조에 관한 사항의 총괄·조정 ④ 재난 및 안전관리 민관협력활동에 관한 협의
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제1장
												범위(쪽)				9
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		② 재난 및 안전관리에 관한 중요 정책 심의는 중앙안전관리위원회의 기능이다. ③ 긴급구조에 관한 사항의 총괄·조정은 중앙긴급구조통제단의 기능이다. ④ 재난 및 안전관리 민관협력활동에 관한 협의는 중앙안전관리민관협력위원회의 기능이다. ※ 재난 및 안전관리 기본법 제14조
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제1장 소방조직의 문화특성			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		①
								○						○
다음 중 긴급구조통제단장으로 옳지 않은 것은? ① 시장·군수·구청장 ② 국민안전처 중앙소방본부장 ③ 시·도 소방본부장 ④ 시·군·구 소방서장
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제1장
												범위(쪽)				9
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		① 시장·군수·구청장은 시·군·구재난안전대책본부장이다. ※ 재난 및 안전관리 기본법 제49조 및 제50조
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)

제1장

소방조직의 문화특성

난이도

상

중

하

중요도

상

중

하

정답

②

○

○

국가재난안전관리 체계에서 중앙안전관리위원회의 기능을 모두 고른 것은?

㉮ 재난 및 안전관리에 관한 중요정책 심의

㉯ 중앙위원회에 상정될 안건 사전 조정

㉰ 국가안전관리 기본계획 심의

㉱ 재난 및 안전관리기술 종합계획의 심의

① ㉮, ㉯    ② ㉮, ㉰    ③ ㉯, ㉱    ④ ㉰, ㉱

출제 근거

교재명

2017 화재대응능력 2급

단원(장)

제1장

범위(쪽)

9

저자·감수

소방교육훈련

발전위원회

발행처

중앙소방학교

출판연도

2016년 12월

해 설

② 중앙안전관리위원회의 기능은 ㉮ 재난 및 안전관리에 관한 중요정책 심의와 ㉰ 국가안전관리 기본계획 심의이다.

※ 재난 및 안전관리 기본법 제9조 및 제10조

출제 기간

2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)

제1장

소방조직의 문화특성

난이도

상

중

하

중요도

상

중

하

정답

③

○

○

국가재난안전관리 체계에서 중앙긴급구조통제단의 구성 중 다음 <보기>에 해당하는 부서는?

	<보기>
○ 상황보고반 ○ 계획지원반 ○ 정보지원반

① 현장지휘대    ② 긴급복구부    ③ 대응계획부    ④ 자원지원부

출제 근거

교재명

2017 화재대응능력 2급

단원(장)

제1장

범위(쪽)

10

저자·감수

소방교육훈련

발전위원회

발행처

중앙소방학교

출판연도

2016년 12월

해 설

③ 중앙긴급구조통제단의 대응계획부는 상황보고반, 계획지원반, 정보지원반을 둔다.

※ 긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙 제12조1항

출제 기간

2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제2장 안전관리와 건강			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		③
							○				○
차량 출동 중 발생하는 안전사고 예방대책으로 옳은 것은? ① 타 차량의 사이렌 소리만으로 충분한 안전조치가 된다. ② 보행자가 횡단보도에서 1/2 지점을 통과한 것을 보고 출발한다. ③ 확성기 등을 활용하여 소방차량이 교차점에 접근 시 구체적으로 알린다. ④ 간선도로에 있는 눈이 녹아 있다면 골목길도 녹았을 것이라고 판단한다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제2장
												범위(쪽)				16~19
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		① 타 차량의 사이렌 소리만으로는 충분한 안전조치가 이루어지지 않는다. ② 보행자가 횡단보도에서 통과한 것을 보고 출발한다. ④ 간선도로에 있는 눈이 녹아 있다고 해서 골목길도 녹았을 것으로 판단해서는 안 된다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)

제2장

안전관리와 건강

난이도

상

중

하

중요도

상

중

하

정답

④

○

○

차량 출동 중 발생하는 안전사고 대책에 관한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

	<보기>
㉠ 교차점을 통과 시 사이렌과 녹색 또는 흰색 등을 취명한다. ㉡ 우천 시 시계불량 T자형 도로에서 속도를 줄이고 일시정지한 후 주행한다. ㉢ 신호 없는 횡단보도 통과 시 확성기 등을 활용하여 보행자의 통행을 통제한다. ㉣ 우천 시 시계불량 T자형 도로의 경우 확성기 등을 활용하여 소방차량이 교차점에 접근 시 구체적으로 알린다.

① ㉠, ㉢, ㉣     ② ㉠, ㉡, ㉢     ③ ㉠, ㉡, ㉣    ④ ㉡, ㉢, ㉣

출제 근거

교재명

2017 화재대응능력 2급

단원(장)

제2장

범위(쪽)

17

저자·감수

소방교육훈련

발전위원회

발행처

중앙소방학교

출판연도

2016년 12월

해 설

④ ㉡, ㉢, ㉣ 정답
㉠ 교차로 통과 시 사이렌과 적색등을 취명하고 확성기를 활용한다.

출제 기간

2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제2장 안전관리와 건강			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		③
								○					○
우천 시 시계불량 T자형 도로에서 다른 차량 및 자전거 등과 부딪치는 사고요인으로 옳지 않은 것은? ① 차량 간 확인이 수월하지 못한 상태에서 일단 정지를 하지 않았다. ② 빗소리 등으로 상대방이 사이렌 소리를 듣지 못하였다. ③ 확성기 등을 활용하여 소방차량의 접근을 알렸다. ④ 빗길에 브레이크를 밟아도 제동거리가 길다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제2장
												범위(쪽)				17
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		③ 확성기 등을 활용하여 소방차량의 접근을 알린 것은 사고요인에 해당하지 않는다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)

제2장

안전관리와 건강

난이도

상

중

하

중요도

상

중

하

정답

②

○

○

소방차량이 일방통행로를 역주행할 때 안전사고 예방대책으로 옳은 것은?

㉠ 차량 역주행은 부득이한 경우에 한하며, 안전하게 운전하여야 한다.

㉡ 교차점에서는 반드시 일시정지를 하고 안전을 확인하면서 주행한다.

㉢ 화점 가까이에서는 속도를 높이고, 타대의 접근을 고려할 필요가 없다.

㉣ 일방통행로 역주행 시 필요에 따라 대원을 선행시켜 타 차량을 유도한다.

① ㉠, ㉡, ㉢     ② ㉠, ㉡, ㉣     ③ ㉠, ㉢, ㉣     ④ ㉡, ㉢, ㉣

출제 근거

교재명

2017 화재대응능력 2급

단원(장)

제2장

범위(쪽)

18~19

저자·감수

소방교육훈련

발전위원회

발행처

중앙소방학교

출판연도

2016년 12월

해 설

② ㉠, ㉡, ㉣ 정답
㉢ 화점 가까이에서는 속도를 낮추어 타대의 접근을 예측하여 주행한다.

출제 기간

2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제2장 안전관리와 건강			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		③
							○				○
사다리 운반 중 안전사고 예방대책으로 가장 적당한 것은? ① 사다리 운반은 긴급한 상황이므로 전방에 대한 주의 집중은 필요치 않다. ② 사다리는 가급적 1인 운반법을 활용한다. ③ 사다리를 운반하여 골목길 등을 지날 때는 경적 등을 활용하여 주의를 환기시킨다. ④ 사다리 운반 시 굽은 길 등에서는 속도를 줄이고 급격하게 회전한다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제2장
												범위(쪽)				21~22
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		① 긴급한 상황에도 전방에 대한 주의 집중은 필요하다. ② 가급적 2인 운반법을 활용한다. ④ 굽은 길 등에서는 속도를 줄이고 큰 원으로 회전한다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)

제2장

안전관리와 건강

난이도

상

중

하

중요도

상

중

하

정답

③

○

○

기와지붕 건물에 대한 진화작업 중 낙하물에 의한 안전사고 예방대책으로 옳은 것은?

㉠ 건물구조로부터 지붕분열, 기와의 부푼 정도 등의 변화에 주의한다.

㉡ 지붕의 기와는 화재온도와 방수로 인한 영향을 거의 받지 않으므로 디딤판으로 적극 활용한다.

㉢ 연소의 진행상황에 따라 위험요인이 변화하는 것을 염두에 두고 행동한다.

㉣ 기와지붕 주변에서 활동 시 상부에서의 낙하물에 유의하여 행동한다.

① ㉠, ㉡, ㉢     ② ㉠, ㉡, ㉣     ③ ㉠, ㉢, ㉣     ④ ㉡, ㉢, ㉣

출제 근거

교재명

2017 화재대응능력 2급

단원(장)

제2장

범위(쪽)

28~29

저자·감수

소방교육훈련

발전위원회

발행처

중앙소방학교

출판연도

2016년 12월

해 설

③ ㉠, ㉢, ㉣ 정답
㉡ 화재온도와 주수 작용으로 영향을 받은 기와가 노화하여 낙화하기 쉬우므로 주의한다.

출제 기간

2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제2장 안전관리와 건강			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		①
							○				○
화재진압 훈련 중 안전사고 예방대책으로 옳지 않은 것은? ① 건물에서 로프를 투하할 때 일반인에게 주위를 환기할 필요는 없다. ② 상층으로 소방호스 연장 시 관창의 진동을 막기 위하여 로프는 관창부분에 결속하고 지상 대원과 연락을 취하면서 끌어올린다. ③ 로프를 투하할 때에는 지상대원의 신호를 받아 안전을 확인한 후 실시한다. ④ 사다리 확보대원과 연락을 취하고 안전을 확인하면서 최후까지 긴장을 지속시킨다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제2장
												범위(쪽)				33~34
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		① 일반인에게 주의를 환기하고 로프를 투하시킨다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)

제2장

안전관리와 건강

난이도

상

중

하

중요도

상

중

하

정답

①

○

○

다음 중 소방차량 탑승 및 하차 시의 행동으로  옳은 것은?

㉠ 출동대원들은 차량이 움직일 때 안전벨트를 매고 착석해야 한다.

㉡ 사이렌 소리와 소음이 90㏈(데시벨)을 초과하면 출동대원은 청각보호기를 착용해야 한다.

㉢ 긴급자동차에 탑승한 운전원은 출동 도중에 방화복 등의 복장을 착용하지 말아야 한다.

㉣ 출동대원들은 고가사다리차 등 전선 근처에 전개되어 있는 소방차에서 내려올 때, 반드시 난간을 사용하여야 한다.

① ㉠, ㉡, ㉢     ② ㉠, ㉡, ㉣     ③ ㉠, ㉢, ㉣    ④ ㉡, ㉢, ㉣

출제 근거

교재명

2017 화재대응능력 2급

단원(장)

제2장

범위(쪽)

40~41

저자·감수

소방교육훈련

발전위원회

발행처

중앙소방학교

출판연도

2016년 12월

해 설

① ㉠, ㉡, ㉢ 정답
㉣ 출동대원들은 고가사다리차 등 전선 근처에 전개되어 있는 소방차에서 내려올 때에도 난간을 사용하지 말아야 한다.

출제 기간

2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제3장 화재의 특성			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		④
								○						○
열과 온도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 열을 포함한 모든 형태의 에너지 표준방식 단위는 ‘줄(Joule)’이다. ② 온도의 표준은 물의 빙점과 끓는점에 근거한다. ③ 열은 물체의 온도가 서로 다를 때, 한 물체에서 다른 물체로 전달되는 에너지이다. ④ 온도는 표준방식에서 ‘화씨(℉)’, 미국에서는 ‘섭씨(℃)’단위를 사용한다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제3장
												범위(쪽)				76
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		온도는 표준방식에서 ‘섭씨(℃)’, 미국에서는 ‘화씨(℉)’단위를 사용한다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제3장 화재의 특성			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		①
								○						○
다음은 열의 전달에 관한 설명이다. ( )에 알맞은 것은? 모든 화재의 초기단계에 있어서 열의 전달은 거의 전적으로 ( )에 기인한다. ① 전도 ② 대류 ③ 복사 ④ 비화
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제3장
												범위(쪽)				77
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		① 모든 화재의 초기단계에 있어서 열의 전달은 거의 전적으로 (전도)에 기인한다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제3장 화재의 특성			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		③
							○							○
물질의 상태변화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 물의 온도가 섭씨 0도 이하가 되면 물의 상태는 얼음인 고체가 된다. ② 끓는점 이상의 온도에서 물은 수증기의 기체형태로 변화된다. ③ 온도만이 물질의 상태변화를 결정하는 요인이다. ④ 물질의 표면에 작용하는 압력이 감소하면 끓는점이 낮아진다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제3장
												범위(쪽)				79
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		③ 물질의 상태변화를 결정하는 요인은 온도와 압력이다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)

제3장

화재의 특성

난이도

상

중

하

중요도

상

중

하

정답

③

○

○

다음 중 연소현상에 관한 설명으로 옳은 것을〈보기〉에서 모두 고른 것은?

	<보기>
㉠ 연소는 자체의 지속적인 화학반응이다. ㉡ 산화과정이 너무 빨리 일어나면, 이때의 반응은 몹시 점진적으로 이루어져 관찰할 수가 없다. ㉢ 산화과정이 너무 빠르면, 가연물과 산화제의 매우 급격한 반응으로 폭발을 일으키게 된다. ㉣ 연소는 발열반응이다.

① ㉠, ㉡, ㉢    ② ㉠, ㉡, ㉣     ③ ㉠, ㉢, ㉣    ④ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

출제 근거

교재명

2017 화재대응능력 2급

단원(장)

제3장

범위(쪽)

81~82

저자·감수

소방교육훈련

발전위원회

발행처

중앙소방학교

출판연도

2016년 12월

해 설

㉡ 산화과정이 너무 천천히 일어나면, 이때의 반응은 몹시 점진적으로 이루어져 관찰할 수가 없다.

출제 기간

2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제3장 화재의 특성			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		④
							○						○
산소와 산화제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 산화제는 가연물과 결합할 때 연소를 돕는다. ② 공기 중에 있는 산소를 기본산화제로 간주한다. ③ 일반적으로 산소농도가 높을수록 연소는 잘 일어난다. ④ 실내온도에서 14%의 산소농도로는 연소반응이 일어나지 않는다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제3장
												범위(쪽)				83
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		④ 실내온도(섭씨 21도 또는 화씨 70도)에서 14%의 낮은 산소농도에서도 연소반응이 일어난다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제3장 화재의 특성			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		②
							○						○
화재의 진행단계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 초기단계에서 열은 상승하고 뜨거운 가스 덩어리를 형성한다. ② 개방된 공간에서의 화재 초기단계에서 공기는 비교적 뜨겁기 때문에 화염 위의 가스층을 가열시키는 작용을 한다. ③ 개방공간 내에서의 화재의 확산은 근본적으로 뜨거운 가스로부터 근처의 가연물로 열에너지가 전달되는 데 기인한다. ④ 구획실에서의 화재진행은 개방공간에서의 화재진행보다 훨씬 복잡하다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제3장
												범위(쪽)				85
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		② 개방된 공간에서의 화재 초기단계에서 공기는 비교적 차갑기 때문에 화염 위의 가스층을 냉각시키는 작용을 한다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제3장 화재의 특성			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		④
					○								○
화재 진행단계 중 플래시오버(Flash Over)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 이 시기에 생성되는 가스는 천장부분의 가스층으로부터 발산하는 복사에너지에 의해 발화온도까지 가열된다. ② 플래시오버가 발생할 때, 뜨거운 가스층으로부터 발산하는 복사에너지는 일반적으로 20㎾/㎡를 초과한다. ③ 복사열은 구획실 내의 가연성물질에 열분해작용을 일으킨다. ④ 발화기와 성장기의 과도기적 시기이며 발화와 같은 특별한 현상이 아니다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제3장
												범위(쪽)				87
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		④ 성장기와 최성기간의 과도기적 시기이며 발화와 같은 특별한 현상이 아니다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)

제4장

건물의 구조

난이도

상

중

하

중요도

상

중

하

정답

③

○

○

다음 설명에서 (     ) 안에 들어갈 말은?

인장능력을 비교하면 콘크리트는 자신의 허용압축강도의 1/10밖에 되지 않지만 (     )는 자신의 허용압축 강도보다도 허용인장 강도가 약 10% 더 저항할 수 있다. 허용전단 응력은 서로 비슷하지만 (     )가 약간의 저항능력이 더 있다.

① 벽돌        ② 돌         ③  목재         ④ 철근 콘크리트

출제 근거

교재명

2017 화재대응능력 2급

단원(장)

제4장

범위(쪽)

107

저자·감수

소방교육훈련

발전위원회

발행처

중앙소방학교

출판연도

2016년 12월

해 설

③ 건축재료 중 나무(목재)에 대한 설명이다.

출제 기간

2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제4장 건물의 구조			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		③
								○						○
건축재료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 나무의 압축압력에 대한 저항능력은 콘크리트와 대등하다. ② 벽돌은 쌓는 방법에 따라서 내구성 등에 큰 차이가 있다. ③ 시멘트 블록은 지진이나 바람과 같은 횡력에 강하다. ④ 석재는 현대에는 구조체로 쓰이는 경우가 드물고 벽이나 바닥 마감재로 많이 쓰인다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제4장
												범위(쪽)				107~110
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		③ 시멘트 블록은 지진이나 바람과 같은 횡력에 약하다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)

제4장

건물의 구조

난이도

상

중

하

중요도

상

중

하

정답

①

○

○

건물구조 유형에 따른 화재위험성에 관한 설명으로 옳은 내용을 모두 고른 것은?

	<보기>
㉠ 화재의 용량은 주어진 장소에 있는 모든 가연성 물질이 연소하면서 발산하는 최대의 열량을 말한다. ㉡ 가연성 가구와 마감재는 불을 번지게 하고, 연기를 많이 내는 원인이 된다. ㉢ 지붕의 표면이 탈 수 있는 것은 공동 사회에서는 고려해야 할 화재 안전의 기본이다. ㉣ 목재 틀, 바닥, 천장 등 가연성 건축 구성요소가 화재에 오래 노출되면 약해져서 무너질 가능성이 작아진다.

① ㉠, ㉡, ㉢    ② ㉠, ㉡, ㉣    ③ ㉠, ㉢, ㉣    ④ ㉡, ㉢, ㉣

출제 근거

교재명

2017 화재대응능력 2급

단원(장)

제4장

범위(쪽)

111

저자·감수

소방교육훈련

발전위원회

발행처

중앙소방학교

출판연도

2016년 12월

해 설

① ㉣ 가연성 건축 구성요소가 화재에 오래 노출되면 약해져서 무너질 가능성이 커진다.

출제 기간

2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)

제4장

건물의 구조

난이도

상

중

하

중요도

상

중

하

정답

②

○

○

<보기〉에서 화재위험성 중 화재의 용량에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

	<보기>
㉠ 대형화재의 용량은 건물 안에 많은 양의 가연성 물질이 있음을 뜻한다. ㉡ 화재의 용량은 주어진 장소에 있는 모든 가연성 물질이 연소하면서 발산하는 최대의 열량을 말한다. ㉢ 건물 내에 비치된 자재들은 화재가 강렬하게 발전하는 데 간접적인 영향을 미치므로 화재 지속시간과 화재 강도를 판단할 때 고려할 대상이 아니다. ㉣ 대형 내용물의 화재용량은 화재진압 작업 중 소방관의 출입에 어려움을 준다.

① ㉠, ㉡, ㉢    ② ㉠, ㉡, ㉣    ③ ㉠, ㉢, ㉣    ④ ㉡, ㉢, ㉣

출제 근거

교재명

2017 화재대응능력 2급

단원(장)

제4장

범위(쪽)

111

저자·감수

소방교육훈련

발전위원회

발행처

중앙소방학교

출판연도

2016년 12월

해 설

② ㉢ 건물 내에 비치된 자재들은 화재가 강렬하게 발전하는 데 직접적인 영향을 미치므로 화재 지속시간과 화재 강도를 판단할 때 반드시 고려해야 한다.

출제 기간

2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제4장 건물의 구조			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		①
							○							○
경금속 트러스 구조물은 화재에 어느 정도 노출되면 붕괴되는가? ① 5~10분 ② 10~15분 ③ 15~20분 ④ 20~30분
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제4장
												범위(쪽)				113
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		① 경금속 트러스와 나무 트러스는 화재에 5~10분 정도 노출되면 무너진다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)

제4장

건물의 구조

난이도

상

중

하

중요도

상

중

하

정답

③

○

○

건물의 건축, 개조 및 철거 위험성에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

	<보기>
㉠ 노출된 골력 목재는 재목을 세로로 쌓아 둔 것과 같다. ㉡ 빈약한 문짝이나 치수가 다른 것은 화재의 확산이 평상시보다 느린 요인이 된다. ㉢ 개축, 철거 또는 버려진 건물들은 정상적인 화재 확산보다 휠씬 빠른 조건이 된다. ㉣ 뚫린 벽, 개방된 계단, 문짝이 없거나 사용할 수 없는 소방시설은 모두가 잠재적 문제이다.

① ㉠, ㉡, ㉢    ② ㉠, ㉡, ㉣    ③ ㉠, ㉢, ㉣    ④ ㉡, ㉢, ㉣

출제 근거

교재명

2017 화재대응능력 2급

단원(장)

제4장

범위(쪽)

114

저자·감수

소방교육훈련

발전위원회

발행처

중앙소방학교

출판연도

2016년 12월

해 설

③ ㉡ 빈약한 문짝이나 치수가 다른 것은 화재의 확산이 평상시 보다 빠른 요인이 된다.

출제 기간

2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제4장 건물의 구조			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		②
								○						○
화재 시 콘크리트 구조물의 물리적인 흡착수 방출이 시작되는 온도는? ① 100℃ ② 100~200℃ ③ 300℃ ④ 400℃
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제4장
												범위(쪽)				116
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		화재에 의한 콘크리트의 손상 정도 ○ 100℃ : 자유공극수의 방출 ○ 100~200℃ : 물리적인 흡착수 방출 ○ 400℃ : 화학적인 결합수 방출 화재의 최대온도가 300℃ 까지는 콘크리트의 손상이 거의 없다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제4장 건물의 구조			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		②
							○							○
화재로 인하여 가열된 상태에서 급속 냉각시킬 경우 금이 쉽게 가며 잘 부서지는 건축재료는? ① 목재 ② 주철 ③ 강철 ④ 철근콘크리트
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제4장
												범위(쪽)				120
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		② 주철은 화재와 강한 열에 잘 견디지만 급속 냉각시켰을 때 금이 잘 가고 부서진다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제4장 건물의 구조			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		①
							○						○
건축재료 중 섬유유리에 관한 설명으로 옳은 것은? ① 일반적으로 절연 차단제로 사용된다. ② 건축물에서 건물 지주로 주로 사용된다. ③ 철이나 나무로 된 건물 구조물의 단열재로 사용된다. ④ 건물 구조물을 받치는 데 사용된다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제4장
												범위(쪽)				121
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		② 건축물에서 건물 지주로 주로 사용된다.(강철) ③ 철이나 나무로 된 건물 구조물의 단열재로 사용된다.(석고) ④ 건물 구조물을 받치는 데 사용된다.(목재)
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제5장 소방활동장비 조작과 활용			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		①
								○					○
다음 중 공기호흡기 탈출개시압력을 결정할 때 고려대상으로 거리가 먼 것은? ① 용기압력 ② 탈출소요시간 ③ 분당호흡량 ④ 용기용량
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제5장
												범위(쪽)				123
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		① 용기압력은 사용가능시간을 결정할 때 고려대상이다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)

제5장

소방활동장비 조작과 활용

난이도

상

중

하

중요도

상

중

하

정답

③

○

○

공기충전기에 대한 설명 중 (     ) 안에 들어갈 내용을 올바르게 나열한 것은?

	<보기>
동절기 혹은 장기간 방치 [적정보관 및 작동 온도 ( ㉮ )] 후 공기충전기를 운전하고자 할 경우에는 압력이 걸리지 않은 ( ㉯ ) 상태로 ( ㉰ ) 이상 충분히 시운전한 후 압력 충전을 해야 윤활부의 윤활성과 배관의 공기 흐름을 원활하게 할 수 있다.

	㉮	㉯	㉰
①	+5℃ 이상∼+35℃ 이하	부하	5분
②	+10℃ 이상∼+40℃ 이하	무부하	10분
③	+5℃ 이상∼+35℃ 이하	무부하	5분
④	+10℃ 이상∼+40℃ 이하	부하	10분

출제 근거

교재명

2017 화재대응능력 2급

단원(장)

제5장

범위(쪽)

138~139

저자·감수

소방교육훈련

발전위원회

발행처

중앙소방학교

출판연도

2016년 12월

해 설

③ 동절기 혹은 장기간 방치 [적정보관 및 작동 온도 ( ㉮ +5℃ 이상∼+35℃ 이하 )] 후 공기압축기를 운전하고자 할 경우에는 압력이 걸리지 않은 ( ㉯ 무부하 ) 상태로 ( ㉰ 5분 ) 이상 충분히 시운전한 후 압력 충전을 해야 윤활부의 윤활성과 배관의 공기 흐름을 원활하게 할 수 있다.

출제 기간

2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)

제5장

소방활동장비 조작과 활용

난이도

상

중

하

중요도

상

중

하

정답

③

○

○

다음은 어떤 장비에 대한 설명인가?

아라미드계 섬유 등 내열성이 있는 재료에 열 방호성, 방수성 등의 가공처리를 하여 제작된 것으로서, 유류나 약품이 묻은 상태 또는 습도가 높은 곳에 방치하면 쉽게 손상될 우려가 있으므로 사용 후에는 반드시 세탁하여 그늘에 건조한 후 보관 관리한다.

① 화학보호복    ② 방열복   ③ 방화복    ④ 특수방열복

출제 근거

교재명

2017 화재대응능력 2급

단원(장)

제5장

범위(쪽)

154

저자·감수

소방교육훈련

발전위원회

발행처

중앙소방학교

출판연도

2016년 12월

해 설

③ 방화복에 대한 설명이다.

출제 기간

2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제5장 소방활동장비 조작과 활용			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		②
								○					○
재난현장에서 휴대용 무전기 사용 시 주의사항으로 옳지 않은 것은? ① 지형, 지물의 영향을 받기 쉬우므로 장소의 선정에 주의한다. ② 긴급한 경우라도 각 대원들 간의 교신 중에 끼어들지 않는다. ③ 장시간 사용하면 출력이 떨어지므로 주의한다. ④ 방향전환에 따라 감도의 변화가 심하므로 주의한다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제5장
												범위(쪽)				156
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		② 긴급한 경우 외에는 각 대원들 간의 교신 중에 끼어들지 않는다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제5장 소방활동장비 조작과 활용			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		④
							○				○
비상호흡법 중 스킵 호흡법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 날숨(내뱉는 숨)을 한번 건너뛴다고 하여 일명 ‘건너뛰기 호흡법’이라고 한다. ② 첫 번째 숨을 마시는 양은 깊게 마시되 평상시 호흡량 정도의 숨을 들이마신다. ③ 마신 공기가 폐에 머무는 시간을 길게하기 위한 호흡법이다. ④ 평상시 호흡과정을 의도적으로 늘려 흡입한 공기에 포함된 산소를 최대한 활용하기 위한 것이다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제5장
												범위(쪽)				157~158
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		④는 카운트 호흡법에 대한 설명이다. 카운트 호흡법은 평상시 호흡과정을 의도적으로 늘려 흡입한 공기에 포함된 산소를 최대한 활용하기 위한 것이다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제6장 화재진압과 소방전술			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		②
								○					○
사다리를 이용한 옥내 진입방법으로 옳지 않은 것은? ① 거는사다리는 원칙적으로 베란다 난간에 설치하지 않는다. ② 거는사다리는 수평하중의 목적으로 제작된 것이므로 될 수 있는 한 수평으로 설치하여 사용한다. ③ 지반이 약하거나 경사가 심한 경우에는 설치하지 않는다. ④ 창 개구부 직근의 측면 벽체에 설치하여 파괴 시 낙하물(또는 도괴물)에 따른 위해(危害)를 방지한다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제6장
												범위(쪽)				213~215
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		② 거는사다리는 수직하중을 목적으로 제작된 것이므로 될 수 있는 한 수직으로 설치하여 사용한다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제6장 화재진압과 소방전술			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		②
							○						○
발코니(Balcony), 베란다(Veranda) 진입방법으로 옳지 않은 것은? ① 발코니, 베란다 등에 설치되는 난간 등은 강도가 약한 경우가 많으므로 갈고리 등으로 난간의 강도를 확인한 후 활용한다. ② 난간의 지지부가 부식되어 있는 경우는 보강할 시간적인 여유가 없으므로 신속하게 진입한다. ③ 난간이 없는 발코니, 베란다는 사전에 로프 등으로 추락방지 조치를 취한다. ④ 공동주택, 병원 등에 있어서는 직상층의 발코니까지 옥내계단을 통하여 단식사다리를 운반하고, 이곳에서 옥외로 사다리를 설치하여 진입하는 방법 등이 있다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제6장
												범위(쪽)				217
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		② 발코니(Balcony), 베란다(Veranda)의 진입 난간의 지지부가 부식되어 있는 경우는 로프 등으로 보강시킨다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제6장 화재진압과 소방전술			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		①
								○			○
화재현장에서 요구조자 구조방법으로 옳지 않은 것은? ① 화염 등에 의해 긴박한 경우는 엄호주수와 배연을 완료 후에 구출한다. ② 연기가 가득한 경우 구출자세는 되도록 몸을 낮게 한다. ③ 요구조자가 부상당한 경우는 응급처치를 하는 등 조치하여 구출한다. ④ 사다리를 활용하여 인접 건물로 구조하는 때는 사다리를 접은 상태로 수평강도를 확보하고 구조로프를 병행 설치 후 구조한다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제6장
												범위(쪽)				224
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		① 화재현장에서 요구조자 구조 시 화염 등에 의해 긴박한 경우는 엄호주수, 배연 등을 함과 동시에 전력을 다해서 신속하게 구출한다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)

제7장

소방시설활용

난이도

상

중

하

중요도

상

중

하

정답

②

○

○

소방시설 중 경보설비를 옳게 고른 것은?

㉠ 비상콘센트설비   ㉡ 자동화재속보설비   ㉢ 비상방송설비

㉣ 자동화재탐지설비 ㉤ 무선통신보조설비   ㉥ 비상조명등

① ㉠, ㉡, ㉢

② ㉡, ㉢, ㉣

③ ㉡, ㉢, ㉤

④ ㉣, ㉤, ㉥

출제 근거

교재명

2017 화재대응능력 2급

단원(장)

제7장

범위(쪽)

308

저자·감수

소방교육훈련

발전위원회

발행처

중앙소방학교

출판연도

2016년 12월

해 설

㉠ 비상콘센트설비 : 소화활동설비

㉤ 무선통신보조설비 : 소화활동설비

㉥ 비상조명등 : 피난설비

※ 화재예방, 소방시설·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제3조

출제 기간

2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제7장 소방시설활용			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		④
							○						○
다음 중 옳은 설명은? ① 옥내소화전 설비는 소화활동을 지원하기 위한 소화활동설비이다. ② 화재의 종류 중 C급 화재는 금속화재에 해당된다. ③ 소화기는 바닥면에서 2.0m 이하인 곳에 설치한다. ④ 대형수동식소화기의 소화능력단위는 A급은 10단위, B급은 20단위 이상이다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제7장
												범위(쪽)				308~310
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		① 옥내소화전 설비는 소화활동을 지원하기 위한 소화설비이다. ② 화재의 종류 중 C급 화재는 전기화재에 해당된다. ③ 소화기는 바닥면에서 1.5m 이하인 곳에 설치한다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제7장 소방시설활용			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		①
								○						○
가압식 강화액소화기의 방사압력원으로 적합한 것은? ① N2 ② O2 ③ C ④ H2O
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제7장
												범위(쪽)				312
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		① 레버를 작동하면 가압용 가스용기가 개방되어 방사압력원(N2, CO2)이 가스 방출관을 통해 소화약제 저장용기 내에 가압된다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제7장 소방시설활용			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		④
							○						○
옥내소화전의 소방시설 적용대상 및 기준으로 옳지 않은 것은? ① 가스시설 및 지하구 ② 지하가중 터널로서 길이가 1,000m 이상인 터널 ③ 건축물의 옥상에 설치된 차고 또는 주차장으로서 차고 또는 주차 용도로 사용되는 부분의 면적이 200㎡ 이상인 것 ④ 노유자 시설에는 반드시 호스릴옥내소화전 설비를 설치해야 한다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제7장
												범위(쪽)				322~323
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		④ 아파트, 업무시설 또는 노유자 시설에는 호스릴옥내소화전 설비를 설치할 수 있다. ※ 화재예방, 소방시설·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제7장 소방시설 활용			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		④
							○						○
스프링클러설비의 종류와 헤드를 서로 맞게 짝지어진 것은? ① 습식, 건식 – 개방형 헤드 ② 일제살수식 – 폐쇄형 헤드 ③ 준비작동식 – 개방형 헤드 ④ 일제살수식 – 개방형 헤드
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제7장
												범위(쪽)				326
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		④ 폐쇄형에는 습식, 건식, 준비작동식 시스템이 있고 개방형에는 일제살수식이 있다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제7장 소방시설활용			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		①
							○						○
연결송수관설비의 소방시설 적용대상 및 기준으로 옳지 않은 것은? ① 특정소방대상물의 층수가 지하 1층 이상이며 지하층의 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 건물 ② 층수가 5층 이상으로서 연면적 6,000㎡ 이상인 것 ③ 특정소방대상물로서 층수가 7층 이상인 것 ④ 지하가 중 터널로서 길이가 1,000m 이상인 것
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제7장
												범위(쪽)				329
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		① 특정소방대상물로서 지하층의 층수가 3개층 이상이고 지하층 바닥면적의 합계가 1,000㎡ 이상인 건물
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제8장 소방용수시설			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		③
								○					○
소방용수는 인공용수와 자연용수로 구분할 수 있다. 인공용수에 속하지 않는 것은? ① 공설소화전 ② 저수지 ③ 연못 ④ 사설소화전
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제8장
												범위(쪽)				339
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		③ 인공용수 : 공설소화전, 사설소화전, 저수지, 급수조, 풀(pool) 자연용수 : 하천, 연못, 바다, 호수, 우물, 용천
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제8장 소방용수시설			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		③
							○						○
소방용수시설의 설치기준에 관한 설명으로 옳은 것은? ① 주거지역·상업지역 및 공업지역은 소방대상물과의 수평거리 140m 이하, 그 밖의 지역은 소방대상물과의 수평거리 100m 이하 ② 주거지역·상업지역 및 공업지역은 소방대상물과의 수평거리 120m 이하, 그 밖의 지역은 소방대상물과의 수평거리 140m 이하 ③ 주거지역·상업지역 및 공업지역은 소방대상물과의 수평거리 100m 이하, 그 밖의 지역은 소방대상물과의 수평거리 140m 이하 ④ 주거지역·상업지역 및 공업지역은 소방대상물과의 수평거리 100m 이하, 그 밖의 지역은 소방대상물과의 수평거리 150m 이하
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제8장
												범위(쪽)				340
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		③ 주거지역·상업지역 및 공업지역은 소방대상물과의 수평거리 100m 이하, 그 밖의 지역은 소방대상물과의 수평거리 140m 이하
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제8장 소방용수시설			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		②
							○						○
지하에 설치하는 소화전 또는 저수조의 소방용수표지에 관한 설명으로 옳은 것은? ① 맨홀뚜껑은 지름 548㎜ 이상의 것으로 할 것 ② 맨홀뚜껑에는 “소화전·주차금지” 또는 “저수조·주차금지”의 표시를 할 것 ③ 맨홀뚜껑 부근에는 회색반사도료로 폭 15㎝의 선을 그 둘레를 따라 칠할 것 ④ 승하강식 소화전의 경우 맨홀뚜껑은 지름 648㎜ 이상으로 할 것
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제8장
												범위(쪽)				346
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		① 맨홀뚜껑은 지름 648㎜ 이상의 것으로 할 것 ③ 맨홀뚜껑 부근에는 황색반사도료로 폭 15㎝의 선을 그 둘레를 따라 칠할 것 ④ 승하강식 소화전의 경우 맨홀뚜껑은 지름 648㎜ 이상의 기준을 적용하지 아니한다. ※ 소방기본법 시행규칙 별표2
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일

단원(장)	제8장 소방용수시설			난이도	상		중	하		중요도	상		중	하	정답		③
					○									○
소방용수시설 및 지리조사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 소방용수시설 및 지리조사 결과는 2년간 보관하여야 한다. ② 소방용수시설 및 지리조사는 정밀조사, 정기조사, 수시조사로 나누어 실시한다. ③ 정밀조사는 연 2회, 정기조사는 연 1회만 실시하고, 소방활동에 있어 소방용수를 원활히 공급할 수 있도록 관리 및 유지·보수하여야 한다. ④ 지리조사는 소방출동에 있어 신속·정확하게 출동할 수 있도록 수시로 지리 상황을 조사하여 소방대원이 알 수 있도록 전파하여야 한다.
출제 근거		교재명	2017 화재대응능력 2급									단원(장)				제8장
												범위(쪽)				349
		저자·감수	소방교육훈련 발전위원회			발행처			중앙소방학교			출판연도				2016년 12월
해 설		※ 소방활동 자료조사 등에 관한 규정 제12조, 소방기본법 시행규칙 제7조 1. 정밀조사 : 연 2회(해빙기, 동절기) 2. 정기조사 : 월 1회 이상 3. 수시조사 : 도로공사를 한 경우, 수도부서에서 소방용수시설 신설 또는 이설을 한 경우, 취약지역 등 4. 조사방법은「소방공무원 근무규정」제19조 및 제20조에 따른다.
출제 기간		2017년 1월 31일~2월 23일