(8월) 주요재난 안전사고 예보

여름 휴가철 차량화재 소방활동 분석

□ 최근 3년간 차량화재 출동현황

《발생 건수/사상자》	《피해액/ 천원》

◯ 최근 3년간(‘14 ~ ’16) 도내에서 발생한 차량화재는 총 755건이 발생하여 9명이 사망하고 35명이 부상을 입었으며, 460,017만원을 재산피해가 발생하였으며, 6월~8월에 발생한 차량화재가 전체의 27%로를 차지했다.

※ ’14년 244건(사망4, 부상15), ’15년 273건(사망2,부상15), ’16년 238건(사망3, 부상5)

《최근 3년간 차종별 화재 현황》

구분	계	승용차	화물차	버스	승합차	특수차	오토 바이	농기계	건설 기계	기타
계	755	324	244	24	41	14	18	22	56	12
2016년	238	98	84	5	14	3	4	8	18	4
2015년	273	121	90	8	14	6	7	10	14	3
2014년	244	105	70	11	13	5	7	4	24	5

◯ 차종별로 보면 승용차량이 전체의 43% 324건, 화물차량 32% 244건, 승합차량 41건, 버스 24건, 경운기 등 농기계 24건, 굴삭기 등 건설기계 56건, 오토바이 18건, 특수자동차 14건 기타 10건 나타났다.

《장소별 화재발생 현황》

구분	계	일반도로	주차장	공지	고속도로	터널	기타도로
계	755	349	102	102	144	9	49
2016년	238	106	32	32	51	2	15
2015년	273	128	40	41	47	3	14
2014년	244	115	30	29	46	4	20

◯ 화재발생 장소별로 보면 일반도로에서 발생한 화재가 46.2%(349건),  고속도로 144건(19%), 주차장 102건, 공지 102건, 터널 9건, 기타도로 49건 등으로 나타났다.

《원인별 화재발생 현황》

◯ 원인별로 보면 장시간 운행에 따른 과열·과부하에 의한 경우가 47.8%(361건), 전기적 요인 133건(17.6%), 부주의 112건, 교통사고 76건 방화(의심) 17건 등으로 나타났다.

◯ 또한 화재원인 중 가장 비중이 높은 기계적 요인 361건을 세부적으로 보면 엔진 과열이 252건으로 가장 많았고, 오일 누설 57건, 노후 16건, 정비 불량 13건, 자동제어 실패, 역화 각각 3건, 기타 17건 등으로 나타났다

《시간대별 화재발생 현황》

◯ 화재가 많이 발생하는 시간대는 하루 중 온도가 가장 높은 낮 2~4시       사이에서 가장 많이 발생하는 것으로 나타났다.

◯ 여름철 휴가 등으로 장시간 차량을 운행 할 경우 이 시간대에는      휴식 등을 통하여 차량 엔진의 열을 식혀 주는 등의 조치가 필요하다

《지역별 화재발생 현황》

◯ 지역별로는 원주시가 전체의 133건으로 17.6%차지, 춘천시 96건,      강릉시 92건이며, 군 지역에서는 횡성군 65건, 홍천군 53건, 평창군     42건 등의 순으로 나타났다.

붙 임		차량 화재 및 사고예방 대책

초기 화재진화를 위해 차량 안에는 소화기를 꼭 구비 할 것

오일(Oil) 누출로 인해 직접화재가 발생하는 경우가 많으므로 평소 오일류 점검을 철저히 할 것

냉각수가 부족하거나 불순물이 섞이면 온도조절기가 제대로 작동하지 않아   엔진과열로 화재가 발생 할 수 있으니 특히 주의

차량 안에 라이터 등 인화성 물질이 있을 경우 여름철 뜨거운 햇빛으로 실내 온다가 올라가 폭발의 위험성이 있으니 차량 안에 두지 말 것

셀프 주유소 등에서 정전기로 인한 화재가 발생 할 수 있으니 주유기를 이용 할 경우 정전기 방지 패드에 미리 손을 대고 정전기를 제거한 뒤 사용 할 것

화재가 가장 많이 발생하는 엔진 쪽을 주기적으로 점검하고 전선의 피복이 벗겨져 있을 경우 스파크 등으로 오일류에 착화 발화 될 수 있으니 주의