	보도자료 2017. 9. 4(월)부터 (2쪽)	분석계장	김숙자	249-5662
		업무담당자	최영철	249-5663
화재 경보설비, 소방대상물 관계자의 주기적인 점검 및 정비 등 철저한 관리 필요!

□ 강원도 소방본부(본부장 이흥교)가 소방기본법에 따라 경보설비 등     소방시설 오작동 신고 시 현장에 출동하여 소방시설 조작법과 조치        방법 등 관계자 지원활동을 하고 있으나 올 들어 출동이 잦아지고     있어 소방시설에 대한 주기적인 점검 등 철저한 관리를 당부한다고     밝혔다. ※ 소방기본법 제16조의2(소방지원 활동)

▶ 8월 30일 09:17분경 춘천시 중앙로의 00상가와 7월 6일 00:29분경 강릉시      포남동의 00노래방에서 화재경보기가 울린다는 신고를 받고 출동       하였으나 소방시설 오작동으로 확인 되었으며,

▶ 6월 17일과 23일 춘천시의 요선동과 퇴계동의 00상가에서는 화재 시      사용하여야 하는 비상벨 설비의 발신기 누름 스위치를 취객 등에      의해 눌려져 경보가 울려 출동하기도 하였다.

□ 올 들어 소방시설 오작동 신고로 인한 출동은 8월말 기준 118건으로     이 중 42%(49건)가 여름철인 6~8월에 집중된 것으로 나타났으며,     이는 여름철 높은 온도와 습기 등이 화재감지기의 오동작에 영향을 준      것으로 보인다. 또한 먼지가 끼거나 낡고 오랜 감지기의 경우 오동작이     많은 것으로 나타났다. ※ 화재 등 총 출동건수(1~8월)의 0.12%

□ 출동한 장소는 118건 중 상가 건물 33%(39건), 아파트와 다가구주택       31%(37건), 요양원 등 노유자시설 9건, 공장 및 창고 7건, 숙박시설 6건,        업무시설 5건, 기타 15건 등으로 나타났다.

□ 시간대별로 보면 19~21시 20%(23건), 10~12시 47건, 07~09시 45건,     01~03시 43건 등으로 나타났다.

□ 경보설비가 대부분으로 자동화재탐설비, 비상벨설비, 단독경보형감지기,     가스누설경보기 등으로 나타났으며, 특히 단독 경보형감지기는 소방법령이     개정되어 일반주택에도 의무적 설치됨으로 오작동이 증가 할 것으로     예상됨에 따라 평소 시민들의 철저한 관리가 필요할 것으로 보인다.

□ 지역별로는 춘천시 42건, 강릉시 12건, 원주시와 철원군 각각 9건,     동해시와 정선군 각각 8건 등으로 나타났다. 춘천시의 경우 다른     지역에 비해 노후 건물이 많고, 호수로 이루어져 있는 등 지역적 특성에     의한 것으로 보인다.

□ 이흥교 소방본부장은

▶ 소방시설 오작동으로 인해 한정된 소방인력과 장비로 운영되는         소방력이 낭비 되지 않도록 평소 전문 업체의 주기적인 점검 등을       통하여 관리가 잘 이루어 질수 있도록 당부하였다.