객실 내 완강기관련 질의서

[2017.11.07.(화)]

안녕하세요, 존경하는 소방관님

저의 호텔은 오픈을 준비하고 있는데, 객실 내 설치 할 완강기가 사실 넘 크고, 아이들이 객실에서 장난치며 놀다가 충돌 할 위험도 있어 몇 가지 보완책을 만들어 질의하고자 하오니 협조 부탁드립니다.

□ 완강기 사진

□ 문제점 및 보완책

구 분	사 진	문제점	보완책
완강기		① 이용자와 객실 커튼에 가려진 완강기 몸체와 충돌 시 닫침 우려 ② 이용자가 실수로 완강기 아래 부분을 창문 쪽으로 밀게 되는 경우 유리창 파손 우려	①,② 발생 시 완충작용을 해줄 1안) 커버(팔토시형)를 완강기 몸체에 씌어 안전 제고 2안) 충격방지용 차량용 도어가드 또는 쿠션을 부착하여 유리가 깨지지 않도록 안전 제고

1

2

□ 기타

구 분	커 버	도아가드	투명쿠션
이미지

□ 질의사항

1. 화재 시 유리창을 깰 수 있은 망치가 구비되어 있으므로 위 완강기 몸체에 커버       또는 도아가드 형태로 부착을 하여도 소방법 등에 저촉되지 아니한지?

2. 1번의 사항이 안 되면 완강기 이용 시 굴곡된 부분을 펴서 사용 할 때 유리창에       닫는 부분만 그대로 두고 다른 부분은 도아가드로 커버를 하여도 되는지?

3. 커버형 으로 완강기 몸체를 감싸는 충격방지 기능을 갖춘 보자기의 겉면에 완강기      사용 시 커버를 벗겨 사용하라는 문구 넣어 씌워도 되는지?

4. 위 커버 및 도아가드로 보완할 수 있다면 재질이 반드시 방염필증을 득 한 재품만      사용하여야 소방법에 저촉되지 아니 하는지?

5. 완강기를 법적으로 보완 할 수 없다면, 유리창에 투명쿠션(불연재품)을 부착하여       접혀진 상태에서 밀더라도 깨지지 않도록 하여도 되는지 질문 드립니다.