■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제18호서식] <개정 2016. 8. 2.>
	옥외탱크저장소[ ] 암반탱크저장소[ ]	기술검토신청서
※ 뒤쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	(앞쪽)
접수번호		접수일자		처리기간	설치허가의 경우: 30일 변경허가의 경우: 20일
검토번호		검토일자
설치자	성명
주소 (전화번호 : )
설치장소
탱크의 식별 및 규격	시설번호	탱크의 내용적
위험물의 유별ㆍ품명 (지정수량) 및 최대수량		지정수량의 배수 배
위치ㆍ구조 및 설비의 기준
위치ㆍ구조 및 설비의 개요
위험물의 저장ㆍ취급 방법의 개요
착공예정 연월일	년 월 일	완공예정 연월일 년 월 일
그 밖의 사항
「위험물안전관리법 시행령」 제6조제3항에 따라 기술검토를 신청합니다.
년 월 일
신청인	주소 (전화번호 )
성명	(서명 또는 인)
한국소방산업기술원장	귀하
첨부서류	뒤쪽 참조 (설치허가시 기술검토를 받은 저장소를 변경하려는 경우에는 그 변경부분과 관련된 서류로 한정합니다)	수수료 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표 25 제2호가목 또는 나목에 따른 금액
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
첨부서류
1. 50만리터 이상의 옥외탱크저장소에 있어서는 당해 옥외탱크저장소의 탱크(이하 "옥외저장탱크"라 합니다)의 기초ㆍ지반 및 탱크본체의 설계도서, 공사계획서, 공사공정표, 지질조사자료 등 기초ㆍ지반에 관하여 필요한 자료와 용접부에 관한 설명서 등 탱크에 관한 자료 2. 암반탱크저장소에 있어서는 당해 암반탱크의 탱크본체ㆍ갱도(坑道) 및 배관 그 밖의 설비의 설계도서, 공사계획서, 공사공정표 및 지질ㆍ수리(水理)조사서 3. 지중탱크(저부가 지반면 아래에 있고 상부가 지반면 이상에 있으며 탱크 내 위험물의 최고액면이 지반면 아래에 있는 원통종형식의 위험물탱크를 말합니다)인 경우에는 당해 지중탱크의 지반 및 탱크본체의 설계도서, 공사계획서, 공사공정표 및 지질조사자료 등 지반에 관한 자료 4. 해상탱크[해상의 동일장소에 정치(定置)되어, 육상에 설치된 설비와 배관 등에 의하여 접속된 위험물탱크를 말합니다]인 경우에는 당해 해상탱크의 탱크본체ㆍ정치설비(해상탱크를 동일장소에 정치하기 위한 설비를 말합니다) 그 밖의 설비의 설계도서, 공사계획서 및 공사공정표
작성방법
1. 법인의 경우 성명란에는 명칭(법인등록번호, 대표자 성명 포함)을, 주소란에는 주된 사무소의 소재지를 각각 적습니다. 2. 품명(지정수량)을 적을 경우 해당 위험물의 지정수량이 품명의 기재만으로는 명확하지 아니한 때에 ( )안에 해당하는 지정수량을 적습니다. 3. 변경허가와 관련된 기술검토신청 시에는 그 밖의 사항란에 변경사항의 개요를 적습니다. 4. 음영으로 된 부분은 적지 않습니다.
처리절차
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.
신청인				처리기관
				한국소방산업기술원(위험물담당부서)
	신청					▶	접수
				▼
							기술검토
				▼
							적부판정
				▼
	교부	◀					기술검토서 작성