「어린이 119안전체험마을 건립」

건축설계 및 전시물 제작·설치 공모 지침서

2020. 9.

	강원도소방본부 Gangwon FireHeadQuarters

< 목     차 >

제1장 일반사항

1. 사업의 목적	1

2. 건립 기본방향	1

3. 사업개요	1

4. 사업예산	3

5. 과업기간	4

제2장 공모 요강

1. 설계공모 방식	5

2. 응모방법 및 참가자격	5

3. 설계공모 일정	7

4. 공고방법	7

5. 응모신청서 접수	8

6. 현장설명회	9

7. 질의 접수 및 회신	9

8. 제안서 제출 및 접수(작품접수 마감)	10

9. 제안 설명회 및 제안서 평가	11

10. 심사결과 발표	12

11. 당선작에 대한 보상 등	12

12. 기 타	12

제3장 제안서 작성지침

1. 일반사항	16

2. 설계시 고려 사항	16

3. 건축설계 지침	17

4. 전시설계 지침	20

5. 체험콘덴츠 제시(안)	35

6. 제출도서 등의 작성지침	47

7. 기타 유의사항	51

제4장 제안서 심사방법 및 평가기준

1. 제안서의 심사방법	52

2. 제안서 평가기준	53

3. 기 타	59

제5장 분쟁조정 및 협상

1. 분쟁조정	60

2. 협상과정	60

3. 계약조건	61

4. 기타사항	64

제6장 기타 참고 및 유의사항

1. 제안요청서의 성격	65

2. 제안서의 효력	65

3. 유의사항	65

4. 작성서식 목록	66

<작성서식>	67

<참고서식>	98

제1장 설계공모의 개요

1. 사업의 목적

가. 어려서부터 재난현장 체험(교육)을 통한 안전에 대한 중요성 인식을 제고하고 체험대상 및 연령별로 적합하며 차별화된 생활 안전 교육체험장을 마련하기 위하여 지역특성을 반영한 안전체험시설을 건립하고자 함.

나. 현실성을 반영한 체험시설을 통하여 체험의 실효성을 높이고, 스토리가 있는 실제 상황구현 및 영상연출에 따른 감동으로 안전교육에 따른 동기부여를 통한 자발적인 체험유도, 안전교육 효과 증대 및 실생활속의 안전가치 창출을 목표로 함.

2. 건립 기본방향

가. 자연적․인위적 재난의 위험성 인식과 재해 사전방지의 필요성이 대두됨에 따라 국민 일상생활 속에서 위기대응능력과 안전의식을 함양시킬 수 있는 실제 재난상황이 연출된 어린이중심의 안전체험관을 건립 하고자 함.

나. 안전체험의 교육적 효과를 극대화 할 수 있는 공간 구성

다. 분야별 체험장의 특성화된 공간 확보 및 공간별 연계성 고려

라. 운영의 효율성 및 향후 기능별 여건 변화에 따른 내부 및 외부공간의 융통성 고려

마. 이용자의 편리성과 안전성을 고려하고 계절적 요인에 관계없이 4계절 체험학습이 가능한 실내‧외교육장으로 건립

3. 사업개요

가. 사 업 명 : 어린이 119안전체험마을 건립

나. 시행기관 : 강원도소방본부

다. 위    치 : 원주시 동부순환로 201 원주소방서(원주소방서 부지내)

라. 사업규모

1) 대지면적 : 17,264㎡중 건축부지는 1,575㎡ / 건폐율 60%, 용적율 200% 이하

2) 건축 연면적 : 1,200㎡

3) 규    모 : 지상 3층 지하1층 1개동(부지 내 도로교통 안전체험시설 포함)

※ 건축 연면적은 다양하고 창의적인 구상을 위해 ±5% 범위 내 조정가능

마. 사업구역 위치도

바. 주요시설

1) 기본구성 : 체험관(6개 Zone) 및 공용공간

구 분	내 용
화재안전체험존	어린이 소방관 체험실, 소화기 사용법
피난체험존	농연체험실, 완강기・승강식 피난기・구조대 체험
생활안전체험존	주택생활안전체험실, 어린이 종합체험(놀이터 안전), 방화셔터
보건안전체험존	응급처치교육장
시청각체험존	전시관(사다리차・소방장비 등), 오리엔테이션장(종합안전영상교육장)
도로교통 직업체험존	체험마을(직업체험) 및 교통안전 체험
공용공간	로비, 계단, 복도, 화장실, 부속실, E/V 등

2) 체험관 건축계획(안)

연번	체험존	체험실	체험종목	면적(㎡)	구분	비고
1	소방안전	화재 안전	어린이 소방관, 소화기 사용법 등	150	필수	1층
2		피난 체험	완강기, 승강식 피난기, 구조대(미끄럼대) 등 각종 피난기구 체험-탈출(도착)	50	필수	2층
3		피난 체험	농연체험	150	필수	2층
4		피난 체험	완강기, 승강식 피난기, 구조대(미끄럼대) 등 각종 피난기구 체험-탈출(출발)	30	필수	3층
5	종합안전	생활안전	주택(아파트) 생활 안전	80	필수	2층
6		생활안전	어린이 종합체험(놀이터 안전교육)	40	필수	1층
7		생활안전	방화셔터 체험	10	필수	2층
8		생활안전	승강기 고립	30	필수	2층
9	구급체험	응급처치	심폐소생술, 하임리히법.	60	필수	3층
10	시청각 안전	전시실	소방장비전시장	60	필수	1층
11		영상실	종합안전 영상 교육장 및 OT장	50	필수	1층
합계				710

4. 사업예산

가. 예정공사비 : 3,578,000천원 (부가세 포함)

1) 건축공사 : 2,378,000천원(건축, 전기, 소방, 통신, 기계, 기타 부대비용 포함)

2) 전시물 제작설치 : 1,200,000천원

- 전시분야 추정사업비에 포함(「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조에 따라 협상에 의한 계약체결 적용)

- 전시물 설계, 제작·설치, 자문료, 매뉴얼, 교육, 제세공과금, 부가세 등 기타 부대비용 일체 포함

나. 건축설계용역비 : 155,338천원 (계약 시 일부 변경될 수 있음.)

<주의사항>

❶ 제시된 예정공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 인입비(전기, 수도, 가스 등), 전시물 제작□설비 등에 대한 총 공사비입니다.

❷ 제시한 설계비는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 관급자재, 전시시설물 제작□설치 등 제반 분야의 기본 및 실시설계용역 등의 총 설계비입니다.(각종 행정절차에 필요한 자료작성 등 제반업무를 포함)

※ 예비인증(에너지효율등급, 제로에너지) 취득 일체비용을 포함함.

❸ 사업 규모(부지, 연면적, 공사비, 설계비 등) 및 용역 기간은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

.❹ 낙찰차액을 감안해서는 안 됨(공사예정가격 예산을 초과할 수 없음)

❺ 기본설계 완료시 예정공사비 범위 내에서 전체 추정공사비 산출결과를 미리 보고하고 실시설계과정에 물량조정 등에 참고할 수 있도록 해야 함.

5. 과업기간

가. 공모기간 : 입찰참가등록 마감일로부터 작품제출 마감일시까지

나. 설계기간 : 착수일로부터 150일(공휴일 포함)

1) 기본설계(건축, 전시시설) : 착수일로부터 90일(계획설계 : 30일, 중간설계 : 60일)

2) 실시설계 : 기본설계 완료일로부터 60일

다. 공사기간

1) 건축공사 : 착공일로부터 9개월

2) 전시물 제작·설치 : 착수일로부터 9개월(운영교육 및 매뉴얼 작성 별도)

※ 발주기관의 사정에 따라 사업기간이 변경될 수 있음.

제2장 공모 요강

1. 설계공모 방식

가. 건축분야 : 별도로 규정한 사항 이외에는 「건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시)」,「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의4 규정에 따라 일반설계공모의 방식으로 설계자를 선정한다.

나. 전시분야 : 별도로 규정한 사항 이외에는 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준」〈제5장 협상에 의한 계약체결기준〉에 의한다.

다. 본 “설계공모지침서”의 해석에 이견이 있거나 “설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침”에 명시되어 있지 않은 사항은 발주기관의 해석이 우선한다.

라. 본 설계공모를 위해 각 응모자에게 제공한 각종 자료는 발주기관의 동의 없이 설계공모 이외의 목적으로 사용하거나 타인에게 제공하여서는 아니 된다.

마. 2개 이상 작품이 접수되지 않을 때는 재공고 한다.

2. 응모방법 및 참가자격

가. 응모방법 : 건축설계업체와 전시업체간 공동도급(분담이행방식)

나. 공모방식 : 건축분야(일반설계공모), 전시분야(협상에 의한 계약)

다. 응모자격 : 다음의 각 조건을 모두 갖춘 업체

1) 건축분야

가) 「건축사법」제7조에 의한 건축사면허를 소지하고 같은 법 제23조에 의거 건축사사무소의 등록을 필한 업체로서 관련법령에 결격사유가 없는 업체

나) 응모 등록일 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자 제외

다) 건축사법 시행령 제21조의2에 의한 외국 건축사 면허 또는 자격을 취득한 자는 상기 “1)”항의 건축사사무소 개설자와 공동이행방식으로 참여 가능 한 자.(단, 국내 건축사사무소 개설자를 대표자로 선임하여야 하며, 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속됨)

라) 건축설계분야 당선자는 용역계약 시 도시계획, 토목, 전기, 통신, 소방,  조경분야 설계 면허가 없는 경우 도시계획, 토목, 전기, 통신, 소방, 조경 등 관련법에 의한 설계자격이 있는 자와 설계비를 구분하여 공동도급 (분담이행)으로 계약체결 하여야 함

2) 전시분야 :  ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 자격요건을 갖춘 업체로서 다음의 각 조건을 모두 갖춘 업체

가) ｢산업디자인진흥법｣ 제9조 제2항 및 동법 시행규칙 제9조에 의하여 산업 디자인 전문회사(환경디자인분야 또는 환경디자인분야를 포함한 종합디자인분야)로 신고를 필한 업체

나) ｢중소기업법」 제2조에 의한 중소기업자로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업확인서를 소지하고, ｢중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률｣ 제9조에 의거 직접생산확인증명서(실물모형)를 소지한 업체

다) ｢영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률｣ 제57조에 의한 비디오물제작업 신고업체이거나, ｢소프트웨어산업진흥법｣ 제24조에 의한 소프트웨어 사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)로 신고를 필한 업체

라) 공고일 기준 최근 5년 이내 국가, 지방자치단체, 공공기관, 민간에서 발주한 「건축법 시행령」제3조의5 [별표1] 제5항 단일 건축물로서 문화 및 집회시설의 “라”목(전시장)의 박물관, 미술관, 과학관, 기념관, 교육관, 전시관, 홍보관 중 전시시설물의 단일시공(제작·설치) 10억원 이상의 수행실적이 있는 업체

라. 응모자격의 제한

1) 응모신청서 접수일 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 행정관청의 행정처분을 받은 자, 기타 관계법령에서 정하는 결격사유가 있는 자는 설계공모에 참여할 수 없음.

2) 본 공모의 심사위원 및 기타 공모업무 이해 관계자는 참가할 수 없으며, 응모 신청서를 접수한 자만 공모 작품을 제출할 수 있음.

3) 1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가함.(참가 자격 박탈)

마. 공동도급 사항

1) 효율적인 사업 추진을 위해 동일분야(건축+건축, 전시+전시) 컨소시엄은 허용하지 않으며 공동수급체 구성은 건축설계 1개 업체, 전시분야 1개 업체로  제한함.

2) 공동수급 업체의 구성원 중 대표업체는 건축설계 업체로 함.

3) 당선자로 결정된 이후에는 공동수급체 구성원을 변경할 수 없으며, 공동  수급체의 구성원은 본 사업의 다른 공동수급체에 중복적으로 참가할 수 없음.

3. 설계공모 일정

가. 공모일정

구 분	예정 일정	비 고
설계공모 공고	‘20. 09. 02.(수)	▪나라장터 홈페이지, 소방본부 홈페이지
응모신청서 접수	‘20. 09. 14.(월)	▪(장소) 원주소방서 소회의실(2층) / (시간) 11:00~17:00 ※ 직접 방문 접수만 가능(원주시 동부순환로 201)
현장설명	‘20. 09. 14.(월)	▪(장소) 원주소방서 소회의실(2층) / (시간) 15:00 ※ 현장설명회 장소 변경 시 추후별도 통지
질의접수	‘20. 09. 17.(목)	▪설계공모 질의서식에 의한 서면질의만 가능 ▪직접 제출 시 접수시간 : 13:00~17:00. ▪E-메일로만 접수(lemonade13@korea.kr)
질의답변	`20. 09. 21.(월)	▪소방본부 홈페이지 “공지사항”란을 통해 공개 개시
공모안 제출	`20. 10. 29.(목)	▪(장소) 강원도소방본부 소방장비회계과 사무실 (1층) ▪(시간) 09:00 ~ 18:00 ※ 방문접수(우편접수 불가)
제안서심사	`20. 11. 03.(화)	▪(장소) 소방본부 3층 전략상황실 ※ 일정은 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지 공지
심사결과 발표	제안서 평가일로부터 10일 이내	▪소방본부 홈페이지 게시 및 당선작 개별 통지 ※ 심사일정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지 공지
※ 상기 일정은 발주기관 내부사정에 따라서 변경될 수 있으며, 응모등록 업체명, 질의응답, 작품제출 업체명은 강원도 소방본부홈페이지(알림마당_공지사항)에 공개함.

나. 일정의 관장(管掌)

1) 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한한다.

2) 공모 일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 홈페이지 또는 유선을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지한다.

3) 설계공모 진행 기간 중 응모자 주소, 전화번호 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지 하여야 하며, 통지하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

4. 공고방법 : 조달청 나라장터, 강원도 소방본부 홈페이지(입찰공고 란)

5. 응모신청서 접수

가. 기      간 : 2020. 9. 14.(월) 11:00 ~ 17:00 까지

나. 응모접수처 : 강원도 원주시 동부순환로 201, 원주소방서 소회의실(2층)

다. 응모방법

1) 설계경기 응모신청서를 작성하여 직접 제출.

2) 대리인이 신청서를 접수할 경우 위임장 및 재직증명서 지참.

3) 등록마감일 17:00까지 접수처 도착 자에 한함.

라. 응모신청자 구비서류 : 본 설계공모의 응모자는 다음의 서류 각 1부를 구비하여 등록 시에 제출하여야 한다.

1) 참가응모신청서(법인인감 또는 사용인감 날인) 1부.

2) 사업자등록증 사본(법인인 경우 법인등기부등본) 1부.

3) 인감증명서(법인은 법인인감)[인감도장(사용인감계 첨부) 지참] 1부.

4) 청렴계약이행서약서 1부.

5) 위임장 및 재직증명서(대리인일 경우) 1부.

6) 공동수급협정서 1부.

7) 공동수급 대표자선임계 1부.

8) 합의각서 1부.

9) 서약서(참여업체 공동날인) 1부.

10) 참가자격 실적증명원 1부[전시(10억원 이상) 수행실적]

11) 건축사면허증, 건축사사무소등록증 사본 각 1부.

12) 산업디자인전문회사 신고필증 사본 각 1부.

13) 중소기업확인서 및 직접생산증명서(실물모형) 각 1부.

14) 비디오물제작업 또는 소프트웨어사업(디지털컨테츠개발서비스사업) 신고필증 사본 1부.

- 참여자격 증명서류는 응모자격을 충족함을 증명할 수 있어야 하며, 사본으로 제출 가능함(사본은 반드시 “원본대조필” 명기 후 인감날인)

- 실적증명서류의 발급기관이 국가, 지방자치단체 및 공공기관이 아닐 경우에는 도급계약서 사본, 세금계산서 사본을 추가 제출할 것

14) 건축사 행정처분 조회서(건축), 행정처분확인서(전시) 각 1부.

15) 기타 입찰참가자격을 증명하는 서류

6. 현장설명회

가. 일    시 : 2020. 9. 14.(월) 15:00 ~ 16:00(1차) / 17:00 ~ 18:00(2차)

나. 장    소 : 강원도 원주시 동부순환로 201, 원주소방서 소회의실(2층)

다. 참석대상 : 공모 참가등록 업체 대표자 또는 위임 받은 자

라. 제출서류 : 신분증사본(원본 지참), 접수증, 위임장 및 재직증명서(대리인 참여 시), 참가대표자 인감(대표자 본인 참가 시 서명 가능)

※ 현장설명회에 참석하지 않은 업체는 응모할 수 없음

7. 질의 접수 및 회신

가. 접수기간 : 2020. 9. 17.(목) 17:00 까지(해당 기한 내 도착분에 한함)

나. 접수기관 : 강원도소방본부 소방장비회계과(시설장비팀)

다. 질의방법 : E-mail로만 접수(lemonade13@korea.kr)

1) 질의서에는 질의자(응모대표자)의 회사명, 성명, 전화번호, E-mail 주소를 반드시 기재

라. 회신일자(방법) : 2020. 9. 21.(월), 소방본부 홈페이지 ‘공지사항’란을 통해 공개게시   ⁕ 발주처 사정에 의해 변경될 수 있음.

마. 질의응답 유의사항

1) 모든 문의사항에 대한 질의는 서면으로 하여야 한다. 따라서 본 설계공모의 제공도서, 기타 설계공모의 진행과 관련하여 질의가 있는 자는 질의서를 설계공모 일정의 질의서 접수기간 내에 1회에 한하여 접수하여야 한다.

2) 모든 질의는 소정의 질의서식【서식15】에 따라 워드프로세서 등을 사용하여 작성하여 E-mail 로 접수하여야 한다.

3) 발주처는 접수된 질의 중에서  ‘설계공모지침’과 관련된 질의에 한하여 질의  응답기간 내에 답변서를 일괄 작성하여「소방본부 홈페이지 알림마당 공지 사항」란에 공개 게시하며, 공모참가자는 이를 확인해야 할 의무가 있고 미확인하여 발행하는 모든 책임은 응모자에게 있다.

4) 질의에 대한 답변은 본 설계공모의 지침에 대한 추가 또는 수정으로 간주하여 설계지침서와 동일한 효력을 가진다.

5)  메일 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있으며, 견해차가 있는 경우 발주기관 해석에 따름

8. 제안서 제출 및 접수(작품접수 마감)

가. 제출기간 : 2020. 10. 29.(목) 09:00 ~ 18:00까지, 직접제출 도착분에 한함

나. 제출장소 : 강원도 춘천시 중앙로 1 , 강원도청 소방본부 소방장비회계과(시설장비팀)

다. 제출방법 : 방문접수(우편접수 및 택배제출 불가, 접수부에 서명날인)

※ 참가응모 및 현장설명회에 참여하지 않은 업체는 접수 불가.

라. 제안서 제출시 구비서류

1) 제안서 제출서 1부

2) 제안도서 목록일체(제안요청서 제3장 5항 참조)

3) 전시분야 가격제안서 및 산출내역서 각 1부(밀봉 후 인감날인 / 별도 제출)

4) 사업수행능력 평가서(전시분야)

- 자기업체 평가표 1부

- 제안사 일반현황(면허, 허가, 등록증 사본 포함) 1식.

- 실적증명서(최근 5년) 및 관련 계약서 1식.

- 사업수행 실적 집계표 1부.

- 기술전문인력 보유현황 1부.

- 기술인력 개인별 이력사항(자격확인서류, 재직증명서 포함) 1식.

- 제안사 경영상태 평가용 기업신용평가서 1부.

5) 심사 후 입상작 확인용 1부.

마. 제안서 제출 시 유의사항

1) 제안서 제출 시는 제안제출서 제출 후 접수증을 교부받아야 한다.

2) 각 응모자별 제안서 제출은 1건으로 제한한다.(복수 제출 금지)

3) 공동수급체 구성의 경우 제안서는 공동수급체의 대표자가 서명 날인하여 제출하고 제안서 내용은 각 업체별로 해당사항에 대한 내용을 빠짐없이 작성하여 1개의 제안서로 제출하여야 한다.

4) 제출서류가 미비하거나, 심사에 필요한 내용항목의 누락 등 구비서류가 불충분한 경우에는 심사대상에서 제외될 수 있다.

5) 제출된 제안서 내용은 발주처가 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주 된다.

6) 필요시 응모자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

7) 제출된 입찰서류 및 제안서는 일체 반환하지 않으며, 제안서 제출과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사의 부담으로 한다.

8) 발주처로부터 배부 받은 제안요청서 또는 각종자료 및 제안과정에서 얻은 정보를 제안 외의 목적으로 사용해서는 아니 된다.

9. 제안 설명회 및 제안서 평가

가. 일시 및 장소 : 2020. 11. 3(화) 14:00(예정), 소방본부 3층 전략상황실

나. 참석대상 : 대표자 또는 대표자의 위임을 받은 자를 포함하여 2인 이내

다. 제안서 발표

1) 발표순서 : 제안서 심사당일 별도 추첨을 통해 발표순서 결정(예정)

2) 발표형식 및 시간 : 제안내용을 요약하여 프리젠테이션(PPT)으로 설명하고 업체당 40분 이내로 함(제안설명 25분, 질의응답 15분)

※ 발표시간은 제안 설명회 참여업체 수에 따라 조정할 수 있음.

3) 일반사항

가) 발표자는 건축/전시업체에서 각각 발표(대표자 또는 공고일 기준 3개월 이상 재직한 소속 직원이 가능)     ※ 발표자 재직증명서 및 신분증 지참

나) 발표내용은 제안서와 동일하게 구성하며 상이할 경우 지침위반으로 간주한다.

다) 제안서 이외의 내용은 추가 사용이 불가(폰트, 이미지 등이 제안서와 동일해야함)

4) 유의사항

가) 제안 설명회에 참석하지 않을 경우 참여의사가 없는 것으로 간주

나) 발표자 및 참석자 인적사항은 설명회 1일 전까지 제출(FAX 033-249-4189, 발송 후 확인전화(033-249-5123) 필수)

다) 제안 설명 시 제안 업체명 등을 인지할 수 있는 특정 기호나 표시, 표현을 하여서는 안 되며, 위반 시 실격 처리함

라) 발표장 내에는 발주자, 평가위원, 해당 제안사 직원만 입실 가능

※ 제안사 직원은 재직증명서 및 신분증 지참자만 입실 가능(전시, 건축포함 2인)

마) 타 제안사의 발표는 청취할 수 없음

바) 심사위원의 구성 및 운영은 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규) 제5장 지방자치단체 협상에 의한 계약 체결기준 및 제7장 설계공모 운영요령에 의한다.

☞ 최종 심사위원회 공개 : 2020. 10. 30.(금) 예정(소방본부 홈페이지 “공지사항”에 게시)

사) 심사위원의 제척, 기피 또는 심사 당일 개인사정으로 인한 불참 등에 따라 변경될 수 있다.

10. 심사결과 발표(예정)

가. 발표일시 : 심사 후 10일 이내

나. 발표방법 : 당선작에 대하여 개별통지 및 강원도 소방본부 홈페이지 공지사항란 게시

※ 작품 수준이 현저히 떨어질 경우 입상작 일부를 선정하지 않을 수 있음.

※ 발주처에서는 심사 결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 응모작 제출자는 심사위원 구성, 심사기준, 심사 결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음.

11. 당선작에 대한 보상 등

가. 당선업체 : 종합점수 순위에 따라 협상이 성립된 공동 응모업체

나. 당선작(1점)에 대한 대우(건축 및 전시분야 별도 계약 추진)

1) 건축분야 : 기본 및 실시설계 용역권 부여

2) 전시분야 : 전시설계 및 전시물 제작·설치권에 대한 우선 협상적격자로 선정

※ 당선작에 대한 설계용역은 수의계약으로 체결하고, 전시분야 제작 설치권에 대하여는 실시설계 완료 후 협상에 의한 계약으로 체결한다.

다. 입선작(2점)에 대한 보상 : ‘건축 설계공모 운영지침’ 제21조(공모비용의 보상) 규정을 준용하여 차등 지급(보상금에 대한 제세공과금 등은 입상자 부담)

1) 우수작(1점) : 620만원 설계보상비

2) 가  작(1점) : 460만원 설계보상비

가) 응모작품수가 2점일 경우 당선작만 선정, 3~5점 이내일 경우 당선작, 우수작만 선정,  6점 이상일 경우 당선작, 우수작, 가작까지 선정

나) 우수작 점수가 2개 업체가 동점일 경우 540만원 지급(가작 없음), 가작 점수가 2개 업체가 동점일 경우 230만원 지급

12. 기 타

가. 당선작 설계자의 의무

1) 당선자는 상위계획의 변경, 관련 법령의 제・개정 및 공사 요구, 건축허가와 관련된 제반 규제사항과 심의 결과 등에 따라 각종 설계도서를 수정・보완하여야 한다.

2) 당선자는 심사위원회의 평가의견과 발주처의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 기본 및 실시설계 시 수정․보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다. 또한 설계변경은 발주처의 요구에 의한 공사 중 증축설계를 포함하며 그 대가는 당해 사업비 예산범위 내에서 설계자에게 지급할 수 있다.

3) 당선자는 본 설계용역을 수행함에 있어 사전조사를 소홀히 하여 건설공사의 소요비용을 현저히 증가시키거나 과장 및 허위 사실이 확인될 경우 그 계약(자격)을 해지(박탈) 및 행정처분을 할 수 있다.

4) 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주처와 「기본 및 실시설계용역」 계약을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주처의 사정으로 해당 공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

5) 기타 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의하되 특별한 사유가 없는 한 당선 통보일로부터 10일 이내에 계약관련 사항을 이행하여야 한다.

6) 기본 및 실시설계도서 작성은 착수계 제출 후 150일 이내에 모두 완료하여야 한다.(설계도면 및 시공내역서 포함하여 공사발주 관련도면 일체) / 단, 건축협의, 인증, 계약심사 등 각종 행정절차 이행에 상당 기간 소요되는 경우는 과업일수에서 제외하거나 과업을 중지할 수 있다.

7) 설계자는 사업진행에 필요한 각종 용역, 심의, 인·허가 협의사항에 수반되는 제반 설계도서 및 자료는 발주처의 요청이 있을 시 적기에 제공한다.

8) 본 설계 범위는 다음과 같이 어린이 119안전체험마을 건축분야(토목, 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등), 기타 부대시설 분야 등으로 하고, 전시분야(실물, 모형, 전시영상, 특수효과, 작동전시물 등) 제안서와 긴밀한 연계성을 갖도록 한다.

9) 전시분야 제안서 내용에 대한 수정, 보완, 추가, 조정 등이 필요한 경우는 발주처와의 협의에 따라 진행한다.

10) 전시분야 제안용역 계약은 공동수급협정서를 반영하여 당선작 전시업체와 시행기관과 협의 하에 체결하며, 용역비에 대해서는 발주기관 예산의 범위 내에서 시행기관이 정한 금액으로 하되, 공동수급 협정서에 의한다.

11) 전시분야 제안용역 완료이후 제출된 전시물 제작․설치 관련내역서는 협상을 위한 계약 시 제출된 내역을 초과해서는 아니 되며, 제작․설치와 관련된 계약 이전에 기획재정부장관이 고시한 "정부회계 원가계산용역기관"에 원가계산을 의뢰해야 하며 과잉설계․부실설계․중복 설계 등의 부분은 시행기관의 요구에 따라야 한다.

12) 당선작 전시제안업체는 전시물 제작·설치 용역수행에 필요한 모든 자격과 조건을 갖추고 있어야 한다.

13) 당선된 공동응모업체는 본 설계 진행시 전시와 건축분야 간에 일체성을 확보할 수 있도록 해야 한다.

14) 기타 설계용역 착수 시 발주기관의 계약조건과 설계지침, 과업지시서를 준수 하여야 한다.

나. 지적소유권 및 작품전시

1) 공모안의 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다. 다만, 입상작(당선작 및 기타입상작)에 대한 저작권은 계약 또는 보상금 지급이 이루어진 날로부터 강원도에 귀속된다.

※ 설계보상비를 수령하지 않는 입상작에 대하여는 그러하지 아니한다.

2) 입상작을 포함한 응모작품 전체에 대하여 필요시 우리본부에서 정한 장소에서 일정기간 전시하거나 출판을 할 수 있으며, 출판한 경우 출판물에 대한 판권은 강원도가 보유한다.

다. 작품 반환

1) 입상작품(당선작, 우수작, 가작)은 반환하지 않는다.

2) 응모작품은 심사결과 발표 일로부터 7일 이내에 발주처에 방문하여 반환받아야 하며 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다.(대리인일 경우 재직증명서 지참)

3) 위의 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처리하며, 이러한 조치사항에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

라. 유의사항

1) 공모규정의 준수

- 제출기한 내 접수되지 않은 서류는 인정할 수 없으며 제출된 서류는 응모작품 이외에는 일체 반환하지 않는다.

- 응모자는 반드시 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후 계획하여야 한다.

- 응모자는 모든 관계법규(입법예고 포함) 및 제반 규정사항에 적법하게 계획하여야 한다.

- 공모요강 및 지침 내용 중 불명확한 사항은 질의 및 회신된 바에 따르고 설계자의 창의력을 발휘하여 보다 합리적으로 발전시킨다.

- 응모작품의 운송에 대한 책임은 응모자에게 있으며 접수된 작품에 대한 책임은 심사종료 시까지 발주처에 있다.

- 당선작은 미발표된 작품이어야 하며, 추후에라도 발표사례가 확인되면 당선을 무효로 하며 그 책임은 당선자에게 있다.

- 응모자는 작품을 제출함으로써 본 설계공모규정의 제반 조건을 수락하는 것으로 간주한다.

- 본 설계공모와 관련 응모자에게 제공한 각종 자료는 발주처의 동의 없이는 설계 공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.

2) 실격

- 응모업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 사실을 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 때

- 공동응모의 경우 대표업체가 중도에 탈퇴할 때

- 익명성 유지의 원칙 등 공정한 심사를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때

- 제출된 서류 등에 중대한 미비사항이 있거나 위에서 정한 실격기준에 해당되어 설계공모 심사위원회에서 최종 실격 결정한 경우

3) 당선작 취소 및 승계

다음의 경우 당선작(협상대상자) 선정을 취소할 수 있으며, 당선작 업체 및 협상대상자에게 부여하는 용역권 등 권리는 우수작 또는 가작 선정업체 순으로 승계할 수 있음.(이 경우 용역권 승계자의 보상금은 발주기관에 반납하여야 하며, 당선자의 의무사항은 승계자에 자동 승계된다.)

- 당선작 업체가 기본 및 실시설계 용역권을 포기할 경우

- 당선작 결정 후 위 유의사항의 실격에 해당되는 사실이 발견된 경우

- 당선작 업체가 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 여건변화로 기본 및 실시 설계에 필요한 법적 요건이 미비하게 될 경우

- 당선자가 자의 또는 타의 등 불가피한 사유로 설계업무 수행이 불가능할 경우

- 당선자가 정당한 사유 없이 무리한 설계비 또는 예정공사비 증액을 요구한 경우

4) 이의제기

- 본 공고내용이나 공모지침 등 공모와 관련하여 이의 또는 견해차이가 있을 때는 발주처의 해석에 따르며, 응모업체는 이 결정에 이의를 제기할 수 없다.

- 응모업체는 심사위원회의 심사과정, 방법, 심사결정 등에서 어떠한 이의도 제기 할 수 없다.

제3장 제안서 작성지침

1. 일반사항

가. 건축물은 안전을 최우선으로 하며, 안전체험교육이 효과적으로 이루어 질 수 있도록 설계되어야 한다.

나. 건축물은 방문객에 접근하고 호응할 수 있는 상징성과 조형성을 고려하되, 경제적이고 실용성 있게 설계한다.

다. 사업의 추정공사비를 고려하여 경제성과 유지관리의 효율성을 고려한다.

라. 체험공간의 콘텐츠는 제시된 체험콘텐츠를 가용한 공간과 사업비를 고려하여 자유롭게 구성한다.

마. 기타 발주기관 요구사항을 반영하여야 한다.

2. 설계시 고려 사항

가. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고 이의가 있을 경우에는 계약상대자 임의로 판단해서는 아니 되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

나. 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건설기술진흥법, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률, 하수도법, 신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법, 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정, 녹색건축물인증기준, 고효율에너지 기자재 보급촉진에 관한규정에 따른 건물에너지효율과 녹색건축물이 될 수 있도록 계획하고 이하 법에서 정한기준에 적합하여야하며 별도의 시설기준이 없는 경우에는 그 시설기준에 적합해야 한다.

다. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

라. 자재 및 장비선정 시 설계의 의도와 반하지 않는 한 신기술제품, 조달청 우수제품 등 사용을 검토하여야 한다.

마. 건물은 주변 경관과 조화되어야 하며 효율적인 공간을 창출하고 체험공간 배치에 간섭이나 방해를 받지 않고 공간효율을 최대로 할 수 있는 구조로 설계자가 임의 선택한다.

바. 전시공간과 관리공간은 동선과 관리체계에 있어 분리되도록 계획 하여야 한다.

3. 건축설계 지침

가. 기본방향

1) 주변환경과 조화된 배치계획, 건물의 특성을 고려한 입면계획, 시설이용에 편리한 동선 및 평면계획 등을 검토하여 건물의 용도 및 특성에 적합하고 향후 규모확장(수평)을 고려하여 기능성 있게 계획한다.

2) 안전성과 시공성이 확보된 설계를 하여야 한다.

가) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안전성이 확보된 설계

나) 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며, 사전조사 시 도로의 연결, 지반상황, 우․오수관 위치, 급수인입점, 전기인입점 등과 과거의 기상관련 통계자료를 확보 수집, 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

다) 「건설기술진흥법시행령」에 의거 설계의 안전성 검토를 실시하여야 한다.

3) 도로 및 부대시설물과 연계하여 가장 합리적이고 경제적으로 설계하여야 한다.

나. 배치계획

1) 대상지 주변환경과 조화되고 재난안전체험관의 상징성이 부각될 수 있게 배치하며, 주변 교통체계와 토지이용계획을 감안하여 차량 및 주차장의 진·출입에 지장이 없고 보차분리가 되도록 계획한다.

2) 공간계획을 통해 자연스러운 동선의 흐름을 유도하며 주변시설과의 연계성 등 주변 환경과 조화를 이루는 설계가 되도록 한다.

3) 옥내 체험공간과 연계한 야외 체험공간을 조성할 수 있으며, 야외 공간 조성 시 주변 경관과 연계하여 상호간의 유기적 관계성을 고려해야 한다.

4) 배치계획은 건물의 높이, 외형, 균형 등 미적 안정성이 고려되어야 하며,   에너지효율을 고려한 배치이어야 한다.

다. 평면계획

1) 전시 및 체험공간과 관리공간은 동선과 관리체계에 있어 분리되도록 계획 하여야 한다.

2) 기계설비공간은 집중 및 통합하여 효율성을 극대화하고, 최소인원으로 운영·관리가 가능하도록 설계되어야 한다.

3) 오리엔테이션홀 내부 혹은 외부에는 물품보관함 설치를 위한 공간을 확보하여야 한다.

4) 중량물인 체험콘텐츠의 증설·교체가 가능하도록 적정한 크기의 장비반입구 등을 고려하여야 한다.

5) 용도와 기능에 적합한 공간계획과 사용자에게 쾌적함을 줄 수 있는 평면계획이 이루어질 수 있도록 한다.

6) 각 체험 공간의 형태는 향후 증축, 용도·컨텐츠 변경 등을 용이하게 할 수 있도록 계획한다.

7) 휴게공간은 공용부문을 활용하여 관람자를 위한 휴게시설(휴식의자 등)을 설치하여 사용자의 편의를 도모한다.

8) 노약자·장애인의 편의시설은 그 편의성을 최대한 고려하여 설계한다.

9) 안전성을 최대한 고려하여 설계하고, 위험이 예상되는 장치 및 공간에는 충분한 안전설비를 갖추도록 한다.

10) 이용대상, 관람형태를 고려하여 공간 구성 및 면적을 확보해야 한다.

라. 입·단면 및 구조계획

1) 입면은 재난안전체험관을 상징하되 화려하지 않고 세련되게 계획한다.

2) 창의 크기 및 형태는 디자인과 보안적 측면이 고려되도록 하고, 개방감과 기능 및 에너지 효율, 소음방지 등을 고려하여 계획한다.

3) 커튼월 구조는 지양하며, 외부 사용재료는 에너지 절약 및 유지관리가 용이한 재료로 계획한다.

4) 기능별 Zoning을 통해 서로 독립되면서도 상호연관성을 가질 수 있도록 하며, 수직·수평 동선이 원활하도록 계획한다.

5) 구조계획은 효율적인 공간을 창출하고 체험공간 배치에 간섭이나 방해를 받지 않고 공간효율을 최대화 할 수 있는 구조형식으로 설계자가 선택하되, 시공비와 공기를 고려하여 적정한 방식을 선택한다.

6) 각 체험공간은 개방감을 느낄 수 있도록 적정 층고 및 VOID 등을 검토하되, 공간낭비를 지양하여 공간의 실용성과 경제성을 높인 설계를 반영한다.

7) 홀, 로비 등의 주요공간은 적정 인테리어 계획이 수립되어야 한다.

마. 외부 공간 및 조경계획

1) 건축물의 내부공간과 연계성을 갖도록 하며 건축과 함께 총체적인 디자인이  되도록 구성한다.

2) 주변시설과의 연계성을 고려하여 계획한다.

3) 옥외 주차시설은 법적 대수 이상 설치를 하며 단체관람객을 위한 대형버스가 (2대 이상)주차 가능토록 계획하여야 한다.

바. 주요시설 요구사항은 다음과 같으나 설계자의 기획의도와 공간 활용에 따라서 변동되거나 통합될 수 있다.

구 분	내 용
화재안전체험존	어린이 소방관 체험실, 소화기 사용법
피난체험존	농연체험실, 완강기・승강식 피난기・구조대 체험
생활안전체험존	주택생활안전체험실, 어린이 종합체험(놀이터 안전), 방화셔터
보건안전체험존	응급처치교육장
시청각체험존	전시관(사다리차・소방장비 등), 오리엔테이션장(종합안전영상교육장)
도로교통 직업체험존	체험마을(직업체험) 및 교통안전 체험
공용공간	로비, 계단, 복도, 화장실, 부속실, E/V 등

사. 친환경 및 에너지절약계획

1) 경제성과 유지관리의 편리성을 고려한 냉·난방 시스템을 계획하고 초기투자비 및 운전비를 고려하여 계획한다.

2) 에너지 절약형 건물을 위한 고효율 인증 기자재 및 에너지 절약형 설비시스템을 채택 계획한다.

3) 각 실의 공조설비 및 냉난방설비가 가동을 하지 않을 때 자연환기를 통한  쾌적한 실내 환경이 될 수 있도록 고려한다.

4) 「공공기관 에너지이용 합리화추진에 관한 규정」 및 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 적합하게 계획한다. (공공기관 신재생에너지 공급의비율 준수 등)

5) 국토해양부 고시 「건축물 에너지절약 설계기준」에 적합하도록 계획한다.

아. 주차장 계획

1) 부지 내 법정주차대수 이상의 주차 공간을 계획한다.

2) 보행자와 차량 동선이 교차하지 않도록 계획한다.

3) 보도와 차도 및 주차장 계획은 이용 및 안전이 우선되어야 한다.

4) 자전거와 이륜차 이용자를 위한 보관소 확보를 고려하여야 한다.

5) 주차 1면의 규격은 확장형(2.6m×5.2m(주차장법 개정안 반영), 차로는 7m 이상 확보될 수 있도록 계획한다.

6) 옥외 주차시설은 단체관람객을 위한 대형버스의 주차가 가능하도록 계획 하여야 한다.(2대 이상)

자. 경제성 확보계획

1) 전기, 통신, 설비, 조명 등 전시연출의 경제적 관리운영이 되도록 반영한다.

2) 지역의 기후특성을 반영하여 에너지 절약의 효율을 기한다.

차. 관람동선 계획

1) 체험교육과 자유 관람이 조화롭게 이루어질 수 있도록 수직ㆍ수평 동선의 적절한 구성을 한다.

2) 장애인 편의를 위한 충분한 고려와 관리운영 효율성을 반영한 동선이 되도록 한다.

3) 관람자의 안전을 충분히 반영하고 옥외시설과 연계 동선을 고려한다.

4) 관람객의 적절한 휴식장소를 고려한다.

카. 기타사항

1) BF인증 기준에 의거 시설을 계획하며 최종적인 목표는 인증의 취득으로 한다.

2) 문화 및 집회시설은 건축법 제53조의2(건축물의범죄예방)에 해당하는 건축  물이므로 국토교통부고시 ‘범죄예방 건축 기준 고시’를 준용하여  설계한다.

4. 전시설계 지침

가. 기본방향

1) 어린이119안전체험마을 전시․체험시설은 주목적, 시설별 주제․내용, 안전체험의 실현가능한 연출, 예산 등을 고려하여 설계 및 제작․설치에 임해야 한다.

2) 어린이119안전체험마을과 유사한 국내‧외 사례를 조사 및 분석하여, 설계 및 제작․시공에 반영 검토하여야 한다.

3) 전시․체험시설은 건축물과 일체성을 유지하고 리뉴얼이 불가한 공간구성은 최대한 지양하고 새로운 사회적 환경과 추세를 반영한 지속적 리뉴얼이 가능하도록 구성하여야 한다.

4) 본 과업과 관련된 건축, 전기, 기계, 소방, 통신 등 타 분야와의 공사 구분 및 관련법령에 따라 상호 긴밀한 협조체제를 유지하여 사업의 일체성을 확보하여야 하며, 설정된 과업범위에서 누락된 사항 발생 시 사업비의 증액 없이 사업수행자가 보완 및 시공 하여야 한다.

5) 건축과 관계되는 구조나 기타 안전성에 문제가 없도록 하여야 하고, 유지‧보수‧관리가 용이하도록 제작 및 설치되어야 한다.

6) 설계 및 제작․설치는 각 단계별로 발주기관이 승인한 관련분야 전문가로부터 자문을 받고, 발주기관의 승인을 득한 후 시행한다.

7) 제안서는 체험관의 특화방안에 따른 재난약자(노약자, 장애인, 임산부 등)와 소수자(외국인, 이민자 등)도 일반인과 동일한 체험을 할 수 있도록 전시․체험시설의 접근성(개방된 입․출구 등)과 체험요소를 필히 확보하여야 하고 관련법규에서 정하는 기준에 따르며 점자 안내판 등 전시 및 관람 편의성을 제공하고, 충격 및 미끄럼방지 등 안전시설을 반드시 설치하여야 한다.

8) 전시공간과 체험공간의 방문객 동선은 서로 겹치지 않도록 독립된 공간으로구성하고 전시와 체험이 상호 연계될 수 있도록 계획하여야 한다.

9) 정보통신분야는 최신의 시설을 적용하여 방문객에게 안전체험관의 이미지 제고에 기여할 수 있도록 제안하고 안전체험관의 콘텐츠는 체험객에게 흥미와 동시에 교육적 효과를 유발 할 수 있도록 하여야 하며 체험과 전시는 체험관 내․외부환경과 조화를 이루어야 한다.

10) 전시․체험시설에 제작․설치되는 재료는 친환경 소재의 제품 및 마감재를 사용, 화재예방을 위한 불연재․난연재 사용을 원칙, 그렇지 않을 경우 반드시 방염처리를 한다. 더불어 실내의 공기질은 실내공기질관리법시행규칙 제3조 별표2(실내공기질 유지기준)에 저촉 되지 않아야 한다.

11) 전시․체험시설 중 별도의 조명 외에 자연광을 활용하여 시인성을 확보 할경우 최대한 활용하되 자연광 반사로 인한 눈부심이 발생 되지 않도록 하고 냉․난방을 고려한 설계 및 제작․설치를 하여야 한다.

12) 기타 제안요청서(지침)에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 경우 발주기관의 해석에 따라야 한다.

13) 발주기관이 필요에 의해 과업발표회 등을 요구할 경우, 과업 수행자는 이에 대해 관련자료 등을 준비하여야 한다.

14) 사업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유 발생 시 발주기관은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 내용을 변경할 수 있다.

나. 세부사항

1) 사업수행자는 창의적인 아이디어를 바탕으로 한 전시․체험시설 콘텐츠를 개발 한다.

2) 모든 규격, 사양, 품질, 성능, 효율 등은 관련법이나 규정에서 제시한 기준이상으로 제작하여야 하며, 다만 기준이 명확하지 않거나 상이한 경우에는   강화된 기준에 의하고, 발주기관 및 감독관의 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

3) 특수장비, 핵심부품, 해외 완성전시물 등을 구입하고자 할 경우 절차, 소요기간 및 관련서류 목록을 제출하여 발주기관과 도입여부를 사전 협의하고, 향후 운영과정에서 부품조달 등 유지관리가 원활하게 이뤄질 수 있도록 조치하여야 한다.

4) 모든 전시․체험시설관련 자료(영상비디오, 필름, 사진, 데이터, 그림, 실물 등)의 확보(촬영, 구매, 임대 등) 및 제안내용 등이 특허권, 저작권 등 배타적 권리와 관련되었을 경우 발주기관에 문제가 되지 않도록 사전조치 하여야 하며 분쟁 발생 시 사업자가 모든 책임을 진다.

5) 모든 시설, 장비, 자재 등은 성능과 안전도가 검증된 KS(한국산업표준) 표시품과 형식승인품 및 동등성능 이상인 제품을 우선 사용하여야 하며, KS 표시품이 없을 경우 감독관 및 발주기관의 사전 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

- 품질관리 및 품질보증을 위하여 자재의 시험성적표(시험결과 보고서)가 필요할 경우에는 해당 시방서 등에 일치될 수 있도록 사전계획(반입 전‧후)을 수립하여 검토하여야 한다.

- 제작 및 설치를 시행함에 있어 소요 재료의 품질기준에 관한 자료와 진행 중 현장에서 시험테스트가 요구될 경우 해당 종목에 맞는 시험기구 및 장비 등을 비치하여야 한다.

- 재료 또는 제작‧설치의 특수성 등으로 국내에서 시험이 불가할 경우와  수입자재일 경우 국외 시험전문기관에 시험을 의뢰할 수 있으며, 사업 수행자는 시험성적서를 제출하여야 한다.

6) 체험시설물의 작동장치는 사전에 제작도를 작성하고 전문가의 자문과 함께 발주기관의 승인 후 제작에 들어가야 하며, 사후 유지관리를 위하여 제작과정 전반에 대한 사항을 사진파일(사진별 설명 삽입)을 제출하여야 한다.

7) 안전체험관 내부에 설치되는 체험시설 중 화재안전, 피난체험, 생활안전, 보건안전, 시청각체험 등의 시설에는 급‧배수시스템, 환기시설, 냉난방시설 및 영상시스템, 조도조정시스템 등을 설치하여야 하며, 소방관련 법규 및 관련법규에 저촉되지 않는 자재 및 설비를 사용하여야 한다.

- 공간의 조도는 KS(한국산업표준) 조도기준을 준수하여야 하며, 영상 상영 시임의로 조절이 가능하여야 한다.

- 외부 빛과 소음[환경정책기본법시행령 제2조(환경기준)]에 저촉되지 않도록 유입이 최소화될 수 있도록 계획하고 시공하여야 한다.

8) 제작 및 설치단계에서 기술발전 등으로 인하여 제작 전 제시한 기준 및 사양보다 고급사양이 출시될 경우 납품일을 기준으로 발주기관 및 감독관의 승인을 득한 후 최신 사양으로 대체하여야 한다.

9) 전시․체험실 내부에는 전자기기와 결합된 출입장치 외에 비상시 수동으로 개폐가 가능한 출입장치를 설치한다.

10) 사업수행자는 안전관리 책임팀과 책임자를 임명하고 감독관을 경유하여 발주 기관에 보고하여야 하며, 임명된 안전관리책임자를 제작 및 설치현장에 상주시켜야 함. 아울러, 안전관리책임자 미상주 및 안전관리 소홀 등이 발생될 경우감독관 또는 발주기관에서 사업 중지 지시를 할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 사업수행자는 지체 없이 이에 응하여야 한다.

11) 사업수행자는 계약에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여  전시‧체험시설을 설계하고 제작․설치하여야 함. 감독관으로부터 재제작‧설치, 제작‧설치 중지명령, 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받았을 경우 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 한다.

12) 사업수행자는 계약조건에 위배하여 시공된 부분에 대하여는 재시공 또는 보완하여야 하며, 만약 감독관이 지적한 사항에 대하여 재시공 또는 보완하지 않을 경우 감독관은 다른 방법에 의하여 제거 또는 보완할 수 있음. 이로 인하여 발생되는 비용은 사업수행자가 부담하여야 한다.

13) 제작․설치 중 발생될 수 있는 건축시공자와의 간섭 부분에 대해서는 사업자가 적극적인 업무 조정을 통하여 해결하여야 하며 불가피한 경우 건설사업관리자(발주처)의 의견에 따른다.

14) 사업수행자는 분야별 전문가를 구성하여 설계 및 제작․설치 공정단계별로 주제‧내용‧연출매체 변화, 최신기술 적용 및 패널 작성에 적극 참여하여야 한다.

15) 전기, 통신, 수도, 가스 등 제작‧설치물 인계 시까지 사용되는 모든 기본 및 사용요금, 제반장비 및 기기의 시운전 등에 소요되는 비용은 본 사업에 포함하되, 내역서에 명기하여야 한다.

16) 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항일지라도 당연히 수행 및 시공해야 될 사항이나 관계법령에 규정된 사항 등은 발주기관의 요구에 따라 사업수행자 부담으로 제작‧설치하여야 한다.

17) 도서보완 지시 이행 및 오류 등에 대한 사업자의 의무

- 본 계약에 의거 발주기관 승인을 받아 작성한 설계서, 도면, 시방서 및 기타 관계서류라 할지라도 그 내용의 미비, 과오, 누락, 기술상의 오류, 제작 및 시공상의 결함 등에 대하여 사업자의 책임이 면제되지 아니하며, 사업자는 발주기관 요청 즉시 사업자의 비용으로 이에 필요한 시정조치를 취하여야 한다.

18)설계의 하자

- 사업자는 설계상 하자로 인한 인명피해, 예산손실 등이 발생하였을 때는 건설산업기본법 제28조의 규정에 의해 변제 및 민․형사상 책임을 져야 한다.

- 사업자는 설계 납품 후라도 용역설계에 대한 공사시공에 발주 기관이 자문을 요할 시에는 이에 적극 응해야 한다.

20) 안전대책 및 운영관리 계획을 제시하여야 한다.

21) 사업수행자는 과업수행에 있어서 안전관련 법규에 따라 철저한 안전관리를 시행하고 사고 및 재해방지에 노력하여야 하며, 사고 및 재해가 발생한 경우 즉시 발주기관과 감독관에게 보고하고, 그 지시에 따라 필요한 조치를 취해야 함. 아울러, 공사 수행 중 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 사업수행자 및 하수급자의 종업원 또는 고용원의 안전사고에 대한 모든 책임을 져야 한다.

21) 전시‧체험시설 설치 시 발생하는 폐기물은 사업수행자가 전적으로 책임을 지고 반출하여야 하며, 준공 시 개관에 대비할 정도의 청소를 실시하여 쾌적한 환경이 조성될 수 있도록 하여야 한다.

22) 현장 가설물 및 창고는 사업수행자 비용부담으로 설치하고 전시‧체험시설의 보관공간을 확보하여야 하며, 보관과 관련한 사업비 증액은 없다.

23) 시운전 및 보증, 시설운전 및 관리안내서 작성, 운영요원의 교육 등 준공 후 운영관리체계 수립 및 안전진단 시행도 본 사업에 포함된다.

24) 시운전 또는 운영단계에서 고장 및 수리(하자이행 기간 중 동일한 부품 및 부위 2회 이상)가 발생하는 전시‧체험시설은 즉시 해결방안을 제시하고, 발주기관 요구 시 부분 또는 전면 재제작 및 설치하여야 하며, 그 비용은 사업수행자가 부담하여야 한다.

25) 사업수행자는 계약 전시‧체험시설의 하자, 보수 및 관련 검토를 하자담보기간 내 처리하여야 하며, 그 비용은 사업수행자가 부담하여야 한다.

26) 전시‧체험시설 설치 및 시운전 완료 후 시설물 유지보수를 위한 AS인력(영상, 하드웨어, 소프트웨어 등)을 최소 1개월 이상 현장에 상주시켜 유지보수가 원활하게 이뤄질 수 있도록 하여야 한다.

27) 전시‧체험시설(작동 전시물 및 관련시설 포함)의 하자보수 기간은 준공 후 2년으로 한다.

다. 분야별 세부사항

1) 전시․체험시설

가) 강원 어린이119안전체험마을의 전시‧체험시설물은 타․시도 체험관과 구별되는 창의적이고 특성화된 전시‧체험시설을 제시하고 설치하여야 한다.

나) 체험시설은 체험자의 직접․가상체험 및 시연이 가능하도록 설계하고, 체험동선은 연속적인 체험이 가능하도록 구성하여야 하고 체험물 구현은 운영요원을 최소화할 수 있도록 계획하며, 이에 대한 종합적·상시적·체계적 관리·운영 및 유지보수가 이루어질 수 있도록 한다.

다) 체험객이 교대 또는 일시에 체험할 수 있는 대기공간이 필요로 하는 체험시설은 OT장과 별도로 공간을 확보하여야 한다.

라) 체험관 내부에 설치되는 구조물은 체험객 이동 시 안전사고가 발생하지 않도록 높이와 넓이를 조정하여 설계 및 제작․설치하고 바닥 구조물은 반드시 설치하여야 할 경우를 제외하고는 설치하지 않아야 한다.

마) 체험실 내․외부는 공간낭비가 발생치 않도록 사공간은 배제하되 체험물 및 체험구성 요소의 교체 및 유지보수가 용이하도록 공간을 구성하여야 한다.

바) 전시․체험물의 설치와 체험관 내부의 바닥, 벽체, 천정에 대한 마감부분에 대한 업무분장 구분내역을 작성하여 제출하고 최대한 업무분쟁이 발생 치 않도록 건축분야와 긴밀히 협조하여야 한다.

사) 체험관 내부 소방설비(S/P) 작동에 대비하여 체험․전시물의 중요기계장치 등오작동을 일으킬 수 있는 부위를 보호할 수 있도록 구성하여야 하며 내부시설의 모든 자재는 소방관련 법령에 적합한 자재를 사용해야 하며, 건축부분과 상호 긴밀히 협조하여 법규상 문제가 없도록 하여야 한다.

아) 체험관 내부에 설치되는 구조물 및 전시‧체험시설은 유지관리가 용이하도록 점검을 위한 조명을 설치하여야 하며 체험관의 전체적인 조명설치계획을 수립하여 제출하고 조명을 설치 할 경우, 순응을 고려, 조도와 휘도차가 최소화될 수 있도록 하여야 한다.

자) 전시․체험시설의 천장 및 벽면에 설치하는 시설은 하중과 내구성을 충분히 고려한 설계로 추락 및 전도의 위험을 예방하여야 한다.

차) 전시․체험물의 내부 및 이동경로에 있어 모서리가 발생하는 부분은 체험객의 안전사고 발생을 방지하기 위한 시설(내장재 사용)을 반드시 갖추어야 한다.

카) 전시‧체험시설은 재질, 규격, 하중, 보조시설 종류 및 규모 등 제작에 필요한 제반사항을 종합적으로 상세히 제시하여야 함. 아울러, 1톤/㎡ 이상 하중, 앵커링, 진동, 감독관이 지시한 전시‧체험시설은 건축 구조기술사의 구조설계 검토를 받아 검토보고서를 제출한 후 승인을 득하여야 하며, 구조보강이 필요한 곳은 사업수행자가 비용을 부담하여 구조를 보강한 후 체험‧전시물을 설치하여야 한다.

타) 도입부 및 홀, 각 공간의 연결부 및 복도, 외벽 등 여유공간을 최대한 활용할 수 있도록 하고, 체험관 내부에도 관람동선과 시간, 추가 전시‧체험시설 설치 등을 고려한 휴게공간을 적절히 배치하여야 한다.

파) 시뮬레이터를 포함하여 기계적 장치나 전기시설이 필요한 체험물의 경우 전기용량, 하중, 급‧배수시설, 환기시설, 등 상세한 내역을 표기, 쉽게 알아볼 수 있도록 하고 유지․관리 방법을 기입하여 제출하여야 한다.

하) 노약자, 장애인, 어린이 등을 위한 시설은 관련법규에서 정하고 있는 기준에 따라 경사로, 점자 안내판 등을 설치하여 체험객의 편의성을 제고하여야 한다.

거) 피난동선 확보, 진‧출입로 접근 및 비상탈출이 용이하도록 안전‧체험시설을 배치하여야 하며, 사인물을 적소에 배치하여 피난 및 진‧출입이 용이하도록 하여야 한다.

너) 제작 및 설치과정에서 주요 부적합사항이 발견될 경우 발주기관 또는 감독관에 보고 및 승인을 득한 후 수정 조치하여야 하며, 결과가 합격된 경우에도 사업수행자는 결함 및 성능불량에 대한 책임이 면제되는 것은 아니다.

더) 차폐, 차음, 차광 등을 효율적으로 하여 체험 및 관람 시 방해가 되지 않도록 안전‧체험시설을 설치하여야 하며, 별도의 실구성이 이루어지는 공간은 소방시설, 냉난방 및 전기시설 일체를 설치하여야 한다.

러) 각각의 체험장은 소음(교관설명 또는 체험기구에서 발생되는 소리)이나 체험객의 시선이 마주쳐서, 체험진행이 방해 받지 않도록 필요한 경우 각각의 체험장 입구에 자동문을 설치하거나 다른 방안을 제시하여야 한다.

머) 전시․ 체험물은 실물을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 현실적으로 체험 또는 표현하기가 곤란할 때에 실물 모형을 제작 설치하여야 한다.

버) 효율적인 운영을 위한 시설 및 인력운용 방안을 제안하여야 한다.

- 각 체험존의 1회 체험가능인원(1개조)이 최소 20명 내외가 되도록 공간 구성하여야 하며, 체험존·체험실·체험종목별로 적정한 면적, 체험시간 및 동시 최대 수용인원, 일일·월간·연간 체험인원 등 체험관 운영방안을 제안하여야 한다.

- 유지관리 비용이 최소화 되도록 유료 프로그램 개발·운영 등 수익창출 방안을 제안하여야 한다.

서) 재미와 흥미를 줄 수 있는 체험 프로그램 및 체험자가 직접 몸을 움직이고 만질 수 있는 전시·체험시설을 구성하여야 한다.

- 교육 효과 높고 실감나는 체험을 위해 각종 모형 및 특수효과 등을 활용하여 실제 일상생활 속 장소 및 안전사고 현장과 흡사하게 연출하여야 한다.

- 체험관 주 이용대상을 고려하여 세분화된 대상별 특화 체험프로그램을 제안하여야 한다.

- 연령에 따른 신체적·정신적 학습수준 등을 고려해서 전시·체험시설을 구분하여 제안하여야 한다.

- 같은 주제 체험종목의 경우 연령에 따른 사고 위험도, 교육 효과성 등을 감안하여 다른 방식의 체험이 될 수 있도록 제안하여야 한다.

2) 체험물

가) 전체 전시 중 체험아이템이 총 예산의 30%(VAT포함) 이상이 되도록 구성하여야 한다.(단, 단순 버튼 작동형 체험물은 체험형 비율에서 제외)

나) 모든 체험물은 발주기관의 승인을 받은 후 제작도면에 따라 제작하여야 한다.

다) 모든 체험물은 실물과 동일한 형상과 질감으로 재현하고 정밀성과 내구성이 강한 소재를 사용하여 제작하여야 한다.

라) 체험물 운영 시 발생될 수 있는 체험물의 소음 및 진동은 최소화 되어야하고 진동이나 소음이 발생하는 동작부에는 진동 및 소음흡수 장치를 설치하여야 한다.

마) 체험물은 내구성이 있는 소재로 구조체를 제작하고 안전사고가 발생하지 않도록 체험자의 행동반경, 동선, 대기열 등을 고려하여 배치하여야 한다.

바) 체험물은 이동, 부분해체 또는 조립이 용이하도록 규격화·모듈화하고 기계·전자 장치만의 유지관리가 이루어질 수 있도록 설계하여야 한다.

사) 각 모형은 유지 및 보관이 용이하도록 제작하고 점검구는 시각상 전시․체험물과 조화를 이루도록 마련하여야 하며 이동이 가능하도록 제작하는 것을 원칙으로 한다. 대형체험물의 경우에는 분리하여 이동이 가능하여야 한다.

아) 모든 전기장치는 누전에 의한 사고가 발생하지 않도록 충분한 절연과 적절한 접지를 해주어야 한다.

자) 작동 기계장치는 전동(전자) 시스템을 원칙으로 구성하고 설계 연출사양에 맞게 작동 연출 되도록 구성하며 관리가 용이하도록 작동 장치부는 개폐되도록 제작한다.

차) 설치가 곤란하거나 기능상 불필요한 경우를 제외하고는 통풍구 또는 환풍기(팬)를 설치하여 구동장치의 과열을 방지한다.

카) 작동부는 부품의 교환 점검 등의 보수작업이 용이하도록 구조를 단일화해야 한다.

타) 나사류 및 잠금장치는 모든 전시품의 점검 및 유지관리가 용이하도록 가능한 단일규격을 사용해야 한다.

파) 이동용 바퀴(caster)를 설치하기 적당하지 않은 체험물을 제외한 모든 체험물에는 이동이 가능하도록 하중을 고려하여 바퀴(caster)와 체험물을 고정하기 위한 별도의 고정장치를 설치하여야 한다.

하) 개별 체험물은 고정이 필요할 경우, 앵커(anchor)를 사용하여 고정해야 한다.

거) 각 체험물의 제작과정은 공정별로 디지털카메라로 촬영하여 공정마감 시 발주기관에 제출(사진, 부연설명)하여야 한다.

너) 각 체험물마다 제작과정은 현장에서 중간검수를 2회 이상 시행해야 한다.

3) 전시·체험 영상(H/W, S/W)

가) 영상물은 각각의 전시‧체험시설에서 요구되는 주제와 목적에 맞게 제작되어야하고 동시에 전시‧체험시설 내 다른 콘텐츠와 연계성 및 통일성을 갖추어야 한다.

나) 모든 영상물은 국‧내외 충분한 자료조사와 분석, 구체적인 통계를 밑바탕으로 주제와 목적에 맞게 방향설정을 하여야 하며 각 분야별 전문가 자문 또는 검토를 거치고 영상물 시나리오를 발주기관에 제출‧승인을 득한 후 제작하여야 한다.

다) 제작 영상물은 발주처 요구 횟수(최소 2회 이상)에 따라 시사회를 거쳐야 하며시사회 결과에 따라 수정요청사항 발생 시 사업자는 이를 필히 반영하여야최종 완성한다.

라) 영상물은 영상 하드웨어와 불가분의 관계에 있으므로 하드웨어 시스템의 특성에 잘 부합할 수 있도록 제작하여야 하고  모든 제작 영상물은 Full HD급 이상의 영상으로 제작하여야 한다.

마) 체험객에 전송되는 음성신호는 남녀노소 누구나 쉽게 청취할 수 있도록   명료하여야 하며 각 전시‧체험시설 공간별 특성에 맞는 스피커를 갖추어야 하고 스피커 설치 후 발주기관 테스트를 거친 후 보강이 필요할 시 반영하여 최적의 음성 서비스를 제공하여야 한다.

바) 각 체험시설의 모든 모니터와 스피커가 주변 세트 속 또는 별도 케이스 속에 설치됨을 고려하여 음량 조절이 가능하도록 별도 앰프시설을 하여야 하며 세트 또는 별도 케이스에 설치되는 모니터와 스피커 외관은 전시‧체험시설 내 구성물과 일체성 및 통일성을 갖도록 매입‧마감처리 되어야 한다.

사) 각 전시‧체험실별로 설치되는 음향장치는 타 전시‧체험실에 영향을 주지 않도록 설치하고, 각도, 음량의 크기 등을 조절할 수 있어야 한다.

아) 모니터는 전시‧체험시설의 교육효과를 극대화 할 수 있는 기종(해상도 및 크기)으로 하고 가장 최신(설치 기준) 사양제품으로 하되 설치 전 발주기관에 제품 사양서를 제출하여 협의‧허가를 득한 후 설치하여야 한다.

자) 모든 하드웨어 장비는 구매 전 제품의 성능과 사양서를 사전 발주기관에 제출하고, 발주부서 및 감독관의 승인을 득한 후 구매하여야 하며, 구매 장비 유지관리 매뉴얼은 사업자가 별도로 작성하여 제출하여야 한다.

차) 영상 하드웨어 및 콘트롤러는 전원이 꺼지거나 멈출 시 해당 프로그램은 항상 저장하고 있어야 할 뿐만 아니라 프로그램의 수정, 저장 등이 쉽게 이루어 질 수 있도록 제작하여야 한다.

카) 영상 및 음향 재생장비는 가정용이 아닌 산업용 장비로 하며, 제어방식과  프로토콜이 제공되는 장비를 사용하여야 한다.

타) 자체발열이 발생하는 모니터, 프로젝터 등을 매입할 경우 환풍 및 통풍을 고려하여야 하며, 온도상승에 따른 고장이 발생되지 않도록 설치 구조물을 제작하여야 한다.

파) 영상물이 상영되는 모니터나 스크린면은 주변 조명으로 인한 반사가 발생되지 않도록 각도를 고려하여 설치하여야 하며, 자연채광이나 간접채광에 의한 간섭이 없도록 하여야 한다.

하) 영상, 배경음악, 음향효과를 위하여 이미 개발되어 있는 저작물을 사용할 경우 사업수행자는 반드시 특허권, 저작권 등 배타적 권리 확보를 위한 증빙서류를 제출하여야 하며, 분쟁 발생 시 사업자가 민‧형사상의 모든 책임을 져야 한다.

거) 사업자는 설계도서 및 시방서 등에 명기되지 않은 사항일지라도 시공상, 구조상, 외관상, 관계법령에 규제되는 사항은 발주기관의 지시에 따라 보완 또는 재제작‧설치하여야 하며, 도면과 시방서의 내용이 상이하거나 명기가 없을 경우 또는 해석상의 의견 차이가 있을 경우는 발주기관의 의견을 최우선적으로 적용하여야 한다.

4) 사인물

가) 모든 전시 패널에 필요한 사진은 촬영, 구매, 임대, 지급 등으로 이루어지며, 자료는 사업자가 충분한 자료조사, 분석 및 학술적인 근거(통계)를 바탕으로 정확한 제작 방향을 설정하고 단계별 및 분야별 전문가 자문과 발주기관의 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

나) 옥내·외 공간의 종합안내(층별 안내 포함) 및 표지판의 사인패널(조명 포함), 전시‧체험시설명칭 사인물, 실 명패, 외부간판 등을 제작 설치하여야 한다.

다) 통일된 시각 전달체계를 확립하고 유니버설 디자인을 고려하여 사인물을 설치하되, 사인물의 인지성, 시설물 이용의 편리성 및 활성화를 고려하여 제작 설치하여야 한다.

라) 전시사인 패널은 전시‧체험시설에 대한 흥미와 관심도를 고취시킬 수 있도록 디자인하고 관람객에 대한 최적의 인지성과 편의성을 고려하여 쉽게 볼 수 있는 위치에 설치하여야 한다.

마) 전시‧체험시설 설명(안내)문의 경우 체험객의 피로도와 이해도를 고려하여 가장 함축적이면서도 쉽게 이해할 수 있도록 내용을 최소화하여야 한다.

바) 전시사인 패널의 설명내용은 외국인 관람객의 관람편의를 위하여 2개 국어(한글, 영어 필수) 이상으로 제작하여야 한다.

사) 모든 콘텐츠 관련 자료에 대한 검증은 사업수행자가 그 해당 내용에 대해서는 보증하여야 하며, 이미지 사용 및 내용 등이 기존의 지적재산권을 침해하지 않는 범위 내에서 제작하여야 한다. 또한, 사업수행자는 반드시 특허권, 저작권 등 배타적 권리의 확보 증빙서류를 제출하여야 하며, 분쟁 발생 시 사업수행자가 민‧형사상의 모든 책임을 져야 한다.

아) 전시‧체험시설 관련 사항의 모든 자료와 그에 수반되는 모든 비용은 사업수행자가 부담함을 원칙으로 한다.

자) 사업수행자는 기획 및 디자인 단계에서 발주기관에 승인을 득한 후 제작 설치하여야 한다.

차) 사인물의 내용은 분야별 전문가(학술, 한국어, 외국어 등)의 자문 및 감수를 거쳐 발주기관 승인 후 제작 설치하여야 한다.

5) 시스템 설비 및 기계장치

가) 중앙통제실에서 데이터, 전원 등의 원격제어 및 모니터링이 가능하도록 시스템을 설치하여 검색, 이용통계 등의 리포트, 유무선 네트워킹 기능이 가능하도록 구축하여야 한다.

나) 콘텐츠를 손쉽게 제어할 수 있도록 시스템을 구축하고 수시로 업그레이드가 가능하도록 중앙컨트롤과 메인서버 개념을 도입하여야 하고 필요에 따라 시연중인 콘텐츠를 부분별로 정지시킬 수 있고, 전시‧체험시설별 안내 등의 복합기능을 구현할 수 있도록 하여야 하며, 웹에서도 서비스가 가능하도록 구성하여야 한다.

다) 관리자 및 사용자 등으로 구분하여 다음과 같은 내용이 포함된 교육계획을 제시하여야 한다.

- (관리자 교육) 응용프로그램 운영 및 DB와 서버운영에 적용된 기술 등 실무자가 유지보수 가능한 수준으로 실무교육 실시(운영프로그램 개발, 장애처리, 서버운영 등, 필요시 외부 교육기관 교육 활용)

- (사용자 교육) 시스템 구성 요소, 프로그램 주요 진행절차, 업무에 필요한 조작방법, 보안 등 시스템 사용에 필요한 교육 실시

6) 콘텐츠 구성 및 제작·시연

가) 전시‧체험시설의 콘텐츠는 주제와 목적에 부합하도록 관련분야 전문가의 자문을 얻어 제작하되 콘텐츠(안) 및 제작계획을 발주기관의 승인을 득한 후 제작하여야 하고 콘텐츠의 업그레이드 및 수정·보완이 가능하도록 제작하여야 한다.

나) 체험객의 전시·체험 효과 극대화를 위하여 실물표본, 디오라마, 키오스크 등을 활용하여 직접 체험 비율을 최대화 하여야 한다.

다) 전시·체험시설의 설명문은 간결하고 쉬운 용어를 사용하고 설명 문안은 학술적 근거를 기초로 하여야 하며 제작 전 설명 문안을 발주기관에 제출하여 승인을 득한 후 제작토록 한다.

라) 영상, 사인을 포함하는 모든 정보 콘텐츠는 관련 정보시스템내의 자료와 동기화 될 수 있도록 설계하여야 하며, 웹 서비스가 가능하도록 구현하여야 한다.

마) 체험객 안내서비스는 번역기능(영어 필수)을 가미하여 음성안내를 받을 수 있도록 구축하여야 한다.

바) 개관이후 운영에 필요한 전시·체험시설 프로그램 및 콘텐츠에 대한 안내 및 홍보물 등을 제작하여 납품하여야 한다.

7) 전시·체험시설 유지관리시스템

가) 시스템 구축에 필요한 장비, 자재 중 내용에 명시되지 않은 것은 국내공인규격을 준수하는 제품으로 품질의 신뢰성, 안정성을 가져야 한다.

나) 시스템 구축에 필요한 소프트웨어는 정품이며, 저작권을 침해하지 않는 제품이어야 하고 설치 시점에 최신 버전의 것이어야 한다.

다) 납품과 설치하는 시스템 및 관련 프로그램에 대하여 H/W 구성, 이더넷 통신망(LAN) 연결 등 본 시스템의 목적 수행에 전혀 지장이 없도록 하여야 하며, 품질의 신뢰성, 제품의 안정성을 위해 구매 장비 및 관련 프로그램을  일괄 납품, 설치하여야 한다.

라) 시스템 설비 설치자는 제작설비에 필요한 장비와 소프트웨어 관련 사항 등 제작설치에 필요한 제반사항에 대하여 사전 승인을 득한 후 제작 설치하여야 한다.

마) 전자제어장치가 내장된 전시·체험시설은 통합관리컨트롤러와 전시물의 전자제어장치 간 통신 및 Digital Input 장치를 통하여 인터페이스 되어 전시·체험시설의 동작 상태, 고장 상태를 수집할 수 있도록 설치하여야 한다.

바) 전자제어장치가 내장된 전시·체험시설에 설치될 경우 통합관리컨트롤러의 오동작이 전시·체험시설에 영향을 미치지 않도록 하여야 한다.

사) 전자제어장치가 내장되지 않은 전시·체험시설은 동작 상태, 고장 상태를 수집할 수 있는 적절한 센서와 기구장치가 고려되어 설치되어야 한다.

아) 무선 LAN 연결을 지양하고 최대한 유선으로 연결하여야 한다.

자) 무상 유지보수는 시스템 공급자가 개발한 시스템, 상용 S/W 등 일체를 대상으로 하며, 무상유지 보수기간은 준공일로부터 S/W는 2년으로 한다.

차) 사업종료 후 응용 S/W 유지보수는 개발단계에서 참여한 인력 및 전문기술요원으로 유지보수 전담팀을 구성하여 시스템 및 서비스 신뢰성을 유지하고 안정성을 확보하는데 최선을 다하여야 한다.

카) 전산장비의 장애예방 점검, 장애조치, 백업, 시스템 환경구성 등 운영관리에 대한 신속하고 효율적인 지원방안 및 장애통보 방안을 제시하여야 한다.

타) 각종 유형별 장애상황에 대한 시나리오 및 장애복구대책 방안과 시스템운영을 위하여 물리적 보안, 관리적 보안, 기술적 보안 등 안전대책을 제시하여야 한다.

파) 개발된 소프트웨어와 관련된 기술이전을 위해 이전 대상, 방법 등을 구체적으로 제시하고 시스템 공급자는 소프트웨어 개발 이후에도 관련분야의 정보에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문에 응하여야 한다.

하) 본 사업을 추진하는데 필수적이라고 판단되는 사항은 제안범위에 포함하여 제안하여야 하며, 업무의 변화 또는 추가 등으로 인하여 일부내용이 수정되는 경우 이를 적극 반영하여야 한다.

8) 조명계획

가) 조명은 한국산업규격 조도기준에 의거하여 전체적인 조명계획을 수립하고 발주기관의 승인을 얻은 후 설치하여야 한다.

나) 조명은 적정조도 산정, 순응, 전시물에 대한 집중성 향상, 심리적 불쾌감을 주지 않는 조명, 주광에 근접한 색채감각 재현, 광의 지향성과 확산성의 조화, 마감재의 반사 값에 대한 고려, 휘도분포 등을 종합적으로 고려하여 조명을 계획하고 설치하여야 한다.

다) 영상의 선명도 및 인지성을 높이기 위해서는 주변 조명의 간섭을 최소화 하여야 하며 영상과 조명의 조도비율은 영상시청에 지장이 없도록 고안한다.

라) 조명기구는 패널과 인접하게 설치할 경우 휘도차가 많아 적정거리를 고려하여 설치하고, 직접조명보다는 확산조명을 사용하여 휘도 및 조도의 분포가 고를 수 있도록 하여야 한다.

마) 체험동선을 고려하여 조명을 배치함으로써 이동에 필요한 조도를 확보함은 물론, 이동 중 필요한 정보를 습득 할 수 있도록 하여야 한다.

바) 동선의 조도는 전시물의 조도보다 낮도록 계획하여야 하고 순응이 고려되며, 조도의 지나친 불균형이 없도록 계획하여야 한다.

사) 전반조명을 최소로 설정하여 전시·체험시설에 포인트 조명을 설치하는 방식으로 절제된 빛을 사용함으로써 경제적 측면은 몰론 관람의 집중도를  높일 수 있도록 조명환경을 제공할 수 있도록 하여야 한다.

아) 각각의 조명은 영역 구분, 전시·체험시설 및 패널의 부각, 체험분위기 유도 등 다양한 역할을 하여야 한다.

자) 간섭, 눈부심, 순응단계 없이 지나치게 밝거나 어두울 경우 관람을 방해할 수 있으므로 이러한 사항을 고려하여 조명을 설치하여야 한다.

차) 직‧간접적으로 관람객을 향할 수 있는 조명은 피하여 설치하고 전시·체험시설이 돋보이도록 주위환경보다 조도가 밝을 수 있도록 조명기구를 설치하여야 한다.

카) 전시·체험시설을 위한 조명을 설치할 경우 전시·체험시설의 밝기의 순서는 전시·체험시설 > 패널 > 주변환경 순으로 설정하여 전시물과 패널의 관찰 및 판독이 용이하도록 조명을 설치하고 조도의 분포는 70% 내외로 고를 수 있도록 조명기구의 위치, 방향, 각도조정 등을 모두 고려하여 설계하고 설치하여야 한다.

타) 전시물과 배경의 분리 및 대조가 명확하여 전시·체험시설의 입체감이 뚜렷할 수 있도록 계획하여야 한다.

파) 반사율이 높은 마감재를 최소화하고 전시·체험시설간의 조명간섭이 없도록 계획하여야 한다.

하) 부득이 반사율이 높은 마감재를 사용할 경우 반사율을 최소화할 수 있도록 계획하여야 한다.

거) 발열이 높은 조명기구를 설치할 경우 안전을 최우선적으로 고려하여 마감재 및 환기계획을 수립하여야 한다.

너) 등기구의 교체가 용이할 수 있도록 전시·체험시설 및 기타시설물에 점검구를 설치하여 유지관리가 용이하도록 하여야 한다.

더) 체험객에게 심리적 불쾌감을 주지 않는 조명을 계획하여야 하며, 조명의 노출 및 관람자의 시야에 직접 조사되지 않도록 계획하여야 한다.

러) 쾌적한 체험 및 전시환경이 조성될 수 있어야 하며, 체험순서 및 요소에 맞는 체계적인 조명계획을 수립하고 전시·체험시설의 입체감이 강조될 수 있도록 계획하여야 한다.

머) 전시‧체험시설 조명은 건축조명과 긴밀히 협조하여 기능유지에 적합하고 컨트롤이 용이하도록 설계하여야 하며, 체험실 관리조명을 제외한 체험실 조명은 전시‧체험시설 시공 시 일괄 구축하여야 한다.

9) 색채구성

가) 전시‧체험의 주제에 맞추어 각 체험별 차별성이 있는 색채 구성을 하되, 전반적으로 색채는 통일성을 가지고 전체 조화를 이루도록 계획하여야 한다.

나) 전시‧체험시설을 제외한 건축 및 옥외공간의 색채계획은 건축설계사무소와 협력하여 과업을 진행하여야 한다.

- 전시‧체험 및 건축의 색채 기능성을 부각하기 위하여 정보전달을 위한 기능성을 강화하여 용도 및 목적에 따른 전시‧체험물, 전시공간의 기능에 따라 색채 가이드라인 등을 제시하여야 한다.

다) 전반적인 색채는 조명과 조화를 이루어 통일성 있게 계획되어야 하며 안전체험관의 주목적인 안전과 신뢰성을 고려하여 계획하여야 한다.

라) 색채의 통일성 있는 적용, 향후 유지‧관리의 효율성을 위하여 표준색체계인 NCS(Natural Color System)를 기본으로 계획되어야 한다.

마) 전시‧체험시설의 색채계획 시 정보전달 최대화를 위한 기능성을 강화하고 주제와 목적에 따른 체험물, 전시‧체험시설의 기능에 따라 발주기관에 색채가이드라인을 제시하여야 한다.

바) 일관성을 주는 색채와 주조색의 통일성을 확보하고 영역별, 체험존(Zone)별 색채 구성을 통하여 정체성을 확보하여야 한다.

사) 조명을 이용한 포인트 효과가 있고 체험물이 최대한 부각될 수 있는 색채계획을 하여야 한다.

아) 적용 매뉴얼을 작성하고 색채관리 방안을 마련하여야 한다.

10) 전시·체험시설 유지관리 매뉴얼 작성

가) 전시·체험시설의 안정적인 운영(작동)과 효율적인 유지보수 및 관리·운영이 가능하도록 매뉴얼을 작성하되 사진을 첨부하여 설명함으로써 누구나 쉽게 이해 가능하여야 하며 유지관리에 필요한 비용을 산정하여 기술하여야 한다.

나) 긴급사항 발생 시 조치체계에 관한 사항을 상세히 기술하여 응급조치가 가능하도록 작성하여야 한다.

다) 유지보수 및 관리·운영에 필요한 인력 및 필요 장비에 대하여 상세히 기술하여야 한다.

11) 저작권

가) 저작권에 관련된 콘텐츠에 관하여 사업자가 부담하는 것이 원칙이며, 저작권 침해 등의 문제가 발생할 경우 사업수행자가 해결하여야 한다.

나) 과도한 저작권료를 요구하는 콘텐츠 요소에 대하여 발주기관의 동의를 거쳐 유사한 다른 콘텐츠로 대체 할 수 있다.

다) 협상 대상작의 저작권, 지적재산권, 기타 법적 소유권 등 모든 권리는  발주처 및 계약상대자가 공동으로 소유한다.

라) 협상 대상작에 대하여 타인의 지적재산권 침해 등으로 분쟁이 발생할 경우 당선자가 모든 법적 책임을 진다.

마) 사업추진 과정에서 산출되는 모든 자료에 대한 권리는 발주기관에 귀속된다.

12) 기타 요구사항

가) 효율적인 교육 수료증 발급 시스템 설치 방안을 제안하여야 한다.

나) 체험자에게 체험사진 등을 제공하여 성취감을 느낄 수 있는 특정 체험을 선정하여 자동 카메라 및 사진 확인 시스템 등의 설치 방안을 제안하여야 한다.

다) 미션수행 점수(Point)제, 우수 체험자 인증 등 체험자에게 성취감 부여를 위한 교육 보조 프로그램을 제안하여야 한다.

라) 체험자 재방문 유도를 위한 효과적인 방안을 제안하여야 한다.

마) 건축 공용공간(계단+복도+홀)면적의 10%내외를 포토존, 트릭아트 등의 통상적인 체험공간으로 제안하여야 한다.

바) 중앙 홀과 조화롭고 프로그램 안내가 용이하며 체험관을 상징적으로 표현 할 수 있는 안내데스크 제작·설치 계획을 제안하여야 한다.

5. 체험콘텐츠 제시안(사진 및 세부내용은 참고용(예시)임)

□ 피난탈출 체험 : 2종【농연(미로)탈출, 피난시설】

❍【체험 1】 어린이 소방관(소방활동) 체험

시설별 체험	어린이 소방관(소방활동) 체험
내 용	소방차량 모형 탑승 화재현장 출동(장비 착용) 및 화재진압
이미지(예시)
주요체험 내용
○ 화재의 위험성, 소방관의 업무에 대한 설명 및 체험 진행 사항 안내 ○ 소방차(모형) 탑승(3~4명)후 화재 화재발생 신호와 동시에 싸이렌 취명 화재현장 출동 - 소방차 모형에 모니터를 부착하여 차량이 운행하는 영상(소리)표출 및 차량 탑승 느낌(흔들림 등) 재현 ○ 개인안전장비(방화복, 방화모, 공기호흡기) 착용 - 개인안전장비는 초등학생들이 착용 가능토록 가벼운 재질로 별도 제작 ○ 화재현장 도착 후 차량에 적재된 소방호수(25MM)를 연장 화점에 방수 - 가상화재 현장 스크린 표출 타켓에 정확히 맞추면 화재 소화(가상화재현장 : 3~4종 구성) - 소방호스에 사용되는 소화수 압력은 소형 콤플레이션 활용 ○ 화재진압 완료 후 체험 종료

❍【체험 2】 소화기 사용법 체험

시설별 체험	소화기 사용법 익히기 체험
내 용	물 소화기를 활용한 소화체험
이미지(예시)
주요체험 내용
○ 화재의 위험성 및 소화기 사용법, 관리요령에 대한 설명 - 일상생활(가정, 학교, 학원 등)에서의 화재 발생 개연성 및 위험성 교육 - 소화기 종류(수동식소화기, 투척용소화기 등) 및 사용법에 대한 설명 등 ○ 스크린상에 가상 화재상황(타켓) 영상 및 소리(3종) 표출 - 가상화재 현장(타켓) 스크린은 소방관(소방활동) 체험과 병행 사용 ○ 물 소화기 활용 화재진압 완료 후 체험 종료 - 물소화기는 상수도에 직결 또는 공기압축기(콤플레이셔) 활용 압력 충전

□ 생활안전 체험 : 어린이 종합 안전체험

시설별 체험	어린이 종합 안전체험
내 용	119신고요령 및 놀이터에서 발생 할 수 있는 안전사고 교육 등
이미지(예시)
주요체험 내용
○ 어린이 대상 119 신고요령, 인형극 등 체험 - 위급상황 발생 시 119 신고요령, 인형을 활용한 역할극 체험 등 ○ 일상생활에서 일어날 수 있는 안전체험 교육 - 영상을 활용한 일상생활 속에서의 생활 안전 체험 교육 등 ○ 영유아 및 보호자를 위한 휴게 공간 제공 - 영유아 대상 휴식공간 및 보호자를 위한 별도의 휴식 공간으로 활용 등 ○ 아파트 단지 및 학교, 유치원(어린이집) 놀이터에서 발생할 수 있는 안전 사고 체험 및 교육 - 미끄럼틀 안전 사용, 놀이시설에서의 추락(낙상), 놀이기구에 끼임사고 및 화상사고, 놀이시설에 옷 및 신발끈 등에 의한 끼임사고, 시소, 그네 및 오르기 놀이기구 등에 의한 안전사고 등 ○ 놀이터에서의 안전수칙 준수 및 놀이 기구의 안전사용 요령 교육

□ 응급처치체험 : 1종【심폐소생술(CPR), 생활응급처치】

시설별 체험	심폐소생술 체험
내 용	심폐소생술 및 생활응급처치 방법 체험
이미지(예시)
주요체험 내용
○ 교육용 기자재(애니) 및 자동제세동기(AED)를 활용하여 심폐소생술 체험 ○ 무대부 전면에 모니터 설치 및 동영상 시청가능 토록 제작 - 영상 및 소리 등을 이용한 심폐소생 사례 및 심페소생술 시행 방법 ○ 내과적 응급(추위에 의한 질환) 및 외과적 손상(출혈, 골절, 물림 등)에 따른 생활응급처치 교육 프로그램 운영 ○ 교육 전 O,X 퀴즈 등 간단한 응급처치 상식 퀴즈로 맞춤식 교육 실시

□ 일상생활안전 : 2종(아파트 안전, 엘리베이터 고립, 방화셔터)

❍【체험 1】 주택(아파트) 생활안전 체험

시설별 체험	주택(아파트) 생활안전 및 대피 체험
내 용	생활공간(주택)에서의 각종 위험요소 체험
이미지(예시)
주요체험 내용
○ 주택(아파트)에서 일어날 수 있는 각종 안전사고를 체험 및 교육 ※ 현관, 거실, 욕실, 주방, 베란다를 사실적으로 재현, 옥상으로의 탈출 ○ 주요내용 - 현 관 : 현관문에 의한 손 끼임 사고 - 거 실 : 이물질(장난감, 의약품 등) 삼킴사고 및 장식장, 책장, TV 등 가구 등에 매달림으로 인한 전도사고 - 욕 실 : 욕조에서의 익수, 수도꼭지 화상, 미끄러져 넘어짐, 헤어드라이기 감전 등 - 주 방 : 가스레인지 가스누출, 전기레인지 위험, 전기밥솥 화상 등 주방에서의 안전 사항 - 베란다 : 베란다 추락사고, 경량칸막이 대피, 구조신호 등 ○ 화재발생시 대피 체험 - 베란다 또는 대피 안전 전실을 활용하여 피난 체험

❍【체험 2】 엘리베이터 고립 체험

시설별 체험	엘리베이터(승강기) 고립 사고 체험
내 용	엘리베이터에서의 안전사용 및 고립시 대처요령 체험
이미지(예시)
주요체험 내용
○ 엘리베이터 안전사용 요령 및 고립사고 발생 시 신고 및 대처요령 체험 ○ 엘리베이터 모형을 제작 설치하여 엘리베이터 움직임 등 느낌 재현 ○ 엘리베이터 고장(멈춤)사고 재현 및 발생 시 행동요령(신고 등) 체험 - 소형엘리베이터에 약 8~9명 정도 탑승, 승강기내 설치된 긴급신고 장치 및 119신고요령 ○ 주택(아파트) 안전체험실 공간에 설치 오리엔테이션 장소 공동 사용 ○ 엘리베이터 고립 체험 후 주택(아파트) 안전체험 실시

❍【체험 3】 방화셔터 체험

시설별 체험	방화셔터 체험
내 용	방화셔터 비상구를 이용한 응급상황 시 통과방법 교육 등
이미지(예시)
주요체험 내용
○ 방화셔터 등 소방시설 등에 대한 소방안전교육 - 방화셔터 및 소방시설에 대한 기본적인 이론 설명 안내 등 ○ 방화셔터 비상구를 이용한 응급상황 시 통과방법 체험 - 방화셔터 비상구 탈출을 직접 체험하며 통과방법 및 행동요령 습득 ○ 소방시설 등 신고대상 위반행위 설명 및 안내 - 피난시설 등의 범위, 위반행위별 세부기준, 피난시설 등의 훼손행위에 대한 설명

□ 피난탈출 체험 : 2종【농연(미로)탈출, 피난시설】

❍【체험 1】 농연(미로)탈출 체험

시설별 체험	농연(미로)탈출 체험
내 용	주택(아파트) 연기 및 열을 피하여 대피 체험
이미지(예시)
주요체험 내용
○ 주택(아파트)에서의 화재발생시 피난대피(행동) 요령 숙지 및 탈출 체험 - 주택(아파트)를 가정하여 농연(열,연기)속에서 2층에서 3층으로 대피 - 대피 중 가스벨브, 누전차단기 차단 등 안전조치 실시(가스랜지 화재연출, 벨브차단시 소멸) - 피난로에 연기발생기 및 히터 등을 이용 연기와 열 발생 효과 연출 - 1층 높이(5M)의 층고에서 복층구조(1층 및 2층) 구분하여 제작 설치 - 피난로에 일정한 대피불가 공간(화장실, 침실, 세탁실, 엘리베이터 등) 및 장애물 (식탁, 의자, 원통통로 등)설치 - 대피로 끝에 방화셔터 비상문을 체험 할 수 있는 방화셔터 설치 - 대피로는 어린이(초등 4학년 정도_150Cm) 키에 맞추어 제작 설치 ○ 2층에서 3층으로 대피완료후 완강기, 승강식 피난기, 구조대(미끄럼대)를 활용하여 안전지대(2층_지상)으로 탈출 후 체험 종료 ※ 체험 전 완강기, 승강식 피난기, 구조대(미끄럼대) 사용 요령 설명

❍【체험 2】 피난시설 체험

시설별 체험	피난시설(완강기, 승강식 피난기구, 구조대(미끄럼대) 체험
내 용	건물에서의 완강기, 승강식 피난기, 구조대(미끄럼대)를 활용한 안전대피 체험
이미지(예시)
주요체험 내용
○ 완강기 탈출 체험 - 구성품 및 기능에 대한 사전 설명(교육) - 완강기 몸통 및 고리 연결 방법 실습 - 신체에 벨트 착용 방법 및 주의사항 설명, 완강기 탈출방법 시연 - 완강기 탈출(하강) 체험(2층 높이) ○ 승강식 피난기구 탈출 체험 - 승강식 피난기구 구성품 및 기능 설명 - 화재 등의 사고 발생 시 승강식 피난기구 사용법 및 주의사항 안내 - 승강식 피난기구 체험(1층 높이) ○ 구조대(미끄럼대) 탈출 체험 - 어린이집 및 유치원 등에 설치된 구조대 또는 미끄럼대 기능 설명 - 구조대 및 미끄럼대 사용 시 주의사항 등 안전사용 요령 - 탈출 방법 시연 및 체험(2층 높이) ※ 농연(미로)탈출 체험후 완강기, 승강식 피난기, 구조대(미끄럼대) 탈출 체험 실시

□ 도로 교통 안전체험 : 보행, 자전거, 전동차 체험

시설별 체험	도로 교통 안전 체험
내 용	도로에서의 보행, 자전거, 전동차 안전 체험
이미지(예시)
주요체험 내용
○ 도로 교통 안전수칙에 따라 횡단보도 및 신호등 체계 학습 및 체험 ○ 자전거 운행 전 안전장구 착용법 숙지 및 주의사항 교육 ○ 자전거 운행 중 돌발 상황 발생 시 대처 방법 등 체험 ○ 교차로 등 사각지대에서 차량(모형) 돌발 출현 발생 시 대처방법 등 체험 ○ 전동차를 실제로 운전하며 자동차 운전 시 도로 교통안전 수칙을 간접체험 - 전동차 운전체험시 교통신호등 밑 황단보도 등에 감지센서 부착 위반시 부저음 발생 ○ 전동차를 실제로 운전하며 자동차 운전 시 도로 교통안전 수칙을 간접체험 ○ 전동차 체험은 교통법규 모두 준수시 「어린이교통안전면허증」 발급

□ 소방장비 전시장

시설별 체험	소방장비 전시장
내 용	화재진압장비, 개인안전장비, 구조·구급장비 등 전시장 운영
이미지(예시)
주요체험 내용
○ 개인안전장비(방화복, 헬멧, 방수화, 방화장갑 등)의 변천과 목적에 따라 분류하여 전시 ○ 화재진압장비(관창, 소방호스 사다리 등)를 분류·전시하고 사용목적 등을 설명 ○ 인명구조(동력절단기, 유압장비 등) 및 응급처치 등 구급장비를 전시하여 사용 목적 등 설명 ○ 기타 소방활동장비 및 소방유물 전시 등

□ 영상 교육장

시설별 체험	영상 교육장(강의장)
내 용	체험프로그램 소개 및 체험시설별 주의사항 안내
이미지(예시)
주요체험 내용
○ 체험객들을 체험프로그램(체험시설 구성 등) 안내 ○ 체험시설별 주의사항 안내 및 이용방법 설명 ○ 재난안전 동영상(홍보 및 재난영상 등) 교육 등 시청각 교육장(강의장) ○ 교육장 벽면 등을 활용한 소방활동 홍보관(회의장) 으로 활용 ○ 기타 소방안전교육 및 체험관 소개 브리핑, 체험시설 대기장소

6. 제출도서 등의 작성지침

가. 제출도서의 종류

구 분		규 격	재 질	매수제한	부 수	비 고
패널	건축부문	A1(594×841㎜)	인화지	3매	1 SET	색채사용가능
	전시부문			3매
제안설명서	건축설명서 및 도면	A3(420× 297㎜)	백상지 (120g/㎡)	20Page 이내	11부	- 단면인쇄 - 표지는 아트지 200g/㎡
	전시제안서			20Page이내
CD 및 USB (건축+전시)		상기사항 모두 수록(프리젠테이션 자료 포함)

※ 제안설명서는 건축설명서, 전시제안서 순서로 합본하여 제출한다.

※ 제안설명서 제출 시 1부는 대표사 명칭 및 성명을 기재 날인 후 별도로 제출한다.

※ 설명서의 페이지 제한에 있어 표지, 목차, 간지는 포함하지 않는다.

나. 제출도서 작성지침

1) 일반사항

가) 모든 제출도서 종이의 재질 및 색상

- 표지는 백색 무광택 아트지, 내용지는 백색 무광택 백상지로 한다.

- 건축 설명서 및 도면은 무채색으로 표현해야 한다.(해칭, 그림자표현 가능)

- 전시 제안서는 색채 사용이 가능

나) 표지 및 CD 케이스에는 제출도서 제목을 표기하고 참고서식을 기준으로 하되 CD케이스에는 규격에 맞추어 축소한다. <서식―참고서식 3>

다) 축척과 방위는 도서의 좌측 상단에 정확히 표현한다.

라) 모든 도서(도판, 도면)의 축척은 임의로 한다.

마) 설계설명서 및 도면(제안서 포함)의 제본은 접착제 제본만 사용하고 스프링, 클립, 스템플러 등은 사용하지 않는다.

바) 제출도서에는 내용과 관련 없는 업체명, 기타 이와 유사한 표기를 금하며, 각 도서의 종류별로 백색포장지로 분리 포장하여 제출한다.

사) 주요 시설물 명칭 및 규모, 면적은 해당 시설물에 직접 기재한다.

아) 모든 도면의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 하며 미터법단위를 사용한다.

자) 제출도서(도판제외)의 쪽번호 표시는 페이지 가운데 아래에 줄표가 있는   형태의 아라비아숫자만 (-1-)으로 표기하고, 기타사항은 표시하지 않는다.

2) 설계도판

가) 모든 패널은 A1 규격(가로594㎜×세로841㎜)으로 작성하되 1매 단위로 단변이 가로방향이 되도록 작성하며 평가 시 게시가 가능하도록 두께 10㎜ 폼보드(허용오차 ±2mm)에 테두리 없이 견고히 부착하여 제출한다.

나) 표현에 있어서 칼라를 사용할 수 있다.

다) 패널은 건축부문 2매, 전시부문 2매를 넘을 수 없다.

라) 심사용 설계도판의 심사번호 기재란 및 도판번호(도판의 전시순서를 표시한 번호)작성은 아래와 같다. (건축, 전시 순으로 표시한다.)

<도판번호 기재란> - 글씨크기 : 48point(진하게) - 글 씨 체 : 한글(굴림체) 검정색 - 테두리선 : 진하게 - 정열방식 : 중앙정렬											<심사번호 기재란> - 테두리선 : 진하게
					20	30							30	20
(단위 : mm)															(단위 : mm)
	20																20
	30					1											30

※ 심사번호 기재 금지(공란 유지)

마) 패널의 작성은 설계의도가 간결하게 요약 표현될 수 있도록 배열하되 기본계획도(배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등), 전시계획도(투시도, 평면 및 동선계획도), 조경 계획도 등의 내용으로 제안자가 중요도를 감안하여 제작한다.

- 건축패널 배치안

가로
□(도판번호)(심사번호)□ 도판 1) 조감도 설계개요	□(도판번호)(심사번호)□ 도판 2) 설계주안점 배치도 각층평면도 입, 단면도

세로

바) 주요작성 내용은 다음과 같다.

- 설계개념을 포함한다.

- 건축구조형식 및 주요마감재료, 설비 및 조경개요 등을 설명하고 설계안의 특징을 핵심적으로 나타낼 수 있도록 표현한다.

- 동선계획 및 전시실내 투시도

- 조경계획의 전제 및 기본 구성

- 기타 표현하고자 하는 사항

3) 건축설명서 및 전시제안서

가) 작성방법

- 규격은 A3(420×297㎜)크기를 가로로 작성하여 무선좌철하고 표지는 백색 아트지(200g/㎡), 내용지는 백상지(120g/㎡)로 단면 인쇄한다.

- 매수는 총 40쪽(건축 20쪽 이하, 전시 20쪽 이하)이하로 한다.(표지, 목차는  쪽수 산정 제외, 간지사용불가, 쪽번호는 ‘-1-’으로 사용할 것(하단중앙))

- 글씨 및 음영 : 글씨는 워드프로세서를 사용하되 한글, 영문 혼용 가능

(전시제안서는 색채사용 가능, 건축설명서 및 도면은 색채사용 금지)

- 표지를 제외한 내용물의 제목(크기 16포인트), 부제목(크기 14포인트), 일반  글자(크기 12포인트)는 워드프로세서로 작성하며 글씨체는 신명조로 통일한다.

- 11부 중 보관용 1부는 표지에만 대표건축사사무소명을 기재·날인하고 심사용 10부에는 작성자를 인지할 수 있는 어떠한 표기도 할 수 없다.

- 계획의 개요, 현황분석, 기본구성, 토지이용, 동선계획, 건축계획, 전시계획 등 구체적인 설명 및 주요공간에 대한 구체적인 제안 설명이 있어야 한다.

나) 주요내용 구성

○ 건축분야

① 표    지

② 목    차

③ 조감도 : 칼라 가능(심사용 설계도판상의 조감도 1매만 가능)

④ 설계 기본 개념

⑤ 대지현황 분석

⑥ 설계개요 및 배치도

- 건축물, 도로, 주차장, 조경계획, 전시물 입·출고 계획 등과 작품의 핵심개념 표기

⑦ 층별 평면도(층별로 동일한 평면은 기준층 평면도 등으로 통합 작성가능)

⑧ 입 면 도(2면 이상)

⑨ 단 면 도(종․횡, 주계단 단면도 등)

⑩ 외부 공간계획(동선계획 및 주차계획도), 주요경관 및 색채계획

⑪ 친환경적인 설계(녹색건축) / 에너지절약 / BF인증 계획

⑫ 건축구조시스템 및 개념

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석 및 적용

- 구조형식 선정 계획

- 효율적이고 경제적인 시공계획

⑬ 기계설비의 개요 및 계통도

⑭ 전기 및 통신설비의 개요 및 계통도

⑮ 기타

- 건축개요 및 시설면적표(서식10)

- 각층별 세부용도 및 면적표(서식11)

- 관련법규 검토서 (서식12)

○ 전시부분

① 전시개요 및 전시계획의 특징

② 전시연출의 기본방향

- 전시주제 및 컨셉, 전시스토리 구성, 전시연출 기본방향 등

③ 전시공간별 전시주제의 연출계획

- 주제에 따른 전시연출 방안, 전시와 연출 방법의 입체적 설명

- 체험전시 연출 등의 기술 및 제작 확보 방안

④ 영상 전시물 시놉시스, 모형 연출도

⑤ 관리운영 및 유지보수 계획

- 운영 및 관리방안, 운영(학습)프로그램 등

- 경제성 확보사업, 수익성 모델 및 마케팅 프로그램 제시

- 조직구성 및 수행체계

○ 공통부분 : 공통부분은 건축과 전시의 내용을 각각 별도로 작성하여 설명서 마지막 부분에 기재하도록 한다.

① 사업수행계획

- 공사예정 공정표(개략공정표)

- 건축부분 : 추정 예상공사비 개략내역서 작성(서식13)

- 전시부분 : 가격산출내역서 작성(서식17)

※ 추정공사비는 공종에 따라 가능한 구체적으로 산출하며, 예정공사비를      초과할 수 없다.

② 관련법령의 검토사항 및 기타 필요하다고 판단되는 사항

4) 파일저장(CD 및 USB)

가) 제출매수 : CD(1개), USB(1개)

나) 제출방법 : 문서(PDF)파일로 저장하여 제출

다) 저장파일 목록

바) 설계설명서의 문서파일

○ 작성방법

- 상기 매체를 CD케이스( USB의 경우 봉투)에 넣어 백색종이로 포장하여 제출

- CD, USB에 저장된 파일명, 케이스 등에 암호, 회사명 등을 기입하거나 참가자를 인지할 수 있는 어떠한 표시도 하지 말 것.

7. 기타 유의사항

가. 제안서와 도판에는 업체명과 작성자 인지가 가능한 암호 또는 기호로 오인 받을 수 있는 일체의 표시를 할 수 없음.

나. 제출된 도서의 내용은 시행기관의 요청 또는 동의가 없는 한 수정, 추가 및 대체할 수 없으며 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주함.

다. 시행기관은 필요한 경우 입찰참가자에 대하여 추가제안, 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐.

라. 제출된 제안서의 모든 내용은 객관적으로 증빙할 수 있는 자료가 첨부되어야 함.

마. 우선협상 대상자로 선정된 제안서는 자문 등을 거쳐 발전시켜 나아갈 계획이므로 최종안과 일치하지 않을 수도 있음.

바. 제안서 중 일부라도 허위가 있을 경우에는 입찰이 무효 처리되며, 해당업체는 이의를 제기할 수 없음.

제4장 제안서 심사방법 및 평가기준

1. 제안서의 심사방법

가. 제안서 평가일 : 2020. 11. 03.(화) 14:00 ~ (예정)

나. 심사위원회 구성․운영

1) 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제42조의 4,「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제7장 설계공모 운영요령에 의거 설계 공모심사위원회를 구성하여 작품을 심사한다.

2) 심사위원회는 접수된 제안서를 평가하여 종합 평가 순위를 결정한다.

3) 심사위원회의 평가내용은 비공개로 하며, 평가에 관한 운영기준에서 정하지 않은 사항은 심사위원회에서 정한다.

4) 심사위원회의 결정은 최종적인 것으로 이에 이의를 제기할 수 없다.

다. 심사방법 및 절차

1) 소정의 기한 내에 유효한 제안서를 제출한 업체를 대상으로 평가한다.

2) 심사위원은 평가 시 본 지침의 평가기준을 적용하여 참여업체에서 제안한 제안서를 평가한다.

3) 제안서의 총점 100점 만점을 기준으로 환산점수는 건축분야 50점과 전시분야 50점으로 배분 평가한 후 합산하여 선정(건축50%, 전시50%)

※ 전시분야 가격평가는 1,200백만원(vat 포함)을 기준으로 함

※ 수행능력평가=최근 5년간 전시시설물 제작·설치 10억원 이상 사업실적 누계, 기술인력 보유, 경영상태 등

※ 법적근거 :「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」제5장 협상에 의한 계약체결 기준, 제7장 설계공모 운영요령] 적용

4) 주관적 평가는 각 항목별 배점을 기준으로 최고점수와 최저점수를 준 심사 위원의 점수를 제외하고 나머지 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 이 경우 최고․최저점수가 둘 이상인 경우에는 하나만 제외하며, 소수점 셋째자리에서 반올림 한다.

5) 평가결과 합산점수가 동일한 제안자가 2개 업체 이상일 경우는 건축분야   점수가 높은 자를 선순위자로 하고, 건축분야 점수도 동일한 경우에는 전시분야 평가 중 기술능력 평가점수가 높은 점수 순위에 따르며, 전시분야 평가 중 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨으로 결정한다.

6) 심사위원회는 평가결과 사업목적에 부합되지 않거나 수준미달 등의 사유가 발생할 경우에는 토의를 거쳐 협상적격자를 선정하지 않을 수 있다.

7) 건축 및 전시 각 분야별 100점을 기준으로 건축분야 70점·전시분야 70점 이상이고, 평가결과 합산점수가 70점 이상인 자를 협상적격자로 선정하며 합산점수가 70점 이상인 자가 없는 경우에는 재공고 입찰에 부칠 수 있다.

8) 제안업체는 제안서 평가방법에 대해 이의를 제기할 수 없으며 제안서 평가 결과 및 세부내용은 공개하지 않는다.

라. 실격사항 : 다음에 해당하는 응모자는 실격된다.

1) 제안신청서에 허위사실을 기재한 경우

2) 제안자가 누군지 알 수 있게 특정 기호 등을 표시한 경우

3) 심사위원에게 직·간접적으로 평가에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 접촉, 압력을 행사한 경우 등

4) 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 판단한 경우

마. 심사결과 발표

1) 심사위원회는 평가내용을 기록한 보고서를 작성하여 심사위원 모두가 서명하여 제출한다.

2) 발주처는 제안서 평가점수를 종합평가하여 협상적격자를 선정한 후 협상 순위를 통보한다.

3) 발주처 및 심사위원은 평가결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 제안 업체는 심사위원 구성, 심사기준, 심사결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없다.

2. 제안서 평가기준

가. 분야별 평가 배점

1) 제안서 심사는 본 설계 및 전시물 제작․설치 제안요청서에서 정하는 제반사항의 준수 여부와 심사위원회에서 최종적으로 정한 평가규정에 따라 공정하게 심사한다.

2) 종합평가를 위한 분야별 평가표는 건축 및 전시분야로 구분하며 건축 100점, 전시 100점 만점 기준으로 평가한 후 건축분야 50점, 전시분야 50점으로 환산한 점수를 합산하여 집계한다.

(합산점수 = 건축평가점수×50% + 전시평가점수×50%)

나. 평가항목별 상대평가 등급은 수, 우, 미, 양, 가로 하고, 등급별 배점에 대해  점수는 수(100％), 우(90％), 미(80％), 양(70％), 가(60%)으로 하며 채점대상 작품 수에 따른 등급 배분은 다음과 같이 함.(단, 전시분야 중 객관적 평가, 입찰가격 평가는 제외)

업체수	등 급
	수	우	미	양	가
2	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
6	1	1	1	2	1
7	2	1	1	2	1
8	2	1	2	2	1
9	2	2	2	2	1
10	2	2	2	3	2

※ 업체수가 11개 업체 이상일 경우에는 1개업체 증가시마다 양, 수, 미, 우, 가 순으로 등급수를 증가시킨다.

다. 건축분야 평가항목 및 배점한도(100점)

평가항목		세부평가항목	배점한도
			100
설계의 예술성, 작품성, 및 안정성	배치계획	□ 배치 및 토지 활용도 □ 시설 및 공간 이용의 편의성 □ 공공시설로서의 접근성을 고려한 동선계획 □ 공공성을 고려한 내·외부 배치 및 공간계획	30	90
	공간계획	□ 시설간 적절한 독립성과 연계성 확보 □ 가변성과 확장성을 고려한 공간 및 건물계획 □ 공간 이용의 효율성 □ 동선 및 기능배분의 타당성	25
	경관 및 주변과의 조화	□ 형태 및 매스디자인 계획 □ 주변 공간 및 환경과의 연계 및 조화 □ 입면 디자인 계획의 우수성 및 독창성 □ 색상 및 재료 계획의 적절성	20
	친환경 및 경제성	□ 에너지절약 등의 경제성 공공의 기여도 등 환경관리 계획의 적정성 □ 설비계획 및 유지관리계획의 적정성 □ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	15
기 타		□ 전시분야와의 조화 □ 과업수행 등 제반계획의 적정성	10	10

라. 전시분야 평가항목 및 배점한도(100점)

평가항목			세부평가항목	배점한도		비고
				100
기술능력평가	□사업수행능력		□사업수행 누계실적 (공고일기준 5년이내)	3	10	객관적평가
			□기술인력 보유상태	3
			□경영상태(최근)	2
			□신인도(기술보유, 계약질서 준수정도)	2
	□기술□지식능력		□국내외 유사사례 조사 □전시관 성격 종합분석 □사업의 이해 종합구성력	10	70	심사위원회 심사 (주관적평가)
	□전시 연출		□전시주제 및 기본방향 □적정 전시물품 및 전시 콘텐츠 구성 □건축분야와의 조화	20
			□전시디자인의 창의성, 기술성 □전시기법의 독창성, 기술성	15
			□체계적이고 경제적인 전시물 제작 및 설치계획 □전시물의 실제 구현·가능성	15
	□지원 기술 및 사후 관리		□유지관리·하자보수계획 □기술지원 상호협력	5
	□콘텐츠 추가 및 대안제시		□본문에 포함되지 않은 유용한 전시매체 및 모형 등 설치제안	5
제안가격평가		협상에 의한 계약체결기준의 평점 산식 준용		20	20

마. 세부항목별 평가방법

1)  가격평가 방법(배점한도 20점)

가) 제안가격 평가는 ‘자방자치단체 입찰시 낙잘자 결정기준(행정안전부 예규)’ 제5장 협상에 의한 계약체결기준의 평점산식에 의한다.

나) 제안가격이 추정가격의 100분의 80 이상인 경우

평점 = 제안가격평가 배점한도 × (최저제안가격 / 당해제안가격)

※ 저가투찰의 예방을 통한 품질확보를 위하여 사업예산(추정가격)의 80% 미만으로 제안한 경우에는 80%가격으로 계산하여 평가

2) 사업수행능력평가 배점(배점한도 10점)

[사업수행 누계실적 배점표(배점한도 3점)]

구 분	평가항목	평가요소				배 점	비 고
수행실적	누계실적	당해사업과 같거나 유사한 시설물에 대한 누계실적(공고일 기준 최근 5년간 기준)				3
		A	B	C	D
		80억이상	60억이상	40억이상	40억미만
		3.0	2.5	2.0	1.5
	- 누계실적은 공모공고일 기준 최근 5년이내 국가, 지방자치단체, 공공, 건축법시행령 제3조의 5【별표 1】제5항 문화 및 집회시설의 “라”목(전시장)의 박물관, 미술관, 과학관, 기념관, 교육관, 전시관, 홍보관 중 전시 시설물의 단일 실적 5억원 이상만 인정 - 실적증명서(발주기관 확인) 첨부.

[기술인력 보유상태 배점표(배점한도 3점)]

구 분	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자	배 점
점 수	0.5	0.4	0.3	0.2	3
	1. 참여인력 이력사항은 공고일 기준 3개월 이상 제안업체에 근무하고 있는 인력에 한함. 2. 기술인력 등급 자격기준에 의거 작성 3. 기술인력의 자격증, 최종학력증명서, 경력증명서, 4대보험확인서 제출 4. 평점=인원×기술자별 점수⇒평점의 합이 최고점수(최고 6점)

※ 기술자의 등급 및 자격기준에 의한 기능사는 점수에 반영하지 않습니다.

※ 기술인력 등급 자격기준

구 분	기술자격 및 경험기준	학력 및 경험기준
기술사	기 술 사	-
특 급 기술자	•기사자격을 가진 자로서 10년 이상 해당 기술분야의 업무를 수행한 자 •산업기사자격을 가진 자로서 13년 이상 해당 기술분야의 업무를 수행한 자	-
고 급 기술자	•기사자격을 가진 자로서 7년 이상 해당 기술분야의 업무를 수행한 자 •산업기사자격을 가진 자로서 10년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자	-
중 급 기술자	•기사자격을 가진 자로서 4년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자 •산업기사자격을 가진 자로서 7년 이상 해당기술분야의 업무를 수행한 자	-
초 급 기술자	• 기사자격을 가진 자 • 산업기사자격을 가진 자	•석사학위를 가진 자 •학사학위를 가진 자 •전문대학을 졸업한 자 •고등학교를 졸업한 자로서 3년 이상 해당기술 분야의 업무를 수행한 자

※ 기술자에 대한 등급은「엔지니어링산업진흥법 시행령」의 <별표 2>의 “엔지니어링기술자”에 의함

※ 공고일 기준 3개월 이상 해당업체에 근무하고 있는 기술자만 해당(재직증명서, 공인기관인증 자격증(해당자), 국민연금관리공단 가입 확인서 첨부

[경영상태 배점표 (배점한도 2점)]

평가 항목	평가요소	배점	평가방법		비고
			기준	평점
경영 상태	기업 신용평가 등급	2	BBB0 이상	2.0
			BB- 이상	1.8
			B+, B°, B-	1.5
			CCC+ 이하	0.5
	※ 신용평가 등급은 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰일 전일 기준으로 가장 최근에 평가한 유효기간내의 경영상태평가용 기업 신용평가등급 확인서에 의하여 평가함. [단, 신용평가등급 확인서 미제출 업체는 0점을 적용함]

[신인도 (배점한도 2점)]

구분	평가항목	평 가 요 소							배점 한도	비고
신인도	품질관리 등 신뢰도 (기술보유)	특허등록		실용신안등록			디자인등록		2
		0.4		0.3			0.2
		※ 평점=기술보유×기술별 점수 ⤷ 평점의 합이 최종점수(최고 2.0)
	계약질서 준수정도	- 최근 3년내 부정당업자 제재 처분을 받은 자 - 제재기간에 따른 감점 평가							-1
		1년 이상	6개월~ 1년 미만		3개월 이상~ 6개월 미만	3개월 미만		해당 없음
		-1.0	-0.8		-0.6	-0.4		0
	※ 품질관리 등 신뢰도는 ‘기술보유’ 요소로 평가하며, 계약질서 준수 정도는 부정당업자 제재 처분기간에 따라 감점요소로 평가함 ※ 기술보유 평가를 위한 증명서류 사본을 제출함 ※ 계약질서 준수정도에 관하여 향후 허위 기재 사실이 발각될 경우 참가자격을 박탈함 ※ 계약질서 준수 정도는 자기평가서에 의해 평가함 ※ 전시분야 회사만 평가

3. 기 타

가. 발주처는 심사결과에 대한 질의에 응답하지 않으며, 제안서 제출자는 심사위원 구성, 심사기준, 평가결과에 대하여 일체 이의를 제기할 수 없음.

나. 실적증명은 첨부양식을 원칙으로 하되 기 발행 받은 것은 자율양식도 가능함.

다. 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 함.

라. 공모와 관련한 모든 사항은 시행기관의 해석에 따른다.

마. 설계내역 중 과잉설계, 부실설계, 중복설계 등의 부분에 대해서는 발주기관의 요구에 따라야 함.

바. 아래의 각 호에 해당하는 경우 실격처리 됨.

1) 제출도서 및 서류에 분명한 허위기재의 사실이 있는 경우

2) 제출도서에 제안자 인지가 가능한 어떤 암호나 기호를 기재하여 평가에 영향을 준다고 판단하는 경우

3) 규정된 제출서식 이외의 다른 문서를 첨부한 제안서

4) 직・간접적으로 평가에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사하는 경우

5) 그 밖에 심사위원회가 실격으로 판정한 제안서

사. 감점기준(합계 최대 10점 이내 : 아래 세부 감점기준 참조)

1) 소요공사비가 예산범위를 초과한 경우 : 제출한 개량공사비를 기준으로 함(1% 초과 : 1점,  3% 초과 : 2점,  5% 초과 : 3점)

2) 설계지침상의 연면적 허용범위를 과다하게 초과한 경우(5% 초과 : 1점, 10% 초과 : 2점)

3) 제출도서에 작성기준 및 설계지침의 위반이 있는 경우(5점 이내)

구 분	분 야	감점기준(-)	감점 한도	누계 한도
도서작성 기준위반	- 설계도서의 규격․재질 위반	0.5점/도서종류별	2.0점	5점
	- 응모자를 인지할 수 있는 암호 또는 기호 등 표시	0.2점/건당
	- 제출도서 부족	0.2점 /부당
	- 설계도서 기준매수(쪽수) 초과	0.1점/쪽당
	- 제본방법 미준수	0.2점/도서종류별
지침위반	- 건축관련 법령이나 각종 규정에 저촉 (건폐율, 용적율 등)	0.5점/건당	1.0점
	- 지침사항 미준수	0.5점/건당	2.0점

4) 위 감점기준 이외에 심사위원회에서 별도의 감점을 적용할 수 있음

제5장  분쟁조정 및 협상

1. 분쟁조정

가. 본 제안요청서의 문구 해석상 발주처와 제안서 제출자간의 이의 또는 당사자 간 견해 차이가 발생할 경우에는 발주처의 해석에 따르고 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주처가 정하는 바에 따른다.

2. 협상과정

가. 협상대상

1) 평가결과 고득점 3개 업체를 협상대상 후보자로 선정하며, 고득점 순으로  우선협상 대상자가 된다.(단, 제안자가 3개 업체 미만일 경우는 모두 협상대상 후보자로 선정하며, 종합평가점수가 70점 미만일 경우는 협상대상자에서 제외한다.)

※ 건축 및 전시 각 분야별 점수는 100점을 기준으로 건축분야 70점, 전시분야 70점    미만 시에는 협상대상자에서 제외.

2) 협상적격자와 협상순위가 결정되면 협상적격자에게 협상순위와 협상일정을 개별 통보하며, 미 선정업체에 대한 통보는 생략한다.

나. 협상 및 낙찰자 결정

1) 협상범위 : 우선협상 대상자로 선정된 업체가 제안한 과업내용, 이행일정, 제시가격 및 심사위원회에서 권유한 사항 등을 협상대상으로 하며, 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.

2) 협상가격 : 협상대상자가 제안한 금액을 기준으로 적용하되 당해 사업예산의 범위 내에서 정한다.

3) 협상기간 : 협상개시를 통보한 날로부터 15일 이내로 한다.

4) 협상절차

가) 1차 협상이 성립된 때에는 차 순위 대상자와 협상을 실시하지 아니한다.

나) 우선협상대상자와의 협상이 결렬되면 우선협상 대상자와 동일한 기준과   절차에 따라 차 순위 협상대상자와 협상을 실시한다.

다) 협상에 관한 각종 사항은 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규) 제5장 지방자치단체 협상에 의한 계약 체결기준에 따른다.

3. 계약조건

가. 일반조건

1) 당선작

가) 건축분야 : 기본 및 실시설계 용역권 부여

※ 건축, 토목, 조경, 전기, 소방, 통신, 기계, 기타설비 등 실시설계 포함

나) 전시분야 : 협상 성립 후 전시설계 및 제작․설치권 부여

2) 수급자는 통보를 받은 즉시 발주처와 계약에 관해 협의하여야 하며, 10일 이내 계약하지 않을 경우 포기한 것으로 간주한다.

3) 수급자는 진행 과정별로 수요기관과 협의하여 설계에 임하여야 하며, 수요  기관은 설계 과정에서 필요한 경우 설계수정, 변경 및 보완을 요구할 수   있으며, 설계자는 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

4) 설계자는 사업진행에 필요한 각종 설계도서 및 자료를 발주처가 필요로 할 때 적기에 제공하고, 이에 관련된 제반 비용은 별도로 지급하지 않는다.

5) 기타 필요한 사항은 발주처가 별도로 정한다.

6) 타인의 지적재산권 침해 등으로 분쟁이 발생할 경우 수급자가 모든 법적   책임을 진다.

나. 설계 진행사항

1) 설계 착수 및 수행계획서 제출

- 설계용역 수행자는 계약체결 후 7일 이내에 설계 작업에 착수하여야 하며, 착수시에 착수계 및 설계 수행에 필요한 다음 서류를 구비하여 수요기관에 제출하여야 한다.

가) 예정공정표

나) 용역대표자, 총괄책임자(이력서, 재직증명서, 기술자면허사본)

다) 분야별 설계용역수행 기술진 현황(재직증명서, 기술자 면허 수첩사본)

- 건축, 전기, 소방, 조경, 통신, 전시기획, 전시인테리어/영상/조명 등

라) 당선자는 계약 체결 시 토목, 전기, 기계, 통신, 소방분야 설계면허가 없는  경우 아래 각 호의 자격 있는 자와 분담이행방식의 공동도급을 하여야 한다.

- 토목분야는 엔지니어링산업진흥법, 기술사법에 의한 건설부분에(토질 및 기초, 토목구조, 수자원개발, 도시계획, 조경)에 의한 전문설계업 1종이상  등록을 필한 업체

- 전기분야는 전력기술관리법 제14조의 규정에 의한 전력 종합설계업 또는  전력전문설계업 제1종 등록을 필한 자

- 기계분야는 엔지니어링산업진흥법에 의한 설비부분(설비), 또는 기술사법에 의한 건설분야(건축기계설비) 또는 기계분야(공조냉동기계) 개설등록한 자

- 통신분야는 엔지니어링 산업진흥법 제21조의 규정에 의한 정보관리부문(정보통신)에 엔지니어링활동 주체로 등록을 필한 자 또는 기술사법에 의한 정보통신분야 기술사사무소를 개설 등록한 자

- 소방분야는 소방시설공사업법 제4조 및 동법시행령의 규정에 의한 전문소  방시설설계업 또는 일반소방시설설계업 (기계․전기)등록을 필한 자

- 측량분야는 공간정보의 구축 및 관리등에 관한 법률 제44조에 의한 일반측량업 또는 공공측량업(측지측량업 포함)등록을 필한 업체 중 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조 및 동법 시행령 제10조 규정에 의한 직접생산증명서를 소지한 업체

마) 보안각서

바) 설계 수행조직, 인원구성 및 분야별 인력투입계획

사) 부분별 설계 수행방법

아) 기타 필요한 사항

2) 설계용역 수행 진행 및 보고회 개최

가) 착수보고 : 수급인은 착수 후 30일이내 착수보고를 하여야 하고, 사전조사 및 수집된 자료에 의거 출석, 설명하고 결정 및 보완 등 지시된 사항은 특별한 사유가 없는 한 용역과업에 반영하여야 한다.

나) 수시보고 : 용역감독자 지시가 있을 때 보고

다) 최종보고 : 사업자는 준공일 30일전까지 수행결과에 대하여 발주기관에 최종보고를 하여야 한다

3) 관계사항 숙지 의무

가) 수급인은 과업지시서 및 용역수행에 관련된 전반적인 사항을 숙지하여 설계 용역에 반영하여야 하며, 이를 숙지 및 이행하지 않아 발생되는 모든 사항에 대하여는 수급인이 책임을 져야 한다.

4) 설계용역 수행자의 의무

가) 수급인은 최신의 신기술지식을 사용하며, 일반적으로 통용되는 기준에 따라 설계용역 의무를 완수한다.

나) 수급인은 발주처가 요청하는 용역관련 자료를 신속히 제출하여야 한다.

다) 수급인은 본 사업에 사용될 재료로 국산품을 최대한 사용하되 성능을 보장할 수 있는 제품이어야 하고, KS 규격품 및 동등 이상의 제품이어야 한다.

라) 사용문자는 한글로 작성함을 원칙으로 하고, 필요시 외국어를 혼용한다.

마) 수급인은 설계와 관련된 기본 자료를 발주처에 요구하여 참고용 자료로 활용할 수 있으며 제공된 자료의 오류 및 정확성을 검토 확인 후 사용하여야 하며 용역 완료 후 반납하여야 한다.

5) 보안사항

가) 수급인은 용역수행기간 중 모든 용역 사항에 대한 보안책임이 있으며 보안 대책을 수립 제출하여야 한다.

나) 모든 용역의 내용 및 성과품은 수급인이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출할 수 없다.

6) 감독관

가) 감독관은 발주처가 지정 하여 수급인에게 통보한다.

나) 감독관이라 함은 설계 용역을 위한 지침․변동사항 및 지도 등 설계용역에 대한 감독의 기능을 수행하는 자를 말한다.

다) 수급인은 설계용역 모든 과정을 감독관의 지시를 받아야 하며, 감독관은 수급인에게 필요한 자료를 수시로 요구할 수 있으며, 용역내용에 대한 수정, 보완요구를 할 수 있고 수급인은 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 한다.

7) 용역수행 책임자 선정

가) 수급인은 용역 업무를 총괄 관리할 수 있는 용역수행 책임자를 선정하여 발주처에게 제출하여야 하고, 용역수행 책임자는 감독관의 지시를 받아야 한다.

8) 설계심사

가) 수급인은 설계종료 이전 최종 보고서 안을 제출하여 설계심사를 거쳐야 한다.

9) 설계변경 및 조정

가) 설계용역 진행 중 발주처가 필요하다고 인정하여 설계내용 변경 또는 수정을 요구할 때에는 수급인은 정당한 이유 없이 이를 거부할 수 없으며, 지체 없이 이행해야 한다.

10) 관계법령 준수

가) 수급인은 설계내용이 「건축법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「소방법」 등 제반 관련법규에 저촉되지 않도록 하여야 한다.

11) 기타사항

가) 수급인은 용역을 수행하는데 기술적 참고자료를 충분히 수집, 분석평가하고 가장 합리적이고, 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

나) 용역 감독자는 용역수행 중 협력업체나 고용인이 용역수행에 부적당 하다고 인정될 때에는 즉시 교체를 요구할 수 있다.

다) 업무내용 비밀유지 : 수급인은 업무수행과 관련된 일체사항을 발주처의 승낙 없이 임의로 누설하여서는 안 된다.

라) 자료제출 등 : 수급인은 발주처가 필요하다고 인정하여 용역 도중 또는  준공 후 요구하는 자료의 제출이나 출석 설명에 성실하게 응하여야 한다.

마) 제반법규에 의거 행정절차상 필요한 경우 책임기술자가 서명, 날인을 하여 의무 이행하여야 하고 도면 등 설계도서 납품 시 책임기술자가 서명, 날인한다.

바) 설계도의 작성을 AUTO CAD로 설계하고, 설계예산서, 수량산출서 등은  엑셀 등 컴퓨터 프로그램으로 작성함을 원칙으로 한다.

사) 본 조건에 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 발주처와 협의하여 결정하고, 기타 경미한 사항은 사전 협조하여야 하며, 이에 소요되는 경비 는 수급인이 부담한다.

아) 본 조건의 해석상 의견차이가 있을 때에는 상호 협의하여 결정하고, 합의가 이루어지지 않을 경우 발주처의 의견에 따른다.

자) 계약의 해제 및 해지

① 발주처는 아래와 같은 사유발생시 본 용역을 일방적으로 해약할 수 있으며, 수급인은 이에 따른 손해배상을 청구할 수 없다.

② 정당한 사유 없이 착수시기를 경과하고도 용역에 착수하지 않을 때

③ 용역의 완료기간 까지 이행이 불가능하다고 인정될 때

④ 수급인이 발주처의 지시에 불응하거나 불성실로 용역성과를 기대할 수 없을 때

⑤ 수급인이 기타 계약조건에 위배되었을 때

다. 전시분야 당선업체는 계약 후 실시설계를 수행하며 기획재정부장관이 고시한 정부회계 원가계산용역기관에 원가계산을 의뢰하고 요구일 내에 원가계산과 실시설계서를 납품하여야 한다.

4. 기타사항

가. 본 요청서에 제시된 사항을 위반할 경우 또는 부정한 방법으로 제안서를 제출한 사실이 확인될 경우 사업자 자격을 박탈할 수 있다.

나. 모든 증빙자료는 발행자격이 있는 기관에서 발행하는 서류로 제출해야 한다.

다. 계약체결은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 일반원칙에 따르며, 제안서 심사결과의 세부내용과 협상결과는 공개하지 않는다.

제6장  기타 참고 및 유의사항

1. 제안요청서의 성격

가. 본 요청서의 내용은 사업 시행자 선정에 필요한 최소한의 요구사항을 기술한 것이며, 제안서 작성 및 사업추진에 따른 제반사항 모두를 상세히 기술한 것은 아니다.

나. 따라서 사업신청자(계약체결 후에는 사업시행자)는 다음의 사항(제안서의 효력 및 유의사항) 등에 유의하여 관련 업무를 수행하여야 한다.

2. 제안서의 효력

가. 제안서에 명시된 내용과 협상시 우리공사의 요구에 의하여 수정ㆍ보완ㆍ 변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며(기술능력평가를 위한 제안설명 및 답변자료 포함) 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.

나. 강원도소방본부의 조치 또는 기타의 불가항력 환경변화로 본 제안서의 일부 또는  전부가 변경 되거나 취소되는 경우라도 제안사는 이의를 제기하지 못한다.

다. 제안서와 기타 구비서류를 검토하여, 미비한 제안사는 상황에 따라 보완지시ㆍ실격처리ㆍ감점처리 등의 조치를 취할 수 있다

라. 추가자료 요청시 제안사는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출시 불이익은  제안사가 책임을 진다(제안서 검토 후 추후 통보).

3. 유의사항

가. 본 요청서는 어린이119안전체험마을 건립사업 건축설계용역 및 전시물 제작설치의 성격과 과업범위를 이해하는데 필요한 자료이며, 내용은 발주자와 사업 신청자(계약체결 후에는 사업시행자)간의 적법한 협의 또는 강원도소방본부 내부사정에 따라 수정이나 변경될 수 있다.

나. 비록 본 요청서에 명시되지 않은 사항일지라도 사업 수행과정에서 불가피 하거나 응당 시행하여야 할 업무는 당연히 포함된 것으로 본다.

다. 요청서에 대한 질의 답변사항은 모든 사업신청자에게 동일한 효력을 갖는다.

라. 제출된 서류의 위ㆍ변조나 제안내용에 허위사실 등이 발견된 경우 발주자는 사업신청자(계약 체결 후에는 사업시행자)의 지위와 권리를 박탈할 수 있다.

4. 작성서식 목록(별첨)

○ 참가응모신청서	<서식 1>

○ 제안서 제출서	<서식 2>

○ 공동수급 협정서	<서식 3>

○ 대표자 선임계	<서식 4>

○ 합의각서	<서식 5>

○ 서약서	<서식 6>

○ 청렴계약 이행서약서	<서식 7>

○ 사용인감계	<서식 8>

○ 위임장	<서식 9>

○ 건축개요 및 시설면적표	<서식 10>

○ 각 층별 세부용도 및 면적표	<서식 11>

○ 관련법규 검토서	<서식 12>

○ 추정예상 공사비 개략 내역서	<서식 13>

○ 사업수행능력 평가서 표지	<서식 14>

○ 제안사 일반현황	<서식 14-1>

○ 자기업체 평가표	<서식 14-2>

○ 실적증명서	<서식 14-3>

○ 사업수행 실적 집계표	<서식 14-4>

○ 기술전문인력 현황표	<서식 14-5>

○ 기술인력 개인별 이력사항	<서식 14-6>

○ 서면질의서	<서식 15>

○ 가격제안서	<서식 16>

○ 가격산출내역서	<서식 17>

○ 행정처분내용(신인도)	<서식 18>

○ 심사 후 입상작 확인용	<서식 19>

○ 개인정보 수집‧이용‧제공동의서	<서식 20>

○ 심사위원 기피‧제척신청서	<서식 21>

○ 기    타	<참고서식 1~3>

※ 각 서식 좌측 위 “[서식 00]” 와 “빨간색 안내글자”, 하단 “쪽 번호” 삭제 후 서식 사용

〔서식 1〕

참 가 응 모 신 청 서
※ 접수번호
대 표 자	업 체 명			사업자등록번호
	대표자명			주 민 등 록 번 호
	주 소			전화번호(FAX)
	E-mail
공동응모	업 체 명			사업자등록번호
	주 소			전화번호(FAX)
어린이119안전체험마을 건립 건축설계 및 전시물 제작·설치 현상공모에 있어서 공고 및 설계지침서를 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 ① 공동수급협정서 1부 ② 대표자선임계 1부 ③ 건축사면허증 사본, 건축사사무소등록증사본 각 1부 ④ 사업자 등록증 사본 각1부 ⑤ 법인등기부등본 및 법인인감증명서(사용 인감계) 각 1부 ⑥ 산업디자인전문회사 신고필증 사본 1부 ⑦ 직접생산증명서 신고필증 및 비디오물제작업신고증 또는 소프트웨어사업 신고필증 사본 각 1부 ⑧ 전시분야 실적증명서 1부(참가자격 증명용) ⑨ 서약서 1부 ⑩ 합의각서 1부 ⑪ 청렴계약이행서약서 1부. ⑫ 건축사 행정처분 조회서 및 행정처분 확인서 각 1부. ⑬ 위임장 및 재직증명서 1부. ⑭ 기타 참가자격을 증명할 수 있는 관련 서류 일체 2020년 월 일 신청인 : (인) (대표자) 강원도소방본부장 귀하
----------------------- 절 취 선 --------------------
응모신청 접수증
※ 접수번호							접 수 인
업 체 명			사업자등록번호
대표자명			주민등록번호
주 소			전화번호(FAX)

〔서식 2〕

어린이119안전체험마을 건립 건축설계 및 전시물 제작설치 제안서 제출서
접 수 번 호
접 수 일 자		2020년 월 일
제 출 자 (대표사)	회 사 명
	대 표 자
	주 소
	전 화
어린이119안전체함을 건립 건축설계 및 전시물 제작·설치 제안서를 붙임과 같이 제출합니다. 붙 임 ① 전시업체 사업수행능력 평가서 2부(원본1, 사본1) ② 위임장과 재직증명서(대리인 등록시) 각1부 ③ 가격제안서 및 가격산출내역서 1부 ④ 건축설계설명패널 1식(조감도 포함) ⑤ 전시계획패널 1식 ⑥ 건축설명서, 전시물연출 제안서(합본) 11부 ⑦ 심사 후 입상작 확인용 1부. ※ 공고 및 지침서에 의한 요구 서류일체 2020. . . 제출자 : (인) 강원도소방본부장 귀하

-----------------절----------취----------선---------------

제 안 서  접 수 증

접수번호		접수일자	2020년 월 일
회 사 명
대 표 자
접 수 자	소속 : 직급 : 성명 (인)

〔서식 3〕

공동수급협정서(분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 「어린이119안전체험마을 건립」건축설계 및 전시물 제작·설치를 수행함에 있어 ○○○사와 ○○○사가 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 물자 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 공동으로 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 사 업 명 :

2. 계약금액 :

3. 발주자명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체 대표업체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 업    체    명 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성   및 참여비율은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 :        소재지 :              참여비율(%):   )

2. ○○○회사(대표자 :        소재지 :              참여비율(%):   )

제4조 (대표업체의 권한) 공동수급체 대표업체(자)는 발주자 및 제3자에 대하여 동수급업체(자)를 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 계약과 관련한 권리의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제6조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 있어서 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제8조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급 할 수 있다.

제9조 (거래계좌) 선금 및 대가 등은 공동수급체 대표자 및 구성원의 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제10조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

[예시]

1. 설계용역의 경우

가) ○○○건설회사 : 건축설계.......소방.....전기...

나) ○○○건설회사 :

2. 전시연출 의 경우

가)

나)

② 제1항의 분담내용은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제11조 (공동비용의 분담) 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제12조 (구성원상호간의 책임)

① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 당해 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제13조 (권리, 책임의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제14조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 연대보증인이 당해구성원의 분담부분을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 당해요건을 충족하여야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조제2항의 규정을 준용한다.

제15조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제16조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2020년  월  일

건축부문 업체명 :                   (전화번호:            )

주  소 :

대표자 :                        (인)

전시부문 업체명 :                  (전화번호:            )

주  소 :

대표자 :                        (인)

강원도소방본부장 귀하

〔서식 4〕

공동수급 대표자 선임계

본인은 ○○○대표로서 강원도소방본부에서 시행하는 ‘어린이119안전체험마을 건립’을 위한 건축설계 및 전시물 제작설치 제안서에 관한 모든 권한을 본 공동수급 대표자에게 위임합니다.

2020년  월   일

공동수급 대표자 상 호 :

주 소 :

성 명 :                      (인)

공동수급 응모자 상 호 :

주 소 :

성 명 :                      (인)

강원도소방본부장 귀하

〔서식 5〕

	합 의 각 서

입찰공고번호		입 찰 일 자	2020년 월 일
입 찰 건 명	어린이119안전체험마을 건립 건축설계 및 전시물 제작·설치 현상공모

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 제안 공모에 참가하고자 강원도소방본부에서 정한 각종 조건, 유의서 및 공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 제안하겠으며, 당선시 모든 구성원은 대표자가 응모한 제안금액 등으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

2020년   월     일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

강원도소방본부장 귀하

〔서식 6〕

서     약     서

강원도소방본부에서 추진 중인 ‘어린이119안전체험마을’ 건립을 위한  건축설계용역 및 전시물 제작설치 현상공모에 참여한 당사는 강원도소방본부의 제안요청서를 성실히 준수하고 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정의 불이행 등에 따른 불이익을 감수 할 것이며 공모와 관련한 응모 작품 제출, 심사방법, 심사 결과 등에 대하여 어떠한 이의 없이 귀 기관의 결정에 따를 것을 확약하고 이 서약서를 제출합니다.

2020년     월      일

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

업체명 :

주  소 :

대표자 :                     (인)

강원도소방본부장 귀하

〔서식 7〕

청렴계약 이행서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 강원도소방본부에서 시행하는 ‘어린이119안전체험마을’ 건립공사를 위한 건축설계용역 및 전시연출 사업에 참여함에 있어 당사 및 하도급 업체의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

- 이를 위반하여 경쟁 입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 강원도소방본부로부터 입찰참가자격제한 처분을 받는 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며,

- 경쟁 입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 강원도소방본부의 입찰참가 자격제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참여하지 않고 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계 임직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

- 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계 임직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실하게 시공한 사실이 드러날 경우에는 강원도소방본부에 입찰참가 자격제한 처분을 받는 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며

- 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계 임직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 강원도소방본부에 입찰참가 자격제한 처분을 받는 날로부터 1년 동안 참가하지 않고 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 강원도소방본부에 입찰참가 자격제한 처분을 받는 날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사착공 전에는 계약취소, 공사착공이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계공무원 등에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 강원도소방본부에서 시행하는 청렴계약 옴부즈만이 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조 하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수 조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가 자격제한, 계약해지 등 강원도소방본부의 조치와 관련하여 당사가 강원도소방본부를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2020.    .    .

서약자 : ○○○ 업체    대표 ○○○  (서명)

서약자 : ○○○ 업체    대표 ○○○  (서명)

강원도소방본부장 귀하

〔서식 8〕

사 용 인 감 계

원 인 감	사 용 인 감

위 인감을 강원도소방본부에서 주관하는 ‘어린이119안전체험마을’ 건립을 위한  건축설계 및 전시물 제작설치의 제안․입찰․계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민․형사상의 문제가 발생할 경우 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

붙임  인감증명서 1부.

2020년        월        일

주    소 :

업 체 명 :

대 표 자 :                     (인)

강원도소방본부장 귀하

〔서식 9〕

위     임    장

대리인	성 명		주민등록번호
	주 소
	업체명		연락처		☎ : HP :
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 강원도소방본부에서 시행하는 ‘어린이119안전체험마을’ 건립공사 위한 건축설계 및 전시물 제작설치를 위한 현상공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2020. . . 업체명 : 주 소 : 대표자 : (인) 강원도소방본부장 귀하
재 직 증 명 서
성 명				주민등록번호
소 속				직 위
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직중임을 증명합니다. 2020. . . 업체명 : 주 소 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 진다.

〔서식 10〕

건축개요 및 시설면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	명 칭
	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡
	도로현황
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외부마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

〔서식 11〕

각층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
00층	소 계
	00실
00층	소 계
00층	소 계
...	소 계
	소 계
	소 계

〔서식 12〕

관련 법규  검토서

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

〔서식 13〕

추정 공사비 내역서

○ 공사명 : 어린이119안전체험마을 건립 건축설계 및 전시물 제작․설치 현상공모

구 분		단 위	수 량	단 가	금 액	점유율(%)
토목 (부지정지등)	조성	식
	토
	흙막이
	계
건축	가설	식
	토공 및 흙막이
	지정 및 기초
	콘크리트
	조적/미장
	타일
	석
	창호
	유리
	수장
	금속
	도장
	조경
	계
설비	장비설치
	위생배관
	계
전기	외선전기
	내선전기
	계
통신	통신
	계
소방	소방
	계
철거/폐기물	철거
	폐기물
	계
합 계		기준금액		천원
		추정공사비		천원

-양식 부족 시 추가 할 것-

〔서식 14〕

어린이119안전체험마을 건립

건축설계 및 전시물 제작・설치공사 현상공모

사 업 수 행 능 력  평 가 서

2020.   .

○○○(회사명)

<주의사항>

1. A4, 표지는 백색아트지(150g/㎡, 무코팅), 내용지는 백상지(100g/㎡)

2. 2부 제출(원본 1부, 사본 1부)

〔서식 14-1〕

제안사 일반현황

1. 기본사항

업 체 명		대표자
주 소		관할세무서
전화번호		팩스번호
사업자번호		업 종
면허/허가/ 등록증보유현황
총종업원수		매출액 (최근년도)
부채비율(%) (타인자본/자기자본X100)
유동비율(%) (유동자산/유동부채X100)
자 본 금

2. 회사연혁

연월일	내 용	비 고

주) 1. 자격보유회사는 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부

2. 제작공장 보유 시에는 공장등록증 사본 첨부

〔서식 14-2〕

자기업체 평가표

항목	세부항목		배점	평점	비 고
사업수행	5년간 누계 실적	80억이상	3.0점		완료실적
		60억이상	2.5점
		40억이상	2.0점
		40억미만	1.5점
		상한점수	3.0점
기술인력 보유상태	전시 분야 전문 인력	특급기술자	각 0.5점		명 × 점수 =
		고급기술자	각 0.4점		명 × 점수 =
		중급기술자	각 0.3점		명 × 점수 =
		초급기술자	각 0.2점		명 × 점수 =
		상한점수	3.0점
경영상태	기업 신용 평가 등급	BBB- 이상	2.0점
		BB- 이상	1.8점
		B+, B°, B-	1.5점
		CCC+ 이하	0.5점
		상한점수	2.0점
신인도	품질 관리 등 신뢰도	특허등록	각 0.4점		건 × 점수 =
		실용신안등록	각 0.3점		건 × 점수 =
		디자인 등록	각 0.2점		건 × 점수 =
		상한점수	2.0
	계약 질서 준수 정도	1년 이상	－1.0
		6개월이상~ 1년미만	－0.8
		3개월이상~ 6개월미만	－0.6
		3개월 미만	－0.4
		해당없음	0
		배 점	－1.0

〔서식 14-3〕

	실적증명서 (최근 5년)

신청인	업체명(상호)						대 표 자
	영업소재지						전화번호
	사업자번호						제 출 처
	증명서용도
	사업범위 (금액 포함)
사업이행 실적내용	사업명								구분
	사업개요
	계약번호	계약일자		계약기간	규모			이행실적					적 용 프레임웍
								비율		실적
증명서 발급기관	위 사실을 증명함 2018년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호: )
	주 소 : (Fax번호: )
	발급부서:					담당자 :

※ 민간거래실적은 세금계산서, 계약서 등 증빙자료를 첨부하여야 함

※ 용역이행실적은 입찰공고 시 제시한 용역범위에 부합되는 조건에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 함

※ 타 기관에서 발행하는 실적증명원 서식으로 대체가능.

※ 계약서 사본으로 대치하고자 할 경우 반드시 발주 부서 담당자와 연락처를 명기하여 제출

〔서식 14-4〕

사업수행 실적 집계표(전시분야)

사업명	수행기간	사업개요	계약금액	발주처	구분
실적누계	건		원

※ 사업수행실적은 입찰공고일 기준 최근 5년이내 건축법시행령 제3조의 4【별표1】제5항 문화 및 집회시설의 “라”목 (전시장)의 박물관, 미술관, 과학관, 기념관, 교육관, 전시관, 홍보관 중 전시시설물의 연출이 완료된 계약건수(단일건 5억)이상에 한하여 기재

※ 각 실적은 발주처로부터 확인을 받은 실적증명서(원본)를 첨부

(발주처 확인서 미제출시에는 사업능력평가에서 제외)

※ 연도순으로 기재하며, 공동도급 수행실적은 참여비율에 의한 자사실적만 인정

〔서식 14-5〕

기술전문인력 보유현황(전시)

등급	일련 번호	기술분야	자격 종목	성 명	등록 취득일	경력 기간	등록번호	비고
특급 기술자	계	명
고급 기술자	계	명
중급 기술자	계	명
초급 기술자	계	명

1) 특급기술자, 고급기술자, 중급기술자, 초급기술자 참여인력을 말하며 공고일 기준 3개월 이전 입사한 자 명기

2) 분야별 기술자 기재순서는 평가 시 참고할 수 있도록 순위별로 기재

3) 자격증, 최종학력증명서, 경력증명서 및 4대 보험 확인서 첨부

4) 기술분야는 설계(디자인)부문, 실물․영상․모형부문, 전자․전기․통신부문으로 구분 하여 작성

〔서식 14-6〕

기술인력 개인별 이력사항

성 명	주민등록번호	소 속	직 위	직무 분야
최종학교	전 공	비 고
경 력 사 항
사 업 명	사업 개요	참여 기간	담당 업무	발 주 처

〔서식 15〕

서 면 질 의 서
업 체 명	대표자 : (인)
담 당 자	소속 : 직위 : 성 명 : (인)
연 락 처	전화 : E-mail :
지침서(page)	질의 내용
※ 팩스 전송 후 반드시 전화로 접수 여부를 확인 할 것

〔서식 16〕

가 격 제 안 서

사 업 명
제 안 자
사 업 기 간	～ ( 개월)
제 안 금 액 (부가세포함)	일금 원(￦ )
상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 2020년 월 일 업 체 명 : 대 표 자 : (인) 주 소 : 전 화 번 호 : 붙 임 : 가격산출 근거서 〔서 식 17호〕 강원도소방본부장 귀하

※ 기재사항 중 말소 또는 정정한 곳이 있을 때에는 입찰에 사용하는 인감으로 날인하여야 함

※ 제안금액의 한글 또는 한자와 아라비아 숫자가 일치하지 않는 경우에는 한글 또는 한자로 기재한 금액을 우선함

※ 가격제안서는 가격산출 근거서와 함께 밀봉하여 제출

〔서식 17〕

가격산출내역서(전시분야)

사 업 명
사 업 기 간		~ ( 개월)
산 출 금 액		일금 원(₩ )
	항 목		금 액	비 고
	전시 실내건축 설계비			부가가치세 포함
				부가가치세 포함
				부가가치세 포함
				부가가치세 포함
				부가가치세 포함
				부가가치세 포함
				부가가치세 포함
	합 계			부가가치세 포함
2020년 월 일

〔서식 18〕

행정처분 확인서

□ 사업명 : 어린이119안전체험마을 건립 건축설계 및 전시물 제작․설치 현상공모

당사는 위 사업의 신인도 평가서를 제출함에 있어 신의성실의 원칙에 따라 작성하고 아래 기재사항이 틀림없으며, 만약 부정한 방법 또는 허위로 제출한 사실이 발견된 때에는 당선자 대상에서 제외 또는 취소, 계약의 해제 또는 해지 및 부정당업자 입찰참가제한조치 등 어떠한 제재 또는 처분을 받아도 하등의  이의를 제기치 않겠습니다.

구 분		처분 사유 (관계법령)	처분일시	처분기간	비 고
입찰참가제한

※ 해당사항이 없으면 “해당 없음” 표기

※ 공고일 기준 최근 3년간 회사(수급자)가 관계법령에 의해 부정당업자 입찰참가 제한 처분된 사실기재

2020년     월       일

주  소 :

회사명 :

대표자 :                  (인)

강원도소방본부장 귀하

〔서식 19〕

심사 후 입상작 확인용
설계공모명	어린이119안전체험마을 건립 건축설계 및 전시물 제작설치 현상공모
설계사무소 및 전시업체명
응 모 자 명	(인) ※ 반드시 대표업체 건축사 날인
응모작품 조감도 축소 또는 사진 붙임

〔서식 20〕

개인정보 수집·이용·제공 동의서

어린이119안전체험마을 건립 건축설계 및 전시물 제작・설치공사 현상공모와 관련하여 강원도소방본부에서 본인의 개인정보를 수집·이용하거나 제3자에게 제공하고자 하는 경우에는「개인정보 보호법」 제15조 제1항 제1호, 제17조 제1항 제1호, 제24조 제1항 제1호에 따라 본인의 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 강원도소방본부가 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집·이용 또는 제공하는 것에 동의합니다.

○수집·이용에 관한 사항

수집·이용 목적	□ 현상공모 절차의 진행 및 선정 과정에서 필요한 정보 확인 등
수집·이용할 항목	[필수적 정보] □ 개인(법인)식별정보 - 성명, 생년월일 등 고유식별정보, 주소, 전화번호, 전자메일 주소 등 연락처 [선택적 정보] □ 개인식별정보 외에 참여인력 이력사항 등에 제공한 정보 - 부서직위 및 학력 및 경력사항 등
보유·이용기간	위 개인정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 공모 및 업체선정 종료 시까지 위 이용목적을 위하여 보유·이용·제공됩니다. 단, 작품선정 및 계약 종료 후에는 필요한 범위 내에서만 보유·이용·제공됩니다. - 보유기간 : 5년 - 보유근거 : 공공기록물 관리에 관한 법률 시행령에 따른 기록관리기준 적용
동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익	위 개인정보 중 필수적 정보의 수집·이용에 관한 동의는 공모 및 작품선정 절차를 위하여 필수적이므로, 위 사항에 동의하셔야만 공모에 참여가 가능합니다. 위 개인정보 중 선택적 정보의 수집·이용에 관한 동의는 거부하실 수 있으며, 동의하지 않으시는 경우 평가 시 불이익을 받을 수 있습니다.
수집·이용 동의 여부	강원도소방본부에서 아래와 같이 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 의합니다. □ 필수적 정보 (동의함 □ 동의하지 않음 □) □ 선택적 정보 (동의함 □ 동의하지 않음 □)
고유식별정보 동의 여부	강원도소방본부에서 위 목적으로 다음과 같은 본인의 고유식별변호를 수집·이용하는 것에 동의합니다. □ 고유식별번호 : 생년월일 (동의함 □ 동의하지 않음 □)

2020년     월     일

대  표  자 :                (인)

강원도소방본부장 귀하

〔서식 21〕

심사위원 기피(제척) 신청서

설계공모 참가자 ○○○은「어린이119안전체험마을 건립」건축설계 및 전시물 제작․설치 현상공모 심사위원으로 선정된 아래 심사위원과 관련하여 붙임의 근거자료와 같이 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있어 심사위원 기피 신청합니다.

성 명	소 속	기피․회피 사유

첨 부 : 기피 근거자료 1부.

2020년    월    일

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

강원도소방본부장 귀하

〔참고서식 1〕

가격제안서 봉투 작성 방법

가 격 제 안 서 재 중

○○○주식회사

대표이사 ○○○  (인)

- 앞 면

날인요

- 뒷 면

# 봉투사이즈는 330㎜ × 240㎜ 으로 한다

〔참고서식 2〕

규 격 봉 투	뒷면 풀칠하고 봉인
					풀칠
	어린이119안전체험마을 건축설계 및 전시물 제작 설치 현상공모 응모 작품 확인서
	※ 사무소명, 응모자명 재중
※ 이 서식을 출력하여 사용할 것	풀 칠

〔참고서식 3〕

(심사번호)

"어린이119안전체험마을 건립"

설계설명서 및 제안서

2020.   .   .

강 원 도 소 방 본 부

(00건축사사무소 / 대표 000)

(※A3로 출력하여 사용하시기 바람)