태백소방서	보도자료 2022.6.29.(수)부터,(1쪽) 사진 1매	예방민원담당	김 준	033-550-8320
		홍보담당자	전성민	033-550-8326
《》 태백소방서, 공사장 용접·용단 작업 시 화재 주의 당부
☆ 문의처 : 태백소방서 방호구조과 전성민(☎033-550-8326)

□ 태백소방서(서장 남종훈) 공사장 용접·용단 작업 시 부주의로 인한 화재예방을 위해 각별한 주의를 당부한다고 밝혔다.

◯ 소방청 통계에 따르면 최근 5년간 용접작업 중 발생한 화재는 5,909건으로 29명이 사망하고 440명이 부상을 입었다.

◯ 공사장은 가연성 자재들이 다량으로 적재되어 있어 작은 불티에도 대형 화재로 이어질 가능성이 커 각별한 주의가 필요하다.

◯ 공사장 안전수칙에는 ▲작업장 5m 이내 소화기 및 임시 소방시설 설치 ▲화재감시자 지정 배치 ▲용접작업 후 작업장 주변 불씨 여부 30분 이상 확인 ▲불티 비산 방지 방지조치 ▲작업장 주변 위험물질 사전 제거 등이 있다.

□ 소방서 관계자는 “공사장 화재는 인명 피해를 수반한 대형화재로 이어질 수 있다.”며“공사장 관계자와 근로자 모두 화재예방에 관심을 가지고 안전수칙을 준수해 주시길 바란다.”고 말했다.