공동주택 화재대피 및 피난시설 사용방법

1	아파트 화재대피

■ 가족과 이웃에게 알리고 119에 신고합니다.

▶ 먼저 화재상황을 신속히 파악하고 침착하게 화재발생을 가족과 이웃에게 알립니다.

▶ 불이 난 건물, 동·호수, 화재상태, 갇힌 사람 유무 등을 침착하게 119에 신고합니다.

■ 신속하게 대피합니다.

▶ 화재 발견이 늦었거나 초기 소화 작업이 곤란할 정도로 불이 번진 경우,

젖은 수건 등으로 코와 입을 막은 후 낮은 자세로 대피합니다.

▶ 방문을 열기 전 문 손잡이가 뜨거우면 문을 열지 않고 다른 길을 찾습니다.

▶ 계단을 통해 밖으로 대피하고 아래층 대피가 곤란하면 아파트 옥상으로 대피합니다.

▶ 화재와 동시에 대부분의 전원이 차단되고, 실내에 유독가스가 가득 차기 때문에 화재 시

엘리베이터를 절대 이용하지 않습니다.

▶ 아파트 화재 시 유독한 연기는 엘리베이터 수직통로나 계단으로 빠르게 이동하기 때문에

평상시 방화문을 꼭 닫아두어야 합니다.

2	피난설비 사용
			공동주택 화재대피	경량구조 칸막이	대피공간	햐향식 피난구	완강기

■ 경량구조 칸막이

▶ 아파트 계단에 연기가 가득하여 대피가 곤란한 경우에는 베란다에 설치된 비상탈출구

(경량칸막이)를 파괴 후 옆집 세대로 대피하는 것이 안전합니다.

▶ 위급한 상황에서의 대피를 위해 경량구조 칸막이 주위에 물건을 적치하면 안됩니다.

■ 대피공간

▶ 화재연기로부터 60분 이상 보호해줍니다.

▶ 대피공간 피난 후 창문으로 구조요청을 하거나, 완강기를 이용해 피난할 수 있습니다.

■ 하향식 피난구

▶ 하향식 피난구는 발코니 바닥을 통해 위·아래를 연결하는 간이사다리입니다.

▶ 아래층에서는 위층의 피난구를 열 수 없고, 덮개가 개방되면 경보음이 울립니다.

■ 완강기